This file contains notes in the following languages:

- English
- Deutsch
- Français
- Italiano
- Español

[English] 
README.NT                    MATROX GRAPHICS INC.            November 25, 1996
 
          MGA Millennium/Mystique Windows NT 3.5/3.51 Display Driver 
                            Rev. 2.25.067 (3.5.67)
 
Table of Contents 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Release description 
- Product files 
- Installation 
- Changing resolution 
- MGA Panel and QuickAccess 
- Monitor selection 
- Registry settings 
- Hardware-accelerated 3D 
- Notes, Problems, and Limitations 
 
Note: This file may contain some last minute information not translated 
into your language. We apologize for the inconvenience. 
 
Release description 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
This is the MGA Millennium/Mystique Windows NT Display Driver, version 2.25. 
It supports Microsoft Windows NT for x86 CPU's, versions 3.5 and 3.51. 
 
This product includes: 
 
- Display Driver 
- MGA PowerDesk Panel 
- 3D-DDI Driver, for OpenGL hardware-accelerated 3D 
 
The driver supports 2, 4, and 8Mbytes MGA Millennium boards, as well as 2 and
4MBytes MGA Mystique boards.  Up to four boards are supported, provided that
the Windows NT 3.51 Service Pack 3 or 4 is installed.  Otherwise, up to three
boards are supported.
 
Product files 
~~~~~~~~~~~~~ 
   \MGAX64.TAG          Tag file for Windows NT Setup 
   \MGAX64.SYS          MGA Millennium/Mystique miniport driver 
   \MGAX64.DLL          MGA Millennium/Mystique user-mode driver 
   \DDIRX.DLL           MGA Millennium/Mystique 3D-DDI driver 
   \OEMSETUP.INF        MGA Millennium/Mystique driver installation file
   \TXTSETUP.OEM        MGA Millennium/Mystique driver installation file
 
   \MGA.MON             MGA monitor file 
   \MGA.BIN             Binary MGA monitor database 
   \MGASHK.EXE          Service installation application 
   \MGAHK.EXE           Service start-up application 
   \MGAPANEL.CPL        MGA Panel applet 
   \MGAQUICK.EXE        QuickAccess application 
   \MGA_*.HLP         	Help for MGA Panel applet 
   \MGA_*.DLL         	Language library 
   \CTL3D32.DLL         Library copied for Windows NT 3.5 only 
 
   \README.NT           This file 
 
Installation 
~~~~~~~~~~~~ 
Refer to your MGA Millennium or Matrox Mystique Owner's Manual to install
your board in your system. 
 
If you are installing multiple MGA Millennium or Matrox Mystique boards in
your system, please note that only one should be VGA-enabled through the 
on-board switch.  Multiple-board installations are similar to single-board 
installations.  The system will automatically assign separate addresses to 
each PCI board, allowing the driver to issue commands to each board.  In a 
multiple-board configuration, all boards must run with the same resolution 
and pixel depth (number of colors).  The VGA-enabled board will drive the 
top left monitor. 
 
The general procedure for changing a display driver is the following: 
 
      - Open the ControlPanel/Display applet. 
 
      - Press the 'Change Display Type...' button. 
 
      - In the Display Type dialog box, press the 'Change...' button. 
 
      - In the Select Device dialog box, press the 'Other...' button. 
 
      - In the Install From Disk dialog box, type the location of the 
        Matrox MGA Millennium/Mystique installation files (e.g. "A:\" or 
        "D:\WINNT"). 
 
      - From the displayed list, select a resolution and pixel depth 
        supported by your board and monitor, then press 'Install'. 
        Modes requiring 4 or 8 MBytes are specified in the displayed list. 
        If your board does not support the selected resolution, the default
        640x480x8 resolution will be used.  If your monitor does not support
        the selected resolution, you will have to reboot using the VGA mode
        to select a new resolution.  Multiple-board modes are not available 
        at driver installation time, since the number of installed boards 
        cannot be determined at this time. 
 
      - Answer 'Yes' to the 'Installing Driver' dialog box. 
 
      - If the MGA Millennium/Mystique drivers are already installed on 
        your system, you will be prompted to choose between the currently 
        installed drivers or new ones.  If you select 'New', you will be 
        prompted for the path to the new driver files.  This will default 
        to the path entered in the Install From Disk dialog box. 
 
      - In the Display Settings Change dialog box, you should select 
        'Restart Now' so that the new settings take effect. 
 
      - If your system does not reboot at the expected resolution, it is 
        probable that your board does not support the selected resolution/ 
        pixel depth combination.  Open ControlPanel/Display again and press 
        the 'List All Modes...' button to get all the modes available for 
        your particular board.  You can also experiment with the 'Color 
        Palette' and 'Desktop Area' controls to select a new mode.  Use 
        the 'Test' button to make sure that the new mode is supported by 
        your monitor. 
 
Changing resolution 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Whenever you want to change resolution, run the ControlPanel/Display applet. 
The available modes are displayed through the 'List All Modes...' button. 
 
If you are using a multiple-screen configuration, the driver will spread the 
desktop over multiple  monitors.  Special multiple-screen resolutions will be 
listed, where the horizontal or vertical resolutions are multiple of their 
normal size.  Selecting one of these resolutions will permit testing of 
both monitors. 
 
MGA Panel and QuickAccess 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
The MGA Panel applet and the QuickAccess application should have been 
copied to your hard disk when the MGA Millennium/Mystique drivers were 
installed.  These applications work together to allow the user to access 
information about their board(s) and to enable and use driver features. 
 
MGA Panel can be started from Control Panel.  It can currently display 
five pages: 
 
About         displays information such as current version numbers and 
              current resolution. 
 
Configuration allows the user to set the 3D switches (described in the 
              'Hardware-accelerated 3D' section), and to select a preferred 
              language. 
 
Monitor       allows building of a video parameter file, as described in 
              the 'Monitor Selection' section. 
 
Information   displays hardware information about the board(s) installed 
              in the system. 
 
PowerDesk     allows the user to define and enable hot keys for zooming 
              (PixelTOUCH), for centering the top window (CenterWINDOW), 
              and to start the MGA Panel and the Display applets.  The 
              QuickACCESS check box can make the QuickAccess icon visible 
              on the desktop. 
 
On Windows NT 3.51, QuickAccess is a floating toolbar that allows zoom in, 
zoom out, and window centering.  It can also invoke the MGA Panel.  It is 
started automatically as a service, immediately after log on. 
 
On Windows NT 3.5, QuickAccess cannot display its floating toolbar, but it 
does trap the hot keys defined in MGA Panel.  QuickAccess should have been 
installed in your Startup group, and its icon should not be deleted. 
 
The Monitor page of the MGA Panel replaces the MGA Monitor applet supplied 
with versions 1.x of the drivers.  The files required to run MGA Monitor 
will be deleted when the system is rebooted after installation of the 
Rev. 2.0 drivers. 
 
Monitor selection 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
After installation, the display driver expects that refresh rate information 
will be set through a video parameter file called MGA.INF.  If this file is 
not found, the driver will check for Display Data Channel (DDC) capabilities 
and use DDC timings if available.  If your monitor is not DDC compliant, 
the driver will assume that your monitor is capable of handling all 
resolutions from 640x480 up to 1600x1200 at a 60 Hz refresh rate. 
 
In all cases, it is highly recommended that you select a monitor through the 
MGA Panel.  When a monitor is selected, the MGA.INF file is created in 
your SystemRoot\system32 directory.  Refer to the MGA Panel Help for more 
details on monitor selection. 
 
A change of monitor selection will take effect the next time Windows NT is 
booted. 
 
Advanced users who would rather select refresh rates through the ControlPanel/ 
Display applet can set the 'User.MgaInfoFile' value in the registry to 0 (see 
the 'Registry settings' section for details).  The next time you reboot, 
refresh rates available for each mode will be returned to the Display 
applet.  The system will probably reboot in the 640x480x8 mode, and a 
warning message will be displayed.  This is normal, since the system could 
not find the hardware default setting that was used previously for refresh 
rates.  You can now select refresh rates from the list displayed by 
ControlPanel/Display.  If your monitor is DDC compliant, the list of modes 
will be built from an internal table of video parameters and according to the 
capabilities reported by your monitor;  otherwise, the internal table will 
be used.  In any case, you should test any new mode to make sure that your 
monitor actually supports the new resolution/refresh rate combination. 
 
Registry settings (for advanced users only) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Information held in the Windows NT registry can have a direct effect on the 
whole system.  Introducing incorrect values can cause serious problems and 
may make it necessary to reinstall Windows NT.  The changes outlined below 
should have effects limited to the MGA Millennium/Mystique drivers.  However, 
if you accidentally modify values that make your system unusable, please note 
that it is often possible to undo the damage by using the 'Last Known Good 
Configuration' option at boot time. 
 
The configuration of the MGA Windows NT driver and of MGA Panel is saved in 
the registry.  The most important parameters can be modified through the 
MGA Panel, but others can be accessed only through the Registry Editor. 
Most users will find that the default values are best for their system. 
However, specific problems will be solved through these switches.  The 
values are: 
 
User.AlternateLines when set to 1, allows lines defined by integer coordinates 
                    to be drawn using the faster AUTOLINE opcode of the 
                    drawing engine.  The convention used to determine which 
                    pixels contribute to a given line is slightly different 
                    in AUTOLINE and in Windows NT.  Setting AlternateLines 
                    to 1 trades off compliance with the Windows NT conventions 
                    for performance.  A value of 0 will enforce compliance. 
                    Lines defined by non-integer endpoint coordinates are not 
                    affected by this setting. 
 
                    The default value of User.AlternateLines is 0. 
 
User.CenterDialogs  when set to 1, allows centering of dialog boxes and 
                    pop-up windows on the top left display of a multiple- 
                    screen setup.  The centered windows can still be moved 
                    over the whole desktop.  A value of 0 will have no effect 
                    on the position of these windows. 
 
                    There are serious side-effects to this feature.  For 
                    instance, testing a multiple-screen mode from the 
                    ControlPanel/Display applet will actually test only the 
                    corresponding single-screen mode.  Other side-effects 
                    include toolbars that will not use the whole desktop, and 
                    screen savers that will work only on the top left screen. 
 
                    The default value of User.CenterDialogs is 0. 
 
User.ComplexBlt     when set to 1, allows the hardware to accelerate some 
                    complex raster operations (ROPs) by executing a sequence 
                    of simple ROPs (ORing, ANDing, etc...).  A value of 0 
                    will result in complex ROPs being performed in software. 
 
                    The complex ROPs are performed directly on the display 
                    through a succession of simple ROPs.  Artifacts (flashing) 
                    in the target display area may become visible when an 
                    intermediate result in video RAM is displayed on a given 
                    refresh cycle, to be replaced by the final image on the 
                    next cycle. 
 
                    The default value of User.ComplexBlt is 1. 
 
User.DeviceBitmaps  when set to 1, allows use of off-screen memory for 
                    caching bitmaps.  This will allow the hardware to 
                    accelerate drawing to bitmaps.  A value of 0 disables 
                    bitmap caching, allowing the CPU to draw onto all 
                    bitmaps.  Bitmap caching is internally disabled when 
                    a desktop requiring more than one board is in use, 
                    regardless of the registry setting. 
 
                    The default value of User.DeviceBitmaps is 1. 
 
User.MgaInfoFile    when set to 1, allows use of the MGA Panel applet to 
                    control refresh rates.  A value of 0 will allow the 
                    Display applet to list available refresh rates.  See 
                    the 'Monitor selection' section for more details. 
 
                    The default value of User.MgaInfoFile is 1. 
 
User.SynchronizeDac when set to 1, will require the driver to wait for a 
                    vertical sync before programming the ramdac with a new 
                    pointer shape or a new palette.  If you notice stray 
                    pixels flashing around the pointer, setting this flag 
                    to 1 might fix the problem.  Setting it to 0 will result 
                    in slightly better performance. 
 
                    The default value of User.SynchronizeDac is 0. 
 
User.SynchronizeEngine when set to 1, will require the driver to wait for 
                    the Millennium/Mystique hardware to be ready to accept 
                    new data before programming the next operation.  Setting 
                    it to 0 will result in better performance. 
 
                    On most x86-based systems, the PCI logic should ensure 
                    that such a check is redundant.  If you're experiencing 
                    problems that might be related to timing (with 
                    communication programs, for instance), setting this value 
                    to 1 may be of help. 
 
                    The default value of User.SynchronizeEngine is 0. 
 
Modifying keys and values in the registry is done through the Registry 
Editor.  The Registry Editor can be invoked in the following way: 
 
      - Open a Command Prompt window. 
 
      - Type 'regedt32'.  The Registry Editor will come up. 
 
To examine or to modify the values that govern the behavior of the MGA 
Millennium/Mystique driver: 
 
      - Select the HKEY_LOCAL_MACHINE window. 
 
      - Travel down to the key named: 
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0. 
 
You will find the values in the right window pane.  To modify any of them: 
 
      - Double-click on the selected value. 
 
      - In the DWORD Editor, change the value to '0' or '1'.  The new value 
        will take effect the next time you reboot. 
 
Hardware-accelerated 3D 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
The DDIRX.DLL file supplied with the MGA Millennium/Mystique drivers allows 
for hardware-accelerated 3D, with a few restrictions: 
 
      - Hardware-accelerated 3D is available only for Windows NT 3.51. 
 
      - The 3D DLL does not support 8bpp (256 colors) and 24bpp (16777216 
        colors) modes.  The 15bpp (32K colors), 16bpp (64K colors), and 
        32bpp (True Color) modes are the ones that can be hardware- 
        accelerated. 
 
      - Limitations to the available resolutions are to be expected.  All 
        3D modes require extra memory to handle double buffering and/or Z 
        buffering, and this memory is no longer available for display. 
 
The 3D driver can be configured through three registry switches: 
 
User3D.DoubleBuffer when set to 1, allows a back buffer to be allocated 
                    from the MGA Millennium/Mystique memory.  It should be 
                    set to 0 if no back buffer is required. 
 
                    This value should be set to 1 if 3D animation is to 
                    be fully accelerated. 
 
User3D.ZBuffer      when set to 1, allows a Z buffer to be allocated from 
                    the MGA Millennium/Mystique memory.  It should be set 
                    to 0 if no Z buffer is required. 
 
                    This value should be set to 1 if 3D rendering is to 
                    be fully accelerated. 
 
User3D.SubPixel     when set to 1, allows the 3D-DDI driver to perform 
                    rendering with sub-pixel precision.  It should be 
                    set to 0 otherwise. 
 
                    This value should be set to 1 if high quality 3D 
                    rendering is to be performed.  Faster rendering can 
                    be achieved by setting the value to zero, although 
                    some artifacts may then appear near object boundaries. 
 
The default values for the User3D switches is 1.  The recommended way of 
modifying them is through the MGA Panel 'Configuration' page rather than 
through the Registry Editor. 
 
The available 3D modes are listed in the MGA Panel help.  The 'List 3D Modes' 
button on the 'Configuration' page can also provide this information. 
 
Notes, Problems, and Limitations 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MGA Panel and QuickAccess with NT 3.5 
        With Windows NT 3.5, the MGA Panel will come up with a white 
        background, instead of a grey one.  The full MGA Panel functionality 
        is still available, but the QuickAccess floating toolbar is not. 
        The QuickAccess icon appears in the Startup group, so that it is 
        started automatically to service the hot keys defined in MGA Panel. 
        Deleting it from the Startup group is not recommended. 
         
HCT/DispTest 
        The DispTest application for testing full-screen VGA modes may crash 
        the system when some modes are tested.  An updated BIOS is required. 
 
        Screen 13/13 is wrong when viewed in a window. 
 
Systems using more than one PCI bus 
        There are systems where Windows NT reports conflicts between adapters 
        installed beyond the PCI bridge.  In this case, the MGA Millennium/ 
        Mystique miniport driver cannot access its own board.  If your system 
        appears unable to find the Millennium or Mystique board, try moving 
        it to a different PCI slot. 

[Deutsch] 
README.NT                    MATROX GRAPHICS INC.            25. November 1996
 
      MGA Millennium/Mystique-Bildschirmtreiber für Windows NT 3.5/3.51 
                            Rev. 2.25.067 (3.5.67)
 
Inhalt 
~~~~~~ 
- Release-Beschreibung 
- Produktdateien 
- Installation 
- Ändern der Auflösung 
- MGA Panel und QuickAccess 
- Monitorwahl 
- Registrierungseinstellungen 
- 3D-Hardware-Beschleunigung 
- Hinweise, Probleme und Einschränkungen 
 
Hinweis: Diese Datei kann Informationen enthalten, die in letzter Minute  
verfügbar waren und deshalb nicht mehr übersetzt werden konnten. Wir bitten um 
Ihr Verständnis.  
 
Release-Beschreibung  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bei diesem Produkt handelt es sich um den MGA Millennium-Bildschirmtreiber, 
Version 2.25, für Windows NT. 
Der Treiber unterstützt Microsoft Windows NT für x86er Zentraleinheiten, 
Version 3.5 und 3.51. 
 
Im Lieferumfang dieses Produkts befindet sich folgendes:  
 
- Gerätetreiber 
- MGA PowerDesk Panel 
- 3D-DDI-Treiber für OpenGL 3D-Hardware-Beschleunigung 
 
Der Treiber unterstützt 2, 4 und 8 MB MGA Millennium-Karten. Es werden bis  
zu drei Karten unterstützt.  
 
Produktdateien  
~~~~~~~~~~~~~~~ 
   \MGAX64.TAG          Codedatei für das Windows NT-Setup 
   \MGAX64.SYS          MGA Millennium-Miniport-Treiber 
   \MGAX64.DLL          MGA Millennium-Treiber für den Benutzermodus 
   \DDIRX.DLL           MGA Millennium-3D-DDI-Treiber 
   \OEMSETUP.INF        Installationsdatei des MGA Millennium-Treibers für 
                        Windows NT 
   \TXTSETUP.OEM        Installationsdatei des MGA Millennium-Treibers für 
                        Windows NT 
 
   \MGA.MON             MGA-Monitordatei 
   \MGASHK.EXE          Service-Installationsanwendung 
   \MGAHK.EXE           Service-Startanwendung 
   \MGAPANEL.CPL        MGA Panel-Anwendung 
   \MGAQUICK.EXE        QuickAccess-Anwendung 
   \MGA_*.HLP         	Hilfe zur MGA Panel-Anwendung 
   \MGA_*.DLL         	Sprachenbibliothek 
   \CTL3D32.DLL         Bibliothekkopie nur für Windows NT 3.5 
 
   \README.NT           Diese Datei 
 
Installation 
~~~~~~~~~~~~ 
Nehmen Sie das MGA Millennium-Handbuch zu Hilfe, wenn Sie die Karte im System 
installieren. 
 
Wenn Sie mehrere MGA Millennium-Karten im System installieren, beachten Sie,  
daß nur eine Karte mit Hilfe des Schalters auf der Karte für VGA aktiviert 
werden sollte. Die Installation mehrerer Karten verläuft im Prinzip wie die 
einer einzelnen Karte. Das System weist automatisch jeder PCI-Karte eine 
eindeutige Adresse zu,so daß der Treiber Befehle an die einzelnen Karten 
ausgeben kann. Bei einer Konfiguration mit mehreren Karten muß für alle Karten 
dieselbe Auflösung und Farbtiefe (Anzahl der Farben) verwendet werden. Die 
VGA-Karte ist dem Monitor oben links zugeordnet.  
 
Ein Bildschirmtreiber wird in der Regel wie folgt ausgewechselt:  
 
      - Öffnen Sie die Anwendung "Bedienfeldanzeige".  
 
      - Drücken Sie die Schaltfläche "Konfiguration ändern...". 
 
      - Drücken Sie die Schaltfläche "Ändern..." im Dialogfeld "Display Type". 
 
      - Drücken Sie die Schaltfläche "Weitere Optionen" im Dialogfeld "Modell 
        auswählen". 
 
      - Geben Sie das Verzeichnis der Matrox MGA Millennium- 
        Installationsdateien (z.B. "A:\WINNT") in das Dialogfeld "Von Diskette 
        installieren" ein. 
 
      - Wählen Sie eine von der Karte und dem Monitor unterstützte Auflösung  
        und Farbtiefe aus der angezeigten Liste, und drücken  
        Sie"Installieren". Modi, die 4- oder 8-MB-Karten erfordern, sind in 
        der angezeigten Liste entsprechend gekennzeichnet.  Modi für mehrere  
        Karten können bei der Treiberinstallation nicht gewählt werden, da die 
        Anzahl der installierten Karten zu dieser Zeit noch nicht feststeht.  
 
      - Wählen Sie "Ja" im Dialogfeld "Installing Driver". 
 
      - Wenn die MGA Millennium-Treiber bereits im System installiert sind,  
        werden Sie aufgefordert, entweder die installierten Treiber oder  
        neue Treiber zu wählen. Wenn Sie "Neu" wählen, werden Sie 
        aufgefordert, den Pfad für die neuen Treiberdateien einzugeben. 
        Standardmäßig wird hier der Pfad angezeigt, der im Dialogfeld "Von 
        Diskette installieren" eingegeben wurde. 
 
      - Wählen Sie im Dialogfeld "Display Settings Change" die Schaltfläche  
        "Neu starten", damit die neuen Einstellungen in Kraft treten.  
 
      - Wenn das System nicht mit der erwarteten Auflösung neu startet,  
        unterstützt die Karte u.U. die gewählte Auflösung und Farbtiefe  
        nicht. Öffnen Sie die Anwendung "Bedienfeldanzeige" erneut, und 
        drücken Sie die Schaltfläche "List All Modes...", um alle Modi 
        anzuzeigen, die für die betreffende Karte verfügbar sind. Sie können 
        auch mit den Optionen 'Farbpalette' und 'Auflösung' experimentieren, 
        um einen neuen Modus zu wählen. Stellen Sie mit Hilfe der Schaltfläche 
        "Test" sicher, daß der Monitor den neuen Modus unterstützt. 
 
Ändern der Auflösung  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Zum Ändern der Auflösung müssen Sie die Anwendung "Bedienfeldanzeige" 
ausführen. Die verfügbaren Modi werden unter der Schaltfläche "List All 
Modes..." aufgeführt. 
 
Wenn Sie eine Konfiguration mit mehreren Bildschirmen verwenden, verteilt der 
Treiber den Desktop über mehrere Monitore. Es werden besondere Auflösungen  
für mehrere Bildschirme aufgelistet, wobei die horizontale oder vertikale  
Auflösung ein Vielfaches ihrer normalen Größe ist. Wenn Sie eine dieser  
Auflösungen wählen, können Sie beide Monitore testen.  
 
MGA Panel und QuickAccess  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Die MGA Panel-Anwendung und die QuickAccess-Anwendung werden bei der  
Installation der MGA Millennium-Treiber auf die Festplatte kopiert.  
Mit diesen Anwendungen erhalten Benutzer Zugriff auf Informationen über 
die Karten und können darüber hinaus Treiberfunktionen aktivieren und nutzen.  
 
Die MGA Panel-Anwendung kann in der Systemsteuerung gestartet werden und  
zeigt gegenwärtig fünf Seiten an:  
 
Über          zeigt Informationen wie aktuelle Versionsnummern und  
              Auflösungen an.  
 
Konfiguration ermöglicht das Einstellen der 3D-Schalter (die im Abschnitt 
              über die 3D-Hardware-Beschleunigung beschrieben werden) und  
              die Wahl einer Sprache.  
 
Monitor       ermöglicht das Erstellen einer Bildschirmparameter-Datei, wie im  
              Abschnitt über die Monitorwahl beschrieben.  
 
Informationen zeigt Hardwareinformationen über die Karten an, die im  
              System installiert sind.  
 
PowerDesk     ermöglicht das Definieren und Aktivieren von Hotkeys zum Zoomen  
              (PixelTOUCH), Zentrieren des aktiven Fensters (CenterWINDOW)  
              und Starten der MGA Panel- und Anzeigen-Anwendung. Durch    
              Wählen des Kontrollkästchens QuickACCESS kann das QuickAccess- 
              Symbol auf dem Desktop angezeigt werden.  
 
In Windows NT 3.51 ist QuickAccess eine bewegliche Symbolleiste, die das  
Vergrößern, Verkleinern und Zentrieren des Fensters ermöglicht. Außerdem  
kann die MGA Panel-Anwendung über die Symbolleiste aufgerufen werden. 
QuickAccess wird automatisch nach der Anmeldung als Service gestartet.  
 
In Windows NT 3.5 kann QuickAccess nicht als bewegliche Symbolleiste angezeigt  
werden, stellt jedoch die in MGA Panel definierten Hotkeys bereit. QuickAccess  
wird in der Autostart-Gruppe installiert, und das QuickAccess-Symbol sollte 
nicht gelöscht werden.  
 
Die Monitor-Seite von MGA Panel ersetzt die MGA Monitor-Anwendung, die mit  
Version 1.x der Treiber bereitgestellt wurde. Die Dateien zur Ausführung von  
MGA Monitor werden gelöscht, wenn das System nach der Installation der Rev.  
2.0-Treiber neu gestartet wird.  
 
Monitorwahl 
~~~~~~~~~~~ 
Nach der Installation geht der Bildschirmtreiber davon aus, daß die 
Bildwiederholrate über die Bildschirmparameter-Datei MGA.INF eingestellt wird. 
Ist diese Datei nicht vorhanden, prüft der Treiber, ob Display Data Channel 
(DDC)-Fähigkeiten unterstützt werden und verwendet DDC-Zeitwerte, falls 
vorhanden. Ist der Monitor nicht DDC-konform, setzt der Treiber voraus, daß er 
alle Auflösungen von 640x480 bis zu 1600x1200 bei einer Bildwiederholrate von 
60 Hz unterstützt. 
 
Wählen Sie einen Monitor wenn möglich mit der MGA Panel-Anwendung aus.  
Bei der Monitorwahl wird die Datei MGA.INF im Verzeichnis SystemRoot\ 
system32 angelegt. Weitere Informationen über die Monitorwahl finden Sie  
in der MGA Panel-Hilfe.  
 
Wenn Sie einen anderen Monitor wählen, wird der neue Monitor beim Neustart  
von Windows NT aktiviert.  
 
Erfahrene Benutzer, die Bildwiederholraten lieber mit der Anwendung  
"Bedienfeldanzeige" auswählen möchten, können den Wert für 'User.MgaInfoFile'  
in der Registrierung auf 0 setzen (Einzelheiten finden Sie im nachstehenden 
Abschnitt 'Registrierungseinstellungen').  
Beim nächsten Neustart werden die für jeden Modus verfügbaren Bildwiederholraten an die Anzeigen-
Anwendung ausgegeben.  
Das System startet vermutlich im Modus 640x480x8, und eine Warnmeldung  
wird angezeigt. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge; das System war nicht 
in der Lage, die Standard-Hardwareeinstellung festzustellen, die 
ursprünglichfür die Bildwiederholraten verwendet wurde. Sie können jetzt 
Bildwiederholraten aus der Liste wählen, die von der Anwendung 
"Bedienfeldanzeige" angezeigt wird. Ist der Monitor DDC-konform, liegt der 
Modusliste eine interne Tabelle mit Bildschirmparametern zugrunde. Die Liste 
richtet sich auch nach den vom Monitor gemeldeten Fähigkeiten. Andernfalls 
wird die interne Tabelle verwendet. Testen Sie in jedem Fall einen neuen 
Modus, um sicherzustellen, daß der Monitor die neue Kombination von Auflösung 
und Bildwiederholrate auch wirklich unterstützt.  
 
Registrierungseinstellungen (nur für erfahrene Benutzer) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Die Informationen in der Windows NT-Registrierung können sich direkt auf das  
ganze System auswirken. Falsche Werte können zu schwerwiegenden Problemen 
führen und die Neuinstallation von Windows NT erforderlich machen. Die  
nachstehend aufgeführten Änderungen wirken sich lediglich auf die MGA 
Millennium-Treiber aus. Wenn Sie jedoch versehentlich Werte ändern, die sich 
negativ auf das System auswirken, bedenken Sie, daß Sie diese Situation meist 
beheben können, indem Sie beim Start auf die Option für die letzte richtige 
Konfiguration zurückgreifen.  
 
Die Konfiguration der MGA Windows NT-Treiber und MGA Panel-Anwendung wird in  
der Registrierung gesichert. Relevante Parameter lassen sich mit der MGA 
Panel-Anwendung ändern, während der Zugriff auf andere Parameter nur über den 
Registrierungseditor möglich ist. In der Regel sind die Standardwerte für die 
meisten Systeme angebracht. Mit diesen Parametern lassen sich jedoch manchmal 
bestimmte Probleme lösen. Die Werte sind nachstehend aufgeführt:  
 
User.AlternateLines - Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, können durch 
                    Ganzzahlkoordinaten definierte Linien unter Verwendung des 
                    schnelleren AUTOLINE-Operationscodes des Zeichenprogramms 
                    gezeichnet werden. Die Konvention, mit der festgestellt 
                    wird, welche Bildpunkte zu einer gegegebenen Linie 
                    beitragen, ist in AUTOLINE und in Windows NT  
                    unterschiedlich. Wenn AlternateLines auf 1 gesetzt wird, 
                    werden die Windows NT-Leistungskonventionen nicht erfüllt, 
                    während sie bei einem Wert von 0 erfüllt werden.  
                    Diese Einstellung nimmt keinen Einfluß auf Linien, die  
                    nicht durch Ganzzahlkoordinaten definiert sind.  
 
                    Die Vorgabe für User.AlternateLines ist 0. 
 
User.CenterDialogs - Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, können 
                    Dialogfelder und Popup-Fenster auf dem oberen linken 
                    Bildschirm in einer Konfiguration mit mehreren 
                    Bildschirmen zentriert werden. Das zentrierte Fenster kann 
                    weiterhin auf dem ganzen Desktop verschoben werden.  
                    Der Wert 0 wirkt sich nicht auf die Position dieser 
                    Fenster aus.  
 
                    Diese Funktion bringt jedoch schwerwiegende Nachteile mit 
                    sich. So wird beispielsweise beim Testen eines Modus mit  
                    mehreren Bildschirmen in der Anwendung "Bedienfeldanzeige"  
                    nur der zugehörige Einzelbildschirm-Modus getestet. 
                    Darüber hinaus verwenden bestimmte Symbolleisten nicht den 
                    ganzen Desktop, und Bildschirmschoner funktionieren nur im  
                    oberen linken Bildschirm.  
 
                    Die Vorgabe für User.CenterDialogs ist 0. 
 
User.ComplexBlt - Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, lassen sich 
                    bestimmte komplexe Rasteroperationen (ROPs) hardwaremäßig 
                    durch Ausführen einfacher ROPs (OR- und AND-Operationen 
                    usw...) beschleunigen. Der Wert 0 bewirkt, daß komplexe 
                    ROPs softwaremäßig ausgeführt werden.  
 
                    Die komplexen ROPs werden über eine Reihe einfacher  
                    ROPs direkt auf dem Bildschirm ausgeführt. Effekte (wie 
                    z.B. Blinken)erscheinen u.U. im Zielbildschirmbereich, 
                    wenn ein Zwischenergebnis  
                    im Video-RAM bei einem gegegebenen Aktualisierungszyklus  
                    angezeigt wird, um beim nächsten Zyklus durch das fertige  
                    Bild ersetzt zu werden.  
 
                    Die Vorgabe für User.ComplexBlt ist 1. 
 
User.DeviceBitmaps - Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, kann 
                    bildschirmunabhängiger Speicher zum Zwischenspeichern von 
                    Bitmaps verwendet werden. Die Hardware kann in diesem Fall 
                    schneller in Bitmaps zeichnen. Bei 0 wird die Bitmap- 
                    Zwischenspeicherung deaktiviert, und die CPU kann in alle 
                    Bitmaps zeichnen. Die Bitmap-Zwischenspeicherung wird 
                    unabhängig von der Registrierungseinstellung intern  
                    deaktiviert, wenn ein Desktop mit mehreren Karten 
                    verwendet wird.  
 
                    Die Vorgabe für User.DeviceBitmaps ist 1. 
 
User.MgaInfoFile -  Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, lassen sich  
                    die Bildwiederholraten über die MGA Panel-Anwendung 
                    steuern. Bei 0 listet die Anzeigen-Anwendung die 
                    verfügbaren Bildwiederholraten auf. Weitere Informationen 
                    finden Sie im Abschnitt 'Monitorwahl'.  
 
                    Die Vorgabe für User.MgaInfoFile ist 1. 
 
User.SynchronizeDac - Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, muß der Treiber  
                    zunächst auf die vertikale Synchronisation warten, bevor  
                    er den RAMDAC mit einem neuen Zeiger oder einer neuen 
                    Palette programmieren kann. Wenn vereinzelte Bildpunkte um  
                    den Zeiger blinken, setzen Sie diesen Parameter auf 1, um  
                    das Problem zu beheben. Bei 0 erhalten Sie eine  
                    geringfügige Leistungssteigerung.  
 
                    Die Vorgabe für User.SynchronizeDac ist 0. 
 
User.SynchronizeEngine - Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, muß der 
                    Treiber zunächst warten, bis die Millennium-Hardware zur 
                    Aufnahme neuer Daten bereit ist, bevor er die nächste 
                    Operation programmieren kann. Bei 0 erhalten Sie eine 
                    Leistungssteigerung.  
 
                    Bei den meisten x86-gestützten Systemen stellt die PCI- 
                    Logik in der Regel sicher, daß eine solche Prüfung  
                    redundant ist. Sollten Synchronisationsprobleme auftreten 
                    (z.B. mit DFÜ-Programmen), stellen Sie diesen Wert auf 1   
                    ein.  
 
                    Die Vorgabe für User.SynchronizeEngine ist 0. 
 
Tasten und Werte in der Registrierung werden mit dem Registrierungseditor  
geändert. Der Registrierungseditor kann wie folgt aufgerufen werden: 
 
      - Durch Öffnen eines Fensters mit einer Befehlsaufforderung.  
 
      - Durch Eingeben von 'regedt32', woraufhin der Registrierungseditor 
        geöffnet wird.  
 
Um die Einstellungen für den MGA Millennium-Treiber zu überprüfen oder zu  
ändern, gehen Sie wie folgt vor:  
 
      - Wählen Sie das Fenster HKEY_LOCAL_MACHINE. 
 
      - Rollen Sie zu: 
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0. 
 
Die Werte werden im rechten Fensterbereich angezeigt und können wie folgt 
geändert werden:  
 
      - Doppelklicken Sie auf den gewählten Wert.  
 
      - Im DWORD-Editor ändern Sie den Wert in '0' oder '1' um. Der neue Wert 
        tritt beim nächsten Neustart in Kraft. 
 
3D-Hardware-Beschleunigung  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Die mit den MGA Millennium-Treibern gelieferte Datei DDIRX.DLL ermöglicht  
die 3D-Hardware-Beschleunigung, wobei jedoch folgende Einschränkungen zu 
beachten sind:  
 
      - Die 3D-Hardware-Beschleunigung steht nur für Windows NT 3.51 zur 
        Verfügung. 
 
      - Die 3D DLL unterstützt nicht 8 Bit/Bildpunkt (256 Farben) und 24  
        Bit/Bildpunkt (16777216 Farben). Nur die Modi 15 Bit/Bildpunkt  
        (32.000 Farben), 16 Bit/Bildpunkt (64.000 Farben) und 32  
        Bit/Bildpunkt (True Color) bieten Hardware-Beschleunigung. 
 
      - Einschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Auflösungen sind zu 
        erwarten. Alle 3D-Modi erfordern zusätzlichen Speicher für die 
        Doppelpufferung bzw. Z-Pufferung, der dann nicht mehr für den 
        Bildschirm verfügbar ist.  
 
Der 3D-Treiber kann mit drei Registrierungsparametern konfiguriert werden:  
 
User3D.DoubleBuffer - Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, kann ein  
                    sekundärer Puffer aus dem MGA Millennium-Speicher  
                    zugeordnet werden.  Der Parameter sollte auf 0 eingestellt 
                    werden, wenn kein sekundärer Puffer erforderlich ist.  
 
                    Stellen Sie diesen Wert auf 1 ein, wenn 3D-Animationen  
                    bei maximaler Beschleunigung durchgeführt werden sollen.  
 
User3D.ZBuffer - Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, kann ein Z-Puffer  
                    aus dem MGA Millennium-Speicher zugeordnet werden. Der  
                    Wert sollte auf 0 eingestellt werden, wenn kein Z-Puffer 
                    erforderlich ist.  
 
                    Stellen Sie diesen Wert auf 1, wenn die 3D-Wiedergabe  
                    bei maximaler Beschleunigung erfolgen soll.  
 
User3D.SubPixel - Wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist, kann der 3D-DDI- 
                    Treiber Wiedergaben mit genauen Unterbildpunkten 
                    durchführen.  Andernfalls sollte der Parameter auf 0 
                    gesetzt werden.  
 
                    Stellen Sie diesen Wert auf 1 ein, um bessere  
                    3D-Wiedergaben zu erhalten. Eine schnellere Wiedergabe  
                    kann realisiert werden, wenn Sie den Parameter auf 0  
                    setzen, aber Sie erhalten dann u.U. unerwünschte Effekte 
                    an den Objektkanten.  
 
Die Vorgabe für die User3D-Parameter ist 1. Es wird empfohlen, die Parameter  
nicht mit dem Registrierungseditor, sondern auf der Seite "Konfiguration" der  
MGA Panel-Anwendung zu ändern.  
 
Die verfügbaren 3D-Modi werden in der MGA Panel-Hilfe aufgelistet. Die 
chaltfläche "3D-Modi auflisten" auf der Seite "Konfiguration" gibt ebenfalls 
Aufschluß über die verfügbaren Modi.  
 
Hinweise, Probleme und Einschränkungen  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MGA Panel und QuickAccess in Windows NT 3.5 
        In Windows NT 3.5 erscheint die MGA Panel-Anwendung mit einem weißen  
        Hintergrund anstelle eines grauen. Es stehen alle MGA Panel-Funktionen  
        mit Ausnahme der beweglichen QuickAccess-Symbolleiste zur Verfügung.  
        Das QuickAccess-Symbol erscheint in der Autostart-Gruppe, so daß  
        QuickAccess automatisch zur Ausführung der in MGA Panel definierten 
        Hotkeys gestartet wird.  Löschen Sie das Symbol nicht aus der  
        Autostart-Gruppe.  
         
HCT/DispTest 
        Die DispTest-Anwendung zum Testen von VGA-Vollbildmodi bewirkt u.U.,  
        daß das System beim Testen bestimmter Modi abstürzt. Ein 
        aktualisiertes BIOS ist erforderlich.  
 
        Bildschirm 13/13 stimmt nicht, wenn er in einem Fenster angezeigt 
        wird.  
 
Systeme, die mehr als einen PCI-Bus verwenden Bei manchen Systemen meldet 
        Windows NT Konflikte zwischen Adaptern, die nicht in der PCI-Brücke 
        installiert wurden. In diesem Fall  ist der MGA Millennium-Miniport- 
        Treiber nicht in der Lage, auf seine eigene Karte zuzugreifen. Wenn 
        das System die Millennium-Karte nicht finden kann, stecken Sie sie in 
        einen anderen PCI-Steckplatz. 

[Français] 
README.NT                    MATROX GRAPHICS INC.             25 novembre 1996
 
        Pilote d'affichage MGA Millennium/Mystique Windows NT 3.5/3.51 
                            Rév. 2.25.067 (3.5.67)
 
Table des matières  
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Description du bulletin 
- Fichiers du produit 
- Installation 
- Changement de résolution 
- Panneau MGA et QuickAccess 
- Sélection de moniteur 
- Paramètres du registre 
- 3D accéléré par matériel 
- Remarques, problèmes et limitations 
 
Remarque : Ce fichier contient peut-être des informations de dernière minute 
qui n'ont pas été traduites dans votre langue. Nous nous excusons de cet  
inconvénient. 
 
Description du bulletin 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Le pilote d'affichage MGA Millennium Windows NT traité dans ce document 
correspond à la version 2.25. 
Il supporte les versions 3.5 et 3.51 de Microsoft Windows NT pour processeurs 
CPU x86. 
 
Ce produit inclut : 
 
- Pilote d'affichage 
- Panneau MGA PowerDesk 
- Pilote 3D-DDI, pour l'accélération câblée 3D OpenGL 
 
Le pilote supporte les cartes MGA Millenium de 2, 4 et 8 Moctets. Au  
total,trois cartes peuvent être supportées.  
 
Fichiers du produit 
~~~~~~~~~~~~~ 
   \MGAX64.TAG          Fichier TAG pour le programme Installation de 
                        Windows NT 
   \MGAX64.SYS          Pilote de mini-port MGA Millennium 
   \MGAX64.DLL          Pilote de mode utilisateur MGA Millennium 
   \DDIRX.DLL           Pilote 3D-DDI MGA Millennium 
   \OEMSETUP.INF        Fichier d'installation du pilote MGA Millennium 
                        pour Windows NT 
   \TXTSETUP.OEM        Fichier d'installation du pilote MGA Millennium 
                        pour Windows NT 
 
   \MGA.MON             Fichier de moniteur MGA 
   \MGASHK.EXE          Application d'installation en service 
   \MGAHK.EXE           Application de démarrage en service 
   \MGAPANEL.CPL        Application Panneau MGA 
   \MGAQUICK.EXE        Application QuickAccess 
   \MGA_*.HLP         	Aide sur l'application Panneau MGA 
   \MGA_*.DLL         	Bibliothèque de langues 
   \CTL3D32.DLL         Bibliothèque copiée pour Windows NT 3.5 seulement 
 
   \README.NT           Ce fichier 
 
Installation 
~~~~~~~~~~~~ 
Reportez-vous à votre manuel d'utilisation MGA Millennium pour installer la 
carte dans votre système. 
 
Si vous installez plusieurs cartes MGA Millennium, ne validez qu'une seule  
carte pour le mode VGA avec le commutateur sur la carte. Les installations à 
plusieurs cartes sont similaires aux installations à une seule carte. Le 
système affecte ensuite automatiquement des adresses distinctes à chaque carte 
PCI en permettant au pilote d'envoyer des commandes à chaque carte. Dans une 
configuration multi-cartes, toutes les cartes doivent utiliser la même 
résolution et le même nombre de couleurs (profondeur de couleur). La carte 
validée pour la norme VGA contrôle le moniteur supérieur gauche. 
 
Pour changer de pilote d'affichage, effectuez la procédure générale suivante : 
 
      - Ouvrez l'application Panneau de configuration/Affichage. 
 
      - Appuyez sur le bouton 'Modifier le type d'affichage...'. 
 
      - Dans la boîte de dialogue Type d'affichage, appuyez sur le bouton  
        'Modifier...'. 
 
      - Dans la boîte de dialogue Sélectionner un périphérique, appuyez sur 
        le bouton 'Autre...'. 
 
      - Dans la boîte de dialogue Installation à partir de disquettes, tapez  
        l'emplacement des fichiers d'installation Matrox MGA Millennium (par 
        ex. "A:\WINNT"). 
 
      - Sur la liste qui s'affiche, sélectionnez une résolution et le nombre 
        de couleurs supportés par la carte et le moniteur, puis appuyez sur 
        'Installer'. Les modes exigeant 4 ou 8 Moctets sont désignés dans la 
        liste affichée. Les modes à plusieurs cartes ne sont pas disponibles 
        au moment de l'installation du pilote, puisque le nombre de cartes 
        installées ne peut pas être déterminé à ce stade. 
 
      - Répondez 'Oui' dans la boîte de dialogue 'Installation du pilote'. 
 
      - Si les pilotes MGA Millennium sont déjà installés sur le système, 
        le système vous demande de choisir entre les pilotes installés 
        actuellement ou d'autres. Si vous sélectionnez 'Nouveau', le programme 
        vous demande ensuite de fournir le chemin des nouveaux fichiers de 
        pilote. Par défaut, il reprend le chemin entré dans la boîte de 
        dialogue Installation à partir de disquettes. 
 
      - Dans la boîte de dialogue Afficher les paramètres modifiés, 
        sélectionnez 'Redémarrer immédiatement' pour que les nouveaux 
        paramètres prennent effet. 
 
      - Si votre système ne se réamorce pas à la résolution attendue,  
        votre carte ne supporte probablement pas la combinaison résolution/ 
        nombre de couleurs sélectionnée. Ouvrez à nouveau le Panneau de 
        configuration/Affichage et appuyez sur le bouton 'Lister tous les 
        modes...' afin d'obtenir tous les modes disponibles pour votre carte. 
        Vous pouvez également faire des essais avec les commandes 'Palette 
        de couleurs' et 'Taille du bureau' pour sélectionner un nouveau mode. 
        Utilisez le bouton 'Test' pour vérifier si votre moniteur supporte le 
        nouveau mode. 
 
Changement de résolution 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Exécutez l'application Panneau de configuration/Affichage chaque fois que vous 
voulez changer de résolution. 
Affichez les modes disponibles en utilisant le bouton 'Lister tous les 
modes...'. 
 
Si vous utilisez une configuration à plusieurs écrans, le pilote étend le 
bureau sur plusieurs moniteurs. Certaines résolutions spéciales pour plusieurs 
écrans indiquées ont des résolutions horizontale ou verticale qui sont des  
multiples de leur taille normale. En sélectionnant l'une de ces résolutions, 
vous pourrez tester les deux moniteurs. 
 
Panneau MGA et QuickAccess 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Les applications Panneau MGA et QuickAccess ont dues être copiées  
sur votre disque dur lors de l'installation des pilotes MGA Millennium. 
Ces applications collaborent pour vous permettre d'accéder aux informations 
sur la ou les carte(s) et pour valider et utiliser les fonctions du pilote. 
 
Le Panneau MGA peut être lancé à partir du Panneau de configuration. Il 
affiche actuellement cinq pages : 
 
A propos      affiche notamment les numéros de versions courantes et  
              la résolution actuelle. 
 
Configuration permet de régler les commutateurs 3D (décrits dans  
              la section '3D accéléré par matériel'), et de sélectionner la  
              langue de votre choix. 
 
Moniteur      permet de créer un fichier de paramètres vidéo, tel que cela est 
              décrit dans la section 'Sélection de moniteur'. 
  
Information   affiche les informations matérielles sur la carte (ou les 
              cartes) installées  dans le système. 
 
PowerDesk     permet de définir et de valider des clés d'activation pour le 
              zoom (PixelTOUCH), le centrage de la fenêtre supérieure 
              (CenterWINDOW), et le lancement des applications Panneau MGA et 
              Affichage. La case à cocher QuickACCESS permet de faire 
              apparaîtrel'icône QuickAccess sur le bureau. 
 
Sur Windows NT 3.51, QuickAccess est une barre d'outils flottante qui assure 
les mouvements de zoom avant, de zoom arrière et le centrage de fenêtre. Cette 
application permet également d'appeler le Panneau MGA. Quick Access est mis 
automatiquement en service immédiatement après l'ouverture de session.  
 
QuickAccess ne peut pas afficher sa barre d'outils flottante sur Windows NT 
3.5, mais il piège les clés d'activation définies dans le Panneau MGA. 
QuickAccess a normalement été installé dans votre groupe Démarrage, et son 
icône ne doit pas être supprimée. 
 
La page Moniteur du Panneau MGA remplace l'application MGA Monitor fournie 
avec les versions 1.x des pilotes. Les fichiers exigés pour exécuter MGA 
Monitor sont supprimés dès que le système est réamorcé après l'installation 
des pilotes Rév. 2.0. 
 
Sélection de moniteur 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Après l'installation, le pilote d'affichage attend que la fréquence de  
rafraîchissement soit définie par l'intermédiaire d'un fichier de paramètres 
vidéo, MGA.INF. S'il ne trouve pas ce fichier,le pilote recherche le potentiel 
du canal des données d'affichage DDC (Display Data Channel)et utilise les 
synchronisations DDC si disponibles. Si votre moniteur n'est pas compatible 
DDC,le pilote suppose alors qu'il est capable de gérer toutes les résolutions 
de 640x480 à 1600x1200 à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. 
 
Dans tous les cas, il est fortement recommandé de sélectionner un moniteur en 
passant par le Panneau MGA. Une fois le moniteur sélectionné, le fichier 
MGA.INF est créé dansvotre répertoire SystemRoot\system32. Reportez-vous à 
l'Aide du Panneau MGA pour plus d'informations sur la sélection du moniteur. 
 
Le changement apporté à la sélection du moniteur prend effet au prochain  
amorçage de Windows NT. 
 
Les utilisateurs avancés qui préfèrent sélectionner les fréquences de 
rafraîchissement en passant par l'application Panneau de 
configuration/Affichage peuvent définir la valeur 'User.MgaInfoFile' à 0 dans 
le registre (voirla section sur les 'Paramètres du registre' pour plus 
d'informations). Quand le système est réamorcé,les fréquences de 
rafraîchissement disponibles pour chaque mode sont renvoyées à l'application 
Affichage. Le système se réamorce ensuite, probablement dans le mode 
640x480x8, et un message d'avertissement apparaît. Cela est normal puisque le 
système n'a pas pu trouver le paramètre matériel par défaut utilisé auparavant 
pour les fréquences de rafraîchissement. Vous pouvez maintenant sélectionner 
des fréquences de rafraîchissement sur la liste affichée par l'écran Panneau 
de configuration/Affichage. Si votre moniteur est compatible DDC, la liste des 
modesest alors créée à partir d'un tableau interne de paramètres vidéo et  
conformément au potentiel signalé par votre moniteur ; sinon, le tableau  
interne est utilisé. Quel que soit le cas, vous devez tester le nouveau mode 
pour vérifier que votremoniteur supporte bien la nouvelle combinaison  
résolution/fréquence de rafraîchissement. 
 
Paramètres du registre (réservé aux utilisateurs avancés) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Les informations maintenues dans le registre Windows NT peuvent avoir une  
incidence directe sur l'ensemble du système. En introduisant des valeurs 
incorrectes, vous risquez de provoquer de graves problèmes et d'être obligé de 
refaire l'installation de Windows NT. Les changements décrits ci-dessous 
ne doivent affecter que les pilotes MGA Millennium. Si en modifiant 
accidentellement certaines valeurs, vous rendez toutefois votre système 
inutilisable, souvenez-vous que vous pouvez souvent annuler l'opération 
coupable en utilisant la 'Dernière configuration réputée bonne'lors  
réamorçage. 
 
La configuration du pilote MGA Windows NT et du Panneau MGA est sauvegardée 
dans le registre. Les paramètres les plus importants peuvent être modifiés en 
passant par le Panneau MGA, mais d'autres réglages ne sont accessibles qu'en 
passant par l'Editeur du Registre.Pour la plupart des utilisateurs, les 
valeurs proposées par défaut sont les mieux adaptées à leur système, mais vous 
pouvez régler certains problèmes grâce à ces commutateurs. Les valeurs sont 
les suivantes : 
 
User.AlternateLines,réglé sur 1, permet de tracer des traits définis par des 
                    coordonnées entières en utilisant le code AUTOLINE plus 
                    rapide du moteur de dessin. La convention utilisée pour 
                    déterminer quels pixels participent à un certain trait 
                    varie légèrement dans AUTOLINE et dans Windows NT. 
                    En réglant AlternateLines sur 1, vous abandonnez la 
                    conformité aux conventions Windows NT pour obtenir de 
                    meilleures performances. Une valeur de 0 force le respect 
                    de la conformité. Les traits définis par des coordonnées 
                    de point limite non entières ne sont pas affectés par ce 
                    paramètre. 
 
                    La valeur par défaut de User.AlternateLines est 0. 
 
User.CenterDialogs, réglé sur 1, permet le centrage des boîtes de dialogue et 
                    des fenêtres locales sur la partie supérieure gauche d'une 
                    configuration sur plusieurs écrans. Les fenêtres centrées 
                    peuvent toujours être déplacées tout le bureau. Une valeur 
                    de 0 n'a aucun effet sur la position de ces fenêtres. 
 
                    Cette fonction présente de sérieux inconvénients. 
                    Quand vous testez par exemple un mode d'écrans multiples  
                    depuis l'application Panneau de configuration/Affichage, 
                    vous ne vérifiez en fait que le mode du seul écran 
                    correspondant. Parmi les autres effets indésirables, les 
                    barres d'outils n'utilisent pas tout le bureau et les 
                    circuits économiseurs ne fonctionnent que sur l'écran 
                    supérieur gauche. 
 
                    La valeur par défaut de User.CenterDialogs est 0. 
 
User.ComplexBlt,    réglé sur 1, permet au matériel d'accélérer certaines 
                    opérations à balayage tramé (ROP) complexes, en exécutant 
                    une séquence de simples opérations ROP (OR, AND, etc...) 
                    Une valeur de 0 entraîne l'exécution d'opérations ROP 
                    complexes dans le logiciel. 
 
                    Les opérations ROP complexes sont effectuées directement 
                    sur l'affichage par une succession de simples opérations 
                    ROP. Des détails indésirables (clignotant) dans la zone 
                    d'affichage ciblée deviennent parfois visibles quand un 
                    résultat intermédiaire dans la RAM vidéo est affiché sur 
                    un cycle de rafraîchissement particulier avant d'être 
                    remplacé par l'image finale sur le cycle suivant. 
 
                    La valeur par défaut de User.ComplexBlt est 1. 
 
User.DeviceBitmaps, réglé sur 1, permet d'utiliser la mémoire en dehors de 
                    l'écran pour la mise en antémémoire des images bitmaps 
                    Ceci permet au matériel d'accélérer le dessin en 
                    présentation matricielle. Une valeur de 0 désactive 
                    la mise en antémémoire des images bitmaps, permettant au 
                    processeur CPU de tirer parti de toutes les appes 
                    binaires. La mise en antémémoire des images bitmap est 
                    désactivée de façon interne si le bureau exige que 
                    plusieurs cartes soient utilisées, quel que soit le  
                    réglage du registre. 
 
                    La valeur par défaut de User.DeviceBitmaps est 1. 
 
User.MgaInfoFile,   réglé sur 1, permet d'utiliser l'application Panneau MGA 
                    pour contrôler les fréquences de rafraîchissement. Une 
                    valeur de 0 permet à l'application Affichage de fournir la 
                    liste des fréquences de rafraîchissement disponibles. Voir 
                    la section 'Sélection de moniteur' pour plus 
                    d'informations. 
 
                    La valeur par défaut de User.MgaInfoFile est 1. 
 
User.SynchronizeDac, réglé sur 1, demande au pilote d'attendre la présence 
                     d'une synchronisation verticale avant de programmer la  
                     ramdac avec une nouvelle forme de pointeur ou une 
                     nouvelle palette. Si vous remarquez des points isolés 
                     clignotant autour du pointeur, réglez cet indicateur sur 
                     1 pour essayer de résoudre ce problème. 
                     En le réglant sur 0, vous obtenez des performances 
                     légèrement supérieures. 
 
                    La valeur par défaut de User.SynchronizeDac est 0. 
 
User.SynchronizeEngine, réglé sur 1, demande au pilote d'attendre que le 
                    matériel Millennium soit prêt à accepter de nouvelles 
                    données avant de programmer l'opération suivante.  
                    réglant ce paramètre sur 0, vous obtenez de meilleures  
                    performances. Sur la plupart des systèmes à processeurs 
                    x86, la logique PCI doit normalement rendre cette 
                    vérification redondante. Si vous rencontrez des 
                    difficultés liées à la synchronisation (avec les 
                    programmes de communication par exemple), réglez cette 
                    valeur sur 1 pour essayer de remédier au problème. 
 
                    La valeur par défaut de User.SynchronizeEngine est 0. 
 
Les touches et les valeurs sont modifiées dans le registre grâce à l'Editeur 
du Registre. L'Editeur du Registre peut être appelé de la façon suivante : 
 
      - Ouvrez une fenêtre Invite de commandes. 
 
      - Tapez 'regedt32'. L'Editeur du Registre apparaît à l'écran. 
 
Pour examiner ou modifier les valeurs qui régissent le comportement du pilote 
MGA Millennium : 
 
      - Sélectionnez la fenêtre HKEY_LOCAL_MACHINE. 
 
      - En allant vers le bas, passez à la clé : 
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0. 
 
Les valeurs se trouvent dans le volet de droite. Pour modifier l'une d'elles : 
 
      - Cliquez deux fois sur la valeur sélectionnée. 
 
      - Dans l'éditeur DWORD, changez la valeur sur '0' ou '1'. La nouvelle  
        valeur prend effet lorsque le système est réamorcé. 
 
3D accéléré par matériel 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Le fichier DDIRX.DLL fourni avec les pilotes MGA Millennium assure le  
3D accéléré par matériel avec certaines restrictions : 
 
      - Le 3D accéléré par matériel n'est disponible que pour Windows NT 3.51. 
 
      - Le 3D DLL ne supporte pas les modes à 8bpp (256 couleurs) et 24bpp 
        (16777216 couleurs). Les modes à 15bpp (32K couleurs), 16bpp (64K 
        couleurs) et 32bpp (Couleur vraie) sont ceux qui peuvent être 
        accélérés par matériel. 
 
      - Des limitations sur les résolutions disponibles sont à prévoir. Tous 
        les modes 3D exigent davantage de mémoire pour gérer la mémoire tampon 
        double et/ou Z, et cette mémoire n'est plus disponible pour 
        l'affichage. 
 
Le pilote 3D peut être configuré à partir de trois commutateurs de registre : 
 
User3D.DoubleBuffer, réglé sur 1, permet d'allouer un tampon de retour  
                     de la mémoire MGA Millennium. Il doit être réglé sur  
                     0 si aucun tampon de retour n'est nécessaire. 
 
                    Cette valeur doit être définie sur 1 pour pouvoir 
                    accélérer pleinement l'animation 3D. 
 
User3D.ZBuffer,     réglé sur 1, permet d'allouer un tampon Z de la 
                    mémoire MGA Millennium. Il doit être réglé sur 0 si 
                    aucun tampon Z n'est nécessaire. 
 
                    Cette valeur doit être définie sur 1 pour pouvoir 
                    accélérer pleinement le rendu 3D. 
 
User3D.SubPixel,    réglé sur 1, permet au pilote 3D-DDI d'effectuer  
                    le rendu avec une précision au sous-pixel. Sinon, il doit 
                    être réglé sur 0. 
 
                    Cette valeur doit être réglée sur 1 pour pouvoir obtenir 
                    un rendu 3D de haute qualité. Un rendu plus rapide peut 
                    être obtenu en réglant cette valeur sur zéro, mais cela 
                    risque d'entraîner l'apparition de détails indésirables 
                    près des bordures des objets. 
 
La valeur par défaut pour les commutateurs User3D est 1. Pour les modifier, il 
est recommandé d'utiliser la page 'Configuration' du Panneau MGA, plutôt 
que l'Editeur du Registre. 
 
Les modes 3D disponibles sont cités dans l'Aide du Panneau MGA. Le bouton 
'Liste des modes 3D'sur la page 'Configuration' fournit également ces 
informations. 
 
Remarques, problèmes et limitations 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Panneau MGA et QuickAccess avec NT 3.5 
        Avec Windows NT 3.5, le Panneau MGA apparaît en affichant un 
        arrière-plan blanc et non pas gris. Toutes les fonctionalités du 
        Panneau MGA continuent d'être disponibles, sauf la barre d'outils 
        flottante QuickAccess. L'icône QuickAccess apparaît dans le groupe 
        Démarrage afin de pouvoir servir automatiquement aux clés d'activation  
        définies dans le Panneau MGA. Il n'est pas conseillé de la supprimer 
        du groupe Démarrage. 
         
HCT/DispTest 
        L'application DispTest destinée au test des modes VGA plein-écran 
        risque de bloquer le système pendant le test de certains modes. Une 
        mise à jour du BIOS est nécessaire. 
 
        L'écran 13/13 est incorrect, vu dans une fenêtre. 
 
Systèmes utilisant plus d'un bus PCI 
        Sur certains systèmes, Windows NT signale des conflits entre cartes 
        installées au-delà du pont PCI. Si cela se produit, le pilote du mini- 
        port MGA Millennium ne peut pas accéder à sa propre carte. Si votre 
        système ne semble par parvenir trouver la carte Millennium, essayez de 
        la faire passer dans un autre logement PCI. 

[Italiano] 
README.NT                    MATROX GRAPHICS INC.             25 novembre 1996
 
          Driver video MGA Millennium/Mystique Windows NT 3.5/3.51 
                            Rev. 2.25.067 (3.5.67)
 
Indice 
~~~~~~ 
- Descrizione del release 
- File del prodotto 
- Installazione 
- Modifica della risoluzione 
- MGA Panel e QuickAccess 
- Selezione del Monitor 
- Impostazioni del registro di configurazione 
- 3D accelerato mediante hardware 
- Note, problemi e limitazioni 
 
Nota: questo file può contenere alcune informazioni aggiornate non tradotte 
nella lingua dell'utente. Ci scusiamo per l'inconveniente. 
 
Descrizione del release 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Questo è il Driver video MGA Millennium Windows NT, versione 2.25. 
Supporta Microsoft Windows NT per CPU x86, versioni 3.5 e 3.51. 
 
Il prodotto include: 
 
- Driver video 
- MGA PowerDesk Panel 
- Driver 3D-DDI, per 3D accelerato mediante hardware OpenGL 
 
Il driver supporta schede MGA Millennium da 2, 4 e 8 Mbyte. Si può utilizzare  
un massimo di tre schede.  
 
File del prodotto 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   \MGAX64.TAG          File Tag per Windows NT Setup 
   \MGAX64.SYS          Driver miniport MGA Millennium  
   \MGAX64.DLL          Driver modo utente MGA Millennium 
   \DDIRX.DLL           Driver MGA Millennium 3D-DDI 
   \OEMSETUP.INF        File di installazione del driver MGA Millennium per 
                        Windows NT 
   \TXTSETUP.OEM        File di installazione del driver MGA Millennium per 
                        Windows NT 
 
   \MGA.MON             File del monitor MGA 
   \MGASHK.EXE          Applicazione di installazione del servizio 
   \MGAHK.EXE           Applicazione dell'avvio del servizio 
   \MGAPANEL.CPL        Applicazione MGA Panel 
   \MGAQUICK.EXE        Applicazione QuickAccess 
   \MGA_*.HLP         	Guida per l'applicazione MGA Panel 
   \MGA_*.DLL         	Libreria Lingua 
   \CTL3D32.DLL         Libreria copiata solo per Windows NT 3.5 
 
   \README.NT           Questo file 
 
Installazione 
~~~~~~~~~~~~~ 
Fare riferimento al manuale utente di MGA Millennium per installare la scheda 
nel sistema. 
 
Se si stanno installando schede MGA Millennium multiple nel sistema, si noti 
che solo una dovrebbe essere attivata per VGA mediante l'interruttore su 
scheda.Le installazioni di schede multiple sono simili a quelle di schede 
singole. Il sistema assegna automaticamente indirizzi distinti a ciascuna 
scheda PCI, consentendo al driver di inviare comandi a ciascuna. In una 
configurazione a schede multiple, tutte le schede devono funzionare con la 
stessa risoluzione e profondità di pixel (numero di colori). La scheda 
attivata per VGA presiede al funzionamento del monitor superiore sinistro. 
 
La procedura generale per modificare un driver video è illustrata qui di 
seguito.  
 
      - Aprire l'applicazione Pannello di controllo/Schermo. 
 
      - Premere il pulsante 'Cambia tipo schermo...'. 
 
      - Nella finestra di dialogo Tipo schermo, premere il pulsante 
        'Cambia...'. 
 
      - Nella finestra di dialogo Selezione periferica, premere il pulsante 
        'Altri...'. 
 
      - Nella finestra di dialogo Installazione da disco floppy, digitare la 
        posizione dei file di installazione Matrox MGA Millennium (per es., 
        "A:\WINNT"). 
 
      - Dall'elenco visualizzato, selezionare una risoluzione ed una 
        profondità di pixel supportate dalla scheda e dal monitor, e premere 
        'Installa'.I modi che richiedono 4 od 8 MByte sono specificati 
        nell'elenco visualizzato. I modi a schede multiple non sono 
        disponibili al momento dell'installazione dei driver, 
        dal momento che il numero di schede installate non può essere 
        determinato a quel momento. 
 
      - Rispondere 'Sì' nella finestra di dialogo 'Installazione del driver'. 
 
      - Se i driver MGA Millennium sono già installati sul sistema, 
        viene richiesto di scegliere fra i driver correntemente installati 
        e quelli nuovi. Se si seleziona 'Nuovo', si riceve la richiesta 
        di fornire il percorso dei nuovi file di driver. L'impostazione 
        predefinita è il percorso immesso nella finestra di dialogo 
        Installazione da disco floppy. 
 
      - Nella finestra di dialogo Modifica le impostazioni dello schermo, 
        selezionare 'Riavvia ora' in modo che le nuove impostazioni vengano 
        attivate. 
 
      - Se il sistema non viene riavviato con la risoluzione prevista, è 
        probabile che la scheda non supporti la combinazione di risoluzione 
        e profondità di pixel selezionata. Aprire di nuovo il Pannello di 
        controllo/Schermo e premere il pulsante 'List All Modes...' per 
        ottenere tutti i modi disponibili per la particolare scheda. Si può 
        anche sperimentare con i comandi 'Tavolozza dei colori' e 'Area del 
        desktop' per selezionare un nuovo modo. Utilizzare il pulsante 'Prova' 
        per assicurarsi che il nuovo modo sia compatibile con il monitor. 
 
Modifica della risoluzione 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ogni volta che si desidera modificare la risoluzione, eseguire l'applicazione 
Pannello di controllo/Schermo.I modi disponibili vengono visualizzati 
mediante il pulsante 'List All Modes...'. 
 
Se si sta utilizzando una configurazione a videate multiple, il driver 
distribuirà il desktop su monitor multipli. Saranno elencate risoluzioni 
speciali per videate multiple,con le risoluzioni orizzontale o verticale pari 
a multipli della loro dimensione normale. Se si seleziona una di queste 
risoluzioni è possibile provare entrambi i monitor. 
 
MGA Panel e QuickAccess 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Le applicazioni MGA Panel e QuickAccess dovrebbero essere state copiate 
sul disco rigido al momento dell'installazione dei driver MGA Millennium. 
Queste applicazioni funzionano insieme per consentire all'utente di accedere 
alle informazioni riguardanti le schede e per attivare ed utilizzare le 
funzioni del driver. 
 
MGA Panel può essere avviato dal Pannello di controllo e attualmente può 
visualizzare cinque pagine: 
 
Informazioni  visualizza informazioni come i numeri di versione e la 
risoluzione correnti. 
 
Configurazione consente all'utente di impostare le opzioni 3D (descritte nella 
              sezione '3D accelerato mediante hardware') e selezionare la 
              Lingua prescelta. 
 
Monitor       consente di costruire un file di parametri video, come descritto 
              nella sezione 'Selezione del monitor'. 
 
Informazione  visualizza le informazioni relative all'hardware per le schede 
              installate nel sistema. 
 
PowerDesk     consente all'utente di definire ed attivare gli hot key per 
              eseguire lo zoom (PixelTOUCH), per centrare la finestra 
              superiore (CenterWINDOW) e per avviare le applicazioni MGA Panel 
              e Schermo.La casella di controllo QuickACCESS può rendere 
              visibile l'icona QuickAccess sul desktop. 
 
In Windows NT 3.51, QuickAccess è una barra degli strumenti mobile che 
consente di eseguire lo zoom avanti,lo zoom indietro e di centrare la  
finestra, ed inoltre di richiamare MGA Panel. Viene avviato automaticamente 
come servizio, immediatamente dopo il collegamento. 
 
In Windows NT 3.5, QuickAccess non può visualizzare la propria barra degli 
strumenti mobile, ma intercetta gli hot key definiti in MGA Panel. QuickAccess 
dovrebbe essere installato nel gruppo di Avvio e la sua icona non deve essere 
eliminata. 
 
La pagina Monitor di MGA Panel sostituisce l'applicazione MGA Monitor fornita 
con le versioni 1.x dei driver. I file richiesti per eseguire MGA Monitor 
saranno eliminati quando il sistema verrà riavviato dopo l'installazione 
dei driver Rev. 2.0. 
 
Selezione del Monitor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Dopo l'installazione, il driver video prevede che l'informazione relativa alla 
frequenza di rinfresco venga impostata mediante un file di parametri video 
denominato MGA.INF. Se il file non viene trovato, il driver verifica le 
funzionalità DDC (Display Data Channel) ed utilizza le temporizzazioni DDC, se 
sono disponibili. Se il monitor non è compatibile con DDC, il driver presume 
che il monitor sia in grado di gestire tutte le risoluzioni da 640x480 a 
1600x1200 ad una frequenza di rinfresco di 60 Hz. 
 
In tutti i casi, si raccomanda vivamente di selezionare un monitor mediante 
MGA Panel. Una volta effettuata la selezione, viene creato il file MGA.INF 
nella directory SystemRoot\system32. Fare riferimento ad Aiuto di MGA Panel 
per ulteriori dettagli sulla selezione del monitor. 
 
Una modifica nella selezione del monitor verrà attivata la volta successiva 
che si avvia Windows NT. 
 
Gli utenti esperti i quali preferiscono selezionare le frequenze di rinfresco 
mediante l'applicazione Pannello di controllo/Schermo, possono impostare il 
valore 'User.MgaInfoFile' nel registro di configurazione su 0 (vedere 
la sezione 'Impostazioni del registro di configurazione' per ulteriori 
dettagli). La volta successiva che si riavvia il sistema,le frequenze di 
rinfresco disponibili per ciascun modo vengono inviate all'applicazione 
Schermo. Probabilmente il sistema verrà riavviato nel modo 640x480x8 e verrà 
visualizzato un messaggio di errore. Ciò è normale, dal momento che il sistema 
potrebbe non trovare la frequenza di rinfresco predefinita per l'hardware 
utilizzata in precedenza. A questo punto si possono selezionare le frequenze 
di rinfresco dall'elenco visualizzato nel  Pannello di controllo/Schermo. Se 
il monitor è compatibile con DDC, l'elenco dei modi sarà costruito a partire 
da una tabella interna di parametri video e secondo le funzionalità riportate 
dal monitor; altrimenti, verrà utilizzata la tabella interna. In ogni 
caso,bisogna provare tutti i modi nuovi per assicurarsi che il monitor 
supporti la nuova combinazione di risoluzione/frequenza di rinfresco. 
 
Impostazioni del registro di configurazione (solo per utenti esperti) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Le informazioni contenute nel registro di configurazione Windows NT possono 
incidere direttamente sull'intero sistema. L'introduzione di valori non 
corretti può causare problemi gravi e rendere necessaria la reinstallazione di 
Windows NT. Le modifiche descritte in basso dovrebbero avere conseguenze che 
interessano soltanto i driver MGA Millennium. Tuttavia, se si modificano 
inavvertitamente valori che rendono inutilizzabile il sistema, si tenga 
presente che è sempre possibile rimediare al danno, utilizzando l'opzione 
'Ultima configurazione valida conosciuta' al momento dell'avvio. 
 
La configurazione del driver MGA Windows NT e di MGA Panel viene salvata 
nel registro di configurazione. I parametri più importanti possono essere 
modificati mediante MGA Panel, ma agli altri si può accedere solo mediante 
l'Editor del registro di configurazione.La maggior parte degli utenti  
osserveranno che i valori predefiniti sono i migliori per il sistema in uso. 
Tuttavia, mediante queste opzioni si possono risolvere problemi specifici. 
I valori sono: 
 
User.AlternateLines quando è impostato su 1, consente di tracciare le linee 
                    definite da coordinate intere utilizzando il codice di 
                    operazione di AUTOLINE più rapido del motore di 
                    tracciamento. La convenzione utilizzata per determinare 
                    quali pixel contribuiscono ad una determinata linea 
                    differisce leggermente in AUTOLINE e in Windows NT 
                    L'impostazione di AlternateLines su 1 rinuncia al rispetto 
                    delle convenzioni di Windows NT a vantaggio delle 
                    prestazioni. Un valore 0 forza il rispetto delle 
                    convenzioni. Le linee definite dalle coordinate non intere 
                    dei punti estremi non sono influenzate dall'impostazione. 
 
                    Limpostazione predefinita di User.AlternateLines è 0. 
 
User.CenterDialogs  quando è impostato su 1, consente di centrare le finestre 
                    di dialogo e quelle di pop-up nel display superiore 
                    sinistro di un'impostazione a videate multiple. Le fines 
                    tre centrate possono comunque essere spostate sull'intero 
                    desktop. Un valore 0 non incide sulla posizione delle 
                    finestre. 
 
                    Vi sono seri effetti secondari dovuti a questa funzione. 
                    Per esempio, la verifica del modo a videate multiple 
                    dall'applicazione Pannello di controllo/Schermo verifica 
                    solo il corrispondente modo a videata singola. Gli altri 
                    effetti secondari includono il fatto che le barre degli 
                    strumenti non utilizzano l'intero desktop e che gli screen 
                    saver funzionano solo sulla videata superiore sinistra. 
 
                    L'impostazione predefinita di User.CenterDialogs è 0. 
 
User.ComplexBlt     quando è impostato su 1, consente all'hardware di 
                    accelerare alcune operazioni raster complesse (ROP) 
                    eseguendo una sequenza di ROP semplici (operazioni OR, 
                    AND, ecc...). Un valore 0 farà in modo che le ROP 
                    complesse vengano eseguite dal software. 
 
                    Le ROP complesse sono eseguite direttamente sul display 
                    mediante una successione di ROP semplici. I segni 
                    (lampeggianti) nell'area di visualizzazione di 
                    destinazione possono diventare visibili quando 
                    un risultato intermedio nella RAM video viene visualizzato 
                    in un determinato ciclo di rinfresco e viene poi 
                    sostituito dall'immagine finale nel ciclo successivo. 
 
                    L'impostazione predefinita di User.ComplexBlt è 1. 
 
User.DeviceBitmaps  quando è impostato su 1, consente di utilizzare la memoria 
                    fuori schermo per la cache dei bitmap. Questo consente 
                    all'hardware di accelerare il tracciamento in bitmap. Un 
                    valore 0 disattiva la cache dei bitmap, consentendo alla 
                    CPU di tracciare in tutti i bitmap. La cache dei bitmap è 
                    disattivata internamente quando è in uso un desktop che 
                    richiede più di una scheda, a prescindere 
                    dall'impostazione del registro di configurazione. 
 
                    L'impostazione predefinita di User.DeviceBitmaps è 1. 
 
User.MgaInfoFile    quando è impostato su 1, consente di utilizzare 
                    l'applicazione MGA Panel per controllare le frequenze di 
                    rinfresco. Un valore 0 consente all'applicazione Schermo 
                    di elencare le frequenze di rinfresco disponibili. Vedere 
                    la sezione 'Selezione del monitor' per ulteriori dettagli. 
 
                    L'impostazione predefinita di User.MgaInfoFile è 1. 
 
User.SynchronizeDac quando è impostato su 1, richiede al driver di attendere 
                    un segnale di sincronizzazione verticale prima di 
                    programmare la ramdac con una nuova forma del puntatore o 
                    una nuova tavolozza. Se si notano pixel in posizioni 
                    sporadiche e che lampeggiano intorno al puntatore, 
                    l'impostazione di questa flag su 1 può risolvere il 
                    problema. L'impostazione su 0 determina prestazioni 
                    leggermente migliori. 
 
                    L'impostazione predefinita di User.SynchronizeDac è 0. 
 
User.SynchronizeEngine quando è impostato su 1, fa in modo che il driver 
                    attenda che l'hardware Millennium sia pronto ad accettare 
                    nuovi dati prima di programmare l'operazione successiva. 
                    Se li si imposta su 0 le prestazioni saranno migliori. 
 
                    Nella maggior parte dei sistemi basati su x86, la logica 
                    PCI dovrebbe assicurare la ridondanza di tale verifica. Se 
                    si verificano problemi che possono essere relativi alla 
                    temporizzazione (con i programmi di comunicazione, per 
                    esempio), può essere utile impostare questo valore su 1. 
 
                    L'impostazione predefinita di User.SynchronizeEngine è 0. 
 
I tasti ed i valori nel registro di configurazione possono essere modificati 
con l'Editor del registro di configurazione, il quale può essere richiamato 
nel modo seguente: 
 
      - Aprire una finestra del Prompt dei comandi. 
 
      - Digitare 'regedt32' per far apparire l'Editor del registro di 
        configurazione. 
 
Per esaminare o modificare i valori che gestiscono il comportamento del driver 
MGA Millennium: 
 
      - Selezionare la finestra HKEY_LOCAL_MACHINE. 
 
      - Spostarsi verso il basso, fino ad arrivare in corrispondenza del tasto 
        denominato: 
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0. 
 
Si troveranno i valori nel riquadro destro della finestra. Per modificarne uno 
qualsiasi: 
 
      - Fare doppio clic sul valore selezionato. 
 
      - Nell'Editor DWORD, cambiare il valore su '0' o '1'. Il nuovo valore 
        sarà attivato la volta successiva che si riavvia il sistema. 
 
3D accelerato mediante hardware 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Il file DDIRX.DLL fornito con i driver MGA Millennium consente di ottenere 
3D accelerato mediante hardware, con alcune eccezioni: 
 
      - 3D accelerato mediante hardware è disponibile solo per Windows NT 
        3.51. 
 
      - La 3D DLL non supporta i modi a 8 bpp (256 colori) e 24 bpp (16777216 
        colori). I modi a 15 bpp (32K colori), 16 bpp (64 K colori) e 
        32 bpp (True Color) sono quelli per i quali si può ottenere 
        l'accelerazione mediante hardware. 
 
      - Bisogna aspettarsi limitazioni nelle risoluzioni disponibili. Tutti 
        i modi 3D richiedono memoria supplementare per gestire i buffer doppi 
        o i buffer Z o entrambi, e tale memoria non è più disponibile per la 
        visualizzazione. 
 
Il driver 3D può essere configurato mediante tre opzioni del registro di 
configurazione: 
 
User3D.DoubleBuffer quando è impostato su 1, consente di assegnare un buffer 
                    di riserva dalla memoria di MGA Millennium. Deve essere 
                    impostato su 0 se non è richiesto nessun buffer di 
                    riserva. 
 
                    Questo valore dovrebbe essere impostato su 1 per 
                    accelerare completamente l'animazione 3D. 
 
User3D.ZBuffer      quando è impostato su 1, consente di allocare un buffer Z 
                    dalla memoria di MGA Millennium. Dovrebbe essere impostato 
                    su 0 se non è richiesto nessun buffer Z. 
 
                    Questo valore dovrebbe essere impostato su 1 per 
                    accelerare completamente la rappresentazione 3D. 
 
User3D.SubPixel     quando è impostato su 1, consente al driver 3D-DDI di 
                    eseguire la rappresentazione con precisione a livello sub- 
                    pixel. Altrimenti deve eve essere impostato su 0. 
 
                    Questo valore dovrebbe essere impostato su 1 se si deve 
                    eseguire una rappresentazione 3D di alta qualità. Si può 
                    ottenere una rappresentazione più rapida impostando il 
                    valore su zero, sebbene possano apparire alcuni segni 
                    accanto ai margini degli oggetti. 
 
Il valore predefinito per le opzioni User3D è 1. Si consiglia di modificarli 
mediante la pagina 'Configurazione' di MGA Panel piuttosto che mediante 
l'Editor del registro di configurazione. 
 
I modi 3D disponibili sono elencati nella Guida in linea di MGA Panel. Il 
pulsante 'Elenca modi 3D'nella pagina 'Configurazione' può fornire le medesime 
informazioni. 
 
Note, problemi e limitazioni 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
MGA Panel e QuickAccess con NT 3.5 
        In Windows NT 3.5, MGA Panel appare con uno sfondo bianco invece 
        che grigio. La funzionalità completa di MGA Panel è comunque 
        disponibile, ma non lo è la barra degli strumenti mobile di 
        QuickAccess. L'icona di QuickAccess appare nel gruppo di Avvio, perciò 
        è avviato automaticamente per gestire gli hot key definiti in MGA 
        Panel. Non si consiglia di eliminarlo dal gruppo di Avvio. 
         
HCT/DispTest 
        L'applicazione DispTest utilizzata per la prova dei modi VGA a tutto 
        schermo può interrompere il sistema quando si provano alcuni modi. È 
        necessario un BIOS aggiornato. 
 
        Screen 13/13 è errato quando viene visualizzato in una finestra. 
 
Sistemi che utilizzano più di un bus PCI 
        Vi sono sistemi nei quali Windows NT riporta i conflitti fra gli 
        adattatori installati al di là del bridge PCI. In tal caso, il driver 
        miniport MGA Millennium non può accedere alla propria scheda. Se il 
        sistema non sembra essere in grado di trovare la scheda Millennium, 
        provare a spostarla in un diverso alloggiamento PCI. 
 
[Español] 
README.NT                  MATROX GRAPHICS INC.        25 de Noviembre de 1996
 
      Controlador de Monitor MGA Millennium/Mystique Windows NT 3.5/3.51 
                            Rev. 2.25.067 (3.5.67) 
 
Indice 
~~~~~~ 
- Descripción de la emisión 
- Archivos del producto 
- Instalación 
- Cambio de la resolución 
- Panel MGA y QuickAccess 
- Selección de monitor 
- Configuración de los registros 
- 3D acelerado mediante hardware 
- Notas, problemas y limitaciones 
 
Nota: Este archivo puede contener información de último minuto sin traducir 
a idioma. Lamentamos la inconveniencia. 
 
Descripción de la emisión 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Este es el controlador de monitor MGA Millennium Windows NT, versión 2.25. 
Soporta Microsoft Windows NT para x86 CPU's, versiones 3.5 y 3.51. 
 
Este producto incluye: 
 
- Controlador de monitor 
- Panel MGA PowerDesk 
- Controlador 3D-DDI, para 3D acelerado mediante hardware OpenGL 
 
El controlador soporta tarjetas MGA Millenium de 2, 4 y 8 Mbytes. También se 
soportan hasta tres tarjetas.   
 
Archivos del producto 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
   \MGAX64.TAG          Archivo de Ficha para Windows NT Setup 
   \MGAX64.SYS          Controlador MGA Millennium miniport 
   \MGAX64.DLL          Controlador MGA Millennium modo del usuario 
   \DDIRX.DLL           Controlador MGA Millennium 3D-DDI 
   \OEMSETUP.INF        Archivo de instalación del controlador MGA Millennium 
                        para Windows NT 
   \TXTSETUP.OEM        Archivo de instalación del controlador MGA Millennium 
                        para Windows NT 
 
   \MGA.MON             Archivo de monitor MGA 
   \MGASHK.EXE          Aplicación de servicio de instalación 
   \MGAHK.EXE           Aplicación de servicio de iniciación 
   \MGAPANEL.CPL        Aplicación Panel MGA 
   \MGAQUICK.EXE        Aplicación QuickAccess 
   \MGA_*.HLP         	Ayuda para la aplicación Panel MGA 
   \MGA_*.DLL         	Biblioteca de idioma 
   \CTL3D32.DLL         Biblioteca copiada solamente para Windows NT 3.5 
 
   \README.NT           Este archivo 
 
Instalación 
~~~~~~~~~~~ 
Consulte el Manual del Propietario MGA Millennium para instalar la tarjeta en 
el sistema. 
 
Si está instalando múltiples tarjetas MGA Millennium en el sistema, por favor  
note que solamente una debiera estar activada para VGA a través del 
interruptor incorporado.Las instalaciones de múltiples tarjetas son similares 
a las instalaciones de una sola tarjeta. El sistema asignará automáticamente 
direcciones separadas a cada tarjeta PCI,permitiendo que el controlador emita 
comandos a cada tarjeta.  En una configuración de múltiples tarjetas, todas 
las tarjetas deben funcionar con la misma resolución y profundidad de pixel 
(cantidad de colores).  La tarjeta VGA activada controlará el monitor superior 
izquierdo. 
 
El procedimiento general para cambiar un controlador de monitor es el 
siguiente: 
 
      - Abra la aplicación Panel de control/Monitor. 
 
      - Pulse el botón 'Cambiar tipo de monitor...'. 
 
      - En el cuadro de diálogo Tipo de monitor, pulse el botón 'Cambiar...'. 
 
      - En el cuadro de diálogo Seleccionar dispositivo, pulse el botón 
        'Otro...'. 
 
      - En el cuadro de diálogo Instalar desde disco, escriba dónde están 
        localizados loa archivos de instalación Matrox MGA Millennium (por 
        ejemplo, "A:\WINNT"). 
 
      - Seleccione una resolución y una profundidad de pixel de la lista 
        visualizada que sea soportada por la tarjeta y el monitor, luego puse 
        'Instalar'. Los modos que requieren 4 u 8 MBytes se especifican en la 
        lista visualizada. Los modos de tarjetas múltiples no están 
        disponibles en el momento de la instalación del controlador, 
        debido a que la cantidad de tarjetas instaladas no puede ser  
        determinada en este momento. 
 
      - Conteste 'Sí' al cuadro de diálogo 'Instalando controlador'. 
 
        Si los controladores MGA Millennium ya están instalados en el sistema, 
        se le pedirá que seleccione entre el controlador actualmente instalado 
        o nuevos.  Si selecciona 'Nuevos', se le pedirá la ruta a los archivos 
        del controlador nuevo.  Esto cambiará por defecto a la ruta de acceso 
        ingresada en el cuadro de diálogo Instalar desde disco. 
 
      - En el cuadro de diálogo Cambio de la configuración del monitor, debe 
        seleccionar 'Volver a arrancar ahora' para que la configuración nueva 
        surta efecto. 
 
      - Si el sistema no vuelva a arrancar con la resolución esperada, es 
        probable que la tarjeta no soporte la combinación de resolución/ 
        profundidad de pixel seleccionada.  Abra nuevamente el Panel de 
        control/Monitor y pulse el botón 'Listar todos los modos...' para 
        obtener todos los modos disponibles para su tarjeta en particular. 
        También puede experimentar con los controles de la 'Paleta de 
        colores' y 'Area del escritorio' para seleccionar un modo nuevo. 
        Utilice el botón 'Prueba' para asegurarse de que el modo nuevo está 
        soportado por el monitor. 
 
Cambio de la resolución 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Cada vez que desea cambiar la resolución, ejecute la aplicación Panel de 
control/Monitor. 
Los modos disponibles se visualizan mediante el botón 'Listar todos los 
modos...'. 
 
Si está utilizando una configuración de múltiples pantallas, el controlador 
distribuirá el escritorio a través de múltiples monitores.  Se listarán  
resoluciones especiales para múltiples pantallas, donde las resoluciones 
horizontal o vertical son múltiplos de su tamaño normal.  Seleccionar una de 
estas resoluciones permitirá la prueba de ambos monitores. 
 
- Panel MGA y QuickAccess 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
La aplicación Panel MGA y la aplicación QuickAccess se deben haber copiado a 
su disco duro cuando se instalaron los controladores MGA Millennium. 
Estas aplicaciones trabajan juntas para permitir que el usuario acceda a 
información acerca de su(s) tarjeta(s) y para activar y utilizar 
características de controlador. 
 
El Panel MGA se puede arrancar desde el Panel de control.  Actualmente puede 
visualizar cinco páginas: 
 
Sobre         visualiza información como, por ejemplo, los números de la 
              versión y 
              la resolución actuales. 
 
Configuración le permite al usuario establecer los interruptores 3D (descritos 
              en la sección '3D acelerado mediante hardware') y seleccionar un 
              idioma preferido. 
 
Monitor       permite la construcción de un archivo de parámetros de vídeo, 
              como se describe en la sección 'Selección de Monitor'. 
 
Información   visualiza información del hardware sobre la(s) tarjeta(s) 
              instaladas en el sistema. 
 
PowerDesk     permite que el usuario defina y active las teclas directas para 
              zooming (PixelTOUCH), para centrar la ventana superior 
             (CenterWINDOW), y para iniciar las aplicaciones Panel MGA y 
              Monitor.  La casilla de verificación QuickACCESS puede hacer que 
              el icono QuickAccess sea visible en el escritorio. 
 
En Windows NT 3.51, QuickAccess es una barra de herramientas flotante que 
permite hacer zoom para acercar, zoom para alejar y centrar ventanas.  También 
puede invocar el Panel MGA.  Se inicia automáticamente como un servicio, 
inmediatamente después de iniciar la sesión. 
 
En Windows NT 3.5, QuickAccess no visualiza su barra de herramientas flotante, 
pero atrapa las teclas directas definidas en el Panel MGA.  QuickAccess se 
debiera haber instalado en su grupo de Inicio, y su icono no se debiera haber 
eliminado. 
 
La página del Monitor del Panel MGA reemplaza la aplicación Monitor MGA 
proporcionada junto con las versiones 1.x de los controladores.  Los archivos 
requeridos para ejecutar el Monitor MGA se borrarán cuando se reinicie el 
sistema después de la instalación de los controladores Rev. 2.0. 
 
Selección de monitor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Después de la instalación, el controlador de monitor espera que se envíe 
información de frecuencia de actualización a través de un archivo de parámetro 
de vídeo llamado MGA.INF.  Si no se encuentra este archivo,el controlador 
comprobará las capacidad es del Canal de Datos del Monitor (Display Data  
Channel, DDC) y utilizará sincronizaciones de DDC si las hay disponibles. 
Si su monitor no es compatible con un DDC,el controlador presupondrá que su 
monitor es capaz de manejar todas las resoluciones desde 640x480 hasta 
1600x1200 con una frecuencia de actualización de 60 Hz. 
 
En todos los casos, es altamente recomendable que seleccione un monitor a 
través del Panel MGA.  Cuando se selecciona un monitor, se crea el archivo 
MGA.INF en el directorio SystemRoot\system32.  Consulte la Ayuda del Panel MGA para obtener más 
detalles acerca de la selección del monitor. 
 
Un cambio en la selección del monitor surtirá efecto la próxima vez que se  
inicialice Windows NT. 
 
Los usuarios avanzados que prefieran seleccionar frecuencias de actualización 
a través de la aplicación Panel de control/Monitor pueden establecer el valor 
'User.MgaInfoFile' en 0 en el registro (consulte la sección 'Configuración del 
registro' para obtener detalles).  La próxima vez que reinicialice, se 
retornarán a la aplicación Monitor las frecuencias de actualización 
disponibles para cada modo.  El sistema posiblemente se reinicie en el modo 
640x480x8 y se visualizará un mensaje de advertencia.  Esto es normal, debido  
a que el sistema no pudo encontrar el ajuste por defecto del hardware 
utilizado previamente para las frecuencias de actualización.  Ahora puede 
seleccionar frecuencias de actualización de la lista visualizada por 
Panel de control/Monitor.  Si su monitor no es compatible con un DDC, la lista 
de modos se construirá a partir de una tabla interna de parámetros de vídeo y 
de acuerdo a las capacidades informadas por el monitor;  en caso contrario, se 
utilizará la tabla interna.  En cualquier caso, debiera probar cualquier modo 
nuevo para asegurarse de que su monitor actualmente soporta la combinación 
nueva de resolución/frecuencia de actualización. 
 
Configuraciones del registro (para usuarios avanzados solamente) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
La información contenida en el registro de Windows NT puede tener un efecto 
directo sobre todo el sistema.  Introducir valores incorrectos puede causar 
problemas serios y puede hacer que sea necesario volver a instalar Windows NT 
Los cambios descritos más abajo debieran tener sus efectos limitados a los  
controladores MGA Millennium.  Sin embargo, si usted accidentalmente modifica 
valores que hacen que no pueda utilizar el sistema, por favor tenga en cuenta 
que con frecuencia es posible deshacer el daño utilizando la opción 'Ultima 
configuración buena conocida' en el momento de inicializar. 
 
La configuración del controlador MGA Windows NT y del Panel MGA se guarda en 
el registro.  Los parámetros más importantes se pueden modificar a través del 
Panel MGA, pero a otros solamente se puede acceder a través del Editor del 
registro.  La mayoría de los usuarios encontrarán que los valores por defecto 
son los mejores para el sistema.  Sin embargo, a través de estos interruptores 
se solucionarán problemas específicos.  Los valores son: 
 
User.AlternateLines,cuando se establece en 1, permite que se dibujen líneas 
                    definidas por coordenadas de integrales utilizando el 
                    AUTOLINE opcode más rápido del motor de dibujo.  La 
                    convención utilizada para determinar cuáles pixels 
                    contribuyen a una línea determinada es ligeramente 
                    distinto en AUTOLINE y en Windows NT.  Configurar 
                    AlternateLines en 1 cambia el cumplimiento con las 
                    convenciones de Windows NT para rendimiento.  Un valor 0 
                    se asegurará del cumplimiento.  Las líneas definidas por 
                    coordenadas de puntos finales no integrales no son 
                    afectadas por este ajuste. 
 
                    El valor por defecto de User.AlternateLines es 0. 
 
User.CenterDialogs, cuando se establece en 1, permite el centrado de los 
                    cuadros de diálogo y las ventanas emergentes en el monitor 
                    superior izquierdo de una configuración de múltiples 
                    pantallas.  Las ventanas centradas aún pueden moverse 
                    sobre todo el escritorio.  Un valor de 0 no tendrá efecto 
                    sobre la posición de estas ventanas. 
 
                    Esta característica tiene efectos secundarios serios.  Por 
                    ejemplo, probar un modo de múltiples pantallas desde la 
                    aplicación Panel de control/Monitor en realidad solamente 
                    probará el modo correspondiente de una sola pantalla.   
                    Otros efectos secundarios incluyen barras de herramientas 
                    que no ocuparán todo el escritorio y protectores de 
                    pantalla que solamente funcionarán en la pantalla de la 
                    esquina superior izquierda. 
 
                    El valor por defecto de User.CenterDialogs es 0. 
 
User.ComplexBlt,    cuando se lo establece en 1, permite que el hardware 
                    acelere algunas operaciones complejas de rasterización 
                    (complex raster operations, ROPs) ejecutando una secuencia 
                    de ROPs simples (ORing, ANDing, etc...).  Un valor de 0 
                    resultará en que se ejecuten ROPs complejas en el 
                    software. 
 
                    Las ROPs complejas se realizan directamente en la pantalla 
                    a través de una sucesión de ROPs simples.  Es posible que 
                    hayan artefactos (destellando) visibles en el área del 
                    monitor objetivo cuando se visualiza un resultado 
                    intermedio en RAM de vídeo en un ciclo 
                    de actualización determinado, a ser reemplazado por la 
                    imagen final en el próximo ciclo. 
 
                    El valor por defecto de User.ComplexBlt es 1. 
 
User.DeviceBitmaps, cuando se define en 1, permite el uso de memoria fuera de 
                    pantalla para ocultar mapas de bits.  Esto permitirá que 
                    el hardware acelere el dibujo a mapas de bits.  Un valor 0 
                    desactiva ocultar mapas de bits, permitiendo que el CPU 
                    dibuje en todos los mapas de bits.  Ocultar mapas de bits 
                    se desactiva internamente cuando hay en uso un escritorio 
                    que requiere más de una tarjeta, sin interesar el ajuste 
                    del registro. 
 
                    El valor por defecto de User.DeviceBitmaps es 1. 
 
User.MgaInfoFile,   cuando, se establece en 1, permite el uso de la aplicación 
                    Panel MGA para controlar frecuencias de actualización.  Un 
                    valor de 0 permitirá que la aplicación Monitor liste las 
                    frecuencias de actualización disponibles.  Consulte 
                    la sección 'Selección de Monitor' para obtener más  
                    detalles. 
 
                    El valor por defecto de User.MgaInfoFile es 1. 
 
User.SynchronizeDac, cuando se establece en 1, requerirá que el controlador 
                    espere por una sincronización vertical antes de programar 
                    el ramdac con una forma de puntero nueva o con una paleta 
                    de colores nueva.  Se observa pixels perdidos destellando 
                    alrededor del puntero, establecer esta bandera en 1 
                    posiblemente solucione el problema.  Establecerla en 0  
                    resultará en un rendimiento ligeramente mejor. 
 
                    El valor por defecto de User.SynchronizeDac es 0. 
 
User.SynchronizeEngine, cuando se establece en 1, requerirá que el controlador 
                    espere a que el hardware Millennium esté listo para 
                    aceptar datos nuevos antes de programar la próxima 
                    peración.  Ajustarlo en 0 resultará en un mejor 
                    rendimiento. 
 
                    En la mayoría de los sistema basados en x86, la lógica PCI 
                    debe asegurar que dicha comprobación sea redundante.  Si 
                    está experimentando problemas que podrían estar 
                    relacionados con la sincronización (por ejemplo, con  
                    programas de comunicación), establecer este valor 
                    en 1 puede ayudar. 
 
                    El valor por defecto de User.SynchronizeEngine es 0. 
 
La modificación de teclas y valores en el registro se hace a través del Editor 
de registro.  El Editor de registro se puede invocar de la siguiente manera: 
 
      - Abra una ventana de símbolo del sistema. 
 
      - Escriba 'regedt32'.  Aparecerá el Editor del registro. 
 
Para examinar o modificar los valores que gobiernan el comportamiento del 
controlador MGA Millennium: 
 
      - Seleccione la ventana HKEY_LOCAL_MACHINE 
 
      - Desplácese hacia abajo a la tecla llamada: 
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mgax64\Device0. 
 
Encontrará los valores en el panel derecho de la ventana.  Para modificar 
cualquier valor: 
 
      - Haga clic dos veces en el valor seleccionado. 
 
      - En el Editor DWORD, cambie el valor a '0' o '1'.  El valor nuevo 
        surtirá efecto la próxima vez que reinicialice. 
 
- 3D acelerado mediante hardware 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
El archivo DDIRX.DLL proporcionado junto con los controladores MGA Millennium 
permiten 3d acelerado mediante hardware, con unas pocas restricciones: 
 
      - 3D acelerado mediante hardware disponibles solamente para Windows NT 
        3.51. 
 
      - El 3D DLL no soporta los modos de 8bpp (256 colores) y 24bpp (16777216 
        colores).  Los modos de 15bpp (32K colores), 16bpp (64K colores) y 
        32bpp (color verdadero) son los que se pueden acelerar mediante 
        hardware. 
 
      - Se espera que se limiten las resoluciones disponibles.  Todos los 
        modos 3D requieren memoria adicional para manejar la memoria 
        intermedia doble y/o memoria intermedia Z y esta memoria ya no está 
        disponible para la visualización. 
 
El controlador 3D se puede configurar por medio de tres conmutadores de 
registro: 
 
User3D.DoubleBuffer,cuando se establece en 1, permite que se asigne una 
                    memoria intermedia de segundo plano  desde la memoria MGA 
                    Millennium.  Debiera ser establecido en 0 si no se 
                    requiere una memoria intermedia de segundo plano. 
 
                    Este valor se debe establecer en 1 si la animación 3D debe 
                    ser acelerada totalmente. 
 
User3D.ZBuffer,    cuando se establece en 1, permite que se asigne una memoria 
                   intermedia Z desde la memoria MGA Millennium.  Debiera ser 
                   establecido en 0 si no se requiere memoria intermedia Z. 
 
                    Este valor debe ser establecido en 1 si el procesamiento 
                    3D debe ser acelerado totalmente. 
 
User3D.SubPixel,    cuando se establece en 1, permite que el controlador 
                    3D-DDI realice procesamiento con precisión sub-pixel. 
                    En caso contrario se debe establecer en 0. 
 
                    Este valor se debe establecer en 1 si se realizará 
                    procesamiento 3D de alta calidad.  El procesamiento más 
                    rápido se puede lograr estableciendo el valor a cero, aún 
                    cuando es posible que algunos artefactos aparezcan cerca 
                    de límites de objetos. 
 
Los valores por defecto de los interruptores User3D son 1.  La manera 
recomendada de modificarlos es a través de la página Panel MGA 'Configuración' 
en vez de hacerlo a través del Editor del registro. 
 
Los modos 3D disponibles están listados en la Ayuda del Panel MGA.  El botón 
'Listar modos 3D'en la página 'Configuración' también puede proporcionar esta 
información. 
 
Notas, problemas y limitaciones 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Panel MGA y QuickAccess con NT 3.5 Con Windows NT 3.5, el Panel MGA aparecerá 
        con un segundo plano blanco, en vez de uno gris.  La funcionalidad 
        completa del Panel MGA permanece disponible, pero no la barra de 
        herramientas flotante QuickAccess.  El icono QuickAccess aparece en el 
        grupo Inicio, para que sea iniciado automáticamente para servir a las 
        teclas directas definidas en el Panel MGA.  No se recomienda  
        eliminarlo del grupo Inicio. 
 
HCT/DispTest 
        La aplicación DispTest para probar modos VGA de pantalla completa 
        puede interrumpir (crash) el sistema cuando se prueban algunos modos 
     .  Se requiere un BIOS actualizado. 
 
        La pantalla 13/13 está equivocada cuando se la visualiza en una 
        ventana. 
 
Sistemas que utilizan más de un bus PCI 
        Hay sistemas en los que Windows NT informa conflictos entre 
        adaptadores instalados más allá del puente PCI.  En este caso, el 
        controlador MGA Millennium miniport no puede acceder a su propia 
        tarjeta.  Si su sistema parece no poder encontrar la tarjeta 
        Millennium, trate de moverlo a una ranura PCI distinta. 
