# 日本語 Compaq TCP/IP Services for OpenVMS
インストレーション/ コンフィギュレーション・ガイド

前へ | 次へ | 目次 | 索引

注意 XDM では，次の DECwindows の構成要素がインストールされている必要があります。 SYS$COMMON:[SYSLIB]DECW$XLIBSHR.EXE SYS$COMMON:[SYSLIB]DECW$XTLIBSHRR5.EXE SYS$COMMON:[SYSLIB]DECW$TRANSPORT_COMMON.EXE (VAX のみ) TCPIP$CONFIG プロシージャは，これらの構成要素がインストールされているかどうかをチェックします。見つからない場合，TCPIP$CONFIG はユーザに通知し，後で XDM を起動しようとする前に， XDM のコンフィギュレーションを行い DECwindows の構成要素をインストールするオプションを提供します。次のように，通知およびプロンプトが表示されます。
    XDM requires DECwindows components that are not installed.
    Attempts to activate XDM will fail.

    Type C to continue with XDM configuration, or E to exit [ E ]:

サーバ構成要素のコンフィギュレーションが終了すると，Return キーを押すか，オプションEを選択して，「Server Components Configuration」メニューを終了します。 TCP/IP Servicesのすべての構成要素のコンフィギュレーションを行うために，メインのコンフィギュレーション・メニューからオプションAを選択した場合は，「Optional Components Configuration」メニューが次に表示され，それ以外の場合，プロシージャはメインのコンフィギュレーション・メニューに戻ります。

## 3.3.7 オプションの構成要素のコンフィギュレーション

次のことを行うためには，オプション製品の構成要素のコンフィギュレーションが必要になる場合があります。

- PATHWORKS for OpenVMS (Advanced Server)，Advanced Server for OpenVMS，または DECnet over TCP/IP ソフトウェアを実行する。

- Stanford Research Institute (SRI)が提供する QIOアプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)を使用するアプリケーションを実行または開発する。

- Anonymous FTPアクセスを許可する。

- TELNETサーバ用のKerberos認証を初期化する。

「Optional Components Configuration 」メニューを表示するには，メインのコンフィギュレーション・メニューからオプション4 (Optional components) を選択します。 TCP/IP Services のすべての構成要素のコンフィギュレーションを行うために，メインのコンフィギュレーション・メニューからオプションAを選択した場合は，サーバ構成要素のコンフィギュレーションが終了した後，「Optional Components Configuration」メニューが自動的に表示されます。

「Optional Components Configuration」メニューが表示され，次のメニュー・オプションを選択できます。

    Compaq TCP/IP Services for OpenVMS Optional Components Configuration
    Menu

    Configuration options:

            1 - Configure PWIP Driver (for DECnet-Plus and PATHWORKS)
            2 - Configure SRI QIO Interface (INET Driver)
            3 - Set up Anonymous FTP Account and Directories
            4 - Configure Kerberos Applications

            A - Configure options 1 - 3
           [E] - Exit menu

    Enter configuration option:

PWIP Driver，SRI QIO Interface，Anonymous FTP Accounts and Directories， Kerberos authentication for TELNET の中からシステムに適切なオプションを選択します。

- PATHWORKS for OpenVMS (Advanced Server)， Advanced Server for OpenVMS，または DECnet over TCP/IP を実行する場合は，オプション1を選択して，PWIPドライバのコンフィギュレーションを行います。また，レイヤード製品については，適切なドキュメントを参照してください。

- SRI QIO APIを使用するアプリケーションを実行または開発する場合は，オプション2を選択します。

- Anonymous FTPアクセスを許可する場合は，オプション3を選択して，Anonymous FTPアカウントとディレクトリを設定します。必要なユーザ識別コード(UIC) ( 第 1.2.8 項 を参照)を取得して，ゲスト・ユーザのアクセス権の判定を必ず行ってください。

- TELNET サーバ用にKerberos 認証のセキュリティ機能を提供したい場合は，オプション4を選択してKerberosのコンフィギュレーションを行います。 Kerberosサポートのコンフィギュレーションの詳細については， 第 3.3.7.1 項 を参照してください。

次の例は，PWIP ドライバのコンフィギュレーションを行う際に表示される出力を示しています。

    Enter configuration option: 1 [Return]

    TCPIP Transport for DECnet and Pathworks Service Configuration

    Service is enabled on specific node.
    Service is stopped.

     TCPIP Transport for DECnet and Pathworks Service configuration options:

        1 - Disable service on this node

       [E] - Exit PWIP_DRIVER configuration

    Enter configuration option:

### 3.3.7.1 Kerberos サポートのコンフィギュレーションおよび有効化

Kerberos をサポートするためにTELNETサービスのコンフィギュレーションを行うには，次の手順に従います。 Kerberos を使用するための前提条件および方法を含め， Kerberos の詳細については，『日本語 Compaq TCP/IP Services for OpenVMS リリース・ノート』を参照してください。

注意 次の手順を開始する前に，TELNET サービスが停止されていることを確認してください。

1. TCPIP$CONFIG.COM プロシージャのメインのコンフィギュレーション・メニューからオプション2 (Client components)を選択します。

2. クライアント構成要素のリストから，オプション6 (TELNET) を選択します。

3. 「TELNET Configuration」メニューからオプション1 (Enable service on all nodes) を選択します。これにより，TCPIP$TELNETのユーザ・アカウントとディレクトリが作成されます。

4. メインのコンフィギュレーション・メニューに戻ります。

5. メインのコンフィギュレーション・メニューからオプション4 (Optional components) を選択します。

6. 「Optional Components Configuration」メニューからオプション4 (Configure Kerberos Applications)を選択します。すると，次のメニューが表示されます。

       Kerberos Applications Configuration Menu

       TELNET Kerberos is not defined in the TCPIP$SERVICE database.

             Configuration options:

                     1  -  Add Kerberos for TELNET server
                     2  -  Remove Kerberos for TELNET server

                    [E] -  Exit menu

       Enter configuration option:

7. 「Kerberos Applications Configuration」メニューからオプション1 (Add Kerberos for TELNET Server)を選択します。

8. コマンド・プロシージャを終了します。

9. TELNET サービスを起動するかどうかの問い合わせがあった場合には， N を入力します。

10. 次の例に示すように，TELNET スタートアップ・プロシージャを実行して， TELNET サービスを起動します。

        $ @SYS$STARTUP:TCPIP$TELNET_STARTUP.COM
        %TCPIP-I-INFO, image SYS$SYSTEM:TCPIP$TELNET_SERVER.EXE installed
        %TCPIP-I-INFO, image SYS$SYSTEM:TCPIP$TELNET.EXE installed
        %TCPIP-I-INFO, logical names created
        %TCPIP-I-INFO, telnet service enabled
        %TCPIP-I-INFO, telnet (kerberos) service enabled
        %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$TELNET startup completed

    情報メッセージで TELNET Kerberos サービスが有効になったことを確認します。

# 3.4 TCPIP$CONFIG メニューをバイパスするための TCPIP$CONFIGオプション・コマンドの使用

TCP/IP Services製品に精通しているユーザであれば，次の手順を実行することで，コンフィギュレーション・メニューをバイパスして，直接機能を使用可能または使用不能に設定することができます。

1. SYSTEMアカウントにログインします。

2. 次に示すように，TCPIP$CONFIG コマンド・プロシージャを実行し，コマンド行に適切なオプションとキーワードを入力します。

       $ @SYS$MANAGER:TCPIP$CONFIG [option] {DISABLE | ENABLE} [CLUSTER]

   このフォーマットで， option には，次の表に示すいずれかのオプションを指定します。表では，DISABLE，ENABLE，および CLUSTER キーワードの機能についても説明しています。

   オプション | 説明
   --- | ---
   ALL | コア環境とすべてのクライアントおよびサーバ構成要素のコンフィギュレーションを行う。
   CLIENT | すべてのクライアント構成要素と関連するソフトウェアのコンフィギュレーションを行う。
   MINIMUM | ドメイン，インターネット・インタフェース， Rloginクライアント， FTPクライアント，FTPサーバ，TELNETクライアント，およびTELNETサーバのコンフィギュレーションを行う。プロンプトを表示してオプションの構成要素について問い合わせる。
   SERVER | すべてのサーバ構成要素と関連するソフトウェアのコンフィギュレーションを行う。
   WORKSTATION | BINDリゾルバ，ドメイン，動的経路選択，インターネット・インタフェース，標準時間帯，リモート・ログイン，リモート・シェル，リモート実行，FTPクライアント，FTPサーバ， TELNETクライアント，TELNETサーバ，およびSMTPのコンフィギュレーションを行う。
   キーワード | 説明
   CLUSTER | クラスタ全体を対象に，指定したすべての構成要素のコンフィギュレーションを行う(クラスタ単位のコンフィギュレーションができないBINDサーバとSMTPを除く)。
   ENABLE | 指定した構成要素を使用可能にする。
   DISABLE | 指定した構成要素を使用不能にする。

   たとえば，次のコマンドはクラスタ全体のクライアント構成要素を使用可能にします。

       $ @SYS$MANAGER:TCPIP$CONFIG CLIENT ENABLE CLUSTER

   注意 このプロシージャは，クラスタ単位とシングル・ノード単位の2つのレベルで使用可能と使用不能の設定ができるように実装されています(ノード単位のコンフィギュレーションのみ可能なSMTPは例外です)。

# 3.5 コンフィギュレーションの変更を有効にする

コア TCP/IP Services ソフトウェア (コア環境) のコンフィギュレーションを行ったときには必ず，TCP/IP Services を起動 (または再起動) して変更を有効にする必要があります。これは，テストを実行したり，環境をカスタマイズする前に行います。 第 3.7 節 で説明する手順に従って， TCPIP$CONFIG から TCP/IP Services を起動します。

クライアント，サーバ，またはオプションの構成要素だけを変更する場合 (つまり，コア環境でない場合) には，TCP/IP Services を再起動する必要はありません。変更を初期化するため，影響を受ける構成要素のコンフィギュレーション・メニューから「Start service」オプションを選択することにより，影響を受ける構成要素を個々に再起動することができます。代わりに， 第 3.10.3 項 で説明するように，各構成要素のスタートアップ・コマンド・プロシージャを使用することもできます。

第 3.10 節 で説明するように，OpenVMS オペレーティング・システムがリブートされるたびに TCP/IP Services ソフトウェアが自動的に起動されるようにすることができます。

# 3.6 TCPIP$CONFIGを使用したTCP/IP Servicesの停止

次の例に示すように，メインのコンフィギュレーション・メニューからオプション5 (Shutdown Compaq TCP/IP Services for OpenVMS) を選択することにより，システム上の TCP/IP Services を停止します。

    Compaq TCP/IP Services for OpenVMS Configuration Menu

        Configuration options:

               1  -  Core environment
               2  -  Client components
               3  -  Server components
               4  -  Optional components
               5  -  Shutdown Compaq TCP/IP Services for OpenVMS
               6  -  Startup Compaq TCP/IP Services for OpenVMS
               7  -  Run tests

               A  -  Configure options 1 - 4
              [E] -  Exit configuration procedure

    Enter configuration option: 5
    Begin Shutdown...

    %TCPIP-I-INFO, TCP/IP Services shutdown beginning at  5-MAR-2002
    15:26:14.39
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$FINGER shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$FTP_CLIENT shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$FTP shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$IMAP shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$LBROKER shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$LOCKD shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$LPD_CLIENT shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$LPD shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$METRIC shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$NFS_CLIENT shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$NFS shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$NTP shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$PCNFS shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$POP shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$PORTMAPPER shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$PROXY shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$PWIP_DRIVER shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$REXEC shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$RLOGIN shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$RMT shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$RSH shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$SMTP shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$SNMP shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$STATD shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$TELNETSYM shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$TELNET shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$TFTP shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCPIP$XDM shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCP/IP Kernel shutdown completed
    %TCPIP-S-SHUTDONE, TCP/IP Services shutdown completed at  5-MAR-2002
    15:26:17.78

    Shutdown request completed.

# 3.7 TCPIP$CONFIG を使用した TCP/IP Services の起動

コア環境のコンフィギュレーションを行った後は，次の例のように，メインのコンフィギュレーション・メニューからオプション6 (Startup Compaq TCP/IP Services for OpenVMS) を選択することにより，システムで TCP/IP Services を起動します。

    Compaq TCP/IP Services for OpenVMS Configuration Menu

        Configuration options:

               1  -  Core environment
               2  -  Client components
               3  -  Server components
               4  -  Optional components
               5  -  Shutdown Compaq TCP/IP Services for OpenVMS
               6  -  Startup Compaq TCP/IP Services for OpenVMS
               7  -  Run tests

               A  -  Configure options 1 - 4
              [E] -  Exit configuration procedure

    Enter configuration option: 6
    Begin Startup...

    %TCPIP-I-INFO, TCP/IP Services startup beginning at 5-MAR-2002
    15:27:08.34
    %TCPIP-I-NORMAL, timezone information verified
    %RUN-S-PROC_ID, identification of created process is 00000D42
    %TCPIP-I-SETLOCAL, setting domain and/or local host
    %TCPIP-I-STARTCOMM, starting communication
    %TCPIP-I-SETPROTP, setting protocol parameters
    %TCPIP-I-DEFINTE, defining interfaces
    %TCPIP-I-STARTNAME, starting name service
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCP/IP Kernel startup completed
    %TCPIP-I-PROXYLOADED, loaded 0 NFS proxy records
    %TCPIP-I-LOADSERV, loading TCPIP server proxy information
    %TCPIP-I-SERVLOADED, auxiliary server loaded with 0 proxy records
    -TCPIP-I-SERVSKIP, skipped 0 communication proxy records
    -TCPIP-I-SERVTOTAL, total of 0 proxy records read
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$PROXY startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$PORTMAPPER startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$FINGER startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$FTP startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$FTP_CLIENT startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$IMAP startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$LBROKER startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$LOCKD startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$LPD startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$LPD_CLIENT startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$METRIC startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$NFS startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$NFS_CLIENT startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$NTP startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$PCNFS startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$POP startup completed
    %RUN-S-PROC_ID, identification of created process is 00000C4E
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$PWIP_DRIVER startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$REXEC startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$RLOGIN startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$RMT startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$RSH startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$SMTP startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$SNMP startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$STATD startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$TELNET startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$TELNETSYM startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$TFTP startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCPIP$XDM startup completed
    %TCPIP-S-STARTDONE, TCP/IP Services startup completed at 5-MAR-2002
    15:27:50.47
    Startup request completed.
    Press Return to continue ...

# 3.8 コンフィギュレーションの検証

インストレーション検証プロシージャ(IVP)を実行することで，コンフィギュレーションを検証することができます。

次のいずれかに該当する場合は，IVPを実行してください。

- 製品登録キー(PAK)を組み込んだ環境で，下層ソフトウェアとポートマップ・サービスが正しくインストールされていることを確認したい場合

- PAKは組み込んでいないが，TCP/IP Servicesのインストールが正常に行われ， TCP/IP ServicesアプリケーションがDECwindowsに表示されるかどうかを確認したい場合

- 送信側と受信側で，サイズが絶えず変化するデバイス・ソケット・パケットを転送するソフトウェアを必要とする場合

- 1組のクライアント/サーバ・プログラムでポートマップ・サービスをテストする必要がある場合
  IVPは，テストの実行に要した時間をSYS$OUTPUTに報告します。

- SNMP サービスをテストする必要がある場合

IVPを実行する前に，TCP/IP Servicesソフトウェアが起動されていることを確認してください。IVPを実行するユーザは，SYSPRV，OPER，NETMBX，およびTMPMBX特権を持っていなければなりません。

IVP は，TCPIP$CONFIG コンフィギュレーション・プロシージャまたは OpenVMS の DCL プロンプトのコマンド行から実行することができます。 TCPIP$CONFIG から IVP を実行する際には，SNMP のコンフィギュレーションを検証する追加のテストを実行するオプションを選択することができます。

前へ | 次へ | 目次 | 索引