# 日本語 Compaq DECwindows Motif for OpenVMS
インストレーション・ガイド

前へ | 次へ | 目次

## A.4.3 代替コンソールの選択

Compaq DECwindows Motif for OpenVMS V1.2--6 ソフトウェアでは，メイン・コンソールからすべての構成をブートすることができます。オペレータ・ウィンドウを表示するかしないかは Ctrl/F2で切り替えることができます。メイン・コンソールは常にワークステーションの画面です。

メイン・コンソール(ワークステーション画面)にログインしている場合， DECwindowsを起動する前にログアウトする必要があります。メイン・コンソールから次のコマンドを実行してください。

    $ @SYS$MANAGER:DECW$STARTUP

コマンド・プロシージャが完了したあと，メイン・コンソールからログアウトします。ログアウトしない場合は，サーバは起動せず，ログイン・ボックスは表示されません。

ターミナル・ポート経由でワークステーションに接続したターミナルを代替コンソールとして使用することができます。

メイン・コンソールからブートした場合， DECwindows Motifスタートアップ・コマンド・プロシージャを起動した際に代替コンソールに接続されます。

代替コンソールからシステムをブートする場合，コンソール・ウィンドウ・アプリケーションを起動することはできません。このアプリケーションについては，リリース・ノートに説明があります。

## A.4.4 デスクトップの選択(Alphaのみ)

OpenVMS Alphaシステムの場合， Compaq DECwindows Motif for OpenVMS V1.2--6 には， 2種類のデスクトップのオプションがあります。 CDE (共通デスクトップ環境) から派生したNew Desktop および従来のDECwindowsウィンドウです。

インストレーション中に， New Desktop および従来のDECwindowsウィンドウの両方をインストールする選択をした場合，どちらを省略時の設定にするか問い合わせがあります。

省略時の設定としてもう一方のデスクトップを選択する場合は，次の手順を実行してください。

1. SYS$MANAGER:DECW$PRIVATE APPS SETUP.COM ファイルが存在しない場合は DECW$PRIVATE APPS SETUP.TEMPLATEからコピーします (または，以前のバージョンの DECwindows Motifをシステムにインストールしていない場合は，新規に作成します)。次の例を参照してください。

       $ COPY SYS$MANAGER:DECW$PRIVATE_APPS_SETUP.TEMPLATE -
       _$ SYS$COMMON:[SYSMGR]DECW$PRIVATE_APPS_SETUP.COM

2. SYS$MANAGER:DECW$PRIVATE_APPS_SETUP.COMを編集し， DECW$START_NEW_DESKTOPのシンボル定義を追加します。 New Desktop を省略時の設定にしたい場合は，次のグローバル・シンボル定義を入力します。

       $ DECW$START_NEW_DESKTOP == "TRUE"

   DECwindowsデスクトップを省略時の設定にしたい場合は，次のグローバル・シンボル定義を入力します。

       $ DECW$START_NEW_DESKTOP == "FALSE"

3. 次のコマンドを実行して，DECwindowsを再起動します。

       $ @SYS$MANAGER:DECW$STARTUP RESTART

# A.5 DECwindows Motif ソフトウェアの管理

この章では， Compaq DECwindows Motif for OpenVMS V1.2--6 ソフトウェアのパフォーマンス管理を説明します。テーラリング・ユーティリティを使用したシステム・ディスクへのDECwindows Motifの追加，あるいはシステム・ディスクからのDECwindows Motifの削除を行う方法についても説明します。システム管理についての詳細は，『日本語 DECwindows Motif for OpenVMS 環境設定の手引き』を参照してください。

この章の構成および内容は次のとおりです。

- 付録 A.5.1 項, DECwindows X11ディスプレイ・サーバのスタートアップ・プロシージャ
- 付録 A.5.2 項, DECW$MOTIF_TAILORユーティリティの使用法(OpenVMS VAX V5.5--2のみ)
- 付録 A.5.3 項, DECwindowsベース・サポート・ファイルの追加
- 付録 A.5.4 項, 問題の確認と報告

Compaq DECwindows Motif for OpenVMS V1.2--6 製品のインストレーション後にシステムをチューニングすることにより，パフォーマンスを向上させたり，システム・リソースの消費を減らすことができます。システムのチューニングについての詳細は，『日本語 DECwindows Motif for OpenVMS 環境設定の手引き』を参照してください。

## A.5.1 DECwindows X11ディスプレイ・サーバのスタートアップ・プロシージャ

DECwindows X11ディスプレイ・サーバは，ディスプレイ，キーボード，マウスなどのワークステーションのグラフィックス装置を管理します。

注意 DECwindows X11ディスプレイ・サーバは，ワークステーション・システム上でのみ起動してください。

スタートアップ・コマンド・プロシージャは， DECwindows X11ディスプレイ・サーバのほとんどの構成パラメータを自動的に決定します。ただし，次の項目を含めて，コマンド・プロシージャが決定できない項目がいくつかあります。

- モニタは75dpiか100dpiのどちらであるか。
- キーボード・レイアウトは，北米のキーボード・レイアウト (LK201--AAまたは LK201--LA，LK401--AAまたは LK401--LAなど)であるか。
- DECwindows X11ディスプレイ・サーバが使用するのは DECnet-VAXソフトウェアおよびローカル・トランスポートのみか。
- DECwindows X11ディスプレイ・サーバは，正常および異常接続と切断のメッセージを DECW$SERVER_n_ERROR.LOGファイルに記録するか。

DECwindows X11ディスプレイ・サーバが適切に設定されるように，サーバ・スタートアップ・ファイルを次のように変更してください。

1. SYS$MANAGER:DECW$PRIVATE_SERVER_SETUP.TEMPLATEファイルのコピーを作成し，それを SYS$MANAGER:DECW$PRIVATE_SERVER_SETUP.COMという名前に変更します。このサーバ・スタートアップ・ファイルに，各ワークステーション用のDCLコマンド部分を追加して，個々のワークステーションを設定する方法を明示します。
   サーバ・スタートアップ・ファイルの2つのセクションのいずれかにセットアップ・オプションを追加します。 "Cluster Common or Standalone Workstation Setup" セクションに追加したセットアップ・オプションは，クラスタ内のすべてのノードに有効となります。 "Cluster Member Workstation-Specific Setup" 部分に追加したセットアップ・オプションは，特定のノードにだけ有効となります。ワークステーション固有のオプションを追加した場合は，変数 node_listも変更しなければなりません。
2. モニタが100 dpiをサポートする場合は次の行を追加します。

       $ DECW$SERVER_DENSITY == "100"

   この行をモニタが100 dpi である各ワークステーションのセクションに追加します。または，すべてのワークステーションの共通セクションに追加します (すべてのワークステーションが100 dpiモニタの場合)。

3. 正常な接続および切断のメッセージをサーバに記録させたいときは，次の行を追加します。

       $ DECW$SERVER_CONNECT_LOG == "TRUE"

4. モノクロGPXワークステーションの場合は次の行を追加します。

       $ DECW$COLOR == "FALSE"

   グレースケール・モニタの場合は変更する必要はありません。

5. ワークステーションで北米LK201モデル以外のキーボードを使用している場合は，次の行を追加します。

       $ DECW$DEFAULT_KEYMAP == "xxxxx"

   上記で， xxxxx には該当するDECwindowsキーマップ名が入ります。 LK201またはLK401キーボードのモデル番号から該当する名前を確認することができます。キーボードを裏返しにして，モデル番号が書かれているラベルを確認してください。モデル番号は，LK201--xx または LK401--xx となっています。モデル番号が，LK201またはLK401だけの場合があります。この場合，必要な xx はラベルの別の部分に記載されています。次のような数字が記載されているはずです。

       nn-nnnnn-xx

   このxx を使用して， 表 A-7 から該当するキーマップ名を選択します。データ・プロセッシング・キーボードのレイアウトの場合は末尾がDPのキーマップを，タイプライタ・レイアウトの場合は末尾がTWのキーマップを選択してください。
   表 A-7 は，各キーボードの設計特性に従って構成されています。
   キーマップ名を選択したあと， DECwindows X11ディスプレイ・サーバ・スタートアップ・ファイルを変更します。たとえば，ドイツ語のタイプライタ・レイアウトに変更する場合は， DECwindowsX11ディスプレイ・サーバ・スタートアップ・ファイルに次の行を追加します。

       $ DECW$DEFAULT_KEYBOARD_MAP == "DUTCH_LK201LH_TW"

   北米キーボード・レイアウトでない各ワークステーションに同じ行を追加します。または，すべてのワークステーションの共通部分 (すべてのワークステーションで同じキーボード・レイアウトを使用する場合)に，これと同じ行を追加します。

6. 次のコマンドを入力して，サーバ・スタートアップを設定したDECwindows Motifを再起動します。

       $ @SYS$MANAGER:DECW$STARTUP RESTART

表 A-7 DECwindowsのキーマップ
キーボード特性 | モデル | DECwindows キーマップ
--- | --- | ---
Austrian/German | LK201-(AG,LG,BG,MG) | AUSTRIAN_GERMAN_LK201LG_DP
|  | AUSTRIAN_GERMAN_LK201LG_TW
| LK201-(NG,PG) | AUSTRIAN_GERMAN_LK201NG_DP
|  | AUSTRIAN_GERMAN_LK201NG_TW
| LK401-(AG) | AUSTRIAN_GERMAN_LK401AG_TW
Belgian/French | LK201-(AP,LP,BP,MP) | BELGIAN_FRENCH_LK201LP_DP
|  | BELGIAN_FRENCH_LK201LP_TW
Belgian/French | LK401-(AP) | BELGIAN_FRENCH_LK401AP_DP
|  | BELGIAN_FRENCH_LK401AP_TW
British | LK201-(AE,LE,BE,ME) | BRITISH_LK201LE_DP
|  | BRITISH_LK201LE_TW
British | LK401-(AA,PA) | BRITISH_LK401AA_DP
|  | BRITISH_LK401AA_TW
Canadian/French | LK201-(AC,LC,BC,MC) | CANADIAN_FRENCH_LK201LC_DP
|  | CANADIAN_FRENCH_LK201LC_TW
Canadian/French | LK401-(AC,LC,BC,MC) | CANADIAN_FRENCH_LK401AC_DP
|  | CANADIAN_FRENCH_LK401AC_TW
Danish | LK201-(AD,LD,BD,MD) | DANISH_LK201LD_DP
|  | DANISH_LK201LD_TW
| LK201-(ED,RD,FD) | DANISH_LK201RD_DP
|  | DANISH_LK201RD_TW
Danish | LK401-(AD,LD,BD,MD) | DANISH_LK401AD_DP
|  | DANISH_LK401AD_TW
Dutch | LK201-(AH,LH,BH,MH) | DUTCH_LK201LH_DP
|  | DUTCH_LK201LH_TW
| LK201-(NH,PH) | DUTCH_LK201NH
| LK401-(NH,PH) | DUTCH_LK401AH
Finnish | LK201-(AF,LF,BF,MF) | FINNISH_LK201LF_DP
|  | FINNISH_LK201LF_TW
| LK201-(NX,PX) | FINNISH_LK201NX_DP
|  | FINNISH_LK201NX_TW
Finnish | LK401-(AF,LF,BF,MF) | FINNISH_LK401AF_DP
|  | FINNISH_LK401AF_TW
Flemish | LK201-(AB,LB,BB,MB) | FLEMISH_LK201LB_DP
|  | FLEMISH_LK201LB_TW
Flemish | LK401-(AB,LB,BB,MB) | FLEMISH_LK401AB_DP
|  | FLEMISH_LK401AB_TW
Icelandic | LK201-(AU,LU,BU,MU) | ICELANDIC_LK201LU_DP
|  | ICELANDIC_LK201LU_TW
Italian | LK201-(AI,LI,BI,MI) | ITALIAN_LK201LI_DP
|  | ITALIAN_LK201LI_TW
Italian | LK401-(AI,LI,BI,MI) | ITALIAN_LK401AI_DP
|  | ITALIAN_LK401AI_TW
North American | LK201-(AA,LA,BA,MA) | NORTH_AMERICAN_LK201LA
North American | LK401-(AA,LA,BA,MA) | NORTH_AMERICAN_LK401AA
Norwegian | LK201-(AN,LN,BN,MN) | NORWEGIAN_LK201LN_DP
|  | NORWEGIAN_LK201LN_TW
| LK201-(EN,RN,FN) | NORWEGIAN_LK201RN_DP
|  | NORWEGIAN_LK201RN_TW
Norwegian | LK401-(AN,LN,BN,MN) | NORWEGIAN_LK401AN_DP
|  | NORWEGIAN_LK401AN_TW
Portuguese | LK201-(AV,LV,BV,MV) | PORTUGUESE_LK201LV
Portuguese | LK401-(AV,LV,BV,MV) | PORTUGUESE_LK401AV
Spanish | LK201-(AS,LS,BS,MS) | SPANISH_LK201LS_DP
|  | SPANISH_LK201LS_TW
Spanish | LK401-(AS,LS,BS,MS) | SPANISH_LK401AS_DP
|  | SPANISH_LK401AS_TW
Swedish | LK201-(AM,LM,BM,MM) | SWEDISH_LK201LM_DP
|  | SWEDISH_LK201LM_TW
| LK201-(NM,PM) | SWEDISH_LK201NM_DP
|  | SWEDISH_LK201NM_TW
Swedish | LK401-(AM,LM,BM,MM) | SWEDISH_LK401AM_DP
|  | SWEDISH_LK401AM_TW
Swiss/French | LK201-(AK,LK,BK,MK) | SWISS_FRENCH_LK201LK_DP
|  | SWISS_FRENCH_LK201LK_TW
Swiss/French | LK401-(AK,LK,BK,MK) | SWISS_FRENCH_LK401AK_DP
|  | SWISS_FRENCH_LK401AK_TW
Swiss/German | LK201-(AL,LL,BL,ML) | SWISS_GERMAN_LK201LL_DP
|  | SWISS_GERMAN_LK201LL_TW
Swiss/German | LK401-(AL,LL,BL,ML) | SWISS_GERMAN_LK401AL_DP
|  | SWISS_GERMAN_LK401AL_TW
Combined US/UK | LK201-(EE,RE,PE) | UK_LK201RE
|  | US_LK201RE
Combined US/UK | LK401-(EE,RE,PE) | UK_LK401AA
|  | US_LK401AA

前へ | 次へ | 目次