# Compq OpenVMS
システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル

前へ | 次へ | 目次 | 索引

# SET LAN_DEVICE

> 装置管理パラメータである管理優先順位を設定します。

## 形式

> SET LAN_DEVICE LAN 装置名

## パラメータ

> ### LAN 装置名[,LAN 装置1,LAN 装置2,...]

> 特定の LAN 装置を含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。

> LAN 装置を除外する場合は /EXCLUDE 修飾子を使用します。

> SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると，装置名を表示できます。

## 修飾子

> ### /EXCLUDE[=(LAN 装置名1,LAN 装置名2,...)]

> 特定の LAN 装置を除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。

> SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると，装置名を表示できます。

> ### /PRIORITY[=n]

> 選択した装置の管理優先順位の値を設定します。

## 例

    SCACP> SET LAN_DEVICE/PRIORITY=3 EWA

> 装置 EWA に管理優先順位 3 を設定します。

# SET TRACE

> SET TRACE は，PEDRIVER トレース・パラメータを設定または変更します。

注意 このコマンドは，コンパックのサービス担当および OpenVMS Engineering 部門の使用に限定されています。トレース用コマンドとその出力は今後のリリースで変更する可能性があります。

## 形式

> SET TRACE ノード名

## パラメータ

> ### ノード名[,ノード名1,ノード名2,...]

> 特定のノードへのチャネルと VC を含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には，オプションの修飾子を使ってローカルや遠隔の装置名を追加することができます。ローカルと遠隔の装置名が何も指定されない場合，指定されたノードに関連付けられたすべてのチャネルに加えて，指定されたノードへの VC も含められます。

> SHOW CHANNEL コマンドを使用すると，ノード名，およびローカルと遠隔の装置名を表示できます。

## 修飾子

> ### /AFTER[=n]

> トレース停止条件が満たされた後，n イベント用のトレースを続行してから停止します。 /AFTER を指定しない場合は，トレース停止イベント後はトレースは続行されません。

> ### /DEFAULT

> トレース・コンテキストを次のような省略時設定に戻します。

>            trace all channels and VCs
>            /AFTER=0
>            /EVENT=default settings
>            /STOP
>            /SIZE=512

> ### /EVENT[=(イベント1,イベント2,...)]

> 特定のイベントのトレースを許可します。指定にはワイルドカードを使用できます。システム・パラメータ SYSTEM_CHECK が 0 に設定されているときの省略時の設定はイベントのサブセットであり，ほとんどのエラーと状態の変更が含まれます。 SYSTEM_CHECK が 1 に設定されているときの省略時の設定は "all events included" になります。

> SHOW TRACE/CONTEXT コマンドを使用すると，イベント名を表示できます。

> ### /EXCLUDE[=(ノード名1[/LOCAL_DEVICE=LAN 装置名] [/REMOTEDEVICE=LAN 装置名],ノード名2,...)]

> 特定のノードへの VC またはチャネル，あるいはその両方を除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には，オプションの修飾子を使ってローカルや遠隔の装置名を追加することができます。ローカルと遠隔の装置名が何も指定されない場合，指定されたノードに関連付けられた VC とすべてのチャネルは除外されます。

> ### /LOCAL_DEVICE[=(LAN 装置名1,LAN 装置2,...)]

> チャネルのローカル終端を識別する特定の LAN 装置を含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。

> SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると，装置名を表示できます。

> ### /REMOTE_DEVICE[=(LAN 装置名1,LAN 装置2,...)]

> チャネルの遠隔終端を識別する特定の LAN 装置を含めます。 LAN 装置の指定にはワイルドカードを使用できます。

> SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると，装置名を表示できます。

> ### /STOP[=(イベント1,イベント2,...)]

> 特定のイベントに対するトレースを停止します。指定にはワイルドカードを使用できます。省略時の設定は "no events included" です。

> SHOW TRACE/CONTEXT コマンドを使用すると，イベント名を表示できます。

> ### /SIZE[=n]

> 各トレース・バッファ用に PEDRIVER が使用する n バイトのトレース・バッファ・サイズを指定します。トレース・バッファのうち 1 つはグローバルな PEDRIVER の使用に， 1 つは選択した各チャネル用に，1 つは選択した各 VC 用になります。

## 例

#1
    SCACP> SET TRACE/EVENT=CC_STATE/SIZE=1000

> 各チャネル，VC，グローバル・バッファ用のトレース・バッファがそれぞれ 1000 バイト長になるように指定します。

#2
    SCACP> SET TRACE/EVENT=* NODE10/LOCAL=EWA,NODE20

> すべてのイベントを記録するように指定します。ただし，適用されるのは特定のノードに対してであり，ノード NODE10 と NODE20 へのチャネルと VC のみが含まれます。

#3
    SCACP> SET TRACE/EVENT=(ALL,NOTIMER) NODE10

> タイマ・イベントを除くノード NODE10 のすべてのイベントが含まれるように指定します。

#4
    SCACP> SET TRACE/LOCAL=EWA/REMOTE=EWB NODE10,NODE15/L=F*/R=F*,NODE20

> これは次のコマンドと同じです。

>     SET TRACE NODE10/L=EWA/R=EWB,NODE15/L=F*/R=F*,NODE20/L=EWA/R:EWB

> 次のチャネルに対してトレースを設定します。

> - ノード NODE10 に対しては，ローカル装置 EWA と遠隔装置 EWB のチャネル

> - ノード NODE15 に対しては，F で始まるローカル LAN 装置と F で始まる遠隔 LAN 装置

> - ノード NODE20 に対しては，ローカル LAN 装置 EWA と遠隔 LAN 装置 EWB のチャネル

# SET VC

> VC 管理パラメータであるチェックサム値を設定します。

> 注意 OpenVMS バージョン 7.3 の初回リリースでは，PEDRIVER はこのコマンドをサポートしません。

## 形式

> SET VC ノード名

## パラメータ

> ### ノード名[,ノード名1,ノード名2,...]

> 特定のノードへの VC を含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。

> /EXCLUDE 修飾子を使用すると特定のノードへの VC を除外できます。

> SHOW CHANNEL コマンドまたは SHOW VC コマンドを使用すると，VC 名を表示できます。 VC 名は単なる遠隔ノードの名前になります。

## 修飾子

> ### /CHECKSUMMING/

> ### NOCHECKSUMMING (省略時の設定)

> 特定のノードへの VC に対するチェックサム検証を許可または禁止します。

> ### /EXCLUDE[=(ノード名1,ノード名2,...)]

> 特定のノードへの VC を除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。

## 例

    SCACP> SET VC/CHECKSUMMING NODE10,NODE20

> ノード NODE10 と NODE20 への VC のチェックサム検証を許可します。

# SHOW CHANNEL

> 特定のノードの PEDRIVER チャネル情報を表示します。それぞれのチャネルは，ローカル・システムの LAN 装置と遠隔システムの LAN 装置の間にある単一の NISCA 通信パスです。

> SHOW CHANNEL コマンドを使用すると，ノード名および，ローカルと遠隔の装置名を表示できます。

## 形式

> SHOW CHANNEL ノード名

## パラメータ

> ### ノード名[,ノード名1,ノード名2,...]

> 特定のノードへのチャネルを含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には，オプションの修飾子を使ってローカルや遠隔の装置名を追加することができます。ローカルと遠隔の装置名が何も指定されない場合，指定されたノードに関連するすべてのチャネルが含められます。

## 修飾子

> ### /ALL

> 全チャネル・データを含めます。

> ### /COUNTERS

> チャネル・カウンタ・データを含めます。

> ### /ECS (/NOECS)

> ECS のメンバである (またはメンバではない) チャネルのみを含めます。

> ### /EXCLUDE[,ノード名1,ノード名2,...]

> 特定のノードへのチャネルを除外します。指定にはワイルドカードを使用できます。各ノード名には，オプションの修飾子を使ってローカルや遠隔の装置名を追加することができます。ローカルと遠隔の装置名が何も指定されない場合，指定されたノードに関連するすべてのチャネルが含められます。

> ### /INTERVAL

> /COUNTERS の表示に対して，最後に SHOW コマンドを実行した後で変化したカウンタを表示します。

> ### /LOCAL_DEVICE[=(LAN 装置名1,LAN 装置2,...)]

> チャネルのローカル終端を識別する特定の LAN 装置を含めます。 LAN 装置の指定にはワイルドカードを使用できます。

> SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると，装置名を表示できます。

> ### /n

> n 番目のページを表示します。複数ページ表示で特定のページを選択するには，表示するページの番号を指定します。

> ### /OUTPUT[=ファイル指定]

> 指定したファイルを作成し，そこに出力します。

> ### /REMOTE_DEVICE[=(LAN 装置名1,LAN 装置2,...)]

> チャネルの遠隔終端を識別する特定の LAN 装置を含めます。 LAN 装置の指定にはワイルドカードを使用できます。

> SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると，装置名を表示できます。

> ### /SDA

> 1 つのチャネルに対して 1 つの表示ですべてのデータを収集する， SDA 形式で表示されたチャネル・データを含めます。

> ### /SUMMARY

> チャネル要約データを含めます。これは，/ALL，/COUNTERS，/SDA の修飾子が指定されていない場合の省略時の設定です。

## 例

#1
    SCACP> SHOW CHANNEL

> 次に似た出力を生成します。

>     SYS999 PEA0 Channel Summary 31-JAN-2001 10:59:15.99:

>     Remote  LAN Dev Channel Total  ECS    Priority     Buffer Delay   Load  Total
>      Node   Loc Rmt  State Errors  State  Cur  Mgt Hops Size (uSec) Class Pkts(S+R)
>      ----   --- ---  ----- ------  -----  ---  --- ---- ---- ------ ----- ---------
>     NODE17  EWC EIB  Open      2  N(T,I,S)  0    0   2  1426  390.9   10    35401
>     NODE17  EWC EIA  Open      2  N(T,I,S)  0    0   2  1426 1032.3   10    35528
>     NODE17  EWD EIB  Open      2  N(T,I,S)  0    0   2  1426  705.7   10    35402
>     NODE17  EWD EIA  Open      3  N(T,I,F)  0    0   2  1426  453.6   10    35529

>        .
>        .
>        .

#2
    SCACP> SHOW CHANNEL/ALL

> 次に似た出力を生成します。

>     SYS999 PEA0 Channel Summary 31-JAN-2001 10:59:17.43:

>     Remote  LAN Dev Channel Total  ECS    Priority     Buffer Delay   Load  Total
>      Node   Loc Rmt  State Errors  State  Cur  Mgt Hops Size (uSec) Class Pkts(S+R)
>      ----   --- ---  ----- ------  -----  ---  --- ---- ---- ------ ----- ---------
>     NODE17  EWC EIB  Open      2  N(T,I,S)  0    0   2  1426  390.9   10    35401
>     NODE17  EWC EIA  Open      2  N(T,I,S)  0    0   2  1426 1032.3   10    35528
>     NODE17  EWD EIB  Open      2  N(T,I,S)  0    0   2  1426  705.7   10    35402
>     NODE17  EWD EIA  Open      3  N(T,I,F)  0    0   2  1426  453.6   10    35529

>        .
>        .
>        .
>     SYS999 PEA0 Channel Equivalent Channel Set (ECS) 31-JAN-2001 10:59:17.43:

>     Loc Rmt Remote   ECS      ECS       ECS       Average   Remote    Remote    Rsvp    Channel       ECS
>     Dev Dev  Node   State   Losses   Transitions   RTTime  Ring Size  Rcv Cache Thresh Open Time   Member Time
>     --- ---  ----   -----   ------   -----------   -----   ---------  --------- ------ ---------   -----------
>     EWA EWB SYS11  Y(T,P,F       0         41     3028.9       31       31         2   00:34:57.62 00:33:17.95
>     EWB EWC SYS11  Y(T,P,F)      0         53     2571.8       16       31      7197   00:38:38.99 00:35:19.57
>     EWB EWA SYS111 Y(T,P,F)      0          1   117079.2       16       31         0   19:10:04.85 19:10:04.81
>     EWB EWB SYS22  Y(T,P,F)      0          1   109055.9       16       31        96   19:10:16.21 19:10:16.21
>     EWB EXA SYS222 Y(T,P,F)      0          1     9262.7       31       31     39182   20:01:40.85 20:01:40.85
>        .
>        .
>        .

>     SYS999 PEA0 Channel Counters and Errors 31-JAN-2001 10:59:17.43:

>     Loc Rmt Remote   -- Transmit --        -- Receive --   Retransit TransmitFail  Receive  Other
>     Dev Dev  Node   Messages    Bytes   Messages    Bytes    Errors   Penalties    Errors   Errors
>     --- ---  ----   --------    -----   --------    -----    ------   ---------    ------   ------
>     EWA EWB SYS11       3520     494938     5973     876922     10          0          0        9
>     EWB EWC SYS11       5497     789781     9385    1406215     11          0          0       29
>     EWB EWA SYS111    268360   36700156   356173   48271657     67          0          0        1
>     EWB EWB SYS22     546214   89400904   583298   80580667     92          0          0        1
>     EWB EXA SYS222   4841514  913885390  3764456 3888518960      2          0          0        1
>        .
>        .
>        .

>     SYS999 PEA0 Channel Errors 31-JAN-2001 10:59:17.43:

>     Loc Rmt Remote -------------------- Receive --------------------  -- Timeouts- No MSCP Disk Not Topology  Path
>     Dev Dev  Node Bad Auth Bad ECO Bad MCA Short Incompat Old Chan Handshake Listen Server Served  Change  Restart
>     --- ---  ---- -------- ------- ------- ----- -------- -------- --------- ------ ------ ------  ------  -------
>     EWA EWB SYS11      0       0       0     0       0        0        0       4       0       0      5        0
>     EWB EWC SYS11      0       0       0     0       0        0        0       4       0      20      5        0
>     EWB EWA SYS111     0       0       0     0       0        0        0       0       0       0      1        0
>     EWB EWB SYS22      0       0       0     0       0        0        0       0       0       0      1        0
>     EWB EXA SYS222     0       0       0     0       0        0        0       0       0       0      1        0
>        .
>        .
>        .

#3
    SCACP> SHOW CHANNEL NODE20/LOCAL=EWA

> ローカル装置 EWA で定義されたすべてのノードと， NODE20 で始まる任意の遠隔装置と遠隔ノード名のチャネル定義データを表示します。

#4
    SCACP> SHOW CHANNEL/COUNTERS/INTERVAL
    SCACP> SPAWN WAIT 0:0:10
    SCACP> SHOW CHANNEL/COUNTERS/INTERVAL

> 最初のコマンドは，最後の SHOW コマンド以降に変わったチャネル・カウンタを表示します。 SPAWN コマンドは DCL WAIT コマンドに対して 10 秒の遅延を挿入するように命令します。 2 番目の SHOW CHANNEL コマンドは，10 秒後のカウンタを表示します。

#5
    SCACP> SHOW CHANNEL/1/3

> 全チャネルのデータのうち，1 ページ目と 3 ページ目を表示します。 1 ページ目には Channel Summary データがあり，3 ページ目には Channel Equivalent Channel Set (ECS) データがあります。

#6
    SCACP> SHOW CHANNEL/LOCAL=EWA/REMOTE=EWB NODE10,
    NODE15/L=F*/R=F*, NODE20

> このコマンドは次のコマンドと同じです。

>     SHOW CHANNEL NODE10/L=EWA/R=EWB, NODE15/L=F*/R=F*, NODE20/L=EWA/R:EWB

> このコマンドは次のチャネルを表示します。

> - ノード NODE10 に対しては，ローカル装置 EWA と遠隔装置 EWB のチャネル

> - ノード NODE15 に対しては，F で始まるローカル LAN 装置と F で始まる遠隔 LAN 装置

> - ノード NODE20 に対しては，ローカル LAN 装置 EWA と遠隔 LAN 装置 EWB のチャネル

# SHOW DEFAULT_PORT

> 現在の省略時ポートを表示します。

## 形式

> SHOW DEFAULT_PORT

## パラメータ

> ###

> なし

## 修飾子

> ### /OUTPUT[=ファイル指定]

> 指定したファイルを作成し，そこに出力します。

## 例

    SCACP> SHOW DEFAULT_PORT

> 現在選択されているポート PEA0，つまり PEDRIVER を表示します。

# SHOW LAN_DEVICE

> PEDRIVER 装置データを表示します。それぞれの装置は，システム上にあるローカル LAN 装置であり，NISCA 通信に使用できます。

## 形式

> SHOW LAN_DEVICE LAN 装置名

## パラメータ

> ### LAN 装置名[,LAN 装置1,LAN 装置2,...]

> 特定の LAN 装置を含めます。指定にはワイルドカードを使用できます。

> /EXCLUDE 修飾子を使用すると LAN 装置を除外できます。

> SHOW LAN_DEVICE コマンドを使用すると，装置名を表示できます。

## 修飾子

> ### /ALL

> 全装置データを含めます。

> ### /COUNTERS

> PEDRIVER で保守される装置カウンタ・データと， LAN ドライバで保守されるカウンタ・データを含めます。

> ### /INTERVAL

> /COUNTERS の表示に対して，最後に SHOW コマンドを実行した後で変化したカウンタを表示します。

> ### /n

> n 番目のページを表示します。複数ページ表示で特定のページを選択するには，表示するページの番号を指定します。

> ### /OUTPUT[=ファイル指定]

> 指定したファイルを作成し，そこに出力します。

> ### /SDA

> 1 つの LAN 装置に対して 1 つの表示ですべてのデータを収集する， SDA 形式で表示された LAN 装置データを含めます。

> ### /SUMMARY

> 装置要約データを含めます。これは，/ALL，/COUNTERS，/SDA の修飾子が指定されていない場合の省略時の設定です。

## 例

#1
    SCACP> SHOW LAN_DEVICE

> 次に似た出力を生成します。

>     SYS999 PEA0 Device Summary 31-JAN-2001 10:58:57.93:

>            Device Errors +                           Mgt  Buffer MgtMax  Line    Total       Current
>     Device  Type  Events    Status                Priority Size  BufSiz  Speed Pkts(S+R)   LAN Address
>     ------  ----  ------    ------                -------- ----  ------  ----- ---------   -----------
>      LCL               0  Run Online Local Restart      0  1426      0    N/A     46456  00-00-00-00-00-00
>      FWA   DEFPA  847806  Run Online Restart            0  4396      0    100         0  08-00-2B-B9-1A-2C
>      EWA   DE500       0  Run Online Restart         -123  1426      0     10    228538  AA-00-04-00-62-4D
>      EWB   DEGPA    1204  Run Online Restart            0  7460      0   1000     63188  00-60-6D-21-12-1E
>        .
>        .
>        .

#2
    SCACP> SHOW LAN_DEVICE/ALL

> 次に似た出力を生成します。

>     SYS999 PEA0 Device Summary 31-JAN-2001 10:59:00.88:

>            Device Errors +                           Mgt  Buffer MgtMax  Line    Total       Current
>     Device  Type  Events    Status                Priority Size  BufSiz  Speed Pkts(S+R)   LAN Address
>     ------  ----  ------    ------                -------- ----  ------  ----- ---------   -----------
>      LCL               0  Run Online Local Restart      0  1426      0    N/A     46456  00-00-00-00-00-00
>      FWA   DEFPA  847806  Run Online Restart            0  4396      0    100         0  08-00-2B-B9-1A-2C
>      EWA   DE500       0  Run Online Restart         -123  1426      0     10    228538  AA-00-04-00-62-4D
>      EWB   DEGPA    1204  Run Online Restart            0  7460      0   1000     63188  00-60-6D-21-12-1E
>        .
>        .
>        .
>     SYS999 PEA0 Device Counters and Errors 31-JAN-2001 10:59:00.88:

>           --------- Transmit ---------   --------- Receive -------- Port  Port  Addr  Restart
>     Device  Messages    Bytes   Errors  Messages    Bytes   Errors Usable Down Change Failed *Last Event Time
>     ------  --------    -----   ------  --------    -----   ------ ------ ---- ------ ------ ----------------
>     LCL       77926   10131658      0      77926    9196546      0     1*   0       0      0 30-JAN 14:53:04.27
>     EBA       79932   10771395      0      79828    9471857      0     1*   0       0      0 30-JAN 14:53:04.27
>     EWA    95170718  951046392      0   90389699  824505995      0     1    0       1*     0 30-JAN 14:53:54.96
>     EWB    28515398 3596974072      0   31235328 1573461656      0     1    0       1*     0 30-JAN 14:53:56.96
>     ELA   288523549 3938187772      0  268398349 1991472896      0     1*   0       0      0 30-JAN 14:53:04.38

>     SYS999 PEA0 Device Errors 31-JAN-2001 10:59:00.88:

>             - Transmit -                      ------------------- Received --------------------    Allocation
>            Generic Hello                      With Bad  Mcast TR  Short  Short  On Wrong Discard  Failures On
>     Device Errors  Errors Last Transmit Error SYSTEMID  Message  CC Msg  DX Msg   Port   PortDisa   CH    VC
>     ------ ------  ------ ------------------- --------  -------  ------  ------   ----   --------  ----  ----
>     LCL      0       0    (No time)                0        0       0       0       0       0        0     0
>     EBA      0       0    (No time)                0        0       0       0       0       0        0     0
>     EWA      0       0    (No time)                0        0       0       0       0       0        0     0
>     EWB      0       0    (No time)                0        0       0       0       0       0        0     0
>     ELA      0       0    (No time)                0        0       0       0       0       0        0     0

>     SYS999 LAN Counters and Errors 31-JAN-2001 10:59:00.88:

>             ---------- Transmit --------    ---------- Receive ------  Buffer Unavailable -- Unrecognized --
>     Device   Packets       Bytes  Errors    Packets       Bytes  Errors System User Individual Multicast Events
>      ------   -------      -----  ------    -------       -----  ------ ------ ---- ---------- --------- ------
>     LCL           0            0       0          0            0    0      0      0       0         0         0
>     EBA       80172     10808778       0      80068     10786180    0      0      0       0       240         0
>     EWA    95170964 214548983411       0   90390818 185699326463    0      0      0       0      1119         0
>     EWB    28520511  14930703525       0   31255260  18836142478    0      0      0    1697      1653         0
>     ELA   288523791 655074988675       0  268399522 415695135533    0      0      0       0      1173         0

#3
    SCACP> SHOW LAN_DEVICE/COUNTERS

> 装置カウンタを表示します。

前へ | 次へ | 目次 | 索引