# Compaq OpenVMS
OpenVMS Cluster 構成ガイド

前へ | 目次 | 索引

# D.4 マルチサイトにおける OpenVMS Cluster システムの管理

一般に，マルチサイト OpenVMS Cluster の管理には，LAN で接続した OpenVMS Cluster の場合と同じツールおよび技法を使用します。以下の項では，新たな注意事項と，推奨システム管理ツールおよび技法について説明します。

以下の表は，マルチサイト OpenVMS Cluster システムに固有のシステム管理上の注意事項です。

問題点 | 対処方法
--- | ---
マルチサイト構成では，以下の障害モードの発生する確率が高くなります。 サイト間通信リンク障害による OpenVMS Cluster クォーラム・ロス。 停電やその他ブレークダウンによるサイト・ロスが発生すると，そのサイトの全システムに影響が出る。 | ボーツについては，サイト間通信に障害が発生したり，他のサイトが利用できなくなっても 1 つの優先サイトで定足数を維持し，処理を続行できるだけの十分なボーツを割り当ててください。また，最も重要なサイトを一次サイトとして選択してください。重要度の低いシステムやサテライトが少ないサイトには，十分なボーツを割り当てる必要はありません。
以上のような障害が発生してもローカル・リソースを引き続き利用できるか，ただちに回復することを期待しますが，必ずしもそうなるとはかぎりません。 | 以下のオプションがユーザの期待に対応できる可能性があります。 管理とユーザの要求については，障害の確率効果を考慮して設定し，クォーラム・ロスやその他の問題でシステムが応答しない場合は，リモート・サイトで対応できるようにユーザをトレーニングしてください。 管理ポリシーと，これらの障害モードの特定と処理に必要な操作手順を決定してください。この手順には，サイト処理の続行に必要なクォーラムの手動での調節も含みます。

## D.4.1 手法とツール

以下のシステム管理手法とツールでは，リモート・ノードとローカル・ノード両方を管理できます。

- リバース LAT モードによる DECserver でサイト間リンクを使用する場合，リモート・サイト・コンソール・アクセスには 2 つのオプションがあります。

  - 以下のツールは，リモート・コンソールの接続に使用します。

    - SET HOST/LAT コマンド

    - POLYCENTER Console Manager

    - OpenVMS Cluster Console System (VCS)

    - Compaq のシステム管理，および，ソフトウェアパッケージ Disaster Tolerant Cluster Services for OpenVMS

  - リモート・システム・コンソールのダイアル・アップにはモデムを使用します。

- リモート・サイト・コンソール・アクセスの代替方法として，各サイトにシステム管理者を配置する方法があります。

- OpenVMS Cluster システムすべてのノードでデバイスとプロセッサの制御コマンドを有効にするには，OpenVMS オペレーティング・システムに組み込まれているシステム管理ユーティリティ (SYSMAN) を使用します。

## D.4.2 データのシャドウイング

Volume Shadowing for OpenVMS では，複数サイトでデータ・ボリュームをシャドウイングできます。システム・ディスクは，サイト内のボリューム・シャドウイングまたは RAID セットとします。ただし，システム・ディスク・シャドウ・セット・メンバをマルチサイトで使用する場合には注意が必要です。障害後に，リモート・システム・ディスク・シャドウ・セット・メンバをブートしなければならないことがあるのに対して，システム・ディスクが FDDI ブートをサポートしていなければこの操作ができないためです。

詳細情報と最新情報については，『Volume Shadowing for OpenVMS Software Product Description』 (SPD 27.29.xx ) と『StorageWorks RAID for OpenVMS Software Product Description』 (SPD 46.49.xx ) を参照してください。

## D.4.3 パフォーマンスの監視

マルチサイト OpenVMS Cluster システムのパフォーマンスは，以下のように監視します。

- 仮想回路 (VC) パケット・ロスとラウンド・トリップ時間の値は，SDA (System Dump Analyzer) で監視します。手順については，『Compaq OpenVMS Cluster システム』を参照してください。

- サイト間リンクのビット・エラー率 (BER) とパケット・ロスは，ネットワーク管理ツールで監視します。GIGAswitch や WAN T3/SONET オプション・カードの管理情報をアクセスしたり，警告しきい値を設定するには，POLYCENTER NetView や DECmcc などのツールを使用します。必要に応じて，GIGAswitch，WAN T3/SONET カード， POLYCENTER，DECmcc ドキュメントを参照してください。

前へ | 索引 | 目次