# Compaq OpenVMS
OpenVMS Cluster システム

前へ | 次へ | 目次 | 索引

## C.11.7 エラー・ログ・エントリの説明

ここでは，CI および LAN ポートのエラー・ログ・エントリについて説明します。各エントリの後に，関連するポート・ドライバ (たとえば PADRIVER，PBDRIVER，PEDRIVER) について簡単に説明し，システム管理者が実行すべき操作についても説明します。コンパックのサポートに連絡し，クラッシュ・ダンプを保存するように求められている場合は，エラーの発生後，できるだけ早くクラッシュ・ダンプをとることが重要です。CI エントリの場合，パス A とパス 0 は同じパスであり，パス B とパス 1 も同じパスです。

表 C-6 はエラー・ログ・メッセージを示しています。

表 C-6 すべてのデバイスのポート・メッセージ
メッセージ | 結果 | ユーザの対処
--- | --- | ---
BIIC FAILURE | ポート・ドライバがポートを再初期化しようとしている。50 回失敗すると，デバイスがオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。
CI PORT TIMEOUT | ポート・ドライバがポートを再初期化しようとしている。50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | PAPOLLINTERVAL システム・パラメータの値を大きくする。その結果，問題が発生しなくなり，特権付きユーザ作成ソフトウェアを実行していない場合は，コンパックのサポートに連絡する。
11/750 CPU MICROCODE NOT ADEQUATE FOR PORT | ポート・ドライバは再試行せずに，ポートをオフラインに設定する。さらに，コンピュータが HSC サブシステムからブートされるか，またはクラスタに参加しているために，このポートが必要な場合は，コンピュータは UCODEREV コード・バグチェックでバグチェックを行う。 | 必要なコンピュータ・マイクロコード・リビジョンの詳細については，最新の OpenVMS Cluster Software SPD の適切な節を参照。必要に応じて，コンパックのサポートに連絡する。
PORT MICROCODE REV NOT CURRENT, BUT SUPPORTED | ポート・ドライバは，マイクロコードが現在のレベルでないことを検出したが，正常に動作を続行する。このエラーは単に警告としてのみ記録される。 | マイクロコードを更新する必要がある場合は，コンパックのサポートに連絡する。
PORT MICROCODE REV NOT SUPPORTED | ポート・ドライバが再試行を実行せずに，ポートをオフランに設定した。 | 必要な CI ポート・マイクロコードのリビジョンの詳細については， OpenVMS Cluster Software SPD を参照。必要に応じて，コンパックのサポートに連絡する。
DATA CABLE(S) STATE CHANGE\CABLES HAVE GONE FROM CROSSED TO UNCROSSED | ポート・ドライバがこのイベントをログに記録した。 | 処置は必要ない。
DATA CABLE(S) STATE CHANGE\CABLES HAVE GONE FROM UNCROSSED TO CROSSED | ポート・ドライバがこのイベントをログに記録した。 | ケーブル・ペアが交差していないかどうか確認する ( 付録 C.10.5 項 を参照)。
DATA CABLE(S) STATE CHANGE\PATH 0. WENT FROM BAD TO GOOD | ポート・ドライバがこのイベントをログに記録した。 | 処置は必要ない。
DATA CABLE(S) STATE CHANGE\PATH 0. WENT FROM GOOD TO BAD | ポート・ドライバがこのイベントをログに記録した。 | パス A のケーブルを調べて，ケーブルが断線していないか，また正しく接続されているかどうか確認する。
DATA CABLE(S) STATE CHANGE\PATH 0. LOOPBACK IS NOW GOOD, UNCROSSED | ポート・ドライバがこのイベントをログに記録した。 | 処置は必要ない。
DATA CABLE(S) STATE CHANGE\PATH 0. LOOPBACK WENT FROM GOOD TO BAD | ポート・ドライバがこのイベントをログに記録した。 | ケーブル・ペアが交差していないか，または CI ハードウェアが故障していないか確認する ( 付録 C.10.3 項 と 付録 C.10.5 項 を参照)。
DATA CABLE(S) STATE CHANGE\PATH 1. WENT FROM BAD TO GOOD | ポート・ドライバがこのイベントをログに記録した。 | 処置は必要ない。
DATA CABLE(S) STATE CHANGE\PATH 1. WENT FROM GOOD TO BAD | ポート・ドライバがこのイベントをログに記録した。 | パス B のケーブルを調べて，ケーブルが断線していないか，また正しく接続されているかどうか確認する。
DATA CABLE(S) STATE CHANGE\PATH 1. LOOPBACK IS NOW GOOD, UNCROSSED | ポート・ドライバがこのイベントをログに記録した。 | 処置は必要ない。
DATA CABLE(S) STATE CHANGE\PATH 1. LOOPBACK WENT FROM GOOD TO BAD | ポート・ドライバがこのイベントをログに記録した。 | ケーブル・ペアが交差していないか，または CI ハードウェアが故障していないか調べる ( 付録 C.10.3 項 と 付録 C.10.5 項 を参照)。
DATAGRAM FREE QUEUE INSERT FAILURE | ポート・ドライバがポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。このエラーは，インターロックされているキューへのアクセス権を取得できないために発生する。問題の原因として， CI ハードウェアの故障，メモリ，SBI (11/780)， CMI (11/750)，BI (8200，8300，8800) の競合が考えられる。
DATAGRAM FREE QUEUE REMOVE FAILURE | ポート・ドライバがポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。このエラーは，インターロックされているキューへのアクセス権を取得できないために発生する。問題の原因として，CI ハードウェアの故障，メモリ，SBI (11/780)，CMI (11/750)， BI (8200，8300，8800) の競合が考えられる。
FAILED TO LOCATE PORT MICROCODE IMAGE | ポート・ドライバがデバイスをオフラインとしてマークしたが，再試行は行わない。 | コンソール・ボリュームにマイクロコード・ファイル CI780.BIN (CI780，CI750，CIBCI のいずれかの場合)，または CIBCA--AA 用のマイクロコード・ファイル CIBCA.BIN が格納されているかどうか確認する。その後，コンピュータをリブートする。
HIGH PRIORITY COMMAND QUEUE INSERT FAILURE | ポート・ドライバがポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。このエラーは，インターロックされているキューへのアクセス権を取得できないために発生する。問題の原因として，CI ハードウェアの故障，メモリ，SBI (11/780)，CMI (11/750)，BI (8200，8300，8800) の競合が考えられる。
MSCP ERROR LOGGING DATAGRAM RECEIVED | HSC サブシステムからエラー・メッセージを受信すると，ポート・ドライバはエラーをログに記録し，他の操作を行わない。適切な HSC コンソール・コマンドを使用して， HSC 情報エラー・ログ・データグラムの送信を無効にする必要がある。このようなデータグラムは，エラー・ログ・データ・ファイルでかなり多くの領域を使用するからである。 | エラー・ログ・データグラムは，何らかの理由で (たとえば， HSC コンソールで用紙切れが発生した場合など) HSC コンソールで収集できない場合にだけ，読み込む必要がある。ログに記録されたこの情報は，HSC コンソールに記録されたメッセージと重複する。
INAPPROPRIATE SCA CONTROL MESSAGE | ポート・ドライバはリモート・ポートへのポート間仮想サーキットをクローズしている。 | コンパックのサポートに連絡する。ローカル・コンピュータとリモート・コンピュータからエラー・ログおよびクラッシュ・ダンプを保存する。
INSUFFICIENT NON-PAGED POOL FOR INITIALIZATION | ポート・ドライバはデバイスをオフラインとしてマークし，再試行を行わなかった。 | NPAGEDYN または NPAGEVIR の値を大きくして，コンピュータをリブートする。
LOW PRIORITY CMD QUEUE INSERT FAILURE | ポート・ドライバはポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。このエラーは，インターロックされているキューへのアクセス権を取得できないために発生する。問題の原因として， CI ハードウェアの故障，メモリ，SBI (11/780)， CMI (11/750)，BI (8200，8300，8800) の競合が考えられる。
MESSAGE FREE QUEUE INSERT FAILURE | ポート・ドライバはポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。このエラーは，インターロックされているキューへのアクセス権を取得できないために発生する。問題の原因として， CI ハードウェアの故障，メモリ，SBI (11/780)， CMI (11/750)，BI (8200，8300，8800) の競合が考えられる。
MESSAGE FREE QUEUE REMOVE FAILURE | ポート・ドライバはポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。このエラーは，インターロックされているキューへのアクセス権を取得できないために発生する。問題の原因として， CI ハードウェアの故障，メモリ，SBI (11/780)， CMI (11/750)，BI (8200，8300，8800) の競合が考えられる。
MICRO-CODE VERIFICATION ERROR | ポートにロードされたばかりのマイクロコードを読み込んでいるときに，ポート・ドライバがエラーを検出した。ドライバはポートを再初期化しようとする。50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。
NO PATH-BLOCK DURING VIRTUAL CIRCUIT CLOSE | ポート・ドライバはポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。ローカル・コンピュータからエラー・ログとクラッシュ・ダンプを保存する。
NO TRANSITION FROM UNINITIALIZED TO DISABLED | ポート・ドライバはポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。
PORT ERROR BIT(S) SET | ポート・ドライバはポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | maintenance timer expiration ビットは， PASTIMOUT システム・パラメータの値が小さすぎるために，大きくしなければならないことを示している可能性がある。特に，ローカル・コンピュータが特権付きユーザ作成ソフトウェアを実行している場合は，この状況が発生する。他のすべてのビットについては，コンパックのサポートに問い合わせる。
PORT HAS CLOSED VIRTUAL CIRCUIT | リモート・ポートに対してローカル・ポートがオープンした仮想サーキットをポート・ドライバがクローズした。 | 仮想サーキットがクローズされた理由については，エラー・ログ・エントリの PPD$B_STATUS フィールドを確認する。リモート・コンピュータで障害が発生した場合や，リモート・コンピュータがシャットダウンされた場合は，このエラーが発生するのが正常である。PEDRIVER の場合は， PPD$B_OPC フィールドの値を無視する。この値は不明のオペレーション・コードである。 PEDRIVER がこれらのエラーを数多くログに記録した場合， LAN またはリモート・システムに問題があるか，または非ページング・プールがローカル・システムで不足している可能性がある。
PORT POWER DOWN | ポート・ドライバがポート操作を停止し，電力がポート・ハードウェアに供給されるようになるのを待っている。 | ポート・ハードウェアへの電力を復旧する。
PORT POWER UP | ポート・ドライバがポートを再初期化し，ポート操作を再起動した。 | 処置は必要ない。
RECEIVED CONNECT WITHOUT PATH-BLOCK | ポート・ドライバがポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。ローカル・コンピュータからエラー・ログとクラッシュ・ダンプを保存する。
REMOTE SYSTEM CONFLICTS WITH KNOWN SYSTEM | リモート・コンピュータの SCSSYSTEMID および SCSNODE の値が，仮想サーキットがすでにオープンされている他のコンピュータの設定と同じであることを構成ポーラが検出した。 | できるだけ速やかに新しいコンピュータをシャットダウンする。 SCSYSTEMID および SCSNODE の値を固有の値に設定してリブートする。新しいコンピュータは，操作に必要な時間だけ稼動させ，直ちにシャットダウンする。クラスタを実行しているときに，他の仮想サーキット障害がクラスタ内で発生しているときに，ID が競合する 2 台のコンピュータがポーリングすると，クラスタ内のコンピュータは CLUEXIT バグチェックでシャットダウンされる可能性がある。
RESPONSE QUEUE REMOVE FAILURE | ポート・ドライバはポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。このエラーは，インターロックされているキューへのアクセス権を取得できないために発生する。問題の原因として， CI ハードウェアの故障，メモリ，SBI (11/780)， CMI (11/750)，BI (8200，8300，8800) の競合が考えられる。
SCSSYSTEMID MUST BE SET TO NON-ZERO VALUE | ポート・ドライバは，再試行を実行せずにポートをオフラインに設定する。 | 会話型ブートによってコンピュータを再起動し，SCSSYSTEMID を正しい値に設定する。同時に，SCSNODE が空白以外の正しい値に設定されていることを確認する。
SOFTWARE IS CLOSING VIRTUAL CIRCUIT | ポート・ドライバはリモート・ポートへの仮想サーキットをクローズする。 | 仮想サーキットがクローズされた原因については，エラー・ログ・エントリを確認する。たとえば，両方のパスで送信障害または受信障害が発生すると，このエラーが発生する。このようなエラーは，このリモート・コンピュータに対するパスが正常でないことを示す，1 つまたは 2 つの前のエラー・ログ・エントリから検出されることがある。
SOFTWARE SHUTTING DOWN PORT | ポート・ドライバはポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗すると，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | ポートを再初期化できない原因を他のエラー・ログ・エントリから確認する。
UNEXPECTED INTERRUPT | ポート・ドライバはポートを再初期化しようとしている。 50 回失敗した後，デバイスはオフラインとしてマークされる。 | コンパックのサポートに連絡する。
UNRECOGNIZED SCA PACKET | ポート・ドライバは，リモート・ポートに対する仮想サーキットをクローズする。仮想サーキットがすでにクローズされている場合，ポート・ドライバはリモート・ポートからのデータグラムの受信を禁止する。 | コンパックのサポートに連絡する。このエントリが記録されているエラー・ログ・ファイルを保存し，ローカル・コンピュータとリモート・コンピュータの両方からクラッシュ・ダンプを保存する。
VIRTUAL CIRCUIT TIMEOUT | ポート・ドライバは，ローカル CI ポートがリモート・ポートに対してオープンした仮想サーキットをクローズする。このようなクローズが行われるのは，リモート・コンピュータが CI マイクロコード・バージョン 7 以上を実行している場合か，ローカル・コンピュータから送信されたメッセージにリモート・コンピュータが応答できない場合である。 | リモート・コンピュータが停止またはシャットダウンされている場合や，障害が発生している場合は，このエラーが発生するのは正常である。このエラーは，ローカル・コンピュータの TIMVCFAIL システム・パラメータの値が小さすぎることを意味することがある。特に，リモート・コンピュータが特権付きユーザ作成ソフトウェアを実行している場合は，このような状況が発生する。
INSUFFICIENT NON-PAGED POOL FOR VIRTUAL CIRCUITS | ポート・ドライバは，プールが不足しているために仮想サーキットをクローズする。 | DCL コマンド SHOW MEMORY を入力して必要なプールを判断した後，適切なシステム・パラメータを調整する。

表 C-7 の説明は，LAN デバイスにだけ適用されます。

表 C-7 LAN デバイスのポート・メッセージ
メッセージ | 終了状態 | 説明 | ユーザの対処
--- | --- | --- | ---
FATAL ERROR DETECTED BY DATALINK | 最初のロングワードは SS$_NORMAL (00000001)，2 番目のロングワードは (00001201) | LAN ドライバがデバイスでローカル・エリア OpenVMS Cluster プロトコルを停止した。 SYS$LAVC_STOP_BUS ルーチンが正常終了すると，この終了状態が返される。SYS$EXAMPLES に示す LAVC$STOP_BUS.MAR プログラムまたはユーザ作成プログラムから， SYS$LAVC_STOP_BUS ルーチンが呼び出される。ローカル・エリア OpenVMS Cluster プロトコルは， SYS$LAVC_START_BUS ルーチンが正しく実行されるまで，指定されたデバイスで停止したままの状態になる。 SYS$LAVC_START_BUS ルーチンは， SYS$EXAMPLES にある LAVC$START_BUS.MAR プログラムまたはユーザ作成プログラムから呼び出される。 | デバイス上のプロトコルが誤って停止された場合は， SYS$EXAMPLES にある LAVC$START_BUS プログラムをアセンブルして実行することにより，プロトコルを再起動する。 関連項目: ローカル・エリア OpenVMS Cluster サンプル・プログラムの説明については， 付録 D を参照。それ以外の場合，このエラー・メッセージは無視してもかまわない。
| 最初のロングワードは (00000001) 以外の任意の値， 2 番目のロングワードは (00001201) | 致命的なエラーが発生したために，LAN ドライバはデバイスをシャットダウンし，SS$_OPINCOMPL で未処理のすべての送信を返している。LAN デバイスは自動的に再起動される。 | このエラーがそれほど頻繁に発生しないのであれば，特に問題はない。このエラーが頻繁に発生したり，このエラーが発生するときにリモート・コンピュータとの接続が切断されたり，再確立される場合は，ハードウェアに問題がある可能性がある。LAN アダプタの正しいリビジョン・レベルを確認するか，またはコンパックのサポートに連絡する。
| 最初のロングワードは (未定義)，2 番目のロングワードは (00001200) | 致命的なエラーが発生した後，LAN ドライバがデバイスを正常に再起動した。通常，このエラー・ログ・メッセージの前に，最初の終了状態ロングワードが 00000001 以外の値で，2 番目の終了状態ロングワードが 00001201であるエラー・ログ・メッセージ FATAL ERROR DETECTED BY DATALINK が記録される。 | 処置は必要ない。
TRANSMIT ERROR FROM DATALINK | SS$_OPINCOMPL (000002D4) | エラーが発生したために，ドライバがコントローラとすべてのユーザをシャットダウンしなければならないので，LAN ドライバがデータ・リンクを再起動している (FATAL ERROR DETECTED BY DATALINK を参照)。 |
| SS$_DEVREQERR (00000334) | LAN コントローラがパケットを 16 回送信しようとしたが，遅延時間が長すぎるか，衝突が発生したために失敗した。この状況は， LAN トラフィックが大量であることを示している。 |
| SS$_DISCONNECT (0000204C) | 送信中または送信後にキャリアが切れた。 | ポート・エミュレータはこのようなエラーから自動的に回復するが，このようなエラーが数多く発生する場合は，LAN コントローラに障害があるか，または LAN が過負荷状態であることを示している。このいずれかの可能性がある場合は，コンパックのサポートに連絡する。
INVALID CLUSTER PASSWORD RECEIVED |  | コンピュータがクラスタに参加するときに，このクラスタに対して使用したクラスタ・グループ番号は正しかったが，パスワードが不正だった。ポート・エミュレータはメッセージを破棄する。LAN の別のクラスタが同じクラスタ・グループ番号を使用していることが原因であると考えられる。 | 同じ LAN 上のすべてのクラスタに固有のクラスタ・グループ番号を割り当てる。
NISCS PROTOCOL VERSION MISMATCH RECEIVED |  | コンピュータがクラスタに参加するときに，このクラスタで使用されているバージョンと互換性のないクラスタ LAN プロトコルのバージョンを使用した。 | 互換性のあるプロトコルを使用するオペレーティング・システム・バージョンをインストールするか，またはクラスタ・グループ番号を変更して，コンピュータが別のクラスに参加するようにする。

前へ | 次へ | 目次 | 索引