[ 前のページ ] [ 次のページ ] [ 目次 ] [ 索引 ] [ DOC Home ]

# 6ファイル・システムの 64ビット・アドレッシングのサポート

Files-11 On-Disk Structure Level 2 (ODS-2)を実現するExtended QIO Processor (XQP)ファイル・システム，およびMagnetic Tape Ancillary Control Process (MTAAACP)は共に，仮想読み込み関数と仮想書き込み関数における， 64ビット・バッファ・アドレスの使用をサポートします。

XQPおよびACPは，ファイルへの仮想I/O要求を， デバイスへの1つ以上の論理I/O要求に変換します。XQPまたは ACP要求で指定されるバッファはデバイス・ドライバに渡されるため，P2または S2空間内のバッファのサポートも，XQPおよび ACPで使用されるデバイス・ドライバに依存します。

OpenVMSが提供するディスク・ドライバおよびテープ・ドライバはすべて， 仮想，論理，および物理的な読み込み関数と書き込み関数において， ディスク・デバイスとテープ・デバイスを対象とするデータ転送で 64ビット・アドレスをサポートします。したがって，XQPおよびMagnetic Tape ACPは， 仮想読み込み関数と仮想書き込み関数において，P2または S2空間内のバッファをサポートします。

XQPおよびACPは，制御関数(IO$_ACCESS，IO$_DELETE，IO$_MODIFYなど)において， P2またはS2空間内のバッファをサポートすることはしません。

64ビット・バッファ・アドレスをサポートするデバイス・ドライバについての詳細は， 第7章を参照してください。

[ 前のページ ] [ 次のページ ] [ 目次 ] [ 索引 ] [ DOC Home ]