# Compq OpenVMS
システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル

前へ | 次へ | 目次 | 索引

> ワーキング・セットが成長することにより，重度のページ・フォルトが緩和されます。この成長を活用するには，ユーザの WSEXTENT 特権管理クォータに WSQUOTA 値より大きい数値を設定する必要があります。

> ### BREAKPOINTS

> XDELTAがロードされる場合，BREAKPOINTSはブート・シーケンスでXDELTAの追加組み込み呼び出しを許可します。許可されるブレークポイントはOpenVMSの各リリースで変更される可能性があります。

> この特殊パラメータはコンパックが使用するものであり，予告なく変更される可能性があります。コンパックからの依頼がある場合を除いて，このパラメータは変更しないでください。

> ### BUGCHECKFATAL (D)

> 回復可能バグチェックから回復不可能バグチェックへの変換を許可または禁止します。システムを再ブートするときは，回復不可能バグチェックで行う必要があります。回復可能バグチェックでは，エラー・ログだけにエントリを格納し，関係するプロセスを削除します。

> このパラメータは，通常は OFF (0) に設定します。ON (1) に設定するのは，エグゼクティブをデバッグする場合だけです。

> SYSTEM_CHECK パラメータを 1 に設定すると， BUGCHECKFATAL を ON (1) に設定する効果があります。

> ### BUGREBOOT (D)

> 回復不可能バグチェックが発生したときにシステムを自動的に再ブートすることを許可または禁止します。このパラメータは，通常は (1) に設定します。 (0) に設定するのは，エグゼクティブをデバッグしている場合だけです。

> ### CHANNELCNT

> システムが使用できる永久入出力チャネル数を指定します。

> この特殊パラメータはコンパックが使用するものであり，予告なく変更される可能性があります。コンパックからの依頼がある場合を除いて，このパラメータは変更しないでください。

> ### CHECK_CLUSTER

> (VAX のみ) CHECK_CLUSTER は VAXCLUSTERパラメータのサニティ・チェックを実行します。 CHECK_CLUSTERが1に設定されているときに，VAXCLUSTERパラメータが0に設定されていることを検出すると，SYSBOOTは警告メッセージを出力し，強制的に会話型ブートを実行します。

> ### CLASS_PROT (D)

> 非任意の分類チェックを実行します。 XQP はこのパラメータをチェックし，作成されたファイルのヘッダに分類ブロックを追加すべきかどうかを判断します。

> ### CLISYMTBL (D)

> コマンド・インタプリタ・シンボル・テーブルのサイズを設定します。コマンド・インタプリタ・シンボル・テーブルは， DCL シンボルまたは MCR シンボルの作成可能数を制御します。

> ### CLOCK_INTERVAL

> (VAX のみ) CLOCK_INTERVAL は，ハードウェア・インターバル・タイマ・クロック割り込みの間隔をマイクロ秒数として設定します。サブセット・インターバル・クロック・レジスタだけを実現しているプロセッサにはまったく影響ありません。

> この特殊パラメータはコンパックが使用するものであり，予告なく変更される可能性があります。コンパックからの依頼がある場合を除いて，このパラメータは変更しないでください。

> ### CLUSTER_CREDITS

> CLUSTER_CREDITSは，ノードが受信側のVMS$VAXcluster通信のために割り当てる接続ごとのバッファの数を指定します。

> SHOW CLUSTERコマンドが，VMS$VAXcluster接続に関して，クレジット・ウェイトの大きな値を表示する場合は，他のノード上のCLUSTER_CREDITSの値を増やすことを検討してください。ただし，大規模なクラスタ構成では，この値を不要に大きな値に設定すると，大量の非ページ・プールが消費されます。個々の受信バッファのサイズはSCSMAXMSGバイト以上ですが，下位のトランスポートによっては，これよりもずっと大きい場合があります。

> クラスタのすべてのノードで，CLUSTER_CREDITSとして同じ値を使用する必要はありません。小規模な，またはメモリの制約が厳しいシステムでは， CLUSTER_CREDITSの省略時の値で十分です。

> ### CONCEAL_DEVICES

> 隠し装置の使用を許可または禁止します。省略時の値 1 は，隠し装置の使用を許可します。

> この特殊パラメータはコンパックが使用するものであり，予告なく変更される可能性があります。コンパックからの依頼がある場合を除いて，このパラメータは変更しないでください。

> ### CRD_CONTROL

> この特殊パラメータはコンパックが使用するものであり，予告なく変更される可能性があります。コンパックからの依頼がある場合を除いて，このパラメータは変更しないでください。

> VAX システムでは，CRD_CONTROL は，以前のリリースにあった CRDENABLE の機能を提供します。Alpha システムでは，CRD_CONTROL は， CRDENABLE によって定義された機能を拡張するために使用できます。

> CRD_CONTROL は，訂正された読み込みデータ (CRD) ソフト・エラー制御フラグのためのビット・マスクです。これらのフラグは CRDERROR ルーチンの使用を制御します。

> VAX システムでは，次のビットが定義されています。

> ビット | 説明
> --- | ---
> 0 | すべてのシステムに対して CRD 処理を有効にする。
> 1 | CRD が発生したメモリ・ロケーションのスクラブ (再書き込み) を有効にする。
> 2 | CRD エラーが繰り返し発生するページのページ置換を有効にする。
> 3 | すべてのメモリ・ページを強制的に PFN データベースに格納する。512 メガバイト以上のメモリを装備したシステムでは，省略時の設定により，すべてのメモリが PFN データベースによってマップされる。このビットを使用すると，512 メガバイト未満のメモリを装備したシステムで，このマッピングを発生できる。

> 省略時の値は VAX システムと Alpha システムでは異なります。 VAX システムでは，省略時の値は 7 であり，CRD 処理，スクラブ，ページ置換が有効に設定されています。

> Alpha システムでは，次のビットが定義されています。

> ビット | 説明
> --- | ---
> 0 | すべてのシステムに対して CRD 処理を有効にする。
> 1 | CRD が発生したメモリ・ロケーションのスクラブ (再書き込み) を有効にする。
> 2 | CRD エラーが繰り返し発生するページのページ置換を有効にする。
> 3 | すべてのメモリ・ページを強制的に PFN データベースに格納する。512 メガバイト以上のメモリを装備したシステムでは，省略時の設定により，すべてのメモリが PFN データベースによってマップされる。このビットを使用すると，512 メガバイト未満のメモリを装備したシステムで，このマッピングを発生できる。
> 4 | 可能な場合には，拡張 CRD の取り扱いを有効にする。
> 5 | ドライバのロードと，サーバ管理イベントの取り扱いための処理を有効にする。要求されるハードウェアとファームウェアのサポートが可能な場合，通常，プラットフォーム固有のコードがこのビットを設定する。
> 24-31 | プラットフォーム固有のエラー処理制御のために予約されている。

> Alpha システムでは，省略時の設定は 22 であり， CRD 処理，スクラブ，ページ置換，拡張 CRD の取り扱いが有効に設定されています。

> ### CRDENABLE

> (Alpha のみ) CRDENABLE は，メモリの誤り訂正読み込みデータ (ECC) エラーの検出とログへの記録を有効または無効にします。このパラメータは通常， (1) に設定します。

> OpenVMS バージョン 7.2 から，CRD_CONTROL が CRDENABLE の機能を拡張できるようになりました (CRD_CONTROL 参照)。

> ### CTLIMGLIM

> 省略時のイメージ入出力セグメントのサイズを指定します。イメージ入出力セグメントとは，イメージ関係ファイル /RMS の入出力に使用する初期バッファ・プールとチャネル・テーブルです。

> この特殊パラメータはコンパックが使用するものであり，予告なく変更される可能性があります。コンパックからの依頼がある場合を除いて，このパラメータは変更しないでください。

> ### CTLPAGES (A)

> CTLPAGES は P1 プールのサイズを指定します。プロセス論理名テーブル，DCLシンボル，または，レイヤード製品で， P1プール・エリア・サイズの増加を必要とするときにだけ，CTLPAGES は自動的に変更されます。

> この特殊パラメータはコンパックが使用するものであり，予告なく変更される可能性があります。コンパックからの依頼がある場合を除いて，このパラメータは変更しないでください。

> ### CWCREPRC_ENABLE

> CWCREPRC_ENABLE は，非特権ユーザが別の OpenVMS クラスタ・ノードでプロセスを生成できるかどうかを制御します。省略時の値は 1 であり，その場合は，非特権ユーザは別のノードで同じ UIC の独立プロセスを生成できます。値が 0 の場合は，ユーザは別のノードでプロセスを生成するために，DETACH または CMKRNL 特権を必要とします。

> ### DBGTK_SCRATCH

> (Alpha のみ) DBGTK_SCRATCH は遠隔デバッガに対して割り当てられるメモリ・ページ数を指定します。このメモリは， 8000 ブート・フラグによって遠隔デバッグが許可されている場合にだけ，割り当てられます。通常，省略時の値を使用すれば適切ですが，遠隔デバッガがエラー・メッセージを表示した場合には，この値を大きくする必要があります。詳細については，『Writing OpenVMS Alpha Device Drivers in C』 1 を参照してください。

> 注意 #### 1 このマニュアルはアップデートされていませんが， OpenVMS Documentation CD-ROM に入っています。

> ### DEADLOCK_WAIT (D)

> ロック要求におけるシステムの待ち時間を指定します。指定した待ち時間が経過すると，システムは，そのロックの代わりにデッドロックを検索します。 0 を指定した場合，デッドロック・チェックが禁止されます。0 より大きく省略時の値より小さい値を設定すると，デッドロックが高速検索されますが，CPU 使用量が増えます。

> ### DEFMBXBUFQUO (D)

> システム・サービス $CREMBX (メールボックスの作成) でメールボックスのバッファ・クォータ・サイズが指定されていない場合，その値をバイト数で設定します。

> ### DEFMBXMXMSG (D)

> システム・サービス $CREMBX (メールボックスの作成) でメールボックスの最大メッセージ・サイズが指定されていない場合，その値をバイト数で設定します。

> ### DEFPRI (D)

> プロセスの省略時の基本優先順位を設定します。

> ### DEFQUEPRI (D)

> スケジューリング優先順位が明示的に指定されていない場合に，バッチ・キューと出力キュー (プリンタ，サーバ，ターミナル) に入力するジョブのスケジューリング優先順位を設定します。 0 〜 255 の値を設定することができます。省略時の値は 100 です。

> このパラメータ値は，MAXQUEPRI 以下とします。

> 注意 DEFQUEPRI は，ジョブの実行優先順位ではなく，相対的キュー・スケジューリング優先順位です。

> ### DEVICE_NAMING

> (Alpha のみ) DEVICE_NAMING は，SCSI装置名を作成するときにポートの割り当てクラスを使用するかどうかを示すビット・マスクです。

> 各ビットの定義は次のとおりです。

> ビット | 定義
> --- | ---
> 0 | 1 の場合は，新しい名前の作成を有効にする。
> 1 | 必ず 0 にする。このビットはコンパックの使用のために予約されている。

> ポートの割り当てクラスについての詳細は，『Compaq OpenVMS Cluster システム』を参照してください。

> ### DISABLE_UPCALLS (D)

> DISABLE_UPCALLS はおもにデバッグのために使用されます。このパラメータを使用すると，システム管理者はシステム全体に対して特定のタイプのスレッド・アップコールを無効に設定できます。値はビット・マスクであり，各ビットはアップコール・タイプに対応します。アップコール・タイプは定義マクロ $TMCDEF に定義されています。

> この特殊パラメータはコンパックが使用するものであり，予告なく変更される可能性があります。コンパックからの依頼がある場合を除いて，このパラメータは変更しないでください。

> ### DISK_QUORUM (D)

> ASCII で表現されるオプションのクォーラム・ディスクの名前です。ASCII 空白文字は，クォーラム・ディスクが使用されていないことを意味します。

> ### DLCKEXTRASTK

> (VAX のみ) DLCKEXTRASTK は，デッドロック検索を実行するときに残す余分な割り込みスタックの量 (バイト数) を指定します。

> このパラメータはAlpha システムでは使用されていません。

> この特殊パラメータはコンパックが使用するものであり，予告なく変更される可能性があります。コンパックからの依頼がある場合を除いて，このパラメータは変更しないでください。

> ### DNVOSI1

> DNVOSI1はDECnet-Plus for OpenVMSのために予約されています。この特殊パラメータはコンパックが使用するものであり，予告なく変更される可能性があります。コンパックからの依頼がある場合を除いて，このパラメータは変更しないでください。

> ### DORMANTWAIT (D)

> DORMANTWAITは，重要なイベントが発生しない状態で経過する時間を秒数で指定します。指定した時間が経過すると，システムは，優先順位が低い計算可能プロセスをスケジューリング上 DORMANT プロセスとして処理します。優先順位が低いプロセスは，現在の優先順位が SYSGEN の DEFPRI パラメータの値 (省略時の値 4) 以下である非実時間プロセスです。 DORMANT プロセスは，SUSP (中断されている) プロセスに続き，スワッパによるメモリ再生の最上位の対象です。

> DORMANTWAITの値を増やすと，優先順位が低いプロセスが，優先順位が高いプロセスが待っているロックまたは資源を保持している場合に，優先順位の低いプロセスが優先順位の高いプロセスをブロックする頻度が高くなることがあります。

> ### DR_UNIT_BASE (G)

> (Alpha のみ) DR_UNIT_BASE は，DR 装置(Digital StorageWorks RAID Array 200 ファミリーの論理 RAID ドライブ)のユニット番号を計算するときの基底値を指定します。

> DR_UNIT_BASE を使用して，一意な RAID 装置番号を生成することができます。 DR 装置は DR_UNIT_BASE の値から順に番号を付けられていきます。たとえば，DR_UNIT_BASE を 10 に設定すると，$1$DRA10，$1$DRA11 などの装置名が生成されます。

> DR_UNIT_BASE を，同じ (ゼロ以外の) 割り当てクラスを共有するすべてのクラスタ・メンバで，適切な重なり合わない値に設定することにより， 2 つの RAID 装置に同じ名前が与えられないようにすることができます。

> ### DUMPBUG

> 回復不可能バグチェックが発生したときに，エラー・ログ・バッファとメモリ内容を SYS$SYSTEM:SYSDUMP.DMP に書き込むことを許可(1)または禁止(0)します。このパラメータをオフ (0) に設定するのは，エグゼクティブをデバッグしている場合だけです。

> ### DUMPSTYLE (A,D)

> DUMPSTYLEはシステム・ダンプの書き込み方法を指定します。

> DUMPSTYLE は 32 ビットのマスクであり，ビットは次のように定義されています。各ビットは個別に設定できます。システム・パラメータの値は，セットしたビットの値の合計です。他の値や未定義の値は，コンパックが使用するために確保されています。

> ビット | マスク | 説明
> --- | --- | ---
> 0 | 00000001 | 0 = | 完全なダンプ (SYSGEN の省略時の設定)。物理メモリの内容全体がダンプ・ファイルに書き込まれる。
> |  | 1 = | 選択的なダンプ。ディスク空間を節約しながら，ダンプ・ファイルを最大限に有効に利用できるように，メモリの内容を選択的にダンプ・ファイルに書き込む。
> 1 | 00000002 | 0 = | 最小コンソール出力。
> |  | 1 = | 完全なコンソール出力 (スタック・ダンプ，レジスタの内容などを含む)。
> 2 | 00000004 | 0 = | システム・ディスクへのダンプ。
> |  | 1 = | システム・ディスク (DOSD) を別のディスクにダンプする (詳細については，『Compaq OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照)。
> 3 (Alpha のみ) 1 | 00000008 | 0 = | 圧縮しない。
> |  | 1 = | 圧縮する (この後の注意を参照)。
> 4 - 14 |  |  | コンパックが使用するために確保されている。
> 15 (VAX のみ) 2 | 00008000 | 0 = | ビット 16〜27 の使用を禁止する。
> |  | 1 = | ビット 16〜27 の使用を許可する。
> 16 - 27 (VAX のみ) 2 | 0FFF0000 |  | DOSD ユニット番号の範囲。
> 28 - 31 |  |  | コンパックが使用するために確保されている。

1VAX システムはダンプ圧縮をサポートしない。
2VAX 7000 固有。

Alphaシステム・ディスクでボリューム・シャドウイング・ミニマージ機能を有効にする計画がある場合は，必ず代替ディスクをDOSDとして指定してください。

注意 Alpha システムでは，OpenVMS Alpha のダンプ圧縮機能を使用すると，システム・ディスクの容量を節約し，クラッシュが発生したときに，システム・メモリの記録時間を短縮できます。省略時の AUTOGEN による計算を無効にした場合を除き (MODPARAMS.DAT で DUMPSTYLE を設定することにより)，AUTOGEN は次のアルゴリズムを使用します。 メモリが 128 MB 未満のシステムでは，DUMPSTYLE を 1 (選択的なダンプ) に設定し，それに応じてダンプ・ファイルのサイズを設定します。 メモリが 128 MB 以上のシステムでは，DUMPSTYLE を 9 (圧縮した選択的なダンプ) に設定し，対応する圧縮しないダンプの場合の値の 2/3 のサイズのダンプ・ファイルを作成します。

例:

00000006 というマスクは，完全なコンソール出力とともに完全なダンプをシステム・ディスクから (別のディスクに) 送信するようにシステムに要求します。

VAX 7000 の場合，00098006 というマスクは，完全なコンソール出力とともに完全なダンプを，ユニット番号が 9 の DOSD に送信するようにシステムに要求します。

Alpha システムでは，00000009 というマスクは，最小コンソール出力とともに選択的なダンプを圧縮するように，システムに要求します。

### ERLBUFFERPAGES (Alphaシステムで A)

ERLBUFFERPAGES は，ERRORLOGBUFFERS パラメータで指定した各バッファに割り当てるメモリ容量を指定します。

VAXシステムでは，ERLBUFFERPAGESパラメータの省略時の値は2ページであり，最大値は 32ページです。

Alphaシステムでは，ERLBUFFERPAGESの省略時の値は4ページレットであり，最大値は 32ページレットです。

### ERRORLOGBUFFERS

ERRORLOGBUFFERS は，システム・エラー・ログ・エントリのために確保されるバッファの数を指定します。各バッファの長さは ERLBUFFERPAGES です。ERRORLOGBUFFERS の値が小さすぎる場合には，メッセージがエラー・ログ・ファイルに書き込まれない可能性があります。この値が大きすぎる場合には，不要な物理ページがエラー・ログ・バッファによって無駄に使用される可能性があります。

ERRORLOGBUFFERSの値を大きくする場合には，システム・ダンプ・ファイルのサイズも大きくしなければなりません。

### EXPECTED_VOTES (A)

同時にクラスタ内に存在することができる最大ボート数を指定します。すべての VAXcluster メンバのボート・パラメータ値の合計に，クォーラム・ディスクが提供するボートを加算した値を設定します。クラスタが機能するために存在しなければならないボート数の自動計算時に，このパラメータ値が使用されます (クォーラム)。

### EXTRACPU (D)

プロセスがタイムアウトした後，すなわちプロセスの CPU 時間制限値に達した後に，各アクセス・モードにおける各プロセス終了ハンドラに割り当てる時間を 10 ミリ秒単位で設定します。

### EXUSRSTK

スタック・オーバフロー・エラーから回復するときにイメージ・アクティベータが供給する空間量を指定します。

前へ | 次へ | 目次 | 索引