# Compaq OpenVMS
OpenVMS Cluster 構成ガイド

前へ | 次へ | 目次 | 索引

## 4.6.2 スループット

Fibre Channel インターコネクトは，最大 1.06 Gb/s で伝送できます。 100 MB/s で同時送受信が可能な全二重シリアル・インターコネクトです。

## 4.6.3 サポートされているアダプタ

Fibre Channel アダプタ (KGPSA と KSPSA) は，PCI バスに接続します。

関連項目： 各アダプタの機能と注文番号については，次の Compaq ウェブ・サイトにアクセスしてください。

    http://www.compaq.com/

「Products」の下の「Servers」を選択した後に，「AlphaServers」，および関心のある Alpha システムの順に選択します。選択したシステムでサポートされるすべてのオプションに関する詳細情報を入手できます。

# 4.7 MEMORY CHANNEL インターコネクト

MEMORY CHANNEL は，PCI ベースの Alpha システム用の高性能クラスタ・インターコネクト・テクノロジです。少ない待ち時間，高い帯域幅，直接メモリ・アクセスにより，MEMORY CHANNEL は OpenVMS Cluster 固有の能力を 1 つの仮想システムへと拡張します。

MEMORY CHANNEL 接続のサポートには，3 つのハードウェア・コンポーネントが必要です。

- PCI MEMORY CHANNEL 間アダプタ

- リンク・ケーブル (延長 3 m または 10 フィート)

- MEMORY CHANNEL ハブのポート (ケーブルで 2 つの PCI アダプタを接続する 2 ノード構成を除く)

MEMORY CHANNEL ハブは，システム間の接続を提供する PC サイズのユニットです。 MEMORY CHANNEL はハブごとに 4 つの Alpha ノードをサポートできます。システムは，2 つの MEMORY CHANNEL アダプタで構成してアダプタ障害時のフェールオーバにすることができます。各アダプタは別々のハブに接続する必要があります。

ノードが 2 つだけのクラスタに MEMORY CHANNEL ハブは必要ありません。 2 ノード構成では，モジュール・ジャンパを使用して 1 つの PCI アダプタを仮想ハブに構成します。

## 4.7.1 利点

MEMORY CHANNEL テクノロジには以下の特徴があります。

- 価格/パフォーマンス比がすぐれている。

  MEMORY CHANNEL は，CI 帯域幅の数倍である，最小限の待ち時間による 100 MB/s インターコネクトを提供します。MEMORY CHANNEL アーキテクチャは，業界標準 PCI バスとして設計されています。

- 既存のアプリケーションを変更する必要がない。

  MEMORY CHANNEL は既存のクラスタ・ソフトウェアとシームレスに運用でき，既存のアプリケーションを変更する必要がありません。新しい MEMORY CHANNEL ドライバ，PMDRIVER，MCDRIVER は，既存のポート・ドライバと同様に OpenVMS Cluster のレイヤと統合します。クラスタ・ソフトウェアの上位レイヤには影響がありません。

- SCSI クラスタの CI，DSSI，LAN の負荷を解消。

  MEMORY CHANNEL にストレージを直接接続することはできませんが，各インターコネクトのパワーを最大限に活用することができます。

  MEMORY CHANNEL は，CI や DSSI に代わるものではありませんが，これらのインターコネクトと併用することで，ノード間のトラフィックの負荷が解消されます。すなわち MEMORY CHANNEL をストレージ・トラフィック専用としてクラスタ全体の通信を最適化します。
  SCSI インターコネクトと LAN インターコネクトと併用すれば，MEMORY CHANNEL によって LAN からノード間のトラフィックの負荷が取り除かれ，さらに多くの TCP/IP トラフィックや DECnet トラフィックの処理ができるようになります。

- フェール隔離処理を提供する。

  システム障害が発生すると，MEMORY CHANNEL ノードは OpenVMS Cluster のノードと同様に対応します。すなわち，障害が発生したノードがクラスタに復帰するまで，障害が発生しなかった他のノードが引き続き処理を続行するわけです。

## 4.7.2 スループット

MEMORY CHANNEL インターコネクトの最大スループットは 100 MB/s という高い値を備えています。1 つの MEMORY CHANNEL で不十分な場合は，最大 2 つのインターコネクト (および 2 つの MEMORY CHANNEL ハブ) にスループットを振り分けることができます。

## 4.7.3 サポートされているアダプタ

MEMORY CHANNEL アダプタは PCI バスに接続します。MEMORY CHANNEL アダプタの CCMAA--BA は，以前のアダプタに比べ，パフォーマンスが改善されました。

関連項目： 各アダプタの機能と注文番号については，次の Compaq ウェブ・サイトにアクセスしてください。

    http://www.compaq.com/

「Products」の下の「Servers」を選択した後に，「AlphaServers」，および関心のある Alpha システムの順に選択します。選択したシステムでサポートされるすべてのオプションに関する詳細情報を入手できます。

# 4.8 SCSI インターコネクト

SCSI インターコネクトは，業界標準のインターコネクトであり，1 つ以上のコンピュータ，周辺機器，インターコネクト・コンポーネントをサポートしています。SCSI は，シングル・パス，デイジー・チェーンのマルチドロップ・バスです。また，SCSI は，シングル 8 ビットまたは 16 ビットのデータ・パスであり，エラー検出用のバイト・パリティを備えています。長距離通信用には，安価なシングル・エンド・シグナル通知と作動シグナル通知の両方を利用できます。

OpenVMS Cluster では，1 つの SCSI インターコネクト上の複数の Alpha コンピュータが同時に SCSI ディスクにアクセスできます。この種の構成をマルチホスト SCSI 接続といいます。ノード間通信には，別のタイプのインターコネクトが必要です。SCSI ストレージに対するマルチホスト・アクセスでは，以下のコンポーネントが必要です。

- マルチホスト構成でサポートされている SCSI ホスト・アダプタ ( 表 4-6 を参照してください。)

- SCSI インターコネクト

- SCSI インターコネクトの端点ごとに 1 つのターミネータ

- マルチホスト構成でサポートされているストレージ・デバイス (RZnn; OpenVMS Cluster SPD [29.78.nn] を参照してください。)

さらに大きな構成規模では，以下のコンポーネントを利用できます。

- ストレージ・コントローラ (HSZnn)

- シングル・エンドをディファレンシャル・シグナル通知に変換し SCSI インターコネクト長を倍増するためのバス・アイソレータ (DWZZA，DWZZB，または DWZZC) 。

関連項目： SCSI 構成の接続方法の詳細については， 付録 A を参照してください。

## 4.8.1 利点

SCSI インターコネクトには，以下の利点があります。

- 最小限のコストによるストレージへの共用直接アクセス

  SCSI は，業界標準であり，業界内では幅広く使用されているため，リーズナブルな価格で各社の製品を入手できる。

- スケーラブルな構成により適切な価格で高いパフォーマンスを得ることができる。

  以下の選択肢があります。

  - SCSI インターコネクトの幅

    Narrow (8 ビット) または Wide (16 ビット)。

  - 通信モード

    最も一般的で，安価なシングル・エンド・シグナル通知か，高い信号の一貫性と長い SCSI インターコネクトに対応できるディファレンシャル・シグナル通知

  - 信号速度 (Standard，Fast，Ultra モード)

  - SCSI バスを共用するノード (2 ノードまたは 3 ノード)

  - 1 ノードに接続できる共用 SCSI バスの数 (最大 6 本)

  - ストレージのタイプとサイズ (RZnn or HSZnn)

  - コンピュータのタイプとサイズ (AlphaStation または AlphaServer)

## 4.8.2 スループット

表 4-4 は，SCSI インターコネクトのスループットをまとめたものです。

表 4-4 最大転送速度，単位 MB/秒
モード | Narrow (8-Bit) | Wide (16-Bit)
--- | --- | ---
Standard | 5 | 10
Fast | 10 | 20
Ultra | 20 | 40

## 4.8.3 SCSI インターコネクト距離

SCSI インターコネクトの最大長は，構成で使用するシグナル通知方法によって決まり，シングル・エンド・シグナル通知の場合はデータ転送速度で決まります。

SCSI インターコネクト用の電気シグナル通知は，シングル・エンドとディファレンシャルの 2 種類があります。どちらの種類も Standard モード，Fast モード，または Ultra モードで動作します。ディファレンシャル・シグナル通知の場合，最大 SCSI ケーブル長は， Standard モードと Fast モードで同じになります。

表 4-5 は，シグナル通知方法のタイプによる SCSI インターコネクト距離の違いをまとめたものです。

表 4-5 最大 SCSI インターコネクト距離
信号通知方式 | データ転送速度 | 最大ケーブル長
--- | --- | ---
シングル・エンド | Standard | 6 m 1
シングル・エンド | Fast | 3 m
シングル・エンド | Ultra | 20.5 m 2
ディファレンシャル | Standard または Fast | 25 m
ディファレンシャル | Ultra | 25.5 m 3

1SCSI 標準では，このインターコネクトに最大長 6 m を指定しています。ただし，データの一貫性を高いレベルで維持するためには，最大長はできれば 4 m までにしてください。
2この長さは，デバイスが両端に接続される場合にだけ適用します。デバイスをインターコネクト上に分布する場合は，最低 1 m ずつ離してください。またインターコネクトが 4 m を超えないようにします。
3デバイスは 3 つ以上接続できます。

## 4.8.4 サポートされているアダプタ，バス・タイプ，コンピュータ

表 4-6 は，SCSI アダプタと，それがサポートする内部バスとコンピュータをまとめたものです。

表 4-6 SCSI アダプタ
アダプタ | 内部バス | サポート コンピュータ
--- | --- | ---
埋め込み (NCR-810 based)/KZPAA 1 | PCI | システムのオプション仕様を参照してください。
KZPSA 2 | シングル・ホスト構成で PCI | KZPSA をサポートするすべての Alpha コンピュータがサポート 3
KZTSA 2 | TURBOchannel | DEC 3000
KZPBA-CB 4 | PCI | シングル・ホスト構成で KZPBA をサポートするすべての Alpha コンピュータがサポート 3

1シングル・エンド。
2Fast Wide Differential (FWD)。
3各システム別のハードウェア・マニュアルを参照してください。
4Ultra Differential。 Ultra シングル・エンド・アダプタ (KZPBA-CA) は，マルチホスト・システムをサポートしません。

関連項目： 各アダプタの機能と注文番号については，次の Compaq ウェブ・サイトにアクセスしてください。

    http://www.compaq.com/

「Products」の下の「Servers」を選択した後に，「AlphaServers」，および関心のある Alpha システムの順に選択します。選択したシステムでサポートされるすべてのオプションに関する詳細情報を入手できます。

# 4.9 CI インターコネクト

CI インターコネクトは，OpenVMS Cluster システムの通信用のラジアル・バスです。以下のコンポーネント構成します。

- CI ホスト・アダプタ

- スター・カプラ

  CI で接続された OpenVMS ノードと HSC コントローラまたは HSJ コントローラ間の共通接続ポイントとして機能するパッシブ・デバイス。

- オプションのスター・カプラ・エクスパンダ (CISCE)

  各パスに 1 つのアンプを配置した 2 つのアンプからなります。

- CI ケーブル

## 4.9.1 利点

CI インターコネクトには以下の利点があります。

- 高速

  大規模なプロセッサや I/O 集約型のアプリケーションに最適です。

- 大容量ストレージへの効率的なアクセスが可能

  HSC コントローラと HSJ コントローラにより，多数のディスクやデープ・ドライブを OpenVMS Cluster システムに接続でき，CI 上のすべての OpenVMS ノードから直接アクセスできます。

- 通信時に最小限の CPU オーバヘッド

  CI アダプタは，OpenVMS ノードとストレージ間で必要な作業の多くを実行するインテリジェント・インタフェースです。CI トポロジでは，CI バスに接続されたすべてのノードにおいて，同じ CI バス上の HSC コントローラや HSJ コントローラと直接通信できます。

- 冗長，独立データ・パスによる高い可用性

  各 CI アダプタは，2 組の CI ケーブルで接続されます。1 つの CI ケーブル接続に障害が発生すると，自動的にフェールオーバになります。

- ハード・ディスクやテープまで複数のアクセス・パス

  デュアル HSC コントローラと HSJ コントローラ，デュアル・ポート・デバイスが，ストレージ・デバイスまでの代替パスを構成します。

## 4.9.2 スループット

CI インターコネクトは，高い最大スループットを備えています。CI アダプタは，通常は CPU が実行する処理動作の多くを実行するハイ・パフォーマンス・マイクロプロセッサを使用します。その結果，最小限の CPU 処理パワーで済むことになります。

CI バスのスループットの有効スループットが高いため，大規模な OpenVMS Cluster 構成で CI インターコネクトが 1 つしかなくてもそれがボトルネックになることはありません。 CI が 1 つでは不足する場合，複数の CI インターコネクトを利用すればスループットを上げることができます。

## 4.9.3 サポートされているアダプタとバス・タイプ

以下に示すのは，CI アダプタとそれぞれがサポートする内部バスです。

- CIPCA (PCI/EISA)

- CIXCD (XMI)

- CIBCA--B (VAXBI)

関連項目： 各アダプタの機能と注文番号については，次の Compaq ウェブ・サイトにアクセスしてください。

    http://www.compaq.com/

「Products」の下の「Servers」を選択した後に，「AlphaServers」，および関心のある Alpha システムの順に選択します。選択したシステムでサポートされるすべてのオプションに関する詳細情報を入手できます。

## 4.9.4 複数の CI アダプタ

OpenVMS ノードによっては，複数の CI アダプタを構成できるものがあります。同じ OpenVMS Cluster で複数のスター・カプラを使用できます。

1 つのノードに複数の CI アダプタを接続すると，アダプタ間でトラフィック負荷を分散することができます。これで I/O ボトルネックを緩和できるとともに，システム全体の I/O スループットを上げることができます。

システムでサポートされる CI アダプタの最大数については，使用しているハードウェアのマニュアルまたは AlphaServer の Web ページにあるシステムのオプション・リストを確認してください。

## 4.9.5 CI クラスタの構成指針

CI クラスタを構成するに当たっては，以下の指針に従ってください。

- スター・カプラに接続できる最大ノード数は 32 です。これらのノードの内, 16 ノードを OpenVMS システムとし，残りを HSJ ストレージ・コントローラおよび HSC ストレージ・コントローラとすることができます。

- スター・カプラの数はシステム上に構成した CI アダプタの数による制約を受けます。

- HSJ コントローラと HSC コントローラ間のデバイスのデュアル・ポーティングは，同じカプラか別々のスター・カプラに接続されている限りサポートします。 HSJ コントローラと HSC コントローラとローカル・コンピュータ間のデバイスのデュアル・ポーティングはサポートしていません。

- CIPCA と CIXCD を除き，異なる CI アダプタを同じシステム上で組み合わせることはできません。

- 冗長性とスループットを目的として複数の CI アダプタを使用することができます。別々のスター・カプラに CI アダプタを追加するとスループットを強化できます。同じスター・カプラに第 2 の CI アダプタを接続してもスループットが大幅に改善されることはありません。

前へ | 次へ | 目次 | 索引