# Compaq OpenVMS
DCL ディクショナリ

前へ | 次へ | 目次 | 索引

# SHOW MEMORY

> メモリに関連するシステム資源の可用性と使用状況を表示します。

## 形式

> SHOW MEMORY

## 説明

> SHOW MEMORY コマンドから提供される情報は，システムの性能を向上させるために，特定のシステム・メモリ資源を変更すべきかどうかの決定に有用です。システム・メモリ資源とは，次のとおりです。

> > 物理メモリ
> > プロセス・エントリ・スロットおよびバランス・スロット
> > 非ページングおよびページング動的メモリ
> > ページング・ファイルおよびスワップ・ファイルの領域
> > ファイル・データ・キャッシュ・メモリ使用

> SHOW MEMORY コマンドを実行すると，表示が SYS$OUTPUT に書き込まれます。指定した修飾子に応じて，表示には次のメモリ資源統計情報が示されます。

> > 物理メモリの使用状況
> > 不良ページ・リスト
> > OpenVMS システムに割り当てられたページ数
> > スロットの使用状況
> > 動的メモリの使用状況 (バイト数)
> > ページング・ファイルの使用状況 (ブロック数)
> > 動的メモリ
> > コードとデータ用の粒度ヒント領域 (Alpha のみ)
> > 仮想入出力キャッシュ機能 (VAX のみ)
> > 拡張ファイル・キャッシュ機能 (Alpha のみ)

> 表示される各項目についての詳細は，例を参照してください。

## 修飾子

> ### /ALL (省略時の設定)

> 得られるすべての情報，つまり，/FILES 修飾子，/PHYSICAL_PAGES 修飾子， /POOL 修飾子，および /SLOTS 修飾子によって表示される情報を表示します。

> ### /BUFFER_OBJECTS (Alpha のみ)

> バッファ・オブジェクトによって使用されているシステム・リソースについての情報を表示します。

> ### /CACHE[=(キーワード[,...])]

> どちらがロードされているかに応じて，仮想入出力キャッシュ機能または拡張ファイル・キャッシュ機能に関する情報を表示します。キャッシュ機能情報は SHOW MEMORY および SHOW MEMORY/CACHE/FULL コマンドの一部として表示されます。

> 拡張ファイル・キャッシュがロードされている場合には，以下のキーワードとオプションを指定することができます。

> VOLUME[=装置] | 指定されたボリュームのボリューム・レベルの統計情報を表示するように要求する。装置が指定されなかった場合の省略時の設定は SYS$DISK である。装置指定にはワイルドカードを使用することができる。その場合，装置指定は物理装置名に基づくものでなければならない。VOLUME=*を指定すると，キャッシュ内のすべてのボリュームの統計情報が表示される。
> FILE=ファイル指定 | キャッシュ内の指定されたファイルのファイル・レベルの統計情報を表示するように要求する。ファイル指定は明示的または暗黙の装置指定を含んでいなければならない。ファイル指定では，RMS の規則に従ってワイルドカードを使用することができる。 FILE=dev:*.*と指定すると，特定の装置の，キャッシュ内のすべてのファイルの統計情報が表示される。ディスク上の多数のファイルが該当する部分的なワイルド・ファイル指定を使用すると，表示の際に多大な処理オーバヘッドが発生する可能性がある。省略時の設定では，オープンされているファイルとクローズされているファイルの両方が表示される ( どちらかのファイルを表示するには， OPEN および CLOSED キーワードを使用する ) 。 このコマンドは，表示対象として多くのファイルを選択すると，実行に失敗することがあります。エラー・メッセージが表示された場合は，選択するファイルの数を減らして，コマンドを再発行してください。
> TOPQIO[= n] | キャッシュ内の，全体的な QIO 回数が最も多い n 個のファイルのファイル・レベルの統計情報を表示するように要求する ( n は省略時の設定では 10)。
> TOPHITRATE[= n] | キャッシュ内の，全体的なキャッシュ・ヒット率が最も大きい n 個のファイルのファイル・レベルの統計情報を表示するように要求する ( n は省略時の設定では 10)。
> OPEN | 表示にオープンされているファイルのみを含める (TOPQIO と TOPHITRATE の省略時の設定)。
> CLOSED | 表示にクローズされているファイルのみを含める。

> ### /EXACT

> /PAGE=SAVE および /SEARCH 修飾子とともに使用し，大文字と小文字を区別した文字列検索を指定します。この場合，検索文字列は二重引用符で囲まなければなりません。

> /SEARCH 修飾子を指定せずに /EXACT 修飾子を指定した場合， "Find キー" (E1)を押すと文字列検索が有効になります。

> ### /FILES

> 現在インストールされている，各ページング・ファイルとスワップ・ファイルの使用状況に関する情報を表示します。

> ### /FULL

> /POOL または /FILES 修飾子とともに使用した場合，現在インストールされている個々のプール・エリア，またはページング・ファイルおよびスワップ・ファイルについての追加情報を表示します。

> この修飾子は，/FILES または /POOL 修飾子が明示的に指定されていなければ無視されます (バージョン 7.3 の EFT2 では，/FULL 修飾子は無視されます)。

> /CACHE 修飾子とともに使用すると，/FULL はロードされているファイル・データ・キャッシュに関する追加情報を表示します (VIOC または XFC)。

> ### /GH_REGIONS

> OpenVMS Alpha で，確立された粒度ヒント領域 (GHR) についての情報を表示します。これらの領域について，領域サイズ，フリー・メモリの量，使用中のメモリ量，領域から OpenVMS に解放されたメモリ量の情報を表示します。粒度ヒント領域の情報は，SHOW MEMORY, SHOW MEMORY/ALL, SHOW MEMORY/FULL の各コマンドによる表示の一部としても表示されます。

> ### /HIGHLIGHT[=キーワード]

> /PAGE=SAVE および /SEARCH 修飾子とともに使用し，一致した検索文字列の強調表示方法を指定します。一致した検索文字列があった場合は，行全体が強調されます。キーワードには，BOLD, BLINK, REVERSE, および UNDERLINE を指定できます。省略時の設定は BOLD です。

> ### /OUTPUT[=ファイル指定]

> ### /NOOUTPUT

> コマンドの出力先を制御します。この修飾子を指定しなかった場合や， /OUTPUT 修飾子だけを指定してファイル指定を省略した場合には，出力は，論理名 SYS$OUTPUT が割り当てられている，現在のプロセスにおける省略時の出力ストリーム，または装置に出力されます。

> /OUTPUT 修飾子に部分的なファイル指定(たとえば，ディレクトリだけ) を指定した場合には，SHOW という省略時のファイル名と， LIS という省略時のファイル・タイプが使用されます。ファイル指定をするときには，ワイルドカード文字は使用できません。

> /NOOUTPUT 修飾子を指定した場合は，何も出力されません。

> ### /PAGE[=キーワード]

> ### /NOPAGE (省略時の設定)

> コマンド出力の画面表示をページャを介して行います。

> 次のキーワードを指定できます。

> CLEAR_SCREEN | ページモードで表示（毎回画面を消去する）
> SCROLL | スクロールモードで表示（毎回画面を消去しない）
> SAVE[= n] | n ページ分の履歴を保持する（前ページに戻ること等が可能）

> /PAGE=SAVE 修飾子を指定すると最大 5 画面（最大 255 カラムまで）分の履歴を保存できます。ページャ内では以下のキーを使って画面の移動などができます。

> キー・シーケンス | 説明
> --- | ---
> Up arrow key, Ctrl/B | 1行スクロールアップ
> Down arrow key | 1行スクロールダウン
> Left arrow key | 1カラム左シフト
> Right arrow key | 1カラム右シフト
> Find (E1) | 文字列検索を起動
> Insert Here (E2) | 半画面右シフト
> Remove (E3) | 半画面左シフト
> Select (E4) | 80/132 カラム切替え
> Prev Screen (E5) | 前ページに移動
> Next Screen (E6), Return, Enter, Space | 次ページに移動
> F10, Ctrl/Z | 終了（ユーティリティによっては異なる）
> Help (F15) | ヘルプ・テキストを表示
> Do (F16) | 最新（現在）画面と（履歴内で）最古画面の切り替え
> Ctrl/W | 再表示

> /PAGE 修飾子は /OUTPUT 修飾子とは同時に使用できません。

> ### /PHYSICAL_PAGES

> 物理メモリのサイズと，未使用ページおよび変更ページのページ数に関する情報を表示します。

> ### /POOL

> 各動的メモリ(プール)領域の使用状況に関する情報を表示します。この中には，未使用領域のサイズと各領域の最大連続ブロックのサイズも含まれています。

> ### /RESERVED (Alpha のみ)

> メモリ予約についての情報を表示します。

> ### /SEARCH="検索文字列"

> /PAGE=SAVE 修飾子とともに使用し，表示される情報内で検索したい文字列を指定します。文字列にスペース文字等を入れたい場合は，検索文字列は二重引用符で囲まなければなりません。

> 情報が表示されている時に Find(E1) キーを押すと，検索文字列を動的に変更することができます。この場合は，引用符は必要ありません。

> ### /SLOTS

> パーティション制御ブロック(PCB) ベクター・スロットとバランス・スロットの可用性に関する情報を表示します。

> ### /WRAP

> ### /NOWRAP (省略時の設定)

> /PAGE=SAVE 修飾子とともに使用し，画面の幅を越える行をラップするかどうかを指定します。 /WRAP 修飾子を指定した場合，はみ出す部分は次行に表示されます。

> /NOWRAP 修飾子を指定した場合，はみ出した部分は左右にスクロールしながら見ることができます。

##

### 例

#1
    $ SHOW MEMORY

           System Memory Resources on 20-JAN-2001 15:22:04.11
    Physical Memory Usage (pages):   Total      Free     In Use  Modified
     Main Memory (2.00Gb)           262144    201249      60162       733
    Extended File Cache  (Time of last reset: 18-JAN-2001 17:15:14.33)
      Allocated (Mbytes)         370.00  Maximum size (Mbytes)    1024.00
      Free (Mbytes)              317.79  Minimum size (Mbytes)     370.00
      In use (Mbytes)             52.20  Percentage Read I/Os          72%
      Read hit rate                  96% Write hit rate                 0%
      Read I/O count             119363  Write I/O count            46259
      Read hit count             115283  Write hit count                0
      Reads bypassing cache          45  Writes bypassing cache         0
      Files cached open             372  Files cached closed          392
      Vols in Full XFC mode           0  Vols in VIOC Compatible mode   3
      Vols in No Caching mode         0  Vols in Perm. No Caching mode  0
    Granularity Hint Regions (pages): Total    Free     In Use   Released
     Execlet code region               1024       0        586        438
     Execlet data region                256       0        256          0
     S0/S1 Executive data region        576       0        576          0
     Resident image code region        1024       0        830        194
    Slot Usage (slots):               Total    Free   Resident    Swapped
     Process Entry Slots                647     614         33          0
     Balance Set Slots                  645     614         31          0
    Dynamic Memory Usage:             Total    Free     In Use    Largest
     Nonpaged Dynamic Memory (Mb)      4.28    2.38       1.89       2.25
     Bus Addressable Memory  (Kb)    168.00  128.00      40.00     128.00
     Paged Dynamic Memory    (Mb)      5.68    3.42       2.26       3.41
     Lock Manager Dyn Memory (Mb)      1.13    0.00       1.12
    Buffer Object Usage (pages):             In Use       Peak
     32-bit System Space Windows (S0/S1)          3          3
     64-bit System Space Windows (S2)             0          0
     Physical pages locked by buffer objects      3          3
    Memory Reservations (pages):     Group  Reserved    In Use       Type
     VCC$MIN_CACHE_SIZE                ---     47360     47360  Allocated
     Total (370.00 Mbytes reserved)            47360     47360
    Swap File Usage (8KB pages):               Index      Free       Size
     DISK$X6XV_BRAHMA:[SYS0.SYSEXE]SWAPFILE.SYS
                                                   1      5168       5168
    Paging File Usage (8KB pages):             Index      Free       Size
     DISK$X6XV_BRAHMA:[SYS0.SYSEXE]PAGEFILE.SYS
                                                 254    215288     215288
     Total committed paging file usage:                              7418
    Of the physical pages in use, 4951 pages are permanently allocated to
      OpenVMS.

> この例は，予約可能ページを示しています。予約可能ページが負の値になっている場合は，ページファイルの固定容量を増やすことを検討してください。

#2
    $ SHOW MEMORY/CACHE/FULL
                System Memory Resources on 3-NOV-2001 18:36:12.79

    Extended File Cache  (Time of last reset: 31-OCT-2001 10:18:07.39)
    Allocated (Mbytes)     (1)370.00   Maximum size (Mbytes)   (9)1024.00
    Free (Mbytes)          (2)319.75   Minimum size (Mbytes)   (10)  370.0
    In use (Mbytes)        (3) 50.25   Percentage Read I/Os    (11)     98%
    Read hit rate          (4)    79%  Write hit rate          (12)      0%
    Read I/O count         (5) 18110   Write I/O count         (13)    310
    Read hit count         (6) 14343   Write hit count         (14)      0
    Reads bypassing cache  (7)    37   Writes bypassing cache  (15)      0
    Files cached open      (8)   351   Files cached closed     (16)    307
    Vols in Full XFC mode  (17)     0   Vols in VIOC Compatible mode (17) 0
    Vols in No Caching mode(17)     0   Vols in Perm No Caching mode (17) 0

    I/O Statistics (18) _ Distributions (MAX_IO_SIZE: 127 (19))
    -------------------------------------------------------
    Transfer Size:      Reads    Read Hits     Writes
       1 Block IO:      35053 (20)     34553 (21)      87 (22)
       2 Block IO:        469          284          9
       3 Block IO:      26516        26346         24
       4 Block IO:        348          205          6
       5 Block IO:      13205        13160          0
       6 Block IO:        161          111          0
       7 Block IO:        185          152          0
           .
           .
           .
     114 Block IO:          1            0          0
     116 Block IO:          2            1          0
     121 Block IO:          1            0          0

    >127<256 Block IO:     12                       0
    >255     Block IO:     14                       0
    ----------------------------------------------------
    Totals:             84411        80535        630

> 注意 この例は，拡張ファイル・キャッシュがロードされた Alpha システム上での SHOW MEMORY/CACHE/FULL コマンドの出力を示しています。SHOW MEMORY/CACHE/FULL コマンドは，仮想入出力キャッシュがロードされていると，VAX システムと Alpha システムで異なるフィールドを表示します。

> > ### 拡張ファイル・キャッシュの使用

> > Alpha システム上での拡張ファイル・キャッシュ機能の使用状況を示します。

> (1) Allocated | 拡張ファイル・キャッシュに割り当てられたシステム・メモリの総量 (メガバイト単位)。
> (2) Free | 現在キャッシュが使用していない割り当て済みのメモリ量 (メガバイト単位)。
> (3) In use | 有効なキャッシュ・データを含んでいる割り当て済みのメモリ量 (メガバイト単位)。
> (4) Read hit rate | キャッシュ読み込みヒット率を読み込み入出力のパーセンテージとして示す。
> (5) Read I/O count | 前回の統計情報の再設定以降にキャッシュに対して行われた読み込み入出力の総数。
> (6) Read hit count | 前回の統計情報の再設定以降に，キャッシュ内にデータが存在していたために物理入出力を実行しなかった読み込み入出力の総数。
> (7) Reads bypassing cache | 前回の統計情報の再設定以降に，キャッシュをバイパスし，直接ディスクに対して行われた読み込みの総数。
> (8) Files cached open | キャッシュ内のオープンされたファイルの総数。
> (9) Maximum size (Mbytes) | キャッシュの最大サイズ (メガバイト単位)。
> (10) Minimum size (Mbytes) | キャッシュの最小サイズ (メガバイト単位)。メモリ予約 VCC$MIN_CACHE_SIZE の値を表示する。詳細については，『Compaq OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照。
> (11) Percentage Read I/O | 発生した読み込み入出力の比率。たとえば，読み書き入出力率が 100% である場合は，すべての入出力が読み込み入出力だったことを示す。
> (12) Write hit rate | (拡張ファイル・キャッシュ・バージョン 1 ではつねにゼロ)。
> (13) Write I/O count | 前回の統計情報の再設定以降に，キャッシュに対して行われた書き込み入出力の総数。
> (14) Write hit count | (拡張ファイル・キャッシュ・バージョン 1 ではつねにゼロ)。
> (15) Writes bypassing Cache | 前回のシステム・ブート以降に，キャッシュをバイパスし，直接ディスクに対して行われた書き込みの総数。
> (16) Files cached closed | キャッシュ内のクローズされたファイルの総数。
> (17) Volume modes | キャッシング状態にあるボリュームの総数。XFC の最初のリリースは VIOC 互換モードのみをサポートしている点に注意。将来のリリースではフル・モードがサポートされる予定。
> (18) I/O Statistics | 入出力サイズのシステム全体の分布 (切り上げ)。
> (19) MAX_IO_SIZE | システム・パラメータ VCC_MAX_IO_SIZE の現在の設定 (ブロック数)。拡張ファイル・キャッシュ (XFC) は，このサイズまでしかファイルのキャッシングを行わない。
> (20) Reads | システム全体の読み込みの数。
> (21) Read Hits | キャッシュによって解決された読み込みの数。
> (22) Writes | システム全体の書き込みの数。

#3
    $ SHOW MEMORY/CACHE=(VOLUME=*)

                 System Memory Resources on 20-JAN-2001 15:35:32.51

    Extended File Cache Volume Statistics:

    _$7$DKA200: (DISK$X6XV_BRAHMA), Caching mode is VIOC Compatible
    Open files        (1)    372      Closed files        (9)    395
    Files ever opened (2)   1007      Files ever deposed  (10)    240
    Allocated pages   (3)   6405      Locks acquired      (11)    736
    Total QIOs        (4) 166552      Read hits           (12) 115984
    Virtual reads     (5) 120068      Virtual writes      (13)  46484
    Hit rate          (6)     69 %    Read aheads         (14)  11766
    Read throughs     (7) 120021      Write throughs      (15)  46484
    Read arounds      (8)     47      Write arounds       (16)      0
    Ave Disk I/O Resp Time incl cache hits (microseconds)(17)   3497

    Total of 1 volumes in cache

前へ | 次へ | 目次 | 索引