# Compaq OpenVMS
DCL ディクショナリ

前へ | 次へ | 目次 | 索引

# STOP/QUEUE/ABORT

> 出力キューでプリント中または処理中のジョブを強制終了してキューから削除し，そのキューで待ち状態にある最初のジョブから処理を開始します。 /QUEUE 修飾子は省略できますが，/ABORT 修飾子は必須です。

> 現在処理中のジョブへの削除(D)アクセス権が必要です。

## 形式

> STOP/QUEUE/ABORT キュー名[:]

## パラメータ

> ### キュー名[:]

> 強制終了するジョブを含むキューの名前を指定します。

## 説明

> プリント・ジョブを強制終了する場合は，現在プリント中のページは最後までプリントされます。その後，そのプリント・ジョブがキューから削除されます。ジョブの最後にトレーラ・ページを出力するように，出力キューが設定されている場合は，現在のページのプリントが終了した後にトレーラ・ページがプリントされます。バッチ・ジョブを強制終了する方法については， STOP/QUEUE/ENTRY コマンドの説明を参照してください。

> 現在処理中のプリント・ジョブを強制終了し，キューから削除するには， STOP/QUEUE/ABORT コマンドを使用します。出力キューが処理できるジョブは一度に 1 つのみなので， /ABORT 修飾子にジョブのエントリ番号は指定しません。

> キューで現在実行中のバッチ・ジョブ(1つまたは複数)を強制終了し，キューから削除するには，STOP/QUEUE/ENTRY コマンドを使用します。バッチ・ジョブを終了するには，ジョブのエントリ番号を指定する必要があります。これは，バッチ・キューはプリント・キューと異なり，同時に 2 つ以上のジョブを実行できるためです。 STOP/QUEUE/ENTRY コマンドを使用して，現在プリント中または処理中のプリント・ジョブを強制終了して，キューから削除することもできます。

> バッチ・ジョブまたはプリント・ジョブを終了し，キューに再登録するには， STOP/QUEUE/REQUEUE コマンドを使用します。すでにキューに登録されて実行待ちの状態にあるエントリを削除するには， DELETE/ENTRY コマンドを使用します。

> 注意 正常に動作しないキューに対して，誤って STOP/QUEUE/ABORT コマンドを実行した場合は， STOP/QUEUE/RESET コマンドを実行して，でキューを正しい順序で終了します。

##

### 例

#1
    $ STOP/QUEUE/ABORT LPA0

> この例では，LPA0 キューで現在処理中のプリント・ジョブを強制終了します。プリント・シンビオントは，キューで待ち状態にある最初のジョブから処理を開始します。プリンタに何も問題がなければ，現在プリント中のファイルのページが最後までプリントされます。ジョブの最後にトレーラ・ページを出力するようにプリント・キューが設定されている場合は，現在のページのプリントが終了した後にトレーラ・ページがプリントされます。

> バッチ・キューを終了するには，エントリ番号を指定する必要があります。バッチ・ジョブを強制終了するには，STOP/QUEUE/ENTRY コマンドを使用します。

# STOP/QUEUE/ENTRY

> バッチ・キューで実行中，または出力キューでプリント中の， 1 つまたは複数のジョブを強制終了してキューから削除し，キューで待ち状態にある最初のジョブから処理を開始します。 /QUEUE 修飾子は省略できますが， /ENTRY 修飾子は必須です。

> 指定したジョブへの削除(D)アクセス権が必要です。

## 形式

> STOP/QUEUE/ENTRY =(エントリ番号[,...]) [キュー名[:]]

## パラメータ

> ### エントリ番号[,...]

> 削除するジョブのエントリ番号(またはエントリ番号のリスト)を指定します。エントリ番号を 1 つだけ指定する場合は，括弧を省略できます。キュー名を指定しない場合は，複数のキューからエントリを削除できます。

> システムは，システム内のキューに登録されたそれぞれのプリント・ジョブおよびバッチ・ジョブに，一意なエントリ番号を割り当てます。省略時の設定では，PRINT および SUBMIT コマンドは，処理するジョブのキュー登録に成功した場合に，エントリ番号を表示します。これらのコマンドは，最後にキューに登録されたジョブのエントリ番号を反映させるために， $ENTRY ローカル・シンボルを作成したり更新したりします。 SHOW ENTRY または SHOW QUEUE コマンドを実行すると，ジョブのエントリ番号を確認できます。

> ### キュー名[:]

> 強制終了したいジョブを含むキューの名前を指定します。キュー名には，ジョブが登録されたキューとジョブが実行されるキューのどちらも指定できます。キュー名 パラメータは，省略できます。しかし，キュー名を指定すると，OpenVMSシステムは，エントリを終了して削除する前に，そのエントリがキューにあるかを確認します。

## 説明

> バッチ・ジョブを強制終了する場合に，システムは，オープンされたファイルをすべてクローズし，ログ・ファイルにメッセージを送って，順序正しくジョブを終了しようとします。プリント・ジョブを強制終了する方法については， STOP/QUEUE/ABORT コマンドの説明を参照してください。

> キューで現在実行中のバッチ・ジョブ(1つまたは複数)を強制終了し，キューから削除するには，STOP/QUEUE/ENTRYコマンドを使用します。バッチ・ジョブを終了するには，ジョブのエントリ番号を指定する必要があります。これは，バッチ・キューはプリント・キューと異なり，同時に 2 つ以上のジョブを実行できるためです。 STOP/QUEUE/ENTRY コマンドを使用して，現在プリント中または処理中のプリント・ジョブを強制終了して，キューから削除することもできます。

> バッチ・ジョブまたはプリント・ジョブを終了し，キューに再登録するには， STOP/QUEUE/REQUEUE コマンドを使用します。すでにキューに登録されて実行待ちの状態にあるエントリを削除するには， DELETE/ENTRY コマンドを使用します。

> 注意 正常に動作しないキューに対して，誤って STOP/QUEUE/ENTRY コマンドを実行した場合は，STOP/QUEUE/RESET コマンドを実行して，キューを正しい順序で終了します。

##

### 例

#1
    $ STOP/QUEUE/ENTRY=365 SYS$BATCH

> この例で STOP/QUEUE/ENTRY コマンドは，SYS$BATCH キューで現在実行中のバッチ・ジョブ番号 365 のジョブを強制終了して，キューで待ち状態にある最初のジョブから処理を開始します。

# STOP/QUEUE/MANAGER/CLUSTER

> スタンドアロン・ノードまたは OpenVMS Cluster 上にあるキュー・マネージャをシャットダウンします。/QUEUE 修飾子は省略できます。ただし，スタンドアロン・システムの場合も VMScluster の場合も， /MANAGER および /CLUSTER 修飾子は必須です。省略時の設定では，このコマンドを実行すると，省略時の設定のキュー・マネージャ SYS$QUEUE_MANAGER をシャットダウンします。 SYS$QUEUE_MANAGER 以外のキュー・マネージャをシャットダウンするには， /NAME_OF_MANAGER 修飾子を使用して指定します。

OPER(オペレータ)特権およびSYSNAM(システム論理名)特権が必要です。

## 形式

> STOP/QUEUE/MANAGER/CLUSTER

## 説明

> STOP/QUEUE/MANAGER/CLUSTER コマンドを実行すると，キュー・マネージャによって，スタンドアロン・ノードまたはクラスタ上のすべてのノードで次の操作が行われます。

> - キュー・マネージャにある現在処理中のジョブのうち，再起動できないものをすべて強制終了し，再起動できるものはすべてキューに再登録します。

> - キュー・マネージャにあるすべての実行キューを終了します。

> - キュー・マネージャにあるすべての自動起動キューの，自動起動機能を禁止します。

> - キュー・マネージャのキュー・ファイルとジャーナル・ファイルをクローズします。

> いったん STOP/QUEUE/MANAGER/CLUSTER コマンドを実行すると，シャットダウンされたキュー・マネージャ・プロセスは終了状態のままになります。そして，キュー登録システムへの要求は， DCL コマンド START/QUEUE/MANAGER を実行するまで受け付けられません。

## 修飾子

> ### /NAME_OF_MANAGER=名前

> 終了するキュー・マネージャ・プロセスの名前を指定します。 /NAME_OF_MANAGER 修飾子を省略すると，省略時の設定のキュー・マネージャ名 SYS$QUEUE_MANAGER が使用されます。詳細は，『Compaq OpenVMS システム管理者マニュアル』のキュー・マネージャに関する章を参照してください。

##

### 例

#1
    $ STOP/QUEUE/MANAGER/CLUSTER

> この例で STOP/QUEUE/MANAGER/CLUSTER コマンドは，キュー・マネージャ・プロセス SYS$QUEUE_MANAGER を停止します。このプロセスは終了状態のままになり，SYS$QUEUE_MANAGER への要求は， START/QUEUE/MANAGER コマンドを実行するまで受け付けられません。

> /NAME_OF_MANAGER 修飾子が指定されていないため，このコマンドで終了するのは，省略時の設定のキュー・マネージャ SYS$QUEUE_MANAGER です。

# STOP/QUEUE/NEXT

> 実行中のジョブの処理がすべて終了した後で，指定したキューを終了します。新しく開始されるジョブはありません。

> /QUEUE 修飾子は省略できますが，/NEXT 修飾子は必須です。

> キューへの管理(M)アクセス権が必要です。

## 形式

> STOP/QUEUE/NEXT キュー名[:]

## パラメータ

> ### キュー名[:]

> 終了させるキューの名前を指定します。

## 説明

> STOP/QUEUE/NEXT コマンドは，現在処理中のジョブがすべて実行されてから，キューを終了します。新しく開始されるジョブはありません。

> キューの割り当ての解除，削除，またはマージを行う場合は，その前に STOP/QUEUE/NEXT コマンドを実行してください。これは，STOP/QUEUE/NEXT コマンドによって，キューを変更する前に，現在実行中のすべてのジョブの処理を終了できるためです。プリント装置の保守を実行する必要がある場合も，このコマンドを使用してキューを終了することができます。キューを再起動するには，START/QUEUE コマンドを使用します。

> 自動起動キューの場合，STOP/QUEUE/NEXT コマンドはキューを終了して，自動起動を無効にするため，キューが自動的に起動することはありません。このため，プリント装置が予定した保守を実行する必要がある場合には，このコマンドを使用して，自動起動キューが誤って再起動しないようにできます。キューの自動起動を再度有効にするには，START/QUEUE コマンドを使用します。

##

### 例

#1
    $ STOP/QUEUE/NEXT LASER_PRINT

> この例で STOP/QUEUE/NEXT コマンドは，LASER_PRINT キューを終了する準備をします。現在プリント中のジョブは完了しますが，新しいジョブの開始は許可されません。現在処理中のジョブが完了すると，キューが終了します。

> LASER_PRINT が自動起動キューの場合は， START/QUEUE コマンドを実行するまで自動的に起動することはありません。

#2
    $ STOP/QUEUE/NEXT BATCH_1
    $ SHOW QUEUE/ALL BATCH_1
    Batch queue BATCH_1, stopped, on JADE::
    $ DELETE/QUEUE BATCH_1

> この例では，BATCH_1 バッチ・キューを削除する方法を示します。はじめに STOP/QUEUE/NEXT コマンドを実行して，キューにある現在処理中のジョブが終了した後にキューを終了します。次に，SHOW QUEUE/ALL コマンドを実行して，キューに待ち状態のジョブがないことを確認します。画面には，待ち状態のジョブがないと表示されています。最後に，DELETE/QUEUEコマンドを実行して，BATCH_1 キューを削除します。

# STOP/QUEUE/REQUEUE

> 指定したキューの現在処理中のジョブを終了し，それらを後で処理するようにキューに再登録します。キューは終了せずに，キューにある最初の待ち状態のジョブから処理が開始されます。 /QUEUE 修飾子は省略できますが，/REQUEUE 修飾子は必須です。バッチ・ジョブをキューに再登録するには，/ENTRY 修飾子が必要です。

> 現在のジョブまたは指定されたジョブへの削除(D)アクセス権が必要です。

## 形式

> STOP/QUEUE/REQUEUE [=キュー名] キュー名[:]

> STOP/QUEUE/REQUEUE [=キュー名] /ENTRY=(エントリ番号[,...]) キュー名[:]

## パラメータ

> ### キュー名[:]

> 終了するジョブを含むキュー名を指定します。 /REQUEUE 修飾子のパラメータにキュー名を指定すると，ジョブはそのキューへ再登録されます。指定しない場合，ジョブは現在のキューに再登録されます。

> ### エントリ番号[,...]

> キューに再登録するジョブのエントリ番号(またはエントリ番号のリスト)を指定します。エントリ番号を 1 つだけ指定する場合は，括弧を省略できます。

> システムは，システム内のキューに登録されたそれぞれのプリント・ジョブおよびバッチ・ジョブに，一意なエントリ番号を割り当てます。省略時の設定では，PRINT および SUBMIT コマンドは，処理するジョブのキュー登録に成功した場合に，エントリ番号を表示します。これらのコマンドは，最後にキューに登録されたジョブのエントリ番号を反映させるために， $ENTRY ローカル・シンボルを作成したり更新したりします。 SHOW ENTRY または SHOW QUEUE コマンドを実行すると，ジョブのエントリ番号を確認することができます。

## 説明

> STOP/QUEUE/REQUEUE コマンドは，システムにジョブを後で処理するため，または指定のキューで処理するため再登録します。プリント・シンビオントが，プリント・ジョブについてのチェック・ポイント情報をジョブ・コントローラに送信していた場合には，プリント・ジョブが再開される前に SET ENTRY/NOCHECKPOINT コマンドを実行しない限り，プリント・ジョブは，記録された最後のチェック・ポイントから再開されます。バッチ・ジョブは通常，先頭から再開されます。ただし，SET RESTART_VALUE コマンドを指定したバッチ・ジョブは，正常終了しなかった部分だけを実行します。

> 現在処理中のプリント・ジョブをキューに再登録しないで終了するには， STOP/QUEUE/ABORT コマンドを使用します。現在処理中のバッチ・ジョブをキューに再登録しないで終了するには， STOP/QUEUE/ENTRY コマンドを使用します。 STOP/QUEUE/ENTRY コマンドは，プリント・ジョブをキューに再登録しないで終了する場合にも使用できます。キューに登録されていて，実行または処理を待機しているエントリを削除する場合は， DELETE/ENTRY コマンドを使用します。

> 注意 正常に動作しないキューに対して，誤って STOP/QUEUE/REQUEUE コマンドを実行した場合は，STOP/QUEUE/RESET コマンドを実行して，キューを正しい順序で終了します。

## 修飾子

> ### /ENTRY=(エントリ番号[,...])

> 強制終了する 1 つまたは複数のジョブのエントリ番号を指定します。エントリ番号を 1 つだけ指定する場合は，括弧を省略できます。

> システムは，システム内のキューに登録されたそれぞれのプリント・ジョブおよびバッチ・ジョブに，一意なエントリ番号を割り当てます。省略時の設定では，PRINT および SUBMIT コマンドは，処理するジョブのキュー登録に成功した場合に，エントリ番号を表示します。これらのコマンドは，最後にキューに登録されたジョブのエントリ番号を反映させるために， $ENTRY ローカル・シンボルを作成したり更新したりします。 SHOW ENTRY または SHOW QUEUE コマンドを実行すると，ジョブのエントリ番号を確認することができます。

> バッチ・ジョブに対して STOP/QUEUE/REQUEUE コマンドを発行する場合は，/ENTRY 修飾子を指定しなければなりません。指定するエントリ番号は，実行しているジョブのエントリ番号と一致していなければなりません。

> ### /HOLD

> 強制終了した 1 つまたは複数のジョブを保留状態にします。 SET ENTRY/RELEASE または SET ENTRY/NOHOLD コマンドを使用して，後から保留状態を解除することができます。

> ### /PRIORITY=n

> 優先順位の値をシステム・パラメータ MAXQUEPRI の値より大きくするためには，OPER(オペレータ)または ALTPRI(特権の変更) の特権が必要です。

> キューに再登録された 1 つまたは複数のジョブの優先順位を変更します。パラメータn には，0 〜 255 までの値を指定します。 nパラメータの省略時の値は， 1 つまたは複数のジョブが終了したときに持っていた優先順位の値と同じです。

> 通常，/PRIORITY 修飾子は，1 つまたは複数のジョブの優先順位を下げるために使用されます。ジョブの優先順位を下げると，指定されたジョブは，キューに他のジョブが含まれないときに実行されます。優先順位を MAXQUEPRI の値より低く設定する場合，特権は不要です。

> ### /REQUEUE=[キュー名]

> 現在のジョブを再登録するキューを指定します。 キュー名パラメータを指定しない場合，ジョブは現在処理中のキューに再登録されます。

##

### 例

#1
    $ STOP/QUEUE/REQUEUE=LPB0 LPA0

> この例では，LPA0 キューで現在処理中のプリント・ジョブが終了させられ， LPB0 キューに再登録されます。プリント・シンビオントによって，プリント・ジョブについてのチェック・ポイント情報がジョブ・コントローラに送信されていた場合，プリントは，LPB0 の記録されている最後のチェック・ポイントから再開されます。

#2
    $ STOP/QUEUE/REQUEUE/HOLD LPA0
       .
       .
       .
    $SET/ ENTRY/ 254/RELEASE

> この例では，LPA0 の現在のプリント・ジョブが中断され，保留状態に置かれます。後から，SET ENTRY コマンドに /RELEASE 修飾子を指定して実行すると，ジョブは保留状態から解除され，LPA0 キューからプリントされるように，再度スケジューリングされます。プリント・シンビオントによって，プリント・ジョブについてのチェック・ポイント情報がジョブ・コントローラに送信されていた場合，プリントは，最後のチェック・ポイントから再開されます。

#3
    $ STOP/QUEUE/REQUEUE/ENTRY=758 SYS$BATCH

> この例では，ジョブ番号が 758 のバッチ・ジョブが終了し， SYS$BATCH キューに再登録されて後から処理されます。このバッチ・ジョブが適切な SET RESTART_VALUE コマンドを指定してプログラムされている場合，正常終了した部分は再実行されません。

前へ | 次へ | 目次 | 索引