# Compq OpenVMS
システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル

前へ | 次へ | 目次 | 索引

# I.2 キーパッド・キーの再定義

キーの定義を変更するには，DEFINE/KEY コマンドを実行します。詳細については， 第 19 章 の DEFINE/KEY コマンドの説明を参照してください。

# I.3 矢印キーの再定義

省略時の SHOW CLUSTER の矢印キーには，EDIT 機能が設定されています。つまり，DCL の行モード編集と同じように，コマンド・プロンプトに対してコマンド行編集を行うことができます。たとえば，左向き矢印キーはカーソルを左に移動し，上向き矢印キーは直前に実行したコマンドを再呼します。DCL 行モード編集については，『Compaq OpenVMS ユーザーズ・マニュアル』を参照してください。

キーパッドの 2 列目の SET FUNCTION キーは，指定した機能を実行するように，矢印キーを再定義します。SET FUNCTION コマンドを使用すると，矢印キーを EDIT から PAN，SCROLL，MOVE のいずれかに再設定できます。たとえば，SET FUNCTION SCROLL キーを押すと，上向き矢印キーは SCROLL UP 1 に，下向き矢印キーは SCROLL DOWN 1 に，右向き矢印キーは SCROLL RIGHT 1 に，左向き矢印キーは SCROLL LEFT 1 にそれぞれ再定義されます (各コマンドの詳細については， 第 19 章 のコマンドの部分を参照してください)。

注意 PAN，SCROLL，MOVE のいずれかに設定した矢印キーは，DCL の行モード編集キーとしては定義されていない状態となります。一度に設定できる機能は 1 つだけです。他の機能に変更した後で行モード編集を復元するには，SET FUNCTION EDIT コマンドを入力します。

# 付録 J
システム・パラメータ

この付録では，OpenVMS システム・パラメータについて説明します。

注意 システム・パラメータを変更する場合は，AUTOGENを使用してください。しかし，特別な場合には，会話型ブートを使用してパラメータ値を一時的に変更できます。パラメータ値を恒久的に変更するには，MODPARAMS.DATを変更し，AUTOGENを実行しなければなりません。詳しくは『Compaq OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照してください。

# J.1 パラメータの記述方法

システム・パラメータは， 付録 J.1.1 項 に示すように，いくつかのカテゴリに分類することができます。また，それぞれのパラメータは「 付録 J.1.1 項 」に示すように 1 つ以上の属性を持つことができます。さらに，それぞれのパラメータは値を持ちます。

この付録のパラメータはアルファベット順に並べられており，その属性も示しています。

## J.1.1 パラメータのカテゴリと属性

システム・パラメータは，次のカテゴリに分類されます ( 表 J-1 も参照してください)。

カテゴリ | 説明
--- | ---
ACP | ファイル・システム・キャッシュと Files-11 補助制御プロセス (ACP) に関係するパラメータ
CLUSTER | VAXcluster の動作を制御するパラメータ
JOB | ジョブ制御パラメータ
LGI | ログイン・セキュリティ・パラメータ
PQL | プロセス作成の制限値とクォータに関係するパラメータ
RMS | OpenVMS レコード管理サービス (RMS) に関係するパラメータ
SCS | システム通信サービス (SCS) とポート・ドライバの動作を制御するパラメータ SCS 動作を制御するパラメータには SCS，ポート・ドライバ CI780/CI750 を制御するパラメータには PA の接頭辞が付きます。
SPECIAL | コンパックで使用する特殊パラメータ コンパックの担当者から指示があった場合，またはコンパック提供のレイヤード製品のインストレーション・マニュアルやリリース・ノートで変更するよう明示されている場合を除き，これらの特殊パラメータは変更しないでください。
SYS | システムの全体的動作を制御するパラメータ
TTY | ターミナルの動作に関係するパラメータ

USERD1，USERD2，USER3，USER4 の 4 つのパラメータは，ユーザが定義することができます。USERD1 と USERD2 は，動的パラメータです。

パラメータの属性

パラメータには，次の属性を 1 つまたは複数持たせることができます。

属性 | 説明
--- | ---
AUTOGEN | 値を計算し，変更する
DYNAMIC | アクティブ値を変更できる
FEEDBACK | AUTOGENでの計算のために使用する情報を提供する
GEN | ブート時に，データ構造の作成と初期化を制御する
MAJOR | ほとんどの場合，変更する必要がある

属性については， 付録 J.2 節 で詳しく説明します。

表 J-1 は，カテゴリ別にシステム・パラメータを示しています。脚注は動的パラメータとシステム固有のパラメータを示しています。

表 J-1 システム・パラメータ
ACPパラメータ |  |
--- | --- | ---
ACP_BASEPRIO 1 | ACP_DATACHECK 1 | ACP_DINDXCACHE 1
ACP_DIRCACHE 1 | ACP_EXTCACHE 1 | ACP_EXTLIMIT 1
ACP_FIDCACHE 1 | ACP_HDRCACHE 1 | ACP_MAPCACHE 1
ACP_MAXREAD 1 | ACP_MULTIPLE 1 | ACP_QUOCACHE 1
ACP_REBLDSYSD | ACP_SHARE 1 | ACP_SWAPFLGS 1
ACP_SYSACC 1 | ACP_WINDOW 1 | ACP_WORKSET 1
ACP_WRITEBACK 1 | ACP_XQP_RES 1 |
CLUSTERパラメータ |  |
ALLOCLASS | +CHECK_CLUSTER | CLUSTER_CREDITS
CWCREPRC_ENABLE | DISK_QUORUM 1 | ++DR_UNIT_BASE
EXPECTED_VOTES | LOCKDIRWT | MPW_WRTCLUSTER
MSCP_BUFFER | MSCP_CMD_TMO | MSCP_CREDITS
MSCP_LOAD | MSCP_SERVE_ALL | NISCS_CONV_BOOT
NISCS_LOAD_PEA0 | NISCS_MAX_PKTSZ | NISCS_PORT_SERV
QDSKINTERVAL | QDSKSVOTES | RECNXINTERVAL 1
TAPE_ALLOCLASS | TMSCP_LOAD | TMSCP_SERVE_ALL
VAXCLUSTER | VOTES |
JOBパラメータ |  |
DEFPRI 1 | DEFQUEPRI 1 | IJOBLIM 1
MAXQUEPRI 1 | NJOBLIM 1 | RJOBLIM 1
LGIパラメータ |  |
LGI_BRK_DISUSER 1 | LGI_BRK_LIM 1 | LGI_BRK_TERM 1
LGI_BRK_TMO 1 | LGI_CALLOUTS 1 | LGI_HID_TIM 1
LGI_PWD_TMO 1 | LGI_RETRY_LIM 1 | LGI_RETRY_TMO 1
MULTIPROCESSINGパラメータ |
++IO_PREFER_CPUS | MULTIPROCESSING | SMP_CPUS
SMP_LNGSPINWAIT | SMP_SANITY_CNT | SMP_SPINWAIT
PQLパラメータ |  |
PQL_DASTLM 1 | PQL_DBIOLM 1 | PQL_DBYTLM 1
PQL_DCPULM 1 | PQL_DDIOLM 1 | PQL_DENQLM 1
PQL_DFILLM 1 | PQL_DJTQUOTA | PQL_DPGFLQUOTA 1
PQL_DPRCLM 1 | PQL_DTQELM 1 | PQL_DWSDEFAULT
PQL_DWSEXTENT 1 | PQL_DWSQUOTA 1 | PQL_MASTLM 1
PQL_MBIOLM 1 | PQL_MBYTLM 1 | PQL_MCPULM 1
PQL_MDIOLM 1 | PQL_MENQLM 1 | PQL_MFILLM 1
PQL_MJTQUOTA 1 | PQL_MPGFLQUOTA 1 | PQL_MPRCLM 1
PQL_MTQELM 1 | PQL_MWSDEFAULT | PQL_MWSEXTENT 1
PQL_MWSQUOTA 1 |  |
RMSパラメータ |  |
RMS_DFMBC 1 | RMS_DFMBFIDX 1 | RMS_DFMBFREL 1
RMS_DFMBFSDK 1 | RMS_DFMBFSMT 1 | RMS_DFMBFSUR 1
RMS_DFNBC 1 | RMS_EXTEND_SIZE 1 | RMS_FILEPROT
RMS_PROLOGUE 1 |  |
SCSパラメータ |  |
PAMAXPORT 1 | PANOPOLL 1 | PANUMPOLL 1
PAPOLLINTERVAL 1 | PAPOOLINTERVAL 1 | PASANITY 1
PASTDGBUF | PASTIMOUT 1 | PRCPOLINTERVAL 1
SCSBUFFCNT | SCSCONNCNT | SCSFLOWCUSH 1
SCSMAXDG | SCSMAXMSG | SCSNODE
SCSRESPCNT | SCSSYSTEMID | SCSSYSTEMIDH
++SMCI_FLAGS 1 | ++SMCI_PORTS | TIMVCFAIL 1
UDABURSTRATE |  |
特殊パラメータ |  |
AFFINITY_SKIP | AFFINITY_TIME | BREAKPOINTS
CHANNELCNT | +CLOCK_INTERVAL | CONCEAL_DEVICES
CRD_CONTROL | CTLIMGLIM | CTLPAGES
DISABLE_UPCALLS 1 | +DLCKEXTRASTK | DNVOSI1
EXUSRSTK | ++FAST_PATH | ++FAST_PATH_PORTS
IMGIOCNT | IOTA | JOBCTLD
LOAD_SYS_IMAGES | LOCKRETRY | MAXCLASSPRI 1
++MC_SERVICES_P0-9 | MINCLASSPRI 1 | MPW_PRIO
NOAUTOCONFIG 1 | NOCLUSTER | NOPGFLSWP
PAGTBLPFC | PE* | ++PFN_COLOR_COUNT
++PHYSICAL_MEMORY | +PHYSICALPAGES | PIOPAGES 1
PIXSCAN 1 | POOLCHECK 1 | POOLPAGING
PRIORITY_OFFSET | +PSEUDOLOA | PU_OPTIONS
+QBUS_MULT_INTR | RESALLOC | RSRVPAGCNT
S0_PAGING | SA_APP | +SBIERRENABLE
+SCH_CTLFLAGS 1 | +SCSI_NOAUTO 1 | ++SCSICLUSTER_P[1-4]
SMP_CPUSH | SMP_TICK_CNT | SSINHIBIT
+SWPALLOCINC | SWPFAIL | SWPRATE
SWP_PRIO | SYSPFC | TBSKIPWSL
TIME_CONTROL 1 | TTY_DEFPORT | +VBN_CACHE_S
+VBSS_ENABLE | +VBSS_ENABLE2 | ++VCC_FLAGS
++VCC_MAXSIZE | +VCC_MINSIZE | +VCC_PTES
VMS | WPRE_SIZE 1 | WPTTE_SIZE 1
WRITABLESYS | WRITESYSPARAMS 1 | XQPCTL2
XQPCTLD1 |  |
SYSパラメータ |  |
++ARB_SUPPORT 1 | AUTO_DLIGHT_SAV | AWSMIN 1
AWSTIME 1 | BALSETCNT | BORROWLIM 1
BUGCHECKFATAL 1 | BUGREBOOT 1 | CLASS_PROT 1
CLISYMTBL 1 | ++CRDENABLE | ++DBGTK_SCRATCH
DEADLOCK_WAIT 1 | DEFMBXBUFQUO 1 | DEFMBXMXMSG 1
++DEVICE_NAMING | DORMANTWAIT 1 | DUMPBUG
DUMPSTYLE 1 | ERLBUFFERPAGES | ERRORLOGBUFFERS
EXTRACPU 1 | FREEGOAL 1 | FREELIM
++GALAXY | GBLPAGES 1 | GBLPAGFIL 1
GBLSECTIONS | ++GH_EXEC_CODE | ++GH_EXEC_DATA
++GH_RES_CODE | ++GH_RES_DATA | GH_RSRVPGCNT
++GLX_INST_TMO | GLX_SHM_REG | GROWLIM 1
++IMGREG_PAGES | +INTSTKPAGES 1 | ++KSTACKPAGES
+LAMAPREGS | ++LAN_FLAGS 1 | LCKMGR_MODE 1
LNMPHASHTBL | LNMSHASHTBL | LOAD_PWD_POLICY
LOCKIDTBL | LONGWAIT 1 | ++MAXBOBMEM 1
MAXBUF 1 | MAXPROCESSCNT | MAXSYSGROUP 1
MINWSCNT | MMG_CTLFLAGS 1 | ++MPDEV_ENABLE
++MPDEV_LCRETRIES | ++MPDEV_POLLER | ++MPDEV_REMOTE
MPW_HILIMIT | MPW_IOLIMIT | MPW_LOLIMIT
MPW_LOWAITLIMIT 1 | MPW_THRESH 1 | MPW_WAITLIMIT 1
MULTITHREAD | MVTIMEOUT 1 | NET_CALLOUTS 1
NPAGEDYN | ++NPAGERAD | NPAGEVIR
++NPAG_AGGRESSIVE 1 | ++NPAG_BAP_MAX | ++NPAG_BAP_MAX_PA
++NPAG_BAP_MIN | ++NPAG_BAP_MIN_PA | ++NPAG_GENTLE 1
++NPAG_INTERVAL 1 | ++NPAG_RING_SIZE | PAGEDYN
+PAGFILCNT | PFCDEFAULT 1 | PFRATH 1
PFRATL 1 | POWEROFF 1 | PROCSECTCNT
QUANTUM 1 | ++RAD_SUPPORT | +REALTIME_SPTS 1
RESHASHTBL | ++S2_SIZE | SAVEDUMP
SECURITY_POLICY | SETTIME | SHADOWING
SHADOW_MAX_COPY 1 | SHADOW_MAX_UNIT | SHADOW_MBR_TMO 1
SHADOW_SYS_DISK | SHADOW_SYS_TMO | SHADOW_SYS_UNIT
SHADOW_SYS_WAIT | +SPTREQ | STARTUP_P1-8
+SWPFILCNT | SWPOUTPGCNT 1 | SYSMWCNT
SYSTEM_CHECK | TAILORED | TAPE_MVTIMEOUT 1
TIMEPROMPTWAIT | UAFALTERNATE | USERD1 1
USERD2 1 | USER3 | USER4
++VCC_MAX_CACHE 1 | ++VCC_MAX_IO_SIZE 1 | ++VCC_MAX_LOCKS
++VCC_READAHEAD 1 | ++VCC_WRITEBEHIND | +VECTOR_MARGIN 1
+VECTOR_PROC | VIRTUALPAGECNT | WBM_MSG_INT 1
WBM_MSG_LOWER 1 | WBM_MSG_UPPER 1 | WBM_OPCOM_LVL 1
WINDOW_SYSTEM 1 | ++WLKSYSDSK | WSDEC 1
WSINC 1 | WSMAX | +WS_OPA0
XFMAXRATE 1 | ++ZERO_LIST_HI 1 |
TTYパラメータ |  |
TTY_ALTALARM | TTY_ALTYPAHD | TTY_AUTOCHAR 1
TTY_BUF | TTY_CLASSNAME | TTY_DEFCHAR
TTY_DEFCHAR2 | TTY_DIALTYPE | TTY_DMASIZE 1
TTY_PARITY | TTY_RSPEED | TTY_SCANDELTA
TTY_SILOTIME | TTY_SPEED | TTY_TIMEOUT 1
TTY_TYPAHDSZ |  |

1動的パラメータ
++Alphaのみ
+VAXのみ

前へ | 次へ | 目次 | 索引