# Compaq OpenVMS
DCL ディクショナリ

前へ | 次へ | 目次 | 索引

> ### /RESOURCE

> MSCP サーバの制御する装置への入出力要求を処理するときに， MSCP サーバが使用できる資源に関する情報を表示します。

> MSCP サーバを開始するために SYSGEN の MSCP コマンドで MSCP_BUFFER， MSCP_CREDITS，MSCP_LOAD，MSCP_SERVE_ALL などのシステム・パラメータを使用することで，これらの資源を使用できるようになります。

> 詳細については，『Compaq OpenVMS Cluster システム』あるいは SYSGEN のオンライン・ヘルプを参照してください。

> ### /SEARCH="検索文字列"

> /PAGE=SAVE 修飾子とともに使用し，表示される情報内で検索したい文字列を指定します。文字列にスペース文字等を入れたい場合は，検索文字列は二重引用符で囲まなければなりません。

> 情報が表示されている時に Find(E1) キーを押すと，検索文字列を動的に変更することができます。この場合は，引用符は必要ありません。

##

### 例

#1
    $ SHOW DEVICES/SERVED
           MSCP-Served Devices on BIAK 28-MAY-2001 13:48:01.32

                                                 Queue Requests
    Device:          Status   Total Size     Current    Max    Hosts
        11$DUA8      Online      2376153           0      2        6
        11$DUA9       Avail      2376153           0      0        0
        11$DUA10     Online      2376153           0      2        8
        11$DUA11     Online      2376153           0      2        7
        11$DUA13     Online      2376153           0      2        7
        11$DUA14      Avail      2376153           0      0        0
        11$DUA16      Avail      2376153           0      0        0
        11$DUS16      Avail      2376153           0      1        0
        11$DUA17      Avail      2376153           0      0        0
        11$DUA18     Online      2376153           0      1        4
        11$DUA19     Online      2376153           0      4        7
        11$DUA20     Online      2376153           0      1        7
        11$DUA21     Online      2376153           0     17       12

> SHOW DEVICES/SERVED コマンドの出力例を示しています。第1カラムは MSCP サーバの管理する装置を，第2カラムはその装置の状態を，第3カラムはその装置の総サイズをブロック単位で示しています。

> 第4カラム(Queue Requests)はその装置に対する，現在の待ち I/O 要求数，および現在までの待ち I/O 要求数の最大値です。最後のカラムは，その装置がオンライン状態となっているノードの数です。

#2
    $ SHOW DEVICES/SERVED/COUNT
           MSCP-Served Devices on BIAK 28-MAY-2001 13:49:52.41
      .
      .
      .
    Request Count:
         0-7:   951154      32-39:     2168        88-103:     1618
        8-15:   197224      40-55:     2543       104-127:      189
       16-23:   137707      56-71:     8343
       24-31:      982      72-87:      141

    Operations Count:
       ABORT            0   ERASE          22772   READ       1042206
       ACCESS           0   FLUSH              0   REPLACE          0
       AVAILABLE      611   GET COM STS        0   SET CTL CHR    176
       CMP CTL DAT      0   GET UNT STS  4026024   SET UNT CHR   3630
       CMP HST DAT      0   ONLINE           427   WRITE       259953
       Total      5355799

> SHOW DEVICES/SERVED/COUNT コマンドの出力例を示しています。コロン(:)の左側にあるハイフン(-)で区切られた数字は I/O 要求のページ数です。コロンの右側にあるのは，MSCP サーバの処理した要求数です。

> 次の Operations Count というラベルの付いた表示は， MSCP サーバが処理した MSCP 操作の回数です。この例では，set-controller-characteristics (SET CTL CHR) 操作を 176 回実行し， set-unit-characteristics (SET UNT CHR) 操作を 3630 回実行しています。

#3
    $ SHOW DEVICES/SERVED/RESOURCE
           MSCP-Served Devices on BIAK 28-MAY-2001 13:51:32.01
      .
      .
      .
    Resources:         Total      Free      In Use
        Buffer Area:     400       400           0
        I/O Packets:       0         0

                     Current   Maximum
        Buffer Wait:       0         0

> SHOW DEVICES/SERVED/RESOURCE コマンドの出力例を示しています。 Total カラムは，バッファ領域のサイズ(ページ数)と MSCP サーバが使用するために確保されている I/O 要求パケット数の総数を示します。 Free カラムは，バッファ領域の空きサイズ(ページ数)と I/O 要求パケット数の空き数を示しています。

> In Use カラムは，バッファ領域内で使用中のページ数を示しています。

> Buffer Wait というラベルのついた行は，バッファ領域の確保待ちをしているI/O 要求数と，その数の今までの最大値です。

#4
    $ SHOW DEVICES/SERVED/HOST
           MSCP-Served Devices on BIAK 28-NOV-2001 13:54:41.99
      .
      .
      .
                                               Queue Requests
    Host:            Time of Connection      Current    Max   Devices
        IPL31     25-MAY-2001 21:44:06.44          0      1         0
        DELAND    25-MAY-2001 21:44:09.98          0      1         0
        HEAVEN    25-MAY-2001 22:03:15.67          0      7        10
        VIVA      26-MAY-2001 09:44:11.96          0      1         0
      .
      .
      .

> SHOW DEVICES/SERVED/HOST コマンドの出力例を示しています。第1カラムは，MSCP サーバに接続したクラス・ドライバ持つホスト名，次のカラムはその接続時刻を示しています。

> Queue Requests カラムは，装置で現在実行中している I/O 要求の値，一度に処理した I/O 要求の最大値，およびそのホストでオン・ライン状態にある装置の数です。

#5
    $ SHOW DEVICES/SERVED
           MSCP-Served Devices on HEN  3-DEC-2001 09:09:08.49
                                             Queue Requests
    Device:         Status   Total Size    Current   Max  Hosts
       254$DJB1      Avail            0          0     0      0
       254$DUA2     Online      1216665          0     0      1
       254$DUA4006   Avail            0          0     0      0

          TMSCP-Served Devices on HEN  3-DEC-2001 09:09:08.74
                                             Queue Requests
    Device:         Status    Position     Current   Max  Hosts
       90$MUA7       Avail            0          0     0      0
       90$MUA8       Avail            0          0     0      0
       90$MUA50     Online         3804          0     0      0

> これは MSCP サーバと TMSCP サーバ装置の両方を接続しているノードからの SHOW DEVICES/SERVED コマンドの出力例を示しています。 MSCP サーバディスク装置の第3カラムは，ディスク装置のサイズを示しています。 TMSCP サーバの同じカラムには各テープの位置を示してします。

# SHOW DISPLAY

> DECwindows アプリケーションからの出力が表示されるノードを表示します。

## 形式

> SHOW DISPLAY [表示装置]

## パラメータ

> ### 表示装置

> SET DISPLAY コマンドで指定した装置を指定します。同一セッションで，出力先を複数の装置に設定している場合は，それらの装置を指す論理名を指定できます。 SHOW DISPLAY コマンドを使用する際，この論理名をパラメータに指定できます。

> このパラメータを省略すると，論理名 DECW$DISPLAY が使用されます。

## 説明

> DECwindows では，次に示すタスクを実行するアプリケーションをネットワーク経由で実行することができます。

> - ローカルのワークステーションで動作するアプリケーションの出力を，別のワークステーションへダイレクトする。

> - 遠隔プロセッサで動作するアプリケーションの出力を，ローカルのワークステーションへダイレクトする。
>   アプリケーションは別のプロセッサで動作していますが， ローカルに動作する他のアプリケーションと同じように見えます。

> 遠隔プロセッサでアプリケーションを実行しそれをローカルに表示できると，タスクに応じて適切なコンピュータを使用できるようになります。省略時の設定では，ローカルのワークステーションで動作するアプリケーションは，ローカルのワークステーションに表示されます。

> アプリケーションの出力を他のワークステーションへダイレクトするには， SET DISPLAY コマンドを使用します。SHOW DISPLAY コマンドを使用すると，これらのアプリケーションの出力がどこに表示されるかがわかります。

> 以下に，SHOW DISPLAYコマンドの出力例を示します。

>         Device:    WSA2:
>         Node:      0
>         Transport: LOCAL
>         Server:    0
>         Screen:    0

> 各項目についての説明は，次のとおりです。

> - Device は，ユーザのワークステーション装置です。 SET DISPLAY/CREATE コマンドを使用するたびに，新しい WSAn 装置が作成されます。

> - Node は，アプリケーションの出力が表示されるネットワーク・システムです。ローカル・ノードでアプリケーションを実行し表示している場合，Node は 0 になります。これは，ローカル・ノードの標準簡略表記です。

> - Transport は，アプリケーション (クライアント) とサーバ間で情報をやりとりする，メカニズム (DECnet または LOCAL など) のことです。サーバは，ユーザからの入力をアプリケーションへ送り，アプリケーションからの出力をディスプレイへ送ります。

> - Server は 0 です。

> - Screen は 0 です。

> DECwindows ワークステーションでは，セッション・マネージャが， DECwindows プロセス (DECterm など) が使用する省略時のワークステーション装置を作成します。 SET HOST コマンドを使用して遠隔ノードに接続する場合は，そのプロセスに対してワークステーション装置は作成されず， DECW$DISPLAY は定義されません。 SET DISPLAY/CREATE コマンドを使用して，具体的に新しい表示装置を作成しなければなりません。

> DECW$DISPLAY の定義が存在しない場合に SHOW DISPLAY コマンドを入力すると，エラーになります。

> 詳細は，SET DISPLAY コマンドの説明を参照してください。

##

### 例

#1
    $ SHOW DISPLAY
      Device:     WSA1:
      Node:       0
      Transport:  LOCAL
      Server:     0
      Screen:     0

    $ SET DISPLAY/CREATE/NODE=ZEPHYR
    $ SHOW DISPLAY
      Device:     WSA2:
      Node:       ZEPHYR
      Transport:  DECNET
      Server:     0
      Screen:     0
    $ SPAWN/NOWAIT/INPUT=NL: RUN SYS$SYSTEM:DECW$CLOCK

> この例でユーザは，ここではノード 0 で参照されるワークステーションにログインしています( 0 は自ノードを参照する標準略記法です)。 DECwindows Clock を起動し，その出力を他のワークステーション ZEPHYR に表示しようとしています。

> ここでは，ZEPHYR での表示が許可されていると仮定します。 SET DISPLAY コマンドでアプリケーションの出力を ZEPHYR に変更します。 SHOW DISPLAY コマンドを実行すると，出力先を確認することができます。その後，Clock を起動します。SET DISPLAY/CREATE コマンドで，新しい表示装置 WSA2 が作成されることに注意してください。

# SHOW ENTRY

> バッチ・ジョブ，プリント・ジョブ，または指定されたジョブ・エントリに関する情報を表示します。

> キューへの読み込み（R）アクセス権が必要です。

## 形式

> SHOW ENTRY [エントリ番号[,...]],[ジョブ名[,...]]

## パラメータ

> ### エントリ番号[,...]

> ジョブ・エントリ番号を指定します。エントリ番号もジョブ名も指定しない場合には，ユーザのジョブ(または，/USER_NAME 修飾子で指定されたユーザのジョブ)が，すべて表示されます。

> ### ジョブ名[,...]

> 表示するジョブ名を指定します。ワイルドカード文字（* と %）が使用できます。エントリ番号もジョブ名も指定しない場合には，ユーザ自身のジョブ(または，/USER_NAME 修飾子で指定されたユーザのジョブ)が，すべて表示されます。

## 説明

> SHOW ENTRY コマンドは，ユーザのバッチ・ジョブ，およびプリント・ジョブ，または特定のジョブ・エントリについての情報を表示します。

> 表示される情報は，エントリ番号，ジョブ名，所有者，ジョブのブロック・サイズ (プリント・ジョブの場合)，およびジョブの状態です。ジョブが登録されているキューの名前，状態，およびタイプも表示されます。

> ユーザ自身のバッチ・ジョブおよびプリント・ジョブについての情報だけが必要な場合は，SHOW QUEUE コマンドより SHOW ENTRY コマンドの方が適しています。 SHOW QUEUE コマンドは，このコマンドを発行したユーザのジョブがこれらのキューに入っているどうかに関係なくキュー情報を表示するので，表示の中からジョブを探さなければなりません。これに対し SHOW ENTRY コマンドは，このコマンドを発行したユーザのジョブ (または /USER_NAME 修飾子で指定したユーザが所有するジョブ) についての情報だけを表示します。/USER_NAME 修飾子を指定しないと，このコマンドを発行したユーザのジョブについての情報だけが表示されます。

## 修飾子

> ### /BATCH

> バッチ・ジョブのみを表示します。

> ### /BRIEF (省略時の設定)

> 各ジョブに対して，エントリ番号，ジョブ名，ユーザ名，ブロック・サイズ(プリント・ジョブのみ)，ジョブ状態，キュー名，キュー状態，およびキュー・タイプを表示します。 /FULL 修飾子と /FILES 修飾子は，/BRIEF修飾子に優先します。

> 詳細な情報を表示したい場合は，/FULL 修飾子を指定してください。

> ### /BY_JOB_STATUS[=(キーワード,...)]

> 指定された状態のジョブのみを表示します。次に示すキーワードのいずれか 1 つを指定してください。

> EXECUTING | 次の状態のジョブを表示します。
> ABORTING EXECUTING PRINTING PROCESSING | STALLED STARTING SUSPENDED
> ABORTING は強制終了中のジョブ， STALLED や SUSPENDEDは何らかの原因によって停止中であるが，その原因が解決されれば継続されるジョブ， PROCESSING や PRINTING は現在実行中であるジョブ， STARTING は初期化中のジョブを表します。
> HOLDING | 保留状態のジョブ。ジョブが無期限にキューに保持されていることを示します。
> PENDING | 待ち状態のジョブ。ジョブが実行の順番待ちをしている状態を示します。
> RETAINED | 実行後もキューに保持されているジョブ。ジョブは完了しているが，キューに残っている状態を示します。
> TIMED_RELEASE | 指定時刻まで保留されているジョブ。指定時刻に実行するために，キューに保留されている状態を示します。

> キーワードを指定しないと，すべてのジョブの状態が表示されます。

> ### /DEVICE[=(キーワード,...)]

> 指定されたキュー・タイプのプリント・ジョブのみを表示します。キュー・タイプには，次のキーワードを指定します。

> PRINTER | プリント・キューのジョブ
> SERVER | サーバ・キューのジョブ
> TERMINAL | ターミナル・キューのジョブ

> キーワードを指定しないと，プリント・キュー，サーバ・キュー，ターミナル・キュー内のすべてのジョブが表示されます。

> ### /EXACT

> /PAGE=SAVE および /SEARCH 修飾子とともに使用し，大文字と小文字を区別した文字列検索を指定します。この場合，検索文字列は二重引用符で囲まなければなりません。

> /SEARCH 修飾子を指定せずに /EXACT 修飾子を指定した場合， "Find キー" (E1)を押すと文字列検索が有効になります。

> ### /FILES

> 各ジョブの各ファイルに対する，完全なファイル指定のリストを付加して表示します。 /FILES 修飾子は，/BRIEF 修飾子に優先します。

> ### /FULL

> 各ジョブに対して，エントリ番号，ジョブ名，ユーザ名，ジョブ状態，それぞれのジョブに関係するファイルの完全な指定，登録日時，ジョブに対する設定，キュー名，キュー状態，およびキュー・タイプを表示します。

> /FULL 修飾子は，/BRIEF 修飾子より優先されます。

> ### /GENERIC

> 汎用キュー内のジョブのみを表示します。汎用キューは，特定のタイプのジョブ(バッチやライン・プリンタのジョブなど) を保持し，実行キューにダイレクトします。

> ### /HIGHLIGHT[=キーワード]

> /PAGE=SAVE および /SEARCH 修飾子とともに使用し，一致した検索文字列の強調表示方法を指定します。一致した検索文字列があった場合は，行全体が強調されます。キーワードには，BOLD, BLINK, REVERSE, および UNDERLINE を指定できます。省略時の設定は BOLD です。

> ### /OUTPUT[=ファイル指定]

> ### /NOOUTPUT

> SHOW ENTRY コマンドの出力先を指定します。省略時には，SYS$OUTPUT(通常は使用しているターミナル)へ出力されます。ファイルへ出力するには， /OUTPUT 修飾子を使用してファイルを指定してください。

> ファイル指定には，ワイルドカード文字は使用できません。部分的にファイルを指定した場合(たとえば，ディレクトリだけ)には，ファイル名には SHOW，ファイル・タイプには .LIS が使用されます。

> /NOOUTPUT 修飾子を指定した場合は，何も出力されません。

> ### /PAGE[=キーワード]

> ### /NOPAGE (省略時の設定)

> コマンド出力の画面表示をページャを介して行います。

> 次のキーワードを指定できます。

> CLEAR_SCREEN | ページモードで表示（毎回画面を消去する）
> SCROLL | スクロールモードで表示（毎回画面を消去しない）
> SAVE[= n] | n ページ分の履歴を保持する（前ページに戻ること等が可能）

> /PAGE=SAVE 修飾子を指定すると最大 5 画面（最大 255 カラムまで）分の履歴を保存できます。ページャ内では以下のキーを使って画面の移動などができます。

> キー・シーケンス | 説明
> --- | ---
> Up arrow key, Ctrl/B | 1行スクロールアップ
> Down arrow key | 1行スクロールダウン
> Left arrow key | 1カラム左シフト
> Right arrow key | 1カラム右シフト
> Find (E1) | 文字列検索を起動
> Insert Here (E2) | 半画面右シフト
> Remove (E3) | 半画面左シフト
> Select (E4) | 80/132 カラム切替え
> Prev Screen (E5) | 前ページに移動
> Next Screen (E6), Return, Enter, Space | 次ページに移動
> F10, Ctrl/Z | 終了（ユーティリティによっては異なる）
> Help (F15) | ヘルプ・テキストを表示
> Do (F16) | 最新（現在）画面と（履歴内で）最古画面の切り替え
> Ctrl/W | 再表示

> /PAGE 修飾子は /OUTPUT 修飾子とは同時に使用できません。

> ### /SEARCH="検索文字列"

> /PAGE=SAVE 修飾子とともに使用し，表示される情報内で検索したい文字列を指定します。文字列にスペース文字等を入れたい場合は，検索文字列は二重引用符で囲まなければなりません。

> 情報が表示されている時に Find(E1) キーを押すと，検索文字列を動的に変更することができます。この場合は，引用符は必要ありません。

> ### /USER_NAME=ユーザ名

> 指定されたユーザのジョブのみを表示します。 /USER_NAME 修飾子を指定しない場合は，このコマンドを発行したユーザのジョブのみが表示されます。ユーザ名は，11 〜 12 文字の英数字です。

> ### /WRAP

> ### /NOWRAP (省略時の設定)

> /PAGE=SAVE 修飾子とともに使用し，画面の幅を越える行をラップするかどうかを指定します。 /WRAP 修飾子を指定した場合，はみ出す部分は次行に表示されます。

> /NOWRAP 修飾子を指定した場合，はみ出した部分は左右にスクロールしながら見ることができます。

##

### 例

#1
    $ SHOW ENTRY/BY_JOB_STATUS=RETAINED
    Entry    Jobname       Username    Blocks      Status
    -----    -------       --------    ------      ------
      422    FORECAST      JONES                   Retained on completion
             On stopped generic batch queue CLUSTER_BATCH
             Completed 21-DEC-2001 16:18 on queue NODE_BATCH

> 終了後も保持されているジョブ・エントリを表示します。

#2
    $ SHOW ENTRY/FULL S*
    Entry     Jobname      Username    Blocks     Status
    -----     -------      --------    ------     ------
      625     STAFF        ESTES          112     Pending (queue stopped)
              On stopped printer queue LN01$PRINT
              Submitted 19-DEC-2001 12:14 /FORM=LN01$PORTRAIT
              (stock=DEFAULT) /NOTIFY /PRIORITY=100
              File: _DKA1:[ESTES]STAFF.DIS;3

      629     SEARCH         ESTES          94      Printing
              On printer queue LINE$PRINT
              Submitted  19-DEC-2001 12:16 /FORM=DEFAULT /NOTIFY
              /PRIORITY=100 /COPIES=2 /NOFEED /PASSALL
              File: _DKA1:[ESTES.DAILY]SEARCH.TXT;2 (printing copy 2)

> この例では，全キュー内でユーザ ESTES が所持しており， S という文字で始まるジョブの名エントリを表示します。 /FULL 修飾子が指定されているので，登録情報，完全なファイル指定，ジョブの設定も表示されます。

> エントリ 629 は，/COPIES, /NOFEED，および /PASSALL 修飾子を指定していたことがわかります。/NOFEED 修飾子は，自動改頁を禁止します。 /PASSALL 修飾子は，プリント・シンビオントによる書式処理 (改頁や改行文字を含む)を禁止します。

#3
    $ SUBMIT ASSIGNMENTS.COM
    Job ASSIGNMENTS.COM (queue SYS$BATCH, entry 199) pending
       .
       .
       .
    $ SHOW ENTRY 199/FULL
    Entry    Jobname       Username     Status
    -----    -------       --------     ------
      199    ASSIGNMENTS   JONES        Executing
             Submitted 19-DEC-2001 08:36 /KEEP /NOLOG/ NOPRINT
             /PRIORITY=100
             File: DUA2:[JONES]ASSIGNMENTS.COM;34

> ユーザ JONES が ASSIGNMENTS.COM をバッチ・キューに登録しています。キューを指定していないため，このジョブは汎用キュー SYS$BATCH に登録され，待ち状態になっています。他の操作を行った後で，ジョブ状態を調べ実行中であることを確認しています。ジョブが汎用キューから実行キューに移されて実行されていますが，実行キュー名がわからなくてもジョブの状態は確認できます。エントリ番号を省略すると，すべてのジョブが表示されます。

前へ | 次へ | 目次 | 索引