# Compq OpenVMS
システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル

前へ | 次へ | 目次 | 索引

# IO LOAD (Alpha のみ)

> Alpha システムにおいて，入出力ドライバをロードします。 VAX システムでは，SYSGEN の LOAD コマンドを使用してください。

> IO LOAD コマンドを実行するには，CMKRNL と SYSLCK の特権が必要です。

注意 システムはほとんどエラー検査を行いませんので， IO LOAD コマンドの発行には十分注意を払ってください。

## 形式

> IO LOAD ファイル指定

## パラメータ

> ### ファイル指定

> ロードするドライバのファイル名を指定します。このパラメータは省略できません。

## 修飾子

> ### /LOG=(ALL,DPT)

> ロードしたドライバに関する情報を表示するかどうかを制御します。省略時の値は/LOG=ALL です。/LOG=DPT または /LOG=ALL を指定した場合，ドライバ・プロローグ・テーブル (DPT) が表示されます。

## 説明

> IO LOAD コマンドは，入出力ドライバをロードします。 VAX システムでは，SYSGEN の LOAD コマンドを使用してください。IO LOAD コマンドを実行するには， CMKRNL と SYSLCK の特権が必要です。

## 例

    SYSMAN> IO LOAD/LOG SYS$DKDRIVER
    %SYSMAN-I-IOADDRESS, the DPT is located at address 80D5A000

> 装置 SYS$DKDRIVER をロードし，ドライバ・プロローグ・テーブル (DPT) のアドレスを表示しています。

# IO REBUILD (Alphaのみ)

> Alphaシステムにおいて，システムを再構成するためのIO AUTOCONFIGUREコマンドを使用する準備として，装置構成テーブルを再構築します。

> IO REBUILDコマンドを使用するには，CMKRNL特権が必要です。

## 形式

> IO REBUILD

## パラメータ

> なし。

## 修飾子

> ### /VERIFY

> SYSMAN はファイル SYS$SYSTEM:SYS$USER_CONFIG.DAT と SYS$SYSTEM:CONFIG.DAT を読み込んで処理しますが，これらのファイルを入出力データベースに適用しません。エラーが発生した場合にはメッセージが表示されます。開発者はこのコマンドを，現在のシステムを変更することなく， SYS$SYSTEM:SYS$USER_CONFIG.DAT に加えた新しい変更点をテストするために使用します。

## 説明

> IO REBUILDコマンドは，ファイルSYS$SYSTEM:SYS$USER_CONFIG.DATと SYS$SYSTEM:SYS$CONFIG.DATを読み込んで解析することで，システムの装置構成テーブルを再構築します。

> SYS$SYSTEM:SYS$USER_CONFIG.DATファイルの変更点をデバッグする際には，IO REBUILDコマンドと IO AUTOCONFIGUREコマンドを使用して，システムを再ブートしなくてもドライバをロードすることができます。ただし，いったんアダプタのドライバをロードしたら，システムを再ブートしないとドライバの再ロードはできません。

## 例

    SYSMAN> IO REBUILD
    SYSMAN> IO AUTOCONFIGURE

> この例の1つ目のコマンドは，装置構成テーブルを再構築します。 2つ目のコマンドは，装置構成テーブルを読み込み，新しく定義されたドライバのドライバをロードします。

# IO REPLACE_WWID (Alpha のみ)

> このコマンドを使うと，MDR (Modular Data Router) の後ろにある 1 つのテープ装置を同一の FC (Fibre Channel) 論理ユニット番号 (LUN) 位置にある別のテープ装置に交換できます。このコマンドは，必要なファイルとメモリ・データ構造をすべて新しいテープ装置の WWID で更新します。置き換えたドライブの名前は，元のドライブの名前と同じになります。

> このコマンドを使用するには，CMKRNL 特権が必要です。これは，MDR の後ろにある FC テープのみに適用されます。

> Fibre Channel の詳細については，『Compaq OpenVMS Cluster 構成ガイド』を参照してください。

## 形式

> IO REPLACE_WWID 装置名

## パラメータ

> ### 装置名

> 新しいテープ装置の装置名。

## 修飾子

> なし。

## 説明

> たとえば，クラスタの再ブートを行わずに，欠陥のあるテープ装置を新しいテープ装置に交換する必要があり，また，新しいドライブを，これまでのテープ装置と同じ位置で同じ名前のままにする必要があるとします。

> このコマンドを使うときには，次のことに注意してください。

> - 装置の交換は，元の装置と同じ SCSI ターゲット ID に設定する必要がある。

> - IO REPLACE_WWID コマンドを発行する前に，その装置に対するすべての処理を停止する必要がある。

> - コマンドの実行には CMKRNL 特権が必要であり，このコマンドは MDR の後ろにある FC テープのみに適用される。

## 例

    SYSMAN> IO REPLACE_WWID $2$MGA1

> このコマンドで，新しいテープ装置 $2$MGA1 の WWID で必要なすべてのファイルとメモリ・データ構造が更新されます。

# IO SCSI_PATH_VERIFY (Alpha のみ)

> Alpha システムにおいて，IO SCSI_PATH_VERIFY サブコマンドは，システム内の SCSI と FC のパスを 1 つずつチェックして，接続された装置が変更されたかどうかを判断します。装置の変更が検出された場合には，その SCSI または FC パスは入出力データベースで切断されます。これによって，IO AUTOCONFIGURE コマンドを使うことで，パスを新しい装置に対して再設定できます。

> IO SCSI_PATH_VERIFY コマンドを使用するには，CMKRNL 特権が必要です。

## 形式

> IO SCSI_PATH_VERIFY

## パラメータ

> ###

> なし

## 修飾子

> ###

> なし

## 説明

> SCSI または FC のインターコネクトのオンライン再設定を行った後，通常は，IO SCSI_PATH_VERIFY コマンドを入力します。このコマンドは，システム内にある SCSI および FC パスそれぞれの装置タイプと装置識別子を読み込みます。装置が入出力データベースに格納されているデータと一致しない場合には，そのパスは入出力データベースで切断されます。 IO SCSI_PATH_VERIFY コマンドの後，通常は IO AUTOCONFIGURE コマンドを入力します。 IO AUTOCONFIGURE は，新しい SCSI や FC の設定に合わせて入出力データベースを更新するコマンドです。

## 例

    SYSMAN> IO SCSI_PATH_VERIFY
    SYSMAN> IO AUTOCONFIGURE

> この例の 1 番目のコマンドは，すべての SCSI パスをチェックして，有効ではなくなったパスを切断します。2 番目のコマンドはシステムに物理的に接続されている装置をすべて自動構成します。

# IO SET EXCLUDE (Alphaのみ)

> Alpha システムでは，装置を自動的に構成するときに使用するパーマネント除外リストを設定します。

## 形式

> IO SET EXCLUDE = (装置名)

## パラメータ

> ### (装置名)

> 自動構成から除外する装置タイプを指定します。パーマネント除外リストに入れる装置を表す有効な装置名またはニーモニックを使用します。ワイルドカードが使用できます。

## 修飾子

> ###

> なし

## 説明

> 装置の自動構成を行うときに使用するパーマネント除外リストを設定します。

## 例

    SYSMAN> IO SET EXCLUDE=(DKC500,DKD*)

> この例は，DKC500 とすべての DKD 装置について，自動構成を行わないことを指定します。

> 装置名の指定方法を示す他の例については，/SELECT 修飾子を参照してください。

# IO SET PREFIX (Alpha のみ)

> Alpha システムにおいて，IOGEN コンフィギュレーション作成モジュール (ICBM) 名の作成に使用する接頭辞リストを設定します。

## 形式

> IO SET PREFIX = (ICBM 接頭辞)

## パラメータ

> ### ICBM 接頭辞

> ICBM 接頭辞を指定します。ICBM 接頭辞は，IO AUTOCONFIGURE コマンドが ICBM イメージ名を作成するときに使用します。

## 修飾子

> ###

> なし

## 説明

> IO SET PREFIX コマンドは，IOGEN コンフィギュレーション作成モジュール (ICBM) 名を作成するときに使用する接頭辞リストを設定します。

## 例

    SYSMAN> IO SET PREFIX=(SYS$,PSI$,VME_)

> ICBM 名を作成するときに IO AUTOCONFIGURE が使用する接頭辞名を指定しています。SYS$，PSI$，VME_ の接頭辞が指定されています。

# IO SHOW BUS (Alpha のみ)

> Alphaシステムにおいて，システムのすべてのバス，ノード番号，バス名，TR番号， CSR基底アドレスを表示します。この情報表示はおもに，コンパックの保守エンジニアが使用します。

> VAXシステムでは，SYSGENのSHOW/BUSコマンドを使用してください。

## 形式

> IO SHOW BUS

## パラメータ

> ###

> なし

## 修飾子

> ###

> なし

## 説明

> IO SHOW BUSコマンドはすべてのバス，ノード番号，バス名，TR番号，CSR基底アドレスを表示します。この情報が表示されるのはおもに，コンパック社内のエンジニアリングをサポートするためです。 IO SHOW BUSコマンドを使用するには，CMKRNL特権が必要です。

## 例

    SYSMAN> IO SHOW BUS
    _Bus__________Node_TR#__Name____________Base CSR__________
    LSB           0    1    EV3 4MB        FFFFFFFF86FA0000
    LSB           6    1    MEM            FFFFFFFF86FC4000
    LSB           7    1    MEM            FFFFFFFF86FCA000
    LSB           8    1    IOP            FFFFFFFF86FD0000
        XZA XMI-SCSI  0    3    XZA-SCSI       0000008001880000
        XZA XMI-SCSI  1    3    XZA-SCSI       0000008001880000
        XZA XMI-SCSI  0    4    XZA-SCSI       0000008001900000
        XZA XMI-SCSI  1    4    XZA-SCSI       0000008001900000
      XMI           4    2    LAMB           0000008001A00000
        DEMNA         0    5    Generic XMI    0000008001E80000
        DEMNA         0    6    Generic XMI    0000008001F00000

> この例はDEC 7000モデル600から抜粋したものです。それぞれの Alphaシステムで表示内容は異なります。

> この表示で使用されている字下げレベルは，システムのアダプタ制御ブロックの階層を示しています。表示される各項目は次のとおりです。

> 項目のタイトル | 意味
> --- | ---
> Bus | バス識別
> Node | 対応するバス・アレイへの索引; バス・スロット
> TR# | 指定したデバイスが接続されるアダプタのネクサス番号
> Name | デバイス名
> Base CSR | デバイスのCSR基底アドレス

Alpha システムでは，SDA の CLUE CONFIG コマンドを使用して，ハードウェア・アダプタと装置を含む追加情報を表示できます。このコマンドについては，『OpenVMS Alpha System Dump Analyzer Utility Manual』を参照してください。

デバイス・ドライバのロードと構成の詳細については，『Writing OpenVMS Alpha Device Drivers in C』を参照してください。

# IO SHOW DEVICE (Alpha のみ)

> Alpha システムにおいて，システムにロードされている装置ドライバ，ドライバに接続されている装置，ドライバの入出力データベースを表示します。アドレスはすべて，16 進仮想アドレスです。 VAX システムでは，SYSGEN ユーティリティの SHOW/DEVICEコマンドを使用してください。

## 形式

> IO SHOW DEVICE

## パラメータ

> ###

> なし

## 修飾子

> ###

> なし

## 説明

> IO SHOW DEVICE コマンドは，システムにロードされている装置ドライバ，ドライバに接続されている装置，ドライバの入出力データベースを表示します。

> IO SHOW DEVICE コマンドは，指定の装置ドライバについて次の情報を表示することを指定します。

> Driver | ドライバの名前
> Dev | ドライバに接続されている各装置の名前
> DDB | 装置の装置データ・ブロックのアドレス
> CRB | 装置のチャネル要求ブロックのアドレス
> IDB | 装置の割り込みディスパッチ・ブロックのアドレス
> Unit | 装置上の各ユニットの番号
> UCB | 各ユニットのユニット制御ブロックのアドレス

> アドレスはすべて，16 進の仮想アドレスです。

> SYSMAN の詳細については，『A Comparison of System Management on OpenVMS AXP and OpenVMS VAX』 1 と『Compaq OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照してください。

注意 #### 1 このマニュアルは，アップデートされていませんが， OpenVMS Documentation CD-ROM に含まれています。

## 例

    SYSMAN> IO SHOW DEVICE

> 次は，IO SHOW DEVICE コマンドで出力される表示例です。

>     __Driver________Dev_DDB______CRB______IDB______Unit_UCB_____
>     SYS$FTDRIVER
>                     FTA 802CE930 802D1250 802D04C0
>                                                      0 801C3710
>     SYS$EUDRIVER
>                     EUA 802D0D80 802D1330 802D0D10
>                                                      0 801E35A0
>     SYS$DKDRIVER
>                     DKI 802D0FB0 802D0F40 802D0E60
>                                                      0 801E2520
>     SYS$PKADRIVER
>                     PKI 802D1100 802D13A0 802D1090
>                                                      0 801E1210
>     SYS$TTDRIVER
>     OPERATOR
>     NLDRIVER

> SYS$TTDRIVER，OPERATOR，NLDRIVER に対応する装置はありません。

# IO SHOW EXCLUDE (Alphaのみ)

> Alpha システムでは，装置の自動構成で使用するパーマネント除外リストを表示します。

## 形式

> IO SHOW EXCLUDE

## パラメータ

> ###

> なし

## 修飾子

> ###

> なし

## 説明

> IO SHOW EXCLUDE コマンドは，コンソールにパーマネント除外リストを表示します。このリストは装置の自動構成で使用されます。

## 例

    SYSMAN> IO SHOW EXCLUDE
    %SYSMAN-I-IOEXCLUDE, the current permanent exclusion list is: DKC500,DKD*

> このコマンドは，装置の自動構成の際に使用されるパーマネント除外リストを表示します。現在のリストは，DKC500 と，すべての DKD 装置を含んでいます。

# IO SHOW PREFIX (Alpha のみ)

> Alpha システムにおいて，IOGEN コンフィギュレーション作成モジュール (ICBM) 名の作成に使用している現在の接頭辞リストを表示します。

## 形式

> IO SHOW PREFIX

## パラメータ

> ###

> なし

## 修飾子

> ###

> なし

## 説明

> IO SHOW PREFIX コマンドは，現在の接頭辞リストをコンソール上に表示します。このリストは，IO AUTOCONFIGURE コマンドが ICBM 名を作成するときに使用します。

## 例

    SYSMAN> IO SHOW PREFIX
    %SYSMAN-I-IOPREFIX, the current prefix list is: SYS$,PSI$,VME_

> この例は， ICBM 名を作成するときに IO AUTOCONFIGURE が使用する接頭辞を表示しています。

前へ | 次へ | 目次 | 索引