# Compaq OpenVMS
DCL ディクショナリ

前へ | 次へ | 目次 | 索引

# SET HOST/RLOGIN

> TCP/IP 接続を介した遠隔ホストへのログイン，および RLOGIN アプリケーションを使用し, 会話型ターミナル・セッションの開始をサポートします。

## 形式

> SET HOST/RLOGIN

> - IPホスト名

> - IPアドレス

注意 IP ホスト名あるいは IP アドレスのどちらか一方だけを指定できます。

## パラメータ

> ### IPホスト名

> 遠隔ホストの IP ホスト名を指定します。

> ### IPアドレス

> 遠隔ホストの IP アドレスを指定します。

## 説明

> SET HOST/RLOGIN コマンドを使用すると，ユーザの (ローカル・) システムで動作する RLOGIN クライアント・ソフトウェアを起動して，遠隔ホストにログインできます。端末セッションを開始すると，会話型で遠隔ホストにコマンドを入力できます。遠隔ホストを指定するパラメータは，IP ホスト名または IP アドレスです。

## 修飾子

> ### /AUTHENTICATE

> 遠隔ノードへのアクセスのために Kerberos 認証を使用することを指定します。

> ### /PASSWORD=パスワード

> 遠隔ホストにログインするユーザのパスワードを指定する，オプションの修飾子です。

> ### /TERMINAL_TYPE=タイプ

> ターミナル・エミュレータを， 1 つのターミナル・タイプ(VT100, VT200, VT300, VT400, VT500)に設定します。

> ### /TRUNCATE_USERNAME

> 遠隔ノードに接続を試みる前に，現在のユーザ名を 8 文字に切り捨てるように指定します。この修飾子は，ログイン名のサイズを 8 文字に制限しているシステムと通信する場合に必要です。 /USERNAME が指定されている場合，/TRUNCATE_USERNAME 修飾子は無視されます。

> ### /USERNAME=ユーザ名

> 遠隔ノードにログインするユーザ名を指定します。 UNIX システムのような大文字と小文字を区別するシステムのために，ユーザ名は二重引用符で囲むことができます。 /USERNAME 修飾子が指定されていない場合は，省略時の設定である，現在のユーザのユーザ名になります。

##

### 例

#1
    $ SET HOST/RLOGIN remotehst1

> この例では，TCP/IP 接続を介して，遠隔ホスト remotehst1 への RLOGIN 接続を確立します。

# SET HOST/TELNET

> TELNET アプリケーションを起動することによって， TCP/IP 接続を介して遠隔ホストへの接続を確立します。

## 形式

> SET HOST/TELNET

> - IPホスト名

> - IPアドレス

注意 IPホスト名あるいは IPアドレスのどちらか一方だけを指定できます。

## パラメータ

> ### IPホスト名

> 遠隔ホストの IP ホスト名を指定します。

> ### IPアドレス

> 遠隔ホストの IP アドレスを指定します。

## 説明

> SET HOST/TELNET コマンドを使用すると，ユーザの (ローカル・)システムで動作する Telnet クライアント・ソフトウェアを起動して，遠隔ホストに接続できます。遠隔ホストを指定するパラメータは，IP ホスト名または IP アドレスです。ほとんどの属性は，遠隔ノードと交渉されます。修飾子は，例外的な状況 (たとえば，遠隔サーバが，パラメータの交渉をサポートしないで，特定の属性を要求する接続の場合) のみで使用されます。

## 修飾子

> ### /AUTHENTICATE

> 遠隔ノードへのアクセスのために Kerberos 認証を使用することを指定します。

> ### /PORT=ポート

> 使用する遠隔 TCP ポート番号を指定します。省略時の設定は 23 です。

> ### /TERMINAL_TYPE=タイプ

> ターミナル・エミュレータを， 1 つのターミナル・タイプ(VT100, VT200, VT300, VT400, VT500)に設定します。

##

### 例

#1
    $ SET HOST/TELNET remotehst2

> この例では，TCP/IP 接続を介して，遠隔ホスト remotehst2 へのTELNET 接続を確立します。

# SET HOST/TN3270

> TCP/IP 接続を介して，遠隔 IBM ホストへの接続を確立します。これによって，TN3270 ターミナル・エミュレータを起動することにより，ローカルなキーボードが IBM-3279 クラスのターミナル・キーボードをエミュレートします。

## 形式

> SET HOST/TN3270

> - IPホスト名

> - IPアドレス

注意 IPホスト名あるいは IPアドレスのどちらか一方だけを指定できます。

## パラメータ

> ### IPホスト名

> 遠隔ホストの IP ホスト名を指定します。

> ### IPアドレス

> 遠隔ホストの IP アドレスを指定します。

## 説明

> SET HOST/TN3270 コマンドを使用すると，ローカル・ホストで TN3270 ターミナル・エミュレータ Telnet クライアント・プログラムを起動して，遠隔の IBM システム上の Telnet サーバに接続できます。遠隔ホストを指定するパラメータは，IP ホスト名または IP アドレスです。 TN3270 クライアントは，自動的に端末のタイプ (IBM-3278-2，IBM-3278-3，IBM-3278-4，またはIBM-32798-5) を判定します。

## 修飾子

> ### /AUTHENTICATE

> 遠隔ノードへのアクセスのために Kerberos 認証を使用することを指定します。

> ### /PORT=ポート

> 使用する遠隔 TCP ポート番号を指定します。省略時の設定は 23 です。

> ### /TERMINAL_TYPE

> ターミナル・エミュレータを， 1 つのターミナル・タイプ(VT100, VT200, VT300, VT400, VT500)に設定します。

##

### 例

#1
    $ SET HOST/TN3270 remotehst3

> この例では，TCP/IP 接続を介して，遠隔 IBM システム remotehst3 上の TELNET サーバへの接続を確立します。

# SET KEY

> DEFINE/KEY コマンドにより定義されたキーのキー定義状態の設定およびロックを行います。

## 形式

> SET KEY

## 説明

> DEFINE/KEY コマンドを使用してキーパッド・キーを定義する場合，キー定義に特定の状態名を割り当てることができます。キーを押したときにその状態が設定されていないと，定義は処理されません。現在の状態を適切な状態に変更するには，SET KEY コマンドを使用します。

## 修飾子

> ### /LOG (省略時の設定)

> ### /NOLOG

> キーの状態が設定されていることを示すメッセージを，システムが表示するかどうかを制御します。

> ### /STATE=状態名

> ### /NOSTATE

> 状態名を指定します。状態名には，任意の英数字文字列を指定できます。 /STATE 修飾子を省略するか，もしくは /NOSTATE 修飾子を指定した場合は，現在の状態は変更されません。省略時の設定は DEFAULT です。

##

### 例

#1
    $ SET KEY /STATE=EDITING

> この例の SET KEY コマンドは，キーの状態を EDITING に設定しています。ここで，状態 EDITING に定義されたキー定義を使用できます。

# SET LOGINS

> 会話型の制限(システム上で許可された会話型ユーザの数)を設定します。または，会話型の制限および現在の会話型のユーザの数を表示します。

> ログインの制限を設定するためには， OPER(オペレータ)特権が必要です。

## 形式

> SET LOGINS

## 説明

> SET LOGINS コマンドは，過去にさかのぼりません。 SET LOGINS コマンドを入力する前にシステムにログインしたすべてのユーザは，このコマンドに影響されません。ただし，設定した上限に到達すると，だれかがログアウトするまで，それ以上のユーザはこのシステムにログインできません。 OPER 特権を持つユーザは，上限の影響を受けません。

> /INTERACTIVE=n 修飾子でパラメータ値を指定しない場合は， SET LOGINS コマンドは次の情報を表示します。

>     Login quotas - Interactive limit=x, Current interactive value=y

> 値x は現在の会話型の上限を表し，値y は現在システムにログインしているユーザ数を表します。

## 修飾子

> ### /INTERACTIVE[=n]

> システムへのアクセスを許可されている，会話型のユーザの数を設定します。パラメータ n が指定された場合は，会話型の制限は値 n に設定されます。パラメータ n が指定されなかった場合は， SET LOGINS コマンドは現在の会話型の制限と会話型のユーザの数を表示します。

##

### 例

#1
    $ SET LOGINS/INTERACTIVE=5
    %SET-I-INTSET, login interactive limit=5, current interactive value=3

> この例では，SET LOGINS コマンドは， 5 つの会話型ユーザだけがシステムにログインできるように設定しています。

#2
    $ SET LOGINS/INTERACTIVE
    %SET-I-INTSET, login interactive limit=9, current interactive value=6

> パラメータを指定しないで SET LOGIN コマンドを入力した場合は，上の例に示すように，ログインに関する現在の状態が表示されます。返されたメッセージは，システム上の最大会話型ユーザ数は 9 であることと，現在ログインしている会話型のユーザ数は 6 であることを示しています。変更は行われません。

# SET MAGTAPE

> 直後のファイル操作用の磁気テープ装置に関連した，省略時の属性を定義します。

> SET MAGTAPE コマンドは，外部のボリュームにマウントされた磁気テープ装置に対して有効です。

## 形式

> SET MAGTAPE 装置名[:]

## パラメータ

> ### 装置名[:]

> 属性を定義する磁気テープ装置の名前を指定します。この装置は，他のいかなるユーザに対しても割り当てられてはなりません。

## 修飾子

> ### /DENSITY=密度値

> フォーリン・マウントされたテープやラベルの無いテープの書き込み操作の省略時の記録密度を指定します。

> 指定できる記録密度は次のとおりです。

> キーワード | 意味
> --- | ---
> DEFAULT | 省略時の密度
> 800 | NRZI 800 BPI
> 1600 | PE 1600 BPI
> 6250 | GRC 6250 BPI
> 3480 | IBM 3480 HPC 39872 BPI
> 3490E | IBM 3480 圧縮
> 833 | DLT TK50: 833 BPI
> TK50 | DLT TK50: 833 BPI
> TK70 | DLT TK70: 1250 BPI
> 6250 | RV80 6250 BPI EQUIVALENT
> 注意: 上記のキーワードは OpenVMS V7.2 よりも前の TMSCP/TUDRIVER コードでのみ有効です。この他のキーワードは Alpha システムでのみサポートされます。
> TK85 | DLT Tx85: 10625 BPI - Cmpt III - Alpha のみ
> TK86 | DLT Tx86: 10626 BPI - Cmpt III - Alpha のみ
> TK87 | DLT Tx87: 62500 BPI - Cmpt III - Alpha のみ
> TK88 | DLT Tx88: (Quantum 4000) - Cmpt IV - Alpha のみ
> TK89 | DLT Tx89: (Quantum 7000) - Cmpt IV - Alpha のみ
> QIC | すべての QIC 装置は装置設定のみ - Alpha のみ
> 8200 | Exa-Byte 8200 - Alpha のみ
> 8500 | Exa-Byte 8500 - Alpha のみ
> DDS1 | Digital Data Storage 1 - 2G - Alpha のみ
> DDS2 | Digital Data Storage 2 - 4G - Alpha のみ
> DDS3 | Digital Data Storage 3 - 8-10G - Alpha のみ
> DDS4 | Digital Data Storage 4 - Alpha のみ
> AIT1 | Sony Advanced Intelligent Tape - Alpha のみ

> ### /END_OF_FILE

> 現在のテープ位置に EOF を書き込みます。

> ### /FAST_SKIP=オプション

> ファイル・マークあるいはレコードでのスキップを可能にします。

> 注意 このテープ位置修飾子は，ローカルな SCSI テープ装置のみで使用できます。

> PER_IO (省略時の設定) | ローカル MK 装置で，ファイル・マークでのスキップ機能を使用できるようにします。テープ装置は，SCSI READ POSITION コマンドを使用することができ，データの終端でのブランク・チェックを通知することができなければなりません。 IO$M_ALLOWFAST 機能修飾キーが IO$_SKIPFILE とともに適用されなければなりません。そうでない場合は，レコードによるスキップ機能を使用してファイルをスキップします。
> ALWAYS | ローカル MK 装置で，ファイル・マークでのスキップ機能を使用できるようにします。テープ装置は，ファイル・マークでのスキップ機能をサポートすることができなければならず， IO$_SKIPFILE 機能に対する修飾キーは必要ありません。
> NEVER | ローカル MK 装置で，レコードでのスキップ機能だけを使用できるようにします。レコードでのスキップによるスキップ・セマンティックに依存したユーティリティを使用している場合は， BACKUP あるいは COPY に対して前方の位置付けを使用させるため，このオプションを使用する必要があります。

> ### /LOG

> ### /NOLOG

> ログを表示します。

> ### /LOGSOFT (省略時の設定)

> ### /NOLOGSOFT

> 装置のソフトエラーを記録するかどうかを指定します。ソフトエラーとは，ソフトウェアの介入なしにハードウェア単体によって修正されたエラーです。この修飾子は TU78 等のハードウェアエラー修正機能を持った装置に対してのみ使用できます。他の装置に対して指定した場合は無視されます。

> ### /MEDIA_FORMAT=[NO]COMPACTION

> TA90E テープ装置に対してデータ圧縮とレコードブロッキングを行うかどうか指定します。行う場合は，1 テープ(カートリッジ)に格納可能なデータ量が増えます。

> 圧縮するか/しないかは，1 テープ(カートリッジ)全体でどちらか一方になります。

> ### /RETENSION

> TZK10 テープカートリッジの巻きとり巻き戻しを行います。テープ上のデータ維持のため，定期的にこの操作を行うことをおすすめします。

> /RETENSION 修飾子は， /REWIND または /UNLOAD とともに指定しなければなりません。 /REWIND または /UNLOAD 操作の前に /RETENSION 操作が実行されます。テープをアンロードしない場合は /RETENSION/REWIND を，テープをアンロードする場合は /RETENSION/UNLOAD を，それぞれ使用します。

> この修飾子は TZK10 に対してのみ有効です。非 SCSI ドライブに対しては無視されます。

> ### /REWIND

> テープを巻き戻します。

> ### /SKIP=オプション

> 次のオプションにより，位置を決めます。

> BLOCK: n | 指定ブロック数スキップ
> END_OF_TAPE | EOT マークに位置付ける
> FILES: n | 指定テープマーク数スキップ (非ファイル) テープはちょうど n 番目のテープマークを過ぎた所に位置付けられます。 n が負の場合でも同じで，テープマークの直前ではありません。既にテープマークの直後に位置付いていた場合， n に -1 を指定してもテープ位置は変わりません。 (テープは直前のマークの先頭に位置付いた後またテープマークの直後に戻ります。詳細は『Compaq OpenVMS システム管理者マニュアル』を参照してください。)
> RECORD: n | 最大 32767 までの指定レコード数スキップ

> ### /UNLOAD

> テープを巻き戻しアンロードします。

##

### 例

#1
    $ MOUNT MTB1:/FOREIGN
    $ SET MAGTAPE MTB1: /DENSITY=800

> 装置 MTB1: にテープをフォーリン・マウントし，記録密度を 800 BPIに設定しています。

#2
    $ MOUNT MTA0:/FOREIGN
    $ SET MAGTAPE MTA0:/SKIP=FILES:4

> 装置 MTA0: にテープをフォーリン・マウントし， 4 つのファイルをスキップしています。

前へ | 次へ | 目次 | 索引