# Compaq OpenVMS
OpenVMS Cluster 構成ガイド

前へ | 次へ | 目次 | 索引

# 第 4 章
OpenVMS Cluster インターコネクトの選択

インターコネクトは，コンピュータ同士，およびコンピュータとストレージ・サブシステムを接続する物理パスです。 OpenVMS Cluster システムは，最も適切で効率的な方法を使用して，メンバが相互におよびストレージと通信できるように，多様なインターコネクト (バスとも呼ぶ) をサポートしています。

OpenVMS Cluster システムでインターコネクト経由の通信を行うためのソフトウェアを SCS (System Communications Services) と呼びます。ノード間 SCS 通信をサポートするインターコネクトを クラスタ・インターコネクト と呼びます。1 つのクラスタ内でのノードとストレージ間の接続を可能にするインターコネクトを 共有ストレージ・インターコネクト と呼びます。CI および DSSI などの一部のインターコネクトは，クラスタ・インターコネクトとストレージ・インターコネクトの両方の役割を果たすことができます。

OpenVMS は，以下のタイプのインターコネクトをサポートします。

- クラスタ・インターコネクト (ノード間専用)

  - Ethernet (10/100，Gigabit)

  - 非同期転送モード (ATM)

  - FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

  - MEMORY CHANNEL

- 共有ストレージ・インターコネクト (ノード・ストレージ間専用)

  - Fibre Channel

  - SCSI (Small Computer Systems Interface)

- ノード間インターコネクトおよびノード・ストレージ間インターコネクト

  - CI (コンピュータ・インターコネクト)

  - DSSI (Digital Storage Systems Interconnect)

# 4.1 特徴

この章で説明するインターコネクトにはいくつか共通の特徴があります。 表 4-1 に，これらの特徴をまとめました。

表 4-1 インターコネクトの特徴
特徴 | 説明
--- | ---
スループット | インターコネクトを経由して転送されるデータ量。 インターコネクトによっては，より多くのプロセッサ・オーバヘッドが必要になります。たとえば，Ethernet インターコネクトと FDDI インターコネクトには， CI や DSSI よりも多くのプロセッサ・オーバヘッドが必要です。 パケット・サイズが大きければ，小さい場合よりも高いデータ転送速度 (スループット) が可能になります。
ケーブル範囲 | 3 m から 40 km の範囲で相互接続します。
最大ノード数 | 1 つのインターコネクトに接続できるノード数は，インターコネクトのタイプによって異なります。OpenVMS Cluster システムの設定時には，このことを忘れないでください。
サポートされるシステムとストレージ | 各 OpenVMS Cluster ノードとストレージのサブシステムごとに，内部システム・バスとインターコネクトを結ぶアダプタが必要です。インターコネクト・タイプの選択時には，まずストレージとプロセッサの I/O パフォーマンスを考え，次にアダプタ・パフォーマンスを考えてください。

# 4.2 インターコネクト・タイプの比較

表 4-2 は，各種インターコネクトの主な仕様です。

表 4-2 クラスタ・インターコネクト・タイプの比較
インターコネクト | 最大スループット (Mb/s) | ハードウェア支援データ・リンク1 | ストレージへの接続 | トポロジ | クラスタあたりの最大ノード数 | 最大 長
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
汎用
ATM | 155/622 | No | MSCP 対応 | スイッチに対しラジアル | 96 2 | 2 km 3/300 m 3
Ethernet/ Fast/ Gigabit | 10/100/1000 | No | MSCP 対応 | ハブやスイッチに対しリニアまたはラジアル | 96 2 | 100 m 4/100 m 4/550 m 3
FDDI | 100 | No | MSCP 対応 | ツリーに対しデュアル・リング，ハブやスイッチに対しラジアル | 96 2 | 40 km 5
CI | 140 | Yes | 直結と MSCP 対応 | ハブに対しラジアル | 32 6 | 45 m
DSSI | 32 | Yes | 直結と MSCP 対応 | バス | 8 7 | 6 m 8
共有ストレージ専用
Fibre Channel | 1000 | No | 直結 9 | スイッチに対しラジアル | 96 2 | 10 km 10 /100 km 11
SCSI | 160 | No | 直結 9 | バスまたはハブに対しラジアル | 8-16 12 | 25 m
ノード間 (SCS トラフィック専用)
MEMORY CHANNEL | 800 | No | MSCP 対応 | ラジアル | 4 | 3 m

1ハードウェア支援データ・リンクを利用すればプロセッサ・オーバヘッドを節約できます。
2OpenVMS Cluster コンピュータ。
3 マルチモード・ファイバ (MMF) を基準とします。ATM，DS3 などの共通キャリアを使用して，このインターコネクトと WAN インタースイッチ・リンク (ISL) 間をブリッジすることによって，より長距離に対応できます。
4 シールドなしツイスト・ペア・ケーブル (UTP) を基準とします。 ATM，DS3 などの共通キャリアを使用して，このインターコネクトと WAN インタースイッチ・リンク (ISL) 間をブリッジすることによって，より長距離に対応できます。
5 シングル・モード・ファイバ，ポイント・ツー・ポイント・リンクを基準とします。 ATM，DS3 などの共通キャリアを使用して，FDDI と WAN インタースイッチ・リンク (ISL) 間をブリッジすることによって，より長距離に対応できます。
6最大 16 台の OpenVMS Cluster コンピュータ; 最大 31 台の HSJ コントローラ。
7最大 4 台の OpenVMS Cluster コンピュータ; 最大 7 台のストレージ・デバイス。
8DSSI ケーブル長は，キャビネット・ケーブルによって異なります。
9直接接続されている SCSI および Fibre Channel ストレージは，汎用のクラスタ・インターコネクトのいずれかを介して MSCP に対応させることができます。
10シングル・モード・ファイバ，ポイント・ツー・ポイント・リンクを基準とします。
11 シングル・モード・ファイバを使用した，インタースイッチ・リンク (ISL) を基準とする長距離 (最大 100 km) のサポートです。さらに，DRM 構成では，Open Systems Gateway および Wave Division Multiplexor を使用した長距離 ISL を提供します。
12最大 3 台の OpenVMS Cluster コンピュータ。DWZZH-05 および適切なアービトレーションにより最大 4 台，最大 15 台のストレージ・デバイス。

# 4.3 複数インターコネクト

複数のインターコネクトを使用すると，以下の利点があります。

- フェールオーバ

  インターコネクトやアダプタの 1 つにでも障害が発生すると，別のインターコネクトにノード通信が自動的に移行します。

- MSCP サーバ負荷分散

  複数の MSCP サーバ構成では，OpenVMS Cluster は負荷分散により最適なパスを自動的に選択します。そのため，1 か所のアダプタで I/O ボトルネックが発生することが少なくなります。構成によっては，1 つのノード間に複数のパスがあると，パスが 1 つだけの場合よりも多くの情報を転送できます。

  関連項目： 動的 MSCP 負荷分散の例については， 第 10.7.3 項 を参照してください。

# 4.4 複合インターコネクト

複合インターコネクトは，1 つの OpenVMS Cluster システムに 2 種類以上のタイプのインターコネクトを組み合わせたものです。複合インターコネクトでは，それぞれのタイプの利点を組み合わせて OpenVMS Cluster システムを拡張します。たとえば，Fibre Channel，SCSI，または CI 接続を追加することにより，Ethernet クラスタでさらに多くのストレージが必要になっても拡張が可能です。

# 4.5 Alpha システムと VAX システムがサポートするインターコネクト

表 4-3 は，Alpha システムと VAX システムがサポートする OpenVMS Cluster インターコネクトを示したものです。

インターコネクトのサポートについては，最新の OpenVMS Cluster SPD (ソフトウェア仕様書) も参照してください。

表 4-3 クラスタ・インターコネクトのシステム・サポート
システム | CI | DSSI | FDDI | Ethernet | ATM | MEMORY CHANNEL | SCSI | Fibre Channel
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
AlphaServer GS160, GS320 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
AlphaServer GS60, GS80, GS140 | ○ |  | ○ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
AlphaServer ES40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AlphaServer DS20E, DS10L, DS10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AlphaStation ES40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 2 | ○ |
AlphaStation DS20E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
AlphaStation DS10/XP900 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
AlphaStation XP1000 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
AlphaServer 8400, 8200 | ○ | ○ | ○ | ○ 1 | ○ | ○ | ○ | ○
AlphaServer 4100, 2100, 2000 | ○ | ○ | ○ 1 | ○ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ 3
AlphaServer 1000 |  | ○ | ○ | ○ | ○ 1 | ○ | ○ |
AlphaServer 400 |  | ○ | ○ | ○ 1 |  |  | ○ |
DEC 7000/10000 | ○ | ○ | ○ 1 | ○ |  |  |  |
DEC 4000 |  | ○ | ○ | ○ 1 |  |  |  |
DEC 3000 |  |  | ○ 1 | ○ 1 |  |  | ○ |
DEC 2000 |  |  | ○ | ○ 1 |  |  |  |
VAX 6000/7000/10000 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
VAX 4000, MicroVAX 3100 |  | ○ | ○ | ○ 1 |  |  |  |
VAXstation 4000 |  |  | ○ | ○ 1 |  |  |  |

1サテライト・ノードとしてインターコネクト経由でブート可能。
2MEMORY CHANNEL バージョン 2.0 ハードウェアのサポートのみ。
3AlphaServer 4100 のみサポート。

表 4_3 にあるように，OpenVMS Clusters は，広範囲なインターコネクトをサポートしています。 第 2 章 で説明しましたが，注意すべきことは，どれだけの I/O が必要かということです。

ほとんどの場合，I/O 要件がどれか 1 つの OpenVMS Cluster インターコネクトの能力を上回ることはありません。I/O キャパシティに十分な余裕があることを確認し，その他の必須機能に基づいてインターコネクトを選択してください。

関連項目: 各 AlphaServer システムでサポートされるインターコネクトとアダプタについての詳細は，次の Compaq ウェブ・サイトを参照してください。

    http://www.compaq.com

「Products」の下の「Servers」を選択した後，「AlphaServers」，サーバ・ファミリ (DS，ES，または GS など)，サーバ・モデルの順に選択します。サポートされているすべてのオプションの中から選択できます。

次の「Alpha Systems Technology Technical Information」の Web ページを選択することもできます。このページから，各 Alpha システム・モデルのドキュメント，サポートされているオプション，ファームウェアのアップデート版，およびソフトウェア・パッチ・サービスにアクセスできます。

    http://www5.compaq.com/alphaserver/technology/index.html

# 4.6 Fibre Channel インターコネクト

Fibre Channel は，PCI ベースの Alpha システム用の高性能 ANSI 標準ネットワーク・ストレージ・インターコネクトです。全二重シリアル・インターコネクトとして，毎秒 100 MB で送受信できます。初期リリースでは， Fibre Channel は，Fibre Channel スイッチへの複数ノード接続により SCSI ストレージの同時アクセスをサポートします。ノード間通信には， 2 番めのタイプのインターコネクトが必要です。Fibre Channel 経由のノード間通信は，将来リリースされる予定です。

Fibre Channel ストレージに対するマルチホスト・アクセスには，以下のコンポーネントが必要です。

- Fibre Channel ホスト・アダプタ (KGPSA-BC，KSPSA-CA)

- マルチモード光ファイバ・ケーブル (BNGBX-nn)。 nn は，距離をメートルで表した値

- Fibre Channel スイッチ (DSGGA，DSGGB)

- マルチホスト構成でサポートするストレージ・デバイス (HSG60，HSG80， Modular Data Router [MDR])

## 4.6.1 利点

Fibre Channel インターコネクトには，以下の利点があります。

- 1.06 Gb/s の高速伝送速度。

- 部門構成から企業構成までサポートするスケーラブルな構成。

- 長距離インターコネクト
  Fibre Channel では，1 リンク当たり 500 メートルのマルチモード・ファイバをサポートしています。 Fibre Channel では，シングル・モード・ファイバを使用した長距離インタースイッチ・リンク (ISL) (各リンクにつき最大 100 km) をサポートしています。さらに，SANworks の Data Replication Manager (DRM) 構成では， Open Systems Gateway および Wave Division Multiplexor を使用した長距離 ISL を提供します。

- 高可用性
  マルチパス・サポートにより，単一点障害(single point of failure)の発生しない構成が可能です。

前へ | 次へ | 目次 | 索引