|  | HP OpenVMS Systems Documentation |

# 日本語HP DECprint Supervisor for OpenVMS
ユーザーズ・ガイド

前へ | 次へ | 目次 | 索引

# 17.6 エラー発生箇所の判定

PostScriptストリームのどこでエラーが発生したかを正確に判断することは困難であり，不可能な場合もあります。これは，実行スタックがコンテキストを一意的に識別できない可能性があるからです。この場合には，診断情報をPostScriptファイルに追加することができます。たとえば，エラーが showpage 定義に関連しているように思われる場合には，次に示すようにPostScriptコードを変更します。

    /myshowpage
       {
       (At the top of my showpage\n) print flush
       % some PostScript code
       (Just before real showpage call\n) print flush
       showpage
       } def

# 第 18 章
印刷に関する問題の解決

この章では， PostScriptプリンタで印刷するときに出力されるメッセージの解析方法と，発生する可能性のある問題の解決方法について説明します。問題を解決するために特権を必要とする場合には，システム管理者に連絡してください。

# 18.1 エラー・メッセージの表示と保存

プリント・ジョブに関する問題を検出し，問題を理解し，問題を解決するには，処理中のプリント・ジョブに関する情報を入手しなければなりません。次に，情報を収集する方法について説明します。

- PRINTコマンドに/NOTIFY修飾子を指定して，プリンティング・システムからのすべてのメッセージをターミナルに表示するようにします。

- ジョブ・トレーラ・ページが出力されている場合は，ジョブ・トレーラ・ページを解析します。このページはプリント・ジョブを区切るためと，プリント・ジョブに関する情報を記録するために印刷されます。メッセージが出力された場合には，最後のメッセージがトレーラ・ページに印刷されます。プリント・ジョブが印刷を正常終了した場合でも，プリンティング・システムがプリント・ジョブに対する指定を正しく処理できなかった場合には，トレーラ・ページのメッセージに必要な処置が示されます。

- MESSAGESパラメータにPRINTキーワードを指定して，ジョブ・ログ・ページを作成します。次の例を参照してください。

      $ PRINT /PARAMETERS=MESSAGES=PRINT MYFILE.PS

- メッセージ・ログ・ファイルにプリント・ジョブのメッセージを格納します。 MESSAGESパラメータにKEEPキーワードを指定して，プリント・ジョブ・メッセージを格納するログ・ファイルを作成します。次の例を参照してください。

      $ PRINT /PARAMETERS=MESSAGES=KEEP MYFILE.PS

- ブリント・ジョブが正常終了または異常終了した場合には， DCPS$JOB_nnn.LOGというファイルがログイン・ディレクトリ (SYS$LOGIN)に作成されます。このファイル名の nnn という部分はジョブ番号です。

# 18.2 メッセージの解析

プリント・ジョブ・メッセージを解析することにより，プリント・ジョブに関する問題を解決し，より効率よくプリント・ジョブをキューに登録することができます。

まず，メッセージがどこから出力されたかを判断しなければなりません。一部のメッセージはプリンタのPostScriptコードから出力されます ( 第 18.2.1 項 を参照)。

また， DECprint Supervisor ソフトウェアからも多くのメッセージが出力されます。さらに，印刷中のファイルやOpenVMSシステムからメッセージが出力されることもあります( 第 18.2.2 項 を参照)。

PrintServerプリンタで印刷する場合には， PrintServer Supporting Host ソフトウェアからメッセージが出力されることもあります( 第 18.2.3 項 を参照)。

## 18.2.1 PostScriptエラー

PostScriptエラーは，" offending command is name" という表現によって識別することができます。

PostScriptプリンタにはPostScriptインタプリタが含まれており， PostScriptコードをハードウェア機能に変換し，マーキング機能を通じてデータを物理ページに転送します。

多くのアプリケーションによってPostScriptファイルが作成され，また多くのプリンタで，それらのPostScriptファイルが印刷されています。しかし，ファイルとプリンタの間に完全に互換性があるとはかぎりません。

PostScriptの印刷に関する一部の問題は， 第 4.7 節 で説明する手法に従って解決することができます

ご使用のアプリケーションが PostScript レベル 3ファイルを作成する場合は， PostScript レベル 3をサポートするプリンタが必要になります。 PostScript レベル 2ファイルは， PostScript レベル 2プリンタとレベル 3プリンタの両方で印刷することができます。 PostScript レベル 1ファイルは， PostScript レベル 1プリンタ、レベル 2プリンタ、レベル 3プリンタで印刷することができます。

PostScriptエラーがPostScript以外のファイルを印刷することによって発生した場合には，そのファイルを作成したアプリケーションを変更しなければなりません。

仮想メモリ・エラー

すべての PostScript プリンタですべての PostScript イメージと文書を印刷できるわけではありません。使用しているプリンタのタイプに応じて，特定の PostScript ファイルがプリンタの仮想メモリの制限を超える場合と，超えない場合があります。これらのファイルを正しく印刷できるかどうかは，主に次の要素によって左右されます。

- ファイルがアプリケーションで生成された方法

- リソース(フォント，セットアップ・モジュール，プロローグ)がプリンタに保存されている方法

- プリント・ジョブが DECprint Supervisor for OpenVMS ソフトウェアによって処理される方法

ファイルを印刷できず，次のエラー・メッセージが表示された場合には，プリント・ジョブはプリンタの仮想メモリの容量を超えています。

    %DCPS-W-VMERROR, vmerror: PostScript virtual memory exhausted -
    offending command is string.

次のいずれかの操作を実行することにより，問題を解決することができます。

- プリンタの仮想メモリの使用効率を向上するためのオプションをアプリケーションで使用して，PostScript ファイルを生成します。

- 使用可能なメモリ容量の大きなプリンタでファイルを印刷します。

## 18.2.2 DECprint Supervisorメッセージ

DECprint Supervisor ソフトウェアからのメッセージは， DCPSという接頭辞から始まります。これらのメッセージと，メッセージで問題が示されたときに実行しなければならない処置については， 付録 A を参照してください。

OpenVMSシステムでは，OpenVMS batch/printキューイング・システムを対象にしてキュー・マネージャが提供されます。プリント・ジョブが停止した場合や，キュー・マネージャによってプリント・ジョブが終了した場合には，ターミナルに OpenVMSメッセージが送信されます。PRINTコマンドに/NOTIFYを指定することにより，メッセージが通知されるように設定した場合には，OpenVMSキュー・マネージャと DECprint Supervisor ソフトウェアの両方からメッセージが出力されます。

## 18.2.3 PrintServer ソフトウェアに関する問題の解決

PrintServer ソフトウェアはPrintServerプリンタの管理機能を提供し，プリント・ジョブで問題が発生した場合に，そのことを示すメッセージを送信します。リモート・コンソール機能あるいはプリンタ・ステータス・モニタを使用すれば，プリンタの現在の状態を確認することができます。

## 18.2.4 PC あるいは Macintosh で作成されたファイルの問題

PC あるいは Macintosh アプリケーションで作成したファイルは，プリンタあるいは DCPS との互換性を持たない可能性があります。詳細については， 第 4.3 節 を参照してください。

# 18.3 オンライン・ヘルプの表示

PRINTパラメータに関するエラー・メッセージが出力された場合には， HELPコマンドを使用してパラメータ値が正しいかどうかを確認することができます。 PRINTパラメータに関するヘルプ情報は， HELP PRINT_PARAMETERコマンドを入力することにより表示することができます。

プリンタ固有の機能を制御するパラメータの場合には， HELPファイルは受け付けることができるパラメータを表示します。 HELP PRINT_PARAMETERの後にパラメータ名(たとえばINPUT_TRAY)を指定してください。続いて，プリンタ・モデルの名前を入力します。

たとえば，PrintServerプリンタの給紙トレイの値の一覧を表示するには，次のコマンドを入力します。

    $ HELP PRINT_PARAMETER INPUT_TRAY PRINTSERVER

    PRINT_Parameter

      INPUT_TRAY

        PrintServer_Printers

               +-------------------------------------+
               | Input tray      |    PrintServer    |
               | Values          | 20 | 32 | 40 | 17 |
               +-------------------------------------+
               | MANUAL_FEED     |    |    |    | X* |
               | NOMANUAL_FEED   |    |    |    | X* |
               +-------------------------------------+
               | BOTTOM          |  X |  X |    |  X |
               +-------------------------------------+
               | TOP             |  X |  X |  X |  X |
               +-------------------------------------+
               | ENVELOPE_FEEDER |    |    |    |  X |
               +-------------------------------------+
               | LCIT            |  X |  X |  X |  X |
               +-------------------------------------+
               | MIDDLE          |  X |  X |  X |    |
               +-------------------------------------+

                  * With PrintServer Supporting Host V5.0

# 第 19 章
プリンタ固有の情報

この章では，特定のプリンタで DCPS を使用する場合の，一般的なユーザ情報を提供します。プリンタ固有の情報については，『 DCPS システム管理者ガイド』および『日本語 DECprint Supervisor for OpenVMS リリース・ノート』も参照してください。

# 19.1 リコー製日本語プリンタ

## 19.1.1 RICOH IPSiO NX920，NX910，NX900

### 19.1.1.1 制限事項

- パンチ機能はサポートされません。

- 仕分け印刷機能はサポートされません。

- 9ビン・プリント・ポスト，3000枚フィニッシャを取り付けた場合，用紙サイズによっては本体排紙トレイに排紙できません。

- パラレル・ポートによる接続はサポートされません。

### 19.1.1.2 セパレータ・トレイの指定

0 | 手差しトレイ，オプション (NX900 にはありません)
1 | 標準の給紙トレイ (上段)
2 | 標準の給紙トレイ (下段)
3 | 1000枚給紙テーブル(上段)，オプション
4 | 1000枚給紙テーブル(下段)，オプション
5 | 1500枚増設トレイ・ユニット，オプション

## 19.1.2 RICOH IPSiO Color 6500

### 19.1.2.1 制限事項

- 不定形サイズの用紙はサポートされません。

- 試し印刷はサポートされません。

- 機密印刷はサポートされません。

### 19.1.2.2 セパレータ・トレイの指定

セパレータページを給紙するトレイを指定する論理名， DCPS$queue-name_SEPARATOR_TRAY に指定するための等価名は次のとおりです。

1 | 本体トレイ
2 | 500枚増設トレイ(オプション)
3 | 500枚増設トレイ(オプション)
4 | 手差しトレイ

## 19.1.3 RICOH IPSiO Color 7100

### 19.1.3.1 制限事項

- 不定形サイズの用紙はサポートされません。

- IPSiO Color 7100が持つ機能のうち，次のものは日本語DCPS V2.1Aではサポートされません。

  - 試し印刷

  - 機密印刷

  - パンチ機能

### 19.1.3.2 セパレータ・トレイの指定

セパレータページを給紙するトレイを指定する論理名， DCPS$queue-name_SEPARATOR_TRAY に指定する等価名は次のとおりです。

1 | 本体上段給紙トレイ
2 | 本体下段給紙トレイ
3 | 500枚増設トレイユニット(オプション)/1000枚増設トレイユニット上段(オプション)/2000枚増設トレイユニット(オプション)
4 | 1000枚増設トレイユニット下段(オプション)
5 | 本体手差しトレイ

## 19.1.4 RICOH IPSiO NX810，NX800

### 19.1.4.1 制限事項

- 仕分け印刷機能はサポートされません。

- 試し印刷はサポートされません。

- 機密印刷はサポートされません。

- 回転ソートはサポートされません。

- シフトソートはサポートされません。

- フォーム印刷はサポートされません。

- 手差しトレイにセットした用紙を印刷するときには，両面印刷およびホチキス止めの機能が使用できません。

### 19.1.4.2 NX810 におけるセパレータ・トレイの指定

0 | 手差しトレイ
1 | 標準の給紙トレイ (上段)
2 | 標準の給紙トレイ (下段)
3 | 500 枚増設トレイ，オプション 1000枚給紙テーブル(上段)，オプション 2000枚給紙テーブル，オプション
4 | 1000枚給紙テーブル(下段)，オプション

## 19.1.5 RICOH IPSiO Color 8100，8000

### 19.1.5.1 制限事項

- 試し印刷はサポートされません。

- 機密印刷はサポートされません。

- パンチ機能はサポートされません。

- 不定形サイズの用紙はサポートされません。

- 手差しトレイから給紙する場合，ホチキス止めができません。

### 19.1.5.2 セパレータ・トレイの指定

1 | 標準の給紙トレイ (上段)
2 | 標準の給紙トレイ (下段)
3 | 500 枚増設トレイ・ユニット，オプション 1000枚増設トレイ・ユニット(上段)，オプション 2000枚増設トレイ・ユニット，オプション
4 | 1000枚増設トレイ・ユニット(下段)，オプション
5 | 手差しトレイ

## 19.1.6 RICOH IPSiO Color 4100

### 19.1.6.1 制限事項

- 不定形サイズの用紙はサポートされません。

- パラレル・ポートによる接続はサポートされません。

## 19.1.7 RICOH IPSiO NX710，NX700

### 19.1.7.1 制限事項

- オプションの拡張 RS-232C ボードによる DCPS からの印刷はサポートされません。

- パラレル・ポートによる接続はサポートされません。

## 19.1.8 RICOH IPSiO NX850，NX750，NX730，NX720N

### 19.1.8.1 制限事項

- 試し印刷はサポートされません。

- 機密印刷はサポートされません。

- パラレル・ポートによる接続はサポートされません。

- 次の用紙はサポートされません。

  - 不定形サイズ

  - 封筒 (洋形4号)

### 19.1.8.2 セパレータ・トレイの指定

0 | 手差しトレイ
1 | 標準の給紙トレイ
2 | 500 枚増設トレイ・ユニット，オプション
3 | 500 枚増設トレイ・ユニット，オプション

## 19.1.9 RICOH PC LASER NX-510，NX-500

### 19.1.9.1 制限事項

- OT1 用紙サイズはサポートされません。

- オプションの拡張 RS-232C ボードによる DCPS からの印刷はサポートされません。

## 19.1.10 RICOH IPSiO NX1100，PC LASER NX-1000

### 19.1.10.1 制限事項

- ジョブ毎に排紙トレイ上の排紙される位置をシフト出力することはできません。

- パラレル・ポートによる接続はサポートされません。

# 19.2 沖データ製日本語プリンタ

OKI MICROLINE 703N3，701N3，1032PS を除き， OKI MICROLINE シリーズのすべてのプリンタでは Executive 用紙サイズはサポートされません。

## 19.2.1 OKI MICROLINE 1035PS，1032PS

### 19.2.1.1 制限事項

- ウォーターマーク印刷はサポートされません。

- 丁合印刷はサポートされません。

- 確認印刷はサポートされません。

- 認証印刷はサポートされません。

- カスタムの用紙サイズはサポートされません。

- 印刷パラメータ SHEET_SIZE を指定した場合，PAGE_SIZE に ENV1 〜 ENV4 を指定しても正しく反映されないことがあります。

前へ | 次へ | 目次 | 索引