# Compaq OpenVMS
システム管理者マニュアル

前へ | 次へ | 目次 | 索引

# 19.2 UETP を使用するための準備

この節では，UETP を実行するための詳細な情報について説明します。

- ログイン

- [SYSTEST] ディレクトリの使用方法

## 19.2.1 ログイン

システム管理者から SYSTEST のパスワードを教えてもらいます。次のように入力し，コンソール・ターミナルから SYSTEST アカウントにログインします。

    Username: SYSTEST
    Password:

注意 SYSTEST には特権があるので，権限のないユーザがこのアカウントを使用すると，システムの機密保護上，問題が発生することがあります。

SYSTEST アカウントからテストを実行しないと， UETP は失敗します。また，コンソール・ターミナル以外のターミナルから UETP を実行しようとすると，現在使用しているターミナルはテストには使用できないというエラー・メッセージが装置テスト・フェーズで表示されます。このメッセージは無視してもかまいません。

SYSTEST アカウントにログインした後，コマンド SHOW USERS を入力して，ユーザ・プログラムが実行されていないことと，ユーザ・ボリュームがマウントされていないことを確認してください。 UETP は，システム資源を排他的に使用することを想定しています。この制約を無視すると， UETP はその資源に依存するアプリケーションに影響を与えることがあります。

注意 UETP を実行するときに発生し得る，クォータ，特権，またはアカウントの間違いなどの問題を識別および解決するための情報については， 第 19.7.2 項 を参照してください。 UETP を実行する前に，この節に目を通しておいてください。

## 19.2.2 SYSTEST ディレクトリの使用方法

ログインに成功すると，省略時のディレクトリはシステム・ディスク上の [SYSTEST] となります。 UETP は，UETP コマンド・プロシージャ (UETP.COM) が使用するファイル，および UETP がテスト中に使用する一時ファイルをこのディレクトリに格納します。

典型的なシステムでは，論理名 SYS$TEST は次のように定義されています。

    $ SHOW LOGICAL SYS$TEST
       "SYS$TEST" = "SYS$SYSROOT:[SYSTEST]"  (LNM$SYSTEM_TABLE)

スクラッチ・ディスクなどの特定のディスクを UETP でテストするには，そのディスクに [SYSTEST] ディレクトリまたは [SYS0.SYSTEST] ディレクトリを作成します。スクラッチ・ディスクのテストのための設定については， 第 19.3.3 項 を参照してください。

# 19.3 テストを行う装置の設定

この節の説明に従って，ログイン後にシステム上の装置を UETP テスト用に設定します。なお，この節で述べられているすべての装置がユーザのシステムにも接続されているとは限らないので注意してください。

## 19.3.1 装置のチェック

UETP が使用するすべての装置が次の状態であるかチェックしてください。

- テストを行うすべての装置は，電源が入っており，システムに対してオンラインであること。

- スクラッチ・ディスクが初期化されており，マウントされていること。

- ディスクの中に [SYSTEST] という名前のディレクトリが OWNER_UIC=[1,7] で存在すること。 [SYSTEST] ディレクトリがディスク上に存在しない場合は， DCL の CREATE/DIRECTORY コマンドで作成。

- テストを行うすべてのドライブにスクラッチ磁気テープ・リールが 物理的に マウントされており，ラベル UETP で初期化されていること(DCL の INITIALIZE コマンドを使用)。磁気テープ・リールには，少なくとも 600 フィートのテープが入っていることを確認すること。

- テストを行うすべてのドライブにスクラッチ・テープ・カートリッジが挿入されており，ラベル UETP でマウントおよび初期化されていること (DCL の INITIALIZE コマンドを使用)。

- ライン・プリンタおよびハードコピー・ターミナルに十分な用紙が用意されていること。

- ターミナル特性およびボー・レートが正しく設定されていること (各ターミナルのユーザ・ガイドを参照)。

この節で述べる通信装置の中には弊社のサポート担当者が設定しなければならないものもあるので注意してください。

## 19.3.2 必要なシステム・ディスク領域

UETP を実行する前に，システム・ディスクの少なくとも 1200 ブロックが使用できることを確認してください。 ロード・テスト・プロセスを 20 より多く実行するシステムでは，少なくとも 2000 ブロック必要です。UETP の複数パスを実行する場合，ログ・ファイルは省略時のディレクトリに蓄積され，後続のパスで使用できるディスク領域が減少します。

ディスク・クォータがシステム・ディスクに対して使用可能に設定されている場合は， UETP を実行する前に，ディスク・クォータを使用不能に設定しておいてください。

## 19.3.3 UETP のディスク上での動作

UETP のディスク・テスト・フェーズでは，テストを行うすべてのディスク上で使用できるほとんどの空き領域は，次のような方法で使用されます。

- テストを行うすべてのディスク上において，装置テスト・フェーズは 2 つのファイルを作成しようとする。この 2 つのファイルのサイズは，そのディスク上で使用できる空き領域の大きさによって異なる。各ファイルの作成には通常，ディスク上の空き領域の 0.1% を使用する。しかし，ディスクがほとんどいっぱいの場合，このテストは 5 ブロックのファイルを作成する。 5 ブロックのファイルが作成できなければ，テストは失敗する。ディスク領域の不足のためにテストが失敗するのは，最初のファイルの作成時だけである。

- テストはランダムにデータのブロックをファイルから読み込んだり，ファイルに書き込んだりする。各ファイルへ 20 回書き込むごとに，テストはそのファイルを拡張しようとする。このファイルの拡張のサイズは，空きディスク領域の 5% である。なお，ファイルが 5 ブロックで作成されていた場合は，このサイズも 5 ブロックになる。この拡張プロセスは，全ファイルの領域が合わせて空きディスク領域の 75% に達するまで継続される。

このように，断片化されたファイルを作成および拡張することによって， UETP はディスクを調査します。この調査によって，クォータを超過しているか，またはディスクがいっぱいになっているかをチェックでき，使用できるディスク領域の大きさも調整できます。

他のディスクと同様に，シャドウ・セットやボリューム・セットも UETP でテストできますが， UETINIDEV (UETP の初期化) の間に，個々のメンバがテスト不能としてリストされることが予想されます。 UETINIDEV は，システム・ディスク (UETDISK00) のパス中にシャドウ・セットでテストすると，エラーを表示しますが，シャドウ・セットはテスト可能とリストされます。ボリューム・セットでテストすると，相対ボリューム番号 1 以外ではエラーが出て，UETINIDEV の最後にテスト不能とリストされます。

## 19.3.4 ディスク・ドライブの準備

次の手順に従って，システム上の各ディスク・ドライブを UETP テスト用に準備してください。

1. スクラッチ・ディスクをドライブに入れ，ドライブを回転させる。スクラッチ・ディスクが使用できない場合は，空き領域が十分にあるディスクで代用する。どのボリューム上においても，UETP は既存のファイルを上書きしない。スクラッチ・ディスクの中に保管しておきたいファイルがある場合は，ディスクを初期化しないで，ステップ 3 に進む。

2. 保存したいファイルがディスクに存在しない場合には，そのディスクを初期化する。次に例を示す。

       $ INITIALIZE DUA1: TEST1

   このコマンドは，DUA1 を初期化し，TEST1 というボリューム・ラベルをそのディスクに割り当てる。同じラベルのボリュームが存在してはならない。

3. ディスクをマウントする。次に例を示す。

       $ MOUNT/SYSTEM DUA1: TEST1

   このコマンドは，TEST1 というラベルのボリュームを DUA1 上にマウントする。 /SYSTEM 修飾子は，システム上のすべてのユーザが使用できるボリュームを作成していることを示している。

4. ディスクのテスト時，UETP は [SYSTEST] ディレクトリを使用する。ディレクトリ [SYSTEST] がボリュームに存在しない場合，このディレクトリを作成しなければならない。次に例を示す。

       $ CREATE/DIRECTORY/OWNER_UIC=[1,7] DUA1:[SYSTEST]

   このコマンドは [SYSTEST] ディレクトリを DUA1 上に作成し，利用者識別コード (UIC) として [1,7] を割り当てる。 UETP を実行するためには，ディレクトリの UIC は [1,7] でなければならない。

マウントしたディスクにルート・ディレクトリ構造が存在する場合には， [SYS0.] ツリーの中に [SYSTEST] ディレクトリを作成することができます。

## 19.3.5 磁気テープ・ドライブ

次の手順に従って，テストを行う磁気テープ・ドライブを設定します。

1. 少なくとも 600 フィートの磁気テープを持つスクラッチ磁気テープをテープ・ドライブに入れる。書き込み可能リングが装着されていることを確認する。

2. 磁気テープの位置を BOT (テープの開始) に合わせ，そのドライブをオンラインにする。

3. すべてのスクラッチ磁気テープをラベル UETP で初期化する。たとえば，スクラッチ磁気テープを MUA1 上に物理的にマウントしている場合，次のコマンドを入力し，Return を押す。

       $ INITIALIZE MUA1: UETP

   テストを行うテープには UETP というラベルが付いていなければならない。安全のため，UETP は MOUNT コマンドでマウントしたテープはテストしない。

磁気テープの初期化中に問題が発生した場合，または磁気テープへのアクセスに問題がある場合は，『Compaq OpenVMS DCL ディクショナリ』の DCL の INITIALIZE コマンドの説明を参照してください。

## 19.3.6 テープ・カートリッジ・ドライブ

次の手順に従って，テストを行うテープ・カートリッジ・ドライブを設定します。

1. スクラッチ・テープ・カートリッジをテープ・カートリッジ・ドライブに入れる。

2. テープ・カートリッジを初期化する。次に例を示す。

       $ INITIALIZE MUA0: UETP

   テストを行うテープ・カートリッジには UETP というラベルが付いていなければならない。安全のため，UETP は MOUNT コマンドでマウントしたテープ・カートリッジはテストしない。

テープ・カートリッジの初期化中に問題が発生した場合，またはテープ・カートリッジへのアクセスに問題がある場合は，『Compaq OpenVMS DCL ディクショナリ』の DCL の INITIALIZE コマンドの説明を参照してください。

TLZ04 テープ・ドライブ

初期化フェーズ中，TLZ04 ユニットが UETTAPE00 テストを完了するまでの時間は 6 分に設定されます。この時間内に UETTAPE00 テストが完了しなければ， UETP は次のようなメッセージを表示します。

    -UETP-E-TEXT, UETTAPE00.EXE testing controller MKA was stopped ($DELPRC)
            at 16:23:23.07 because the time out period (UETP$INIT_TIMEOUT)
            expired or because it seemed hung or because UETINIT01 was aborted.

このタイムアウト値を増やすには， UETP を実行する前に，次のようなコマンドを入力します。

    $  DEFINE/GROUP UETP$INIT_TIMEOUT "0000 00:08:00.00"

この例では，初期化タイムアウト値を 8 分に定義しています。

## 19.3.7 コンパクト・ディスク・ドライブ

UETP を RRD40 または RRD50 コンパクト・ディスク・ドライブ上で実行する場合には，まず，ユーザのコンパクト・ディスク・ドライブ・ユニットに添付されているテスト・ディスクをロードしなければなりません。

## 19.3.8 光ディスク・ドライブ

UETP を RV60 ドライブ上で実行するには，次の手順に従って，RV64 光ディスク記憶システムを設定します。

1. Jukebox Control Software (JCS) を使って，光ディスクをすべての RV60 ドライブにロードする。 JCS は，RV64 に添付されている OpenVMS オペレーティング・システム上のレイヤード製品で，ディスクをロードおよびアンロードするロボット・アームを制御するものである。

2. 光ディスクをラベル UETP で初期化する。マウントは行わない。

UETP は，RV64 に存在するすべての RV60 を同時にテストします。テープ・テストと異なり，UETP はテスト終了時に光ディスクを再初期化しません。

## 19.3.9 ターミナルおよびライン・プリンタ

UETP でテストを行うターミナルおよびライン・プリンタは，電源が入っており，システムに対してオンラインでなければなりません。 ライン・プリンタおよびハードコピー・ターミナルに，十分な用紙が用意されていることを確認します。用紙の量は，実行する UETP パスの数によって異なります。パスごとに 2 枚の用紙がライン・プリンタおよびハードコピー・ターミナルに必要です。

すべてのターミナルについて，ボー・レートが正しく設定されており，特性が適切に割り当てられていることをチェックします (各ターミナルのユーザ・ガイドを参照してください)。

装置をスプールしたり，キューに割り当てると， UETP の初期化フェーズで失敗し，テストが行われません。

## 19.3.10 イーサネット・アダプタ

UETP を実行するときには，他のプロセスがイーサネット・アダプタ装置を共有していないことを確認してください。

注意 DECnet for OpenVMS などの他のアプリケーションが装置を割り当てている場合，UETP はイーサネット・アダプタをテストしません。

DECnet for OpenVMS または LAT ターミナル・サーバはイーサネット・アダプタ (共有可能装置) を使用しようとするので，イーサネット・アダプタをテストするときには，装置テスト・フェーズを実行する前に DECnet および LAT ターミナル・サーバをシャットダウンしてください。

## 19.3.11 DR11--W データ・インタフェース (VAX のみ)

DR11--W データ・インタフェースは，内部論理ループバック・モードを使って，モジュール・コネクタ，ケーブル，トランシーバを除くすべての機能をテストします。

重要 DR11--W データ・インタフェースを UETP テスト用に設定できるのは弊社のサポート担当者だけです。

この動作中にはランダムな外部パターンが作成されるので，テストを行うユーザ装置または他のプロセッサは，場合によっては，テストが完了するまで DR11--W データ・インタフェースから分離しておく必要があります。

DR11--W データ・インタフェースを適切にテストするには， E105 スイッチパックを次のように設定しておかなければなりません。

スイッチ 1 | スイッチ 2 | スイッチ 3 | スイッチ 4 | スイッチ 5
オフ | オン | オフ | オフ | オン

UETP のテストが完了したら，DR11--W データ・インタフェースを適切な動作構成に戻します。

## 19.3.12 DRV11--WA データ・インタフェース (VAX のみ)

DRV11--WA データ・インタフェースは，汎用の 16 ビット・パラレルのダイレクト・メモリ・アクセス (DMA) データ・インタフェースです。

重要 DRV11--WA データ・インタフェースを UETP テスト用に設定できるのは弊社のサポート担当者だけです。

MicroVAX コンピュータ上の DRV11--WA ドライバを UETP テスト用に準備するためには，次の状態を確認してください。

- DRV11-WA ボード上のジャンパが W2，W3，および W6 に設定されていること。

- ループバック・ケーブルが DRV11--WA ボードに接続されていること。

- DRV11--WA ボードがスロット 8 から 12 まで占有していること。 DRV11--WA が他の場所にある場合，タイムアウト・エラーが発生することがある。

UETP テストが完了したら，DRV11--WA を適切な動作構成に戻します。

## 19.3.13 DR750 または DR780 (DR32 インタフェース) (VAX のみ)

DR32 (DR750 または DR780) 装置は，VAX プロセッサの内部メモリ・バスを， DR32 装置間接続 (DDI) と呼ばれるユーザ・アクセス可能バスに接続するインタフェース・アダプタです。

重要 DR750 または DR780 を UETP テスト用に設定できるのは弊社のサポート担当者だけです。

次の手順に従って，DR750 または DR780 を UETP テスト用に準備してください。

1. DR780 マイクロコード・ファイル XF780.ULD を診断媒体から SYS$SYSTEM にコピーする。 DR780 マイクロコード・キットに添付されたドキュメントに記載されている手順に従うこと。

2. DR780 の電源を切る。

3. 次の DR780 背面ジャンパを変更する。

   1. W7 および W8 からジャンパを外す。

   2. E04M1 から E04R1 までにジャンパを追加する。

   3. E04M2 から E04R2 までにジャンパを追加する。

4. DDI ケーブルを DR780 から外す。このケーブルは， BC06V--nn ケーブルの場合と BC06R--nn ケーブルの場合がある。前者はそのまま外すことができるが，後者を外すときは，DR780 の背面からパドル・カードを取り外さなければならない。

5. もう一度，DR780 の電源を入れる。

UETP テストが完了したら， DR750 または DR780 を適切な動作構成に戻します。

前へ | 次へ | 目次 | 索引