# Compaq OpenVMS
V7.3 新機能説明書

前へ | 次へ | 目次 | 索引

# 5.17 グローバル・シンボルと記憶位置を含む SDA READ コマンドの TCP/IP ファイル

表 5-6 は，VAX および Alpha の SDA READ コマンドのグローバル・シンボルが格納されている TCP/IP ファイルを示しています。

表 5-6 SDA で使用されるグローバル・シンボルとデータ構造を含むモジュール
ファイル | 内容
--- | ---
TCPIP$NET_GLOBALS.STB | TCP/IP インターネット・ドライバ，execlet，ACP データ構造のデータ構造定義が格納されている。
TCPIP$NFS_GLOBALS.STB | TCP/IP NFS サーバのデータ構造定義が格納されている。
TCPIP$PROXY_GLOBALS.STB | TCP/IP プロキシ execlet のデータ構造定義が格納されている。
TCPIP$PWIP_GLOBALS.STB | TCP/IP PWIP ドライバと ACP データ構造のデータ構造定義が格納されている。
TCPIP$TN_GLOBALS.STB | TCP/IP TELNET/RLOGIN サーバ・ドライバ・データ構造のデータ構造定義が格納されている。

これらのファイルは，TCP/IP サービスがインストールされている場合にだけ使用できます。これらのファイルは SYS$SYSTEM にあり， READ/EXEC コマンドの実行時には自動的に読み込まれません。

表 5-7 は，VAX SDA コマンドのエグゼクティブ・イメージ内のグローバル記憶位置を定義する TCP/IP ファイルを示しています。

表 5-7 エグゼクティブ・イメージ内のグローバル記憶位置を定義するモジュール
ファイル | 内容
--- | ---
TCPIP$BGDRIVER.STB | TCP/IP インターネット・ドライバ
TCPIP$INETACP.STB | TCP/IP インターネット ACP
TCPIP$INTERNET_SERVICES.STB | TCP/IP インターネット execlet
TCPIP$NFS_SERVICES.STB | TCP/IP NFS サーバのためのシンボル
TCPIP$PROXY_SERVICES.STB | TCP/IP プロキシ execlet のためのシンボル
TCPIP$PWIPACP.STB | TCP/IP PWIP ACP
TCPIP$PWIPDRIVER.STB | TCP/IP PWIP ドライバ
TCPIP$TNDRIVER.STB | TCP/IP TELNET/RLOGIN サーバ・ドライバ

これらのファイルは，TCP/IP サービスがインストールされている場合にだけ使用できます。これらのファイルは SYS$SYSTEM にあり，READ/EXEC コマンドの実行時には自動的に読み込まれません。

詳細については，『OpenVMS VAX System Dump Analyzer Utility Manual』と『OpenVMS Alpha System Analysis Tools Manual』を参照してください。

# 5.18 Visual Threads バージョン 2.1 (Alpha)

Visual Threads は，マルチスレッド・アプリケーションのデバッグと分析のためのツールです。Visual Threads を使用すると，デッドロック，ミューテックス，スレッドの使用エラーなど，マルチスレッドに関連する一般的な問題を自動的に診断できます。また， Visual Threads を使用してアプリケーションのスレッド関連パフォーマンスを監視することもでき，ボトルネックやロック粒度の問題を突き止めるのに役立ちます。Visual Threads を使用すると，アプリケーションで特定の症状が示されない場合でも，アプリケーション内の問題領域を突き止めるのに役立ちます。

Visual Threads には次の機能があります。

- 重要なスレッド関連の状態変化 ("イベント") に関する詳細情報を収集できます。

- イベント・ストリームに適用される既定のルールをもとに，共通のスレッドの問題を自動的に分析できます。

- アプリケーション固有のパラメータやアクションのルールをカスタマイズできます。

- イベント・ストリームをサンプリングすることで，統計情報を自動的に収集できます。

- 分析のカテゴリ: データ保護エラー (競合状態)，デッドロック，プログラミング・エラー，ロック・アクティビティ，パフォーマンス。

- スレッド関連イベントが発生する頻度とスレッドの状態を示すグラフィック表示，プログラムの状態の履歴を示すスナップショット，収集した各統計情報をオブジェクトごとにまとめたグラフの表示。

- さまざまな種類のロック・アクティビティがアプリケーションのどこで発生しているかを示すロック・アクティビティ・プロファイル。プロファイルの対象: ロックの数，競合するロック，ロックされた時刻，待ち時間。ロック・アクティビティはロックごとに収集し，表示されます。

- プログラムの実行情報を収集し，レポートを作成します。

- 「Threads Snapshot」ビューには，メインのスレッド・オーバービュー・グラフで特定の時刻に示されるスレッドの履歴状態が表示されます。

- 「Event Window」で「Find」および「Filter」がサポートされるため，特定のイベントを簡単に検索できます。

- 「CPU Utilization Window」には，各スレッドが使用した CPU の利用率が表示されます。

- 「Thread Transitions Window」には，詳細表示のために各状態変化が示されます。

これらの機能の詳細については，Visual Threads 製品のドキュメントを参照してください。標準版 OpenVMS Alpha CD-ROM の [VISUAL_THREADS_021] ディレクトリに格納されています。また，オンライン・ヘルプ・システムを利用して参照することもできます。

# 第 6 章
関連製品の新機能

ここでは，Compaq OpenVMS オペレーティング・システムの関連製品の新機能について説明します。OpenVMS 関連製品の一覧とディレクトリ情報については，標準版については『Guide to OpenVMS Version 7.3 CD-ROMs 』を，日本語版については『日本語 Compaq OpenVMS V 7.3 コンパクト・ディスク・ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

# 6.1 Availability Manager

OpenVMS バージョン 7.3 では， Availability Manager バージョン 1.4 が提供されます。 OpenVMS バージョン 7.3 のリリース後間もなく，次の Availability Manager Web サイトで Availability Manager バージョン 2.0 が発表されます。

    http://www.openvms.compaq.com/openvms/products/availman/

バージョン 2.0 では，次の新機能が提供されます。

- 新しい内部インフラストラクチャは，従来より簡単かつ迅速に新しいオペレーティング・システム機能をサポートします。

- NUMA や OpenVMS "RAD" をサポートし， Wildfire/Galaxy の事前サポートを提供するために，次の機能がインプリメントされています。

  - OpenVMS Alpha V7.3 ノードの新しい「Memory」ビューには， RAD 関連データが表示されます。

  - OpenVMS Alpha V7.3 ノードを監視する場合， Availability Manager は "RAD Counters" という新しいシングル・プロセス・メモリ・タブを表示します。

  - CPU モードの表示には，CPU の RAD も表示されます。

  - CPU プロセス・リストには，各プロセスのホーム RAD が表示されます。

  - 「Node」要約表示には，構成されている RAD の数，システムのシリアル番号，ノードの Galaxy ID も表示されるようになりました。

- 可能な場合には，追加のスイッチ LAN および NISCA のデータも表示されます。

- 新しいユーザ定義イベント通知機能がインプリメントされています。

- 組み込みブラウザにオンライン・ヘルプが表示されるようになりました。

- 組み込み Java 実行時環境が提供されるようになりました (つまり，システムに Java をインストールする必要はありません)。

- ODS-5 ファイル・システムのサポートが追加されました。

- 新しい PGFLQUOTA プロセス・レベルの "修正" がインプリメントされました。

- サイト固有の構成をセットアップする場合，従来より簡単なメカニズムが提供されるようになりました。

# 6.2 Compaq Advanced Server V7.3 for OpenVMS (Alpha)

Compaq Advanced Server for OpenVMS バージョン 7.3 は， Alpha システムでのみサポートされます。 OpenVMS Alpha バージョン 7.3 でサポートされる Advanced Server for OpenVMS はこのバージョンだけです。次の新機能が提供されます。

- メンバ・サーバという役割がサポートされます (サーバは Windows 2000 ネイティブ・モード・ドメインに参加できます)。

- さまざまなクライアントや既存のアプリケーションとの互換性が向上しました。次の機能がサポートされます。

  - Extended File Specifications の他に，拡張文字セットがサポートされます。

  - MS-DOS などの従来のアプリケーションの厳密なファイル命名規則に従っていない共用ファイルに対して，ファイル名の別名が作成されます。

- Advanced Server for OpenVMS で共用されるプリンタに対して， Remote Windows NT プリンタ管理 (SpoolSS) を利用できます。

- NetBIOS 名を解決するために DNS を使用できます。

- サーバ・クラスタのエイリアスを解決するために， DNS を使用してクラスタの負荷を調整できます。

- PCSI を使用してサーバをインストールできます。

- Windows 2000 クライアントとドメインがサポートされます。

OpenVMS Alpha バージョン 7.3 で実行するには，Advanced Server for OpenVMS の以前のバージョン (バージョン 7.2 と 7.2A) をバージョン 7.3 にアップクレードする必要があります。Advanced Server for OpenVMS の現在のバージョンと以前のバージョンはどちらも，OpenVMS Alpha バージョン 7.2-1 で動作します。

Advanced Server for OpenVMS のインストールの方法については，キット・ドキュメンテーションに添付されている『Compaq Advanced Server for OpenVMS Server Installation and Configuration Guide 』を参照してください。

OpenVMS Alpha バージョン 7.3 で Advanced Server V7.3 for OpenVMS にアクセスするには，新しい Advanced Server V7.3 ライセンス PAK: PWLMXXXCA07.03 を使用して，クライアントにライセンスを与えなければなりません。詳細については，『Compaq Advanced Server for OpenVMS Guide to Managing Advanced Server Licenses 』を参照してください。

OpenVMS Alpha/VAX バージョン 7.3 システムでサポートされる PATHWORKS for OpenVMS (Advanced Server) 製品の最新リリースの情報については， 第 6.9 節 を参照してください。

# 6.3 Compaq DECwindows Motif for OpenVMS

OpenVMS VAX および OpenVMS Alpha 向けの Compaq DECwindows Motif for OpenVMS (DECwindows Motif) バージョン 1.2-6 キットが提供されるようになりました。 DECwindows Motif バージョン 1.2-6 はメンテナンス・リリースであり，大幅な変更と機能拡張が行われています。主な変更点はバッチ・スクロールの速度の向上，CDE (Common Desktop Environment) スクリーン・セーバのサポート，ロック機能の強化などであり，これらの変更は OSF/Motif，MIT X11 Release 5 (X11 R5) および Common Desktop Environment (CDE) 標準規格への準拠を強化し，これまでより効率的で柔軟性の高い DECwindows Motif 環境を提供することを目的にしています。このリリースで行われた変更，機能拡張，修正の詳細については，『Compaq DECwindows Motif for OpenVMS Release Notes 』を参照してください。

# 6.4 Compaq DCE for OpenVMS

ここでは， Compaq Distributed Computing Environment (DCE) for OpenVMS バージョン 7.3 の拡張機能について説明します。

## 6.4.1 Compaq DCE Remote Procedure Call (RPC)

OpenVMS バージョン 7.2-1 以降，DCE RPC で NT Lan Manager セキュリティが完全に機能するようになりました。

## 6.4.2 新しいイーサネット・デバイスのサポート

DCE RPC がイーサネット・デバイスを認識しない場合，システム論理名 DCE$IEEE_802_DEVICE をイーサネット・デバイスのデバイス名になるように定義して，新しいデバイスを既知のデバイスのテーブルに追加することができます。

たとえば，1 台の DE500 イーサネット・デバイスを定義するには，論理名を次のように設定します。

    $ DEFINE/SYSTEM DCE$IEEE_802_DEVICE EWA0

## 6.4.3 DCE に関する詳細情報

Compaq DCE for OpenVMS の重要な情報については，『 Compaq OpenVMS V 7.3 リリース・ノート [翻訳版] 』を参照してください。

完全な DCE キットがインストールされている場合は，オンライン・ヘルプを利用して補足情報にアクセスできます。

    $ HELP DCE
    $ HELP DCE$SETUP
    $ HELP DCE_CDS
    $ HELP DCE_DTS
    $ HELP DCE_IDL
    $ HELP DCE_RPC
    $ HELP DCE_SECURITY
    $ HELP DCE_THREADS

また，次のドキュメントも参照できます。

- 『Compaq DCE for OpenVMS VAX and OpenVMS Alpha Installation and Configuration Guide』 (AA-PV4CE-TE)

- 『Compaq DCE for OpenVMS VAX and OpenVMS Alpha Product Guide』 (AA-PV4FE-TE)

- 『Compaq DCE for OpenVMS VAX and OpenVMS Alpha Reference Guide』 (AA-QHLZB-TE)

# 6.5 DECram for OpenVMS バージョン 3.0 (Alpha)

DECram バージョン 3.0 は OpenVMS for Alpha プラットフォームだけをサポートします。このリリースでは次の新機能が追加されました。

- DECram for OpenVMS Alpha バージョン 3.0 では， Adaptive Partitioned MultiProcessing (APMP) 環境で RAM ディスクを作成するために，共用メモリの使用がサポートされます。この環境は Compaq Galaxy ソフトウェア・アーキテクチャとも呼ばれます。

- OpenVMS バージョン 7.2-1H1 以降のバージョンでは， DECram ファイル・サイズの上限が 4,294,967,296 ブロックに拡大されました。

- DECram for OpenVMS バージョン 3.0 は DECram バージョン 2.3 と完全に互換性があります。同じ VMScluster 内でこれらの DECram の 2 つのバージョンを組み合わせて使用してもかまいません。

- 複数の DECram デバイスを Volume Shadowing for OpenVMS シャドウ・セットのメンバにすることができ，Mass Storage Control Protocol (MSCP) や QIO からサービスを受けることができます。

- Volume Shadowing for OpenVMS では，DECram デバイスや他のディスク・クラス・デバイスで構成されるシャドウ・セットがサポートされます。

- DECram ディスクの作成，初期化，マウントには，新しい DECram コマンド・インタフェース (DECRAM>) を使用できます。

DECram バージョン 3.0 とそのドキュメントは，標準版 OpenVMS Version 7.3 の CD-ROM の [.DECRAM_030] ディレクトリに格納されています。

# 6.6 Enterprise Capacity and Performance (ECP)

OpenVMS バージョン 7.3 以降，次の Enterprise Capacity and Performance (ECP) 管理ツールが無料で提供されるようになります。OpenVMS バージョン 6.2 以降で実行可能な有効なライセンスを保有しているお客様に対しては， ECP Data Collector for OpenVMS と ECP Performance Analyzer for OpenVMS が提供されます。これらの製品は次のアドレスの World Wide Web サイトから入手できます。

     http://www.openvms.compaq.com/openvms/system_management.html

これらの製品のソフトウェア・サポート・サービスは別途販売されており，必要なサービスだけを利用できます。詳細については，弊社の担当者にお問い合わせください。

## 6.6.1 ECP Collector for OpenVMS バージョン 5.4

ECP Collector for OpenVMS バージョン 5.4 は， OpenVMS オペレーティング・システムでパフォーマンスおよびキャパシティ・プランニング・データを収集します。 OpenVMS データの収集には 3 つの主要な基準があります。それは，収集されるパフォーマンス・データの量，時間間隔，それに効率，つまりシステムに影響を与えるオーバーヘッドの量です。 ECP Collector for OpenVMS には次の機能があります。

- 強力なデータ収集セット。250 以上の OpenVMS パフォーマンス・パラメータに関してシステム評価情報を収集します。

- 柔軟なデータ収集。データのサンプリング・レートは 1 秒未満の間隔まで細かく設定できます。

- 低いオーバヘッド。プロダクション・システムを監査すると， ECP Collector for OpenVMS が CPU に通常与える影響が 1.5% 未満であることがわかります。

エンタープライズ管理のニーズに対応できるように， ECP Collector for OpenVMS には，パフォーマンス・データにアクセスするためのインタフェースを提供する API も含まれています。このインタフェースは，データ・コレクタで生成された .CPC データ・ファイルの内容をカンマ区切りの ASCII ファイルに変換して，パフォーマンス分析やレポート・プログラムで使用できるようにします。

## 6.6.2 ECP Performance Analyzer for OpenVMS バージョン 5.4

Compaq の ECP Analyzer for OpenVMS バージョン 5.4 は Motif のもとで動作し， ECP Collector for OpenVMS データ・コレクタから提供されたデータを分析します。ECP Analyzer for OpenVMS はデータ・コレクタへのエントリ・ポイントを提供し，ユーザはサンプリング・レートを選択し，グラフィック形式でパフォーマンス・データを確認できます。この製品では，要求された時間間隔で，標準グラフに履歴情報が表示されます。 CPU，メモリ，I/O など，分析の必要なすべての一般的なパフォーマンス上の問題に対して，グラフが提供されます。 ECP Analyzer for OpenVMS では，データはグラフィック形式 (MOTIF ベース) と表形式のレポートとして提供されます。

前へ | 次へ | 目次 | 索引