|  | HP OpenVMS Systems Documentation |

# 日本語HP DECprint Supervisor for OpenVMS
ユーザーズ・ガイド

前へ | 次へ | 目次 | 索引

PostScriptファイルの印刷でエラーが発生した場合には，PostScriptファイル自体または PostScriptファイルを作成したアプリケーションにエラーがあります。弊社が提供したアプリケーションを使用している場合には，弊社のサポート担当に障害レポートを提出してください。

DISABLED, PrintServer is currently disabled and cannot accept jobs
説明: ジョブを受け付けることができないPrintServerプリンタに対して，プリント・ジョブをキューに登録しました。
対処法: そのPrintServerでジョブを受け付けることを許可してください。

DPLXNOSUP, printer-name does not support duplex printing
説明: このプリンタは両面印刷をサポートしません。
対処法: 両面印刷を要求せずにプリント・ジョブをキューに再登録するか，または両面印刷をサポートするプリンタにプリント・ジョブを送信してください。

DPXFJAM, Please clear paper jam caused by DPX feed path
説明: プリンタで紙詰まりが発生しました。
対処法: 紙詰まりを取り除くと，プリント・ジョブは継続されます。

DRIVEERR, Print Engine driving unit error --- FATAL ERROR
説明: ScriptPrinterプリント・ドライバに致命的な問題があります。
対処法: 弊社カスタマ・サービスに連絡してください。また，『LN03R ScriptPrinter Operator's Guide』のサービスに関する章を参照してください。

DTSCOPEN, Print Engine developer tray/side cover is open
説明: 現像トレイが開いているか，または側面カバーが開いています。
対処法: 現像トレイまたは側面カバーを閉じてください。

EJECTJAM, Print engine paper eject section is jammed
説明: これはLN03イメージ・プリンタ・メッセージであり，プリンタの排紙部分で紙詰まりが発生したことを示します。
対処法: 紙詰まりを取り除いた後，現在のジョブをキューに再登録してください。

ENVELDONTDUP, Envelopes cannot be printed duplex
説明: プリント・ジョブで用紙サイズとして封筒が要求され，両面印刷または両面タンブル印刷が要求されました。
対処法: 封筒の両面に印刷することはできません。プリント要求をキューに再登録するときに，用紙サイズを変更するか(SHEET_SIZE，PAGE_SIZE，または INPUT_TRAY=ENVELOPE_FEEDER)，またはページ・レイアウトの選択(SIDESパラメータ)を片面印刷に変更してください。

EXECSTKOV, Exec nesting is too deep --- offending command is string
説明: string によって示されるPostScriptコマンドを実行しようとしたときに， PostScriptインタプリタがエラーを検出しました。
対処法: PostScript以外のデータ・タイプのファイルを印刷しているときにこのエラーが発生した場合には，変換処理にエラーがあります。弊社が提供したトランスレータを使用している場合には，弊社のサポート担当に障害レポートを提出してください。

PostScriptファイルの印刷でエラーが発生した場合には，PostScriptファイル自体または PostScriptファイルを作成したアプリケーションにエラーがあります。弊社が提供したアプリケーションを使用している場合には，弊社のサポート担当に障害レポートを提出してください。

EXITSRVR, exitserver has been executed --- permanent state may be changed
説明: PostScriptオペレータ exitserver が正しく実行されました。永久的なPostScriptシステム・パラメータが変更される可能性があります。
対処法: 処置は必要ありません。

EXTNFILEOPENERR, Cannot open file extension to data_type file DCPS$FILE_EXTENSION_DATA_TYPE.DAT_DEFAULT
説明: DECprint Supervisor ソフトウェアが SYS$LIBRARY:DCPS$FILE_EXTENSION_DATA_TYPE.DAT[_DEFAULT]を検索できないか，またはオープンできませんでした。ファイル・タイプとデータ・タイプの照合は実行されません。
対処法: システム管理者はファイル・タイプとデータ・タイプの照合が不要であるかどうかを確認しなければなりません。このような照合が必要な場合には，これらのファイルのいずれかを作成しなければなりません。DCPS$FILE_EXTENSION_DATA_TYPE.DAT_DEFAULTはインストレーションによって提供されます。必要な場合には，ローカル・ファイル (.DAT)を作成しなければなりません。新しいファイルを読み込むには，キューを停止し(STOP /QUEUE /RESET)，その後で起動しなければなりません(START /QUEUE)。

EXTNFILEREADERR, Error reading file extension to data_type file DCPS$FILE_EXTENSION_DATA_TYPE.DAT[_DEFAULT]
説明: DECprint Supervisor ソフトウェアがファイル SYS$LIBRARY:DCPS$FILE_EXTENSION_DATA_TYPE.DAT[_DEFAULT]を読み込むことができませんでした。ファイル・タイプとデータ・タイプの照合は実行されません。
対処法: システム管理者はこのファイルに間違いがないかどうかを確認しなければなりません。新しいファイルを読み込むには，キューを停止し(STOP /QUEUE /RESET)，その後で起動しなければなりません(START /QUEUE)。

FLUSHING, Rest of job (to EOJ) will be ignored
説明: エラーまたはその他のイベントが発生したために，PostScriptインタプリタがジョブの残りの部分を無視しました。このメッセージの前に，ジョブが強制終了された理由を示す情報メッセージが出力されます。
対処法: 返された他のメッセージを確認してください。

FONTNOTFOUND, Font font-name not found
説明: /PARAMETERS=FONTS_USEDによって指定されたフォント・セットアップ・モジュールがフォント・ライブラリに登録されていません。
対処法: ファイルは要求されたフォントを使用せずに印刷されます。出力に満足できない場合には，フォント・ライブラリに登録されているフォントを指定するか，またはシステム管理者に適切なフォントをインストールしてもらってください(オプションとして提供されるフォント・キットの発注については
付録 D を参照してください)。

FPGGTPPS, First page > pages per sheet. First page set to 1.
説明: プリント・ジョブにFIRSTPAGEオプションとPAGESPERSHEETオプションを使用するレイアップ定義ファイルが指定されています。しかし，FIRSTPAGEオプションは， PAGESPERSHEETオプションに指定された値より大きい番号のページ・スポットに 1ページ目を印刷することを要求しています。
対処法: PAGESPERSHEETレイアップ・オプションに指定したページ・スポットにページを印刷する場合には，処置は必要ありません。たとえば，PAGESPERSHEET=5の場合には，1枚目の用紙の最初のページは5番目のページ・スポットに印刷されます。別のスポットに印刷したい場合には，レイアップ定義ファイルを変更し，プリント・ジョブをキューに再登録してください。

FTLDEVCTL, Fatal device control library problem. Config error: configuration-error on printername
説明: 装置制御ライブラリに致命的なエラーがあります。
対処法: この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

FUSCOPEN, Print Engine fuser cover is open
説明: このメッセージは，排紙カバーが開いているときに出力されます。
対処法: 排紙カバーを閉じてください。

FUSINGERR, Print Engine fusing error --- FATAL ERROR
説明: 定着機構に致命的なエラーがあります。
対処法: 弊社カスタマ・サービスに連絡してください。詳しくはプリンタのオペレータ・ガイドを参照してください。

HANGUP, Data set hang-up
説明: プリント・ジョブの途中でScriptPrinterの電源が切断された後，再投入されたため，ジョブが強制終了されました。
対処法: 強制終了されたプリント・ジョブをキューに再登録してください。その後のジョブは正常に印刷されます。

HPGENERIC, Product name product-name not recognized; assuming HP Generic
説明: 指定したプリンタ・モデルは HP 製プリンタですが，DCPS でサポートしているモデルではありません。他の HP 製モデルで動作するコマンド・セットが使用されます。一部の DCPS 機能がサポートされない場合があります。
対処法: 処置は必要ありません。このメッセージは，プリンタの実行モードを示します。

ILLEGAL_CHAR, Illegal character character at line n in DCPS$FILE_EXTENSION_DATA_TYPE file
説明: ファイルSYS$LIBRARY:DCPS$FILE_EXTENSION_DATA_TYPE.DAT[_DEFAULT]の構文が期待される構文と異なります。ファイル・タイプとデータ・タイプの照合は実行されません。
対処法: システム管理者はファイルの問題点を修正しなければなりません。新しいファイルを読み込むには，キューを停止し(STOP /QUEUE /RESET)，その後で起動しなければなりません (START /QUEUE)。

INTERNAL_ERROR, Internal error number detected, cannot contin ue
説明: number によって示される致命的な内部エラーが発生しました。
対処法: この問題を弊社のサポート担当に報告してください。その場合，エラー・メッセージに表示されている number をレポートに記入してください。

INTERUPT, Interrupt: The job has been interrupted
説明: PostScriptインタプリタがPostScriptプログラムへの割り込み要求を検出しました。このメッセージはAbortプロセスの一部として表示されます。
対処法: 処置は必要ありません。このメッセージは要求された動作を確認するためのメッセージです。

INTRAYNOTAVL, No tray-name is installed on queue-name
説明: 指定された給紙トレイは現在，プリンタにセットされていません。
対処法: 要求された給紙トレイをセットし，プリント・ジョブをキューに再登録するか，またはすでにセットされている給紙トレイを指定してプリント・ジョブをキューに再登録してください。

INTRAYNOTSUP, No tray-name on queue-name
説明: 指定された給紙トレイはプリンタでサポートされません。
対処法: プリント・ジョブをキューに再登録し，そのとき，プリンタでサポートされる給紙トレイを指定するか，または必要な給紙トレイをサポートするプリンタを指定してください。

INVACC, invalidaccess: Attempt to store into read-only object --- offending command is string
説明: string によって示されるPostScriptコマンドを実行しようとしたときに，PostScriptインタプリタがエラーを検出しました。
対処法: PostScript以外のデータ・タイプのファイルを印刷しているときにこのエラーが発生した場合には，変換処理にエラーがあります。弊社が提供したトランスレータを使用している場合には，この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

PostScriptファイルの印刷でエラーが発生した場合には，PostScriptファイル自体または PostScriptファイルを作成したアプリケーションにエラーがあります。弊社が提供したアプリケーションを使用している場合には，弊社のサポート担当に障害レポートを提出してください。

INVDDIFDATA, Invalid DDIF data, flushing to end of file
説明: ファイルにサポートされないDDIFデータが登録されています。
対処法: ファイルにイメージ・データ・サブセットからのDDIFタグだけが登録されているかどうかを確認してください。その後，ジョブをキューに再登録してください。

INVDDIFFILE, File is not in DDIF format
説明: DATA_TYPE=DDIFパラメータを使用して印刷するためにファイルをキューに登録しましたが，ファイルにDDIFタグが登録されていませんでした。
対処法: 適切なDATA_TYPEパラメータを指定して，プリント・ジョブをキューに再登録してください。

INVEXIT, invalidexit: Exit not in loop
説明: PostScriptオペレータ exitserver を実行しようとしたときに， PostScriptインタプリタがエラーを検出しました。
対処法: PostScript以外のデータ・タイプのファイルを印刷しているときにこのエラーが発生した場合には，変換処理にエラーがあります。弊社が提供したトランスレータを使用している場合には，この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

PostScriptファイルの印刷でエラーが発生した場合には，PostScriptファイル自体または PostScriptファイルを作成したアプリケーションにエラーがあります。弊社が提供したアプリケーションを使用している場合には，弊社のサポート担当に障害レポートを提出してください。

INVFILACC, invalidfileaccess: Bad file access string --- offending command is string
説明: string によって示されるPostScriptコマンドを実行しようとしたときに，PostScriptインタプリタがエラーを検出しました。
対処法: PostScript以外のデータ・タイプのファイルを印刷しているときにこのエラーが発生した場合には，変換処理にエラーがあります。弊社が提供したトランスレータを使用している場合には，この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

PostScriptファイルの印刷でエラーが発生した場合には，PostScriptファイル自体または PostScriptファイルを作成したアプリケーションにエラーがあります。弊社が提供したアプリケーションを使用している場合には，弊社のサポート担当に障害レポートを提出してください。

INVFONT, invalidfont: Bad font name or dictionary --- offending command is string
説明: string によって示されるPostScriptコマンドを実行しようとしたときに，PostScriptインタプリタがエラーを検出しました。
対処法: PostScript以外のデータ・タイプのファイルを印刷しているときにこのエラーが発生した場合には，変換処理にエラーがあります。弊社が提供したトランスレータを使用している場合には，この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

PostScriptファイルの印刷でエラーが発生した場合には，PostScriptファイル自体または PostScriptファイルを作成したアプリケーションにエラーがあります。弊社が提供したアプリケーションを使用している場合には，弊社のサポート担当に障害レポートを提出してください。

INVIMGPRM, Invalid DDIF image parameters, image frame ignored
説明: ファイルにサポートされないイメージ・プリンタが登録されています。
対処法: サポートされるイメージ・プリンタだけを登録するようにファイルを修正し，ジョブをキューに再登録してください。

INVREST, invalidrestore: Improper restore --- offending command is string
説明: string によって示されるPostScriptコマンドを実行しようとしたときに，PostScriptインタプリタがエラーを検出しました。
対処法: PostScript以外のデータ・タイプのファイルを印刷しているときにこのエラーが発生した場合には，変換処理にエラーがあります。弊社が提供したトランスレータを使用している場合には，この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

PostScriptファイルの印刷でエラーが発生した場合には，PostScriptファイル自体または PostScriptファイルを作成したアプリケーションにエラーがあります。弊社が提供したアプリケーションを使用している場合には，弊社のサポート担当に障害レポートを提出してください。

IOERROR, System I/O error occurred --- offending command is string
説明: シリアル接続のプリンタが通信障害の結果として入出力エラーを検出しました。
対処法: 印刷するジョブをキューに再登録してください。その後もエラーが発生する場合には，通信ラインを調べ，ハードウェア，通信速度，またはパリティ/フレームに問題がないかどうかを確認してください。

IPHOSTUNKNOWN, unknown or invalid internet host
説明: プリンタのインターネット・ホスト名が未知であるか，または無効です。
対処法: 正しいホスト名を指定していることを確認してください。正しい場合は， `ping`インターネット・ホスト・ユーティリティがプリンタと通信できるかどうかを確認してください。ネットワークまたはネーム・サーバに問題があるかもしれません。システムをリブートしてから問題が起こっている場合は， DCPS$STARTUP.COM プロシージャに関連する DCPS キューを初期化するコマンドがあり，システムのリブート時には必ず DCPS$STARTUP.COM が実行されることを確認してください。

ITCOPN, Print engine paper input tray cover is open
説明: 給紙トレイ・カバーが開いています。
対処法: 給紙トレイ・カバーを閉じてください。

JOBABORT, Job job-number aborted
説明: 次のいずれかの理由によって，指定されたジョブが終了しました。問題の原因を判断し，適切な処置を実行してください。

- ローカル・プリント・キューでアクティブ・ジョブが削除されたため。

- プリンタ・エラーまたは内部エラーが発生したためにジョブを強制終了することを PostScriptが要求したため。この場合には，別のエラー・メッセージが出力され，必要な処置を示します。

- シンビオント・プロセスが停止したため。この場合には，このエラーが発生したときの状況と DECprint Supervisor の構成を記述して，この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

- ジョブ・コントローラで内部エラーが発生したため。

JOBFINISH, Job job-number finish
説明: プリント・ジョブ全体が DECprint Supervisor ソフトウェアによって処理されました。これは必ずしもプリント・ジョブが印刷を終了したことを意味しません。
対処法: 処置は必要ありません。

JOB_ID, for job job-name (queue queue-name, entry job-number) on execution-queue-name
説明: PRINTコマンドに/NOTIFY修飾子を指定した場合には，情報メッセージが出力されます。このメッセージは前に表示されたメッセージに関して追加情報を与えます。
対処法: 処置は必要ありません。

JOBSTART, Job job-number start
説明: プリンタとの間の接続が確立され，プリンタは現在ジョブを印刷しています。
対処法: 処置は必要ありません。

KEYNOTREC, The keyword value in the /PARAMETERS qualifier was not recognized
説明: DECprint Supervisor ソフトウェアがPRINTコマンドの/PARAMETERS修飾子から誤ったキーワードを検出しました。
対処法: 入力したパラメータの構文を確認してください。正しいキーワードを使用してプリント要求をキューに再登録してください。

KIT_EXPIRED, This version of DCPS has expired
説明: 実行している DCPS のバージョンがフィールド・テスト・バージョンであり，期限が切れています。
対処法: システムを DCPS のリリース・バージョンにアップグレードするか，または新しいフィールド・テスト・バージョンにアップグレードしてください。

LAYUPIGNORED, layup_definition parameter ignored, since Number_Up=0 was specified
説明: レイアップ定義とともにNUMBER_UP=0が指定されました。この結果，レイアップは禁止されます。
対処法: レイアップ定義ファイルを使用する場合には，NUMBER_UPに対して0以外の値を指定するか，またはNUMBER_UPパラメータを使用しないでください。

LAYUPOPENERR, Can't open layup definition file file-name
説明: PRINTコマンドに指定したレイアップ定義ファイルがDCPS$LAYUPに登録されていないか，またはDCPS$LAYUPが定義されていません。
対処法: レイアップ定義ファイルの名前の綴りを確認し，コマンドを再実行してください。

LAYUPREADERR, Read error on layup definition file file-name
説明: PRINTコマンドに指定したレイアップ定義ファイルがDCPS$LAYUPに登録されていないか，またはDCPS$LAYUPが定義されていません。
対処法: レイアップ定義ファイルの名前の綴りを確認し，コマンドを再実行してください。

LIMCHK, limitcheck: Implementation limit exceeded --- offending command is string
説明: string によって示されるPostScriptコマンドを実行しようとしたときに，PostScriptインタプリタがエラーを検出しました。
対処法: PostScript以外のデータ・タイプのファイルを印刷しているときにこのエラーが発生した場合には，変換処理にエラーがあります。弊社が提供したトランスレータを使用している場合には，この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

PostScriptファイルの印刷でエラーが発生した場合には，PostScriptファイル自体または PostScriptファイルを作成したアプリケーションにエラーがあります。弊社が提供したアプリケーションを使用している場合には，弊社のサポート担当に障害レポートを提出してください。

LOGOPENERR, Can't open log file file-name
説明: PRINT修飾子として，またはキューの省略時の設定として，MESSAGES=KEEPパラメータを指定しているときに，ログ・ファイルをオープンできない場合には，このエラーが発生します。
対処法: システムUAFファイルに登録されているユーザの情報で，正しい装置名とディレクトリ名が指定されているかどうかを確認してください。

LOGWRITERR, Write error on log file file-name
説明: MESSAGES=KEEPパラメータをPRINTの修飾子として，またはキューの省略時の設定として指定しているときに，ログ・ファイルに書き込むことができない場合には，このエラーが発生します。
対処法: システムUAFファイルに登録されているユーザの情報で，正しい装置名とディレクトリ名が指定されているかどうかを確認してください。

LOSTPATH, The current path may have been lost
説明: このメッセージは，showpage 操作で charpath オペレータの結果を現在のパスに含む PostScriptプログラムとレイアップが会話するときに出力されます。
対処法: PostScriptプログラムを修正してください。詳しくは『ページ記述言語PostScriptリファレンス・マニュアル 第3版』を参照してください。

LOXJAM, Please clear paper jam caused by lower transport station
説明: プリンタの下部で紙詰まりが発生しました。
対処法: 紙詰まりを取り除いてください。プリント・ジョブは自動的に継続されます。

LPDTERMINATED, LPD Connection abnormally terminated
説明: LPD に接続しましたが，プリンタまたはリモート・ホスト上の LPD が接続を切断しました。
対処法: プリンタの場合は，キューを作成する際に正しい内部キュー名を指定しているかどうか確認してください。リモート・ホストの場合は，リモートのプリント・キューに正しいキュー名を指定しているかどうかを確認してください。

LPSPCLERR, Job aborted due to PrintServer protocol error
説明: クライアントまたはPrintServerプリンタがLAPSプロトコルに違反したため，ジョブが強制終了されました。
対処法: プリント・ジョブを再度キューに登録してください。必要な場合には，PrintServerを再ブートしてください。この後もジョブを正しく実行できない場合には，エラーが発生したときの状況とPrintServerの構成を記述して，この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

LRJACCESSDENIED, Access denied
説明: このLATメッセージは，グループがScriptPrinterプリンタに接続されているポートをアクセスできないことを示します。このため，接続要求は受け付けられません。
対処法: グループに対してポートのアクセスを許可し，キューを再起動してください。

LRJACCESSREJECT, Immediate access is rejected
説明: このLATメッセージは，現時点でユーザがLATサービスをアクセスできないことを示します。
対処法: 処置は必要ありません。後でプリンティング・システムを再実行してください。

LRJCORRUPT, Corrupted request
説明: このLATメッセージは，LATサービスに対する接続要求が破壊されたために，受け付けられなかったことを示します。
対処法: 後でキューを再起動してください。

LRJDELETED, Queue entry deleted by server
説明: このLATメッセージは，LAT 装置がキュー・エントリを削除し，LAT接続を終了したことを示します。
対処法: キューを再起動し，プリント・ジョブをキューに再登録してください。

LRJDISABLE, Service is disabled
説明: このLATメッセージは，LATサービス・ノード・ソフトウェアの使用が禁止されていることを示します。
対処法: LATサービス・ノードの使用を許可した後，キューを再起動してください。

LRJILLEGAL, Illegal request parameters
説明: このLATメッセージは，内部プリンタ・エラーが発生したことを示します。
対処法: この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

LRJINUSE, Port of service in use
説明: このLATメッセージは，選択したポートが使用中であることを示します。
対処法: 処置は必要ありません。プリンティング・システムは同じ操作を後で再実行します。

LRJNAMEUNKNOWN, Port Name is unknown
説明: このLATメッセージは，サービスで認識されないポートをユーザが要求したことを示します。
対処法: LAT$SYSTARTUP.COMとDCPS$STARTUP.COMに正しいポート名を指定してください。その後，キューを再起動してください。

LRJNOSERVICE, No such service
説明: このLATメッセージは，サービス名が誤っているか，またはポートの使用を許可されているグループとサービス名が一致しないことを示します。
対処法: 正しいサービス名を指定するか，またはシリアル・プリンタに接続されているポートの使用をユーザ・グループに対して許可してください。その後，キューを再起動してください。

LRJNOSTART, Session cannot be started
説明: このLATメッセージは，現時点でそのポートで別のセッションを開始できないことを示します。
対処法: 処置は必要ありません。プリンティング・システムは後で同じ操作を再実行します。

LRJNOTOFFERED, Service is not offered on the requested port
説明: このLATメッセージは，その特定のポートで提供されないサービスが要求されたことを示します。
対処法: SHOW SERVICESコマンドとSHOW NODESコマンドを使用して，サービス名とノード名を確認してください。要求されたサービス(シリアル・プリンタとの接続)を提供するポートの名前をLAT$SYSTARTUP.COMファイルに指定し，キューを再起動してください。

LRJNOTSUPPORT, Requested function is not supported
説明: このLATメッセージは，内部ScriptPrinterプリンタ・エラーが発生したことを示します。
対処法: この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

LRJRESOURCE, Insufficient resources at server
説明: このLATメッセージは，LAT装置がユーザの要求をサービスできないことを示します。
対処法: 処置は必要ありません。プリンティング・システムは同じ操作を後で再実行します。

LRJSHUTDOWN, System shutdown in progress
説明: システムがシャットダウンされています。
対処法: システム資源が戻されたときに，接続要求をキューに再登録してください。

LRJUNKNOWN, Unknown
説明: 判断できない理由によってLAT接続要求が拒否されました。
対処法: 『 HP OpenVMS システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル』を参照して問題の修正方法を判断し，キューを再起動してください。

MANFEEDTIMEOUT, Manual feed timeout
説明: 手差し給紙トレイがプリント・ジョブで要求されました。しかし，時間切れが発生する前にプリンタのスロットに用紙が挿入されませんでした。
説明: 手差しスロットを使用する場合には，プリント・ジョブが印刷を開始するときに，用紙をスロットに手差しでロードしなければなりません。

MEDIATYPENOSUP, Media type selection not supported for PostScript Level 1 printers
説明: メディア・タイプ・セレクションをベースにジョブが用紙を選択するように要求しました。この機能は PostScript レベル 1 プリンタではサポートされません。
対処法: ジョブを PostScript レベル 2 以上のプリンタに送信します。

MEDIATYPENOTAVL, No mediatype type medium is loaded in printer name
説明: プリンタのどのトレイにも要求したメディア・タイプがロードされていません。
対処法: 別のプリンタあるいは別のメディア・タイプを選択します。

MEDIATYPENOTRAY, mediatype type medium is not in the tray tray in <EMPH ASIS>(printer name)
説明: 特定のトレイとメディア・タイプを両方要求しました。そのトレイには要求したメディア・タイプがロードされていません。
対処法: 別のトレイとメディア・タイプの組合せを選択します。あるいは，別の用紙サイズ，トレイ，メディア・タイプの組合せを選択します。

NEGAREA, Layup definition margins overlap one another
説明: 相互に重なり合うようなマージンを設定するレイアウト定義ファイルがプリント・ジョブに指定されています。
対処法: レイアップ定義ファイルに指定されているマージンを変更し，ジョブをキューに再登録してください。詳しくは『 DCPS ユーザーズ・ガイド』のマージン・オプションの説明を参照してください。

NEWSETUPFILE, creating new version of setup file
説明: DCPS スタートアップ・プロシージャがセットアップ・ファイルの新バージョンを作成しています。このファイルは，プロシージャを後でセットアップ・モードで実行するときに使用されます。
対処法: 処置は必要ありません。このメッセージは情報メッセージです。

NEWSTARTUP, newer version of DCPS$STARTUP available
説明: 新バージョンの DCPS$STARTUP が利用可能です。
対処法:
SYS$STARTUP:DCPS$STARTUP.TEMPLATE から新バージョンをコピーし，必要に応じて内容を変更してください。これは必須ではありませんが，DCPS スタートアップ・プロシージャに追加された新機能を使用できるように，実行することを推奨します。

NOCOPYPG, "copypage" is not supported by multipage layup
説明: 複数のページを1枚の用紙に印刷するためにレイアップを使用する場合には， copypage オペレータは無視されます。
対処法: 処置は必要ありません。

NOCURPT, nocurrentpoint: Path is empty --- offending command is string
説明: string によって示されるPostScriptコマンドを実行しようとしたときに，PostScriptインタプリタがエラーを検出しました。
対処法: PostScript以外のデータ・タイプのファイルを印刷しているときにこのエラーが発生した場合には，変換処理にエラーがあります。弊社が提供したトランスレータを使用している場合には，この問題を弊社のサポート担当に報告してください。

前へ | 次へ | 目次 | 索引