# Compaq OpenVMS Alpha
オペレーティング・システム
パーティショニングおよび Galaxy ガイド

## 索引

前へ | 目次

主索引
A | C | D | G | I | L | O | P | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

か | き | く | こ | し | せ | た | は | ふ | ろ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A
AlphaServer 4100 システム
OpenVMS Galaxy の構築
AlphaServer 8200 システム
OpenVMS Galaxy の構築
AlphaServer 8400 システム
OpenVMS Galaxy の構築
AlphaServer ES40 システム
OpenVMS Galaxy の構築
AlphaServer GS140 システム
OpenVMS Galaxy の構築
AlphaServer GS160 システム
OpenVMS Galaxy の構築
AlphaServer GS60E システム
OpenVMS Galaxy の構築
AlphaServer GS60 システム
OpenVMS Galaxy の構築
C
CD ドライブの推奨
CPU Load Balancer プログラム
例
CPU Load Balancer プログラムの概要
GCU からの Load Balancer の起動
構築とコピーの手順
シャットダウンの警告
スタートアップ・オプション
必要な特権
CPU 再割り当て
DCL
Galaxy サービスを使用したソフトウェアによる再割り当て
GCU のドラッグ・アンド・ドロップ
インターモダル
失敗
CPU リソースの管理
D
DCL コマンド
CONFIGURE
INSTALL
SET PROCESS
SHOW MEMORY
SHOW PROCESS
DCL コマンドで OpenVMS Galaxy の管理に便利なもの
CPU コマンド
SET CPU
SHOW CPU
STOP/CPU/MIGRATE
DCL レキシカル
F$GETJPI
F$GETSYI
DECamds による OpenVMS Galaxy の監視
G
Galaxy Configuration ユーティリティ
GCU を参照
Galaxywide グローバル・セクション
Galaxy 構成モデル
アクティブ・モデル
オフライン・モデル
オンライン・モデルとオフライン・モデル
Galaxy ソフトウェア・アーキテクチャ
Galaxy に関するヒントと手法
Galaxy モードのオフ設定
コンソール環境変数の変更
コンソールに関するヒント
システム・オート・アクション
Galaxy の機能
CPU の再割り当て
SMP
クラスタ
動的な再構成
Galaxy の構成上の考慮点
EISA バスのサポート
XMI バスのサポート
メモリ分割に関する制限事項
Galaxy の利点
可用性
互換性
所有コスト
スケーラビリティ
性能
適応性
Galaxy ハードウェアおよびソフトウェア・コンポーネント
CPU
I/O
共用メモリ
コンソール
独立インスタンス
Galaxy バージョン 7.3 の機能
GCU (Galaxy Configuration ユーティリティ)
定義
GCU システム・メッセージ
GCU 操作
Galaxy 構成モデルの作成
会話
監視
GCU チャート
Failover Target チャート
Logical Structure チャート
Memory Assignment チャート
Physical Structure チャート
使用
GCU による OpenVMS Galaxy の管理
独立インスタンス
必要な PROXY アクセス
分離されたインスタンス
GCU メニューのカスタマイズ
I
IOC$NODE_DATA の変更
L
LAN (ローカル・エリア・ネットワーク)
O
OpenVMS Alpha のインストール
AlphaServer 4100
AlphaServer 8200
AlphaServer 8400
AlphaServer ES40
AlphaSever GS160
OpenVMS Galaxy デバイス・ドライバ
OpenVMS Galaxy の構築
AlphaServer 4100
AlphaServer 8200
AlphaServer 8400
AlphaServer ES40
AlphaServer GS140
AlphaServer GS160
AlphaServer GS320
AlphaServer GS60
AlphaServer GS60E
AlphaServer GS80
OpenVMS Galaxy のブート
AlphaServer 8200
AlphaServer 8400
P
PCI ダイレクト・マップ DMA の機能のしくみ
OpenVMS バージョン 7.3 以前の場合
OpenVMS バージョン 7.3 の場合
S
SDA (System Dump Analyzer)
共用メモリのダンプ
の使用
SHOW RAD コマンド
SMCI (共用メモリ・クラスタ・インターコネクト)
System Dump Analyzer
SDA を参照
か
可能な構成
shared-everything コンピューティング・モデル
shared-nothing コンピューティング・モデル
shared-partial コンピューティング・モデル
環境変数
環境変数の共通値
環境変数の設定
AlphaServer 4100
AlphaServer 8200
AlphaServer 8400
AlphaServer ES40
AlphaServer GS160
き
共用メモリ・クラスタ・インターコネクト
SMCI を参照
共用メモリでの通信
LAN (ローカル・エリア・ネットワーク)
SMCI (共用メモリ・クラスタ・インターコネクト)
共用メモリの使用
共用メモリ・プログラミング・インタフェース
く
クラスタ情報
Galaxy インスタンスになる
SCSI に関する留意事項
こ
高可用性アプリケーション
構成要件
AlphaServer 4100
AlphaServer 8200
AlphaServer 8400
AlphaServer ES40
AlphaServer GS160
し
システム・サービス
$ACQUIRE_GALAXY_LOCK
$CLEAR_SYSTEM_EVENT
$CPU_TRANSITION[W]
$CREATE_GALAXY_LOCK
$CREATE_GALAXY_LOCK_TABLE
$CREATE_GDZRO
$CREPRC
$CRMPSC_GDZRO_64
$DELETE_GALAXY_LOCK
$DELETE_GALAXY_LOCK_TABLE
$GETJPI
$GETSYI
$GET_GALAXY_LOCK_INFO
$GET_GALAXY_LOCK_SIZE
$RELEASE_GALAXY_LOCK
$SET_PROCESS_PROPERTIESW
$SET_SYSTEM_EVENT
新しいセクション・フラグ
強化されたサービス
システム・ディスクの作成
AlphaServer 8200
AlphaServer 8400
AlphaServer GS160
システムの初期化とコンソール装置の起動
AlphaServer 4100
AlphaServer ES40
シングル・インスタンス Galaxy
定義
任意の Alpha システムを使用した
せ
セカンダリ・コンソール装置の起動
AlphaServer 8200
AlphaServer 8400
AlphaServer GS160
セカンダリ・コンソールの初期化
AlphaServer GS160
セキュリティに関する留意事項
た
ダイレクト・マップ DMA ウィンドウの変更
は
ハードウェアの設定
AlphaServer 8200 への EISA 装置の取り付け
AlphaServer 8400 の KFE72-DA コンソール・サブシステムの概要
AlphaServer 8400 への EISA 装置の取り付け
AlphaServer 8400 への KFE72-DA モジュールの取り付け
ハードウェア要件
AlphaServer 4100
AlphaServer 8200
AlphaServer 8400
AlphaServer ES40
GS160
ふ
ファームウェアのアップグレード
AlphaServer 4100
AlphaServer 8200
AlphaServer 8400
AlphaServer ES40
ろ
ローカル・エリア・ネットワーク
LAN を参照

前へ | 目次