# Compaq OpenVMS
OpenVMS Cluster 構成ガイド

前へ | 次へ | 目次 | 索引

## 9.4.2 長所

構成 2 には，構成 1 の長所の他，以下の長所があります。

- スター・カプラ・キャビネットやその接続ケーブルにローカルな障害が発生しても，CI はフルに利用できることが多い。

- HSJ に障害が発生したり，HSJ からスター・カプラ・ホストまでの両方のパスが失われても，残った HSJ がすべてのデュアル・パス・ディスクの制御を引き受ける。

- HSJ との接続を失ったホストをアクセスできないディスクに対し，接続を維持しているホストが自動的に MSCP サービスを提供する。

- ホストが HSJ との接続を失うと，デュアル・パス・ディスクを別のフル・ホスト接続がある HSJ に切り替えることができる。

  ホストがアクセスできない HSJ 上のディスクは，フル・ホスト接続できる HSJ に再割り当てできます。これはオペレータ・コマンドや DCL，またはその他，接続ロスを監視するプログラムで行います。ディスクを他のストレージ・コントローラに割り当てるには， SYS$EXAMPLES で提供される Prefer ユーティリティを使用するか，IO$_SETPRFPATH 修飾子や IO$M_FORCEPATH 修飾子とともに $QIO コールを発行するか，接続できない HSJ の電源を切ります (最後の方法はあまり望ましい方法ではありません)。

  この構成で HSJ SET_PREFERRED コマンドを使用するのは望ましく ありません 。ホスト PREFER や IO$_SETPRFPATH 修飾子で無効にできないからです。デバイスを別の HSJ に割り当てる新しい SET_PREFERRED コマンドは，先の SET_PREFERRED コマンドでデバイスを割り当てた HSJ の電源をいったん切ってから入れなおすまでは有効になりません。

## 9.4.3 欠点

構成 2 には，以下のような短所があります。

- ホスト CI アダプタに障害が発生しても，またホストとのフル接続を維持している他の HSJ にディスクが自動的にフェールオーバされることが ない 。

  ホスト CI アダプタに障害が発生しても，MSCP サービスが有効になっていれば，残った OpenVMS システムは，HSJ のディスクから，障害が発生したアダプタを持つホストまでのサービスを開始します。

- スター・カプラや接続ケーブルに物理的な損傷が発生すると，CI 全体が使用不可になり，クラスタを使用できなくなることが多い。

- StorageWorks キャビネットに物理的な損傷が発生すると，クラスタを使用できなくなることがある。

- 構成 1 よりも経費がかかる。

## 9.4.4 可用性とパフォーマンスの主な強化手法

構成 2 には，構成 1 の手法の他に，以下の手法が加えられています。

- セカンド CI により冗長性が強化されている。

- セカンド CI ケーブルとスター・カプラが物理的に隔てられている。

# 9.5 構成 3

CI 構成では，パス A とパス B の両 CI ケーブル，およびそれぞれの接続パス・ハブを物理的に分離して可用性を高めています。これにより，機械的な事故やローカルな損傷など，両パスを損なうような事故の可能性が大幅に減りました。この構成を 図 9-3 に示します。

図 9-3 冗長コンポーネントとパス分離スター・カプラ(構成 3)

構成 3 は，電気的には構成 2 と変わりありません。ただし，パス A ケーブルとパス B ケーブルが両方の CI で分かれています。CI 1 と CI 2 に接続されている 2 本のパス A ケーブルは，どちらもスター・カプラ・キャビネットに接続されていますが，そのキャビネット内では別々の CI パス・ハブに接続されています。

同じく，両方の CI に至るパス B ケーブルは，スター・カプラ・キャビネット B の異なる CI パス・ハブに接続されています。パス固有のスター・カプラ・キャビネットと接続パス・ケーブルは，できるだけ離すようにします。たとえば，スター・カプラ・キャビネット同士をコンピュータ室の端と端に配置すれば，パス A ケーブルとパス B ケーブルが別々の経路をたどるように CI ケーブルを配線できます。

注意 構成 3 のパスの分離方法 ( 図 9_3 ) は，構成 1 ( 図 9-1 ) にも適用できます。この場合，各スター・カプラ・キャビネットには，パス・ハブが 1 個しかありません。CI のパス A ケーブルは，スター・カプラ A のパス・ハブに接続します。同じくパス B ケーブルは，スター・カプラ B に接続します。

## 9.5.1 構成要素

図 9-3 に示す，CI OpenVMS Cluster の構成要素は次のとおりです。

パート | 説明
--- | ---
ホスト 1，ホスト 2 | デュアル CI 対応の OpenVMS Alpha ホストまたは VAX ホスト。 解説： どちらかのホストに障害が発生しても，システムは処理を続行できます。正常時には，両方のホストのフル・パフォーマンスをアプリケーションに使用できます。
CI 1-1，CI 1-2，CI 2-1，CI 2-2 | どちらのホストもデュアル CI アダプタ。アダプタ CI 1- n は，ホスト 1 の CI アダプタであり，CI n に接続されている。以下同様。 解説： どちらのホストの CI アダプタに障害が発生しても，残ったホストと HSJ ストレージ・コントローラまでの CI 接続をホストは維持します。ホスト上のどちらの CI アダプタも，別々のスター・カプラに接続されています。障害がなければ，両方の CI アダプタのフル・データ帯域幅と I/O 通信速度/秒のキャパシティをホストで利用できます。
スター・カプラ A (パス A ハブ), スター・カプラ B (パス B Hubs) | 2 個の CI スター・カプラは，いずれも独立した 2 つのパス・ハブからなる。スター・カプラ A のパス・ハブは，両方の CI ともパス A ケーブルに接続されており，スター・カプラ B のパス・ハブは，両方の CI ともパス B ケーブルに接続されている。 解説： スター・カプラや接続ケーブルに機械的な損傷やその他のローカルな損傷が発生しても，残った CI パスに影響が出ることはまずありません。残ったパスとスター・カプラで両方の CI に対するフル接続は維持されます。パスが切断されても，障害が発生したパスに接続されているストレージ・コントローラとホスト・アダプタの帯域幅の可用性に影響があるだけです。すべてのパスを使用できれば， 両方の CI の帯域幅を組み合わせた帯域幅を利用できます。
パス A CI ケーブル, パス B CI ケーブル | 各パスのハブは，パス当たり 1 本の送受信ケーブル・ペアで CI ホスト・アダプタと HSJ ストレージ・コントローラに接続されている。両方の CI のパス A ケーブルは，いっしょに配線されているが，パス B ケーブルの経路とは異なる。
HSJ 1, HSJ 2 | シングル StorageWorks キャビネットのデュアル HSJ ストレージ・コントローラ。 解説： どちらかのストレージ・コントローラに障害が発生しても， 2 つの HSJ 間で共用されている SCSI バスにより，障害が発生したコントローラが制御していたディスクの制御を残ったコントローラが引き受けます。両方のコントローラを使用できる場合，それぞれにディスクのサブセットのサービス担当を割り当てることができます。これにより，両方のコントローラの I/O 通信速度/秒と帯域幅とのキャパシティをクラスタで利用できます。
SCSI 1, SCSI 2 | HSJ ペア間に接続されている共用 SCSI バス。 解説： どちらの HSJ ストレージ・コントローラからも共用 SCSI バス上の各ディスクにアクセスを提供します。これにより当該バス上のディスクのデュアル・ポート化を実装します。
ディスク 1, ディスク 2,... ディスク n-1, ディスク n | 重要なディスクは共用 SCSI バスにより，HSJ ペア間でデュアル・ポート化されている。 解説： どちらかの HSJ に障害が発生しても，残った HSJ が障害の発生した HSJ が制御していたディスクの制御を引き受けます。
シャドウ・セット n によるシャドウ・セット 1 | 重要なディスクは，別の共用 SCSI に接続されているもう 1 つのディスクによりシャドウ化される。 解説： 接続先のディスクと SCSI バスのどちらか，または両方に障害が発生しても，残ったシャドウ・セット・メンバを利用できます。両方のディスクが利用できる場合，それらを組み合わせた READ I/O キャパシティと READ データ帯域幅キャパシティをクラスタで利用できます。

## 9.5.2 長所

構成 3 には，構成 2 の各構成要素の長所のほか，以下のような長所があります。

- CI パスにローカルな損傷が発生しても，両方の CI を引き続き使用できる。

- 構成 2 と同程度の経費で可用性を強化できる。

## 9.5.3 短所

構成 3 には，以下のような短所があります。

- ホスト CI アダプタに障害が発生しても，またホストとのフル接続を維持している他の HSJ にディスクが自動的にフェールオーバされることが ない 。
  ホスト CI アダプタに障害が発生しても，MSCP サービスが有効になっていれば，残った OpenVMS システムは，HSJ のディスクから，障害が発生したアダプタを持つホストまでのサービスを開始します。

- スター・カプラや接続ケーブルに障害が発生すると，両方の CI の同じパスに影響が出る可能性がある。

- 両方の CI のパス n に影響を与える障害が発生すると，両方の CI の同じパスに影響が出やすい。

- StorageWorks キャビネットに物理的な障害が発生すると，クラスタが使用できなくなる可能性が高い。

## 9.5.4 可用性とパフォーマンスの主な強化手法

構成 3 には，CI の物理的な分離を除き，構成 2 のすべての手法が盛り込まれています。構成 2 にない大きな長所は，パス別のスター・カプラ・キャビネットです。これにより，パス A ケーブルとパス A ハブをパス B ケーブルとパス B ハブから隔てることができます。

# 9.6 構成 4

CI 構成の可用性は，シャドウ・セット・メンバと，その HSJ コントローラが物理的に隔てられたことによって大幅に強化できます。その場合，シャドウ・セットのメンバを破壊してしまう機械的事故やその他のローカルな障害の発生を大幅に削減できます。この構成を 図 9-4 に示します。

図 9-4 冗長構成要素，パス分離スター・カプラ，重複 StorageWorksキャビネット (構成 4)

構成 4 は，構成 3 に似ていますが，シャドウ・セット・メンバとその HSJ コントローラが，物理的にも距離の離れた別々の StorageWorks キャビネットにマウントされている点が異なります。

StorageWorks キャビネット，パス固有のスター・カプラ・キャビネット，そして接続パス・ケーブルは，できるだけ離すようにします。たとえば， StorageWorks キャビネットとスター・カプラ・キャビネットをコンピュータ室の端と端に配置すれば，パス A ケーブルとパス B ケーブルが別々の経路をたどるように CI ケーブルを配線できます。

注意 構成 4 ( 図 9-4 ) で説明した分離 StorageWorks キャビネット手法は，構成 1 ( 図 9_1 ) と構成 2 ( 図 9-2 ) にも適用できます。

## 9.6.1 構成要素

図 9-4 に示す CI OpenVMS Cluster の構成要素は次のとおりです。

パート | 説明
--- | ---
ホスト 1, ホスト 2 | デュアル CI 対応の OpenVMS Alpha ホストまたは VAX ホスト。 解説： どちらのホストに障害が発生しても，システムは処理を続行できます。正常時には，両方のホストのフル・パフォーマンスをアプリケーションに使用できます。
CI 1-1, CI 1-2, CI 2-1, CI 2-2 | 各ホストにデュアル CI アダプタ。アダプタ CI 1- n は CI n に接続されたホスト 1 の CI アダプタ。以下同様。 解説： どちらかのホストの CI アダプタに障害が発生しても，ホストは，残ったホストや HSJ ストレージ・コントローラとの CI 接続を維持します。ホスト上の各 CI アダプタは，別々のスター・カプラに接続されます。障害がなければ，両方の CI アダプタのフル・データ帯域幅のキャパシティと I/O 速度/秒のキャパシティをホストに活かすことができます。
スター・カプラ A (パス A ハブ)，スター・カプラ B (パス B ハブ) | 2 つの CI スター・カプラ。それぞれ独立したハブ・セクションからなる。スター・カプラ A のパス・ハブは，両方の CI のパス A ケーブルに，スター・カプラ B のパス・ハブは，両方の CI のパス B ケーブルに接続される。 解説： スター・カプラや接続ケーブルに対する機械的な損傷やその他のローカルな損傷で，残った CI パスが影響を受けることはほとんどありません。残ったパスとスター・カプラで，両方の CI の接続が維持されます。パスが切断されると，障害が発生したパスに接続されているストレージ・コントローラとホスト・アダプタで利用できる帯域幅に影響が出ます。すべてのパスを使用できるときは，両方の CI を組み合わせた帯域幅を利用できます。
パス A CI ケーブル，パス B CI ケーブル | 各パスのハブは，パス当たり 1 本の送受信ケーブル・ペアで CI ホスト・アダプタと HSJ ストレージ・コントローラに接続されている。両方の CI のパス A ケーブルは，いっしょに配線されているが，パス B ケーブルの経路とは異なる。
HSJ 1，HSJ 2 | デュアル HSJ ストレージ・コントローラ。それぞれ独立した StorageWorks キャビネットに格納。Volume Shadowing for OpenVMS により， StorageWorks キャビネット間でデータのコピーを保持する。 解説： StorageWorks キャビネットが破損したり，1 つのストレージ・コントローラに障害が発生すると，残った StorageWorks キャビネットにある残ったコントローラが，すべてのディスクのシャドウ・コピーを制御します。両方のコントローラが利用できる場合は，それぞれディスクのサブセットのサービスをするように割り当てることができます。ボリューム・シャドウイングでは，HSJ 間に READ I/O を分散させることができます。こうして，両方のコントローラの I/O 速度/秒と帯域幅のキャパシティをクラスタに活かすことができます。
SCSI 1, SCSI 2 | プライベート SCSI バスは，HSJ に接続されます。 解説： 各シャドウ・セット・メンバにホスト・アクセスを提供します。
シャドウ・セット | 重要なディスクは，ボリューム・シャドウイングにより，HSJ ペア間でシャドウ化されます。各 HSJ と，そのディスクは，互いの StorageWorks キャビネットとは物理的に隔てられた StorageWorks キャビネットに設置されます。 解説： StorageWorks キャビネット全体，またはディスク， SCSI バス，あるいは接続先の HSJ に障害が発生しても，残ったシャドウ・セット・メンバは利用できます。両方のディスクを使用できる場合は，それらを組み合わせた READ I/O 速度/秒キャパシティと READ データ帯域幅のキャパシティをクラスタに活かすことができます。

## 9.6.2 長所

構成 4 には，構成 3 のほとんどの各構成要素上の長所の他，以下のような長所があります。

- 1 個の StorageWorks キャビネットに物理的な損傷が発生しても，クラスタが無効になることは少ない。

- 別の HSJ に対するディスク・フェールオーバは問題ない。

## 9.6.3 短所

構成 4 には，以下のような短所があります。

- 各ディスクまでの冗長パスがない。

- シャドウ・セットに対する Write I/O に，他の方法の倍の CI 帯域幅が必要である。

- 構成 2 や構成 3 よりも経費がかかる。

## 9.6.4 可用性とパフォーマンスの主な強化手法

構成 4 ( 図 9-4 ) には，構成 3 の手法がすべて盛り込まれています。物理的に隔てられた StorageWorks キャビネット間にシャドウ・セット・メンバを分散することができます。

# 9.7 まとめ

以上 4 つの構成では，いずれも可用性とパフォーマンスを以下の手法で実現する方法を説明してきました。

- 冗長構成要素の追加

- 重要なディスクのデュアル・ポート化

- 重要なディスクのシャドウ化

応用手法としては，CI パス A ケーブルとパス B ケーブルおよびその付属ハブを分離する方法を構成 3 と構成 4 で説明しました。この手法では，ハードウェアを追加することなく，パフォーマンスを維持しながら可用性を強化できました。構成 4 では，シャドウ・セット・メンバとその付属 HSJ コントローラを物理的に分離することで，パフォーマンスを犠牲にせずに高い可用性を実現しました。

以上の構成方法を指針として，コンピューティングのニーズに合った手法を選択し，環境の変化に応じて適用してください。以上の構成例で説明してきた手法は，CI 構成が大きくなれば，そのまま拡張できます。

前へ | 次へ | 目次 | 索引