# Compaq OpenVMS
OpenVMS Cluster 構成ガイド

前へ | 次へ | 目次 | 索引

## 7.5.9 Fibre Channel テープ・デバイスの物理位置の決定

Fibre Channel テープ・デバイスの名前を指定すると，Fibre Channel テープ・デバイスの位置を確認するのに役立ちます。これを行うには，以下の手順を実行します。

1. システム管理者のアカウントで，ANALYZE/SYSTEM を実行します。

2. SDA プロンプトで，CLUE SCSI/SUMMARY と入力します。

3. 「DEVICE」というラベルの列で，デバイスの名前 (たとえば MGA3) を検索します。

4. 「SCSI-LUN」というラベルの列の該当する値に注目してください。この SCSI LUN 値は，FC LUN として MDR で使用されている値と同じです。また，デバイスの「Port」および「SCSI-ID」というラベルの列にも注目してください。その同じポートと SCSI-ID に関連付けられているデバイスはすべて同じ MDR の同じ Fibre Channel ポートに接続されています。

5. MDR コンソールの AMC プロンプトで， `ShowFcScsiMap` と入力します。「FC LUN」というラベルの列で，手順 4 で説明した値を検索します。「FC LUN」の値が見つかったら，同じ行の「SCSI Bus」，「SCSI Target ID」，および「SCSI LU」の対応する値を確認します。この B:T:L 情報には，MDR 内のデバイスの物理位置が記述されています。

## 7.5.10 スタンドアロン環境での Fibre Channel テープ・デバイスへのアクセス

Fibre Channel テープ・デバイスは，バージョン 7.3 CDROM 配布キットからブートする際に構成できます。構成手順は， 第 7.5.4 項 で説明した手順と同じです。特に，テープ・デバイスを使用する前に SYSMAN の IO FIND_WWID および IO AUTOCONFIGURATION コマンドを使用して構成しておく必要があります。

ファイル SYS$DEVICES.DAT は，スタンドアロン環境では作成されません。このため，関連するすべての命名情報はメモリ・データ構造に保存されます。 CDROM をブートするたびに，IO FIND_WWID と IO AUTOCONFIGURE コマンドを実行し，テープ・デバイスの命名と構成を行う必要があります。

CDROM ブート環境における Fibre Channel テープ・デバイスの名前は，リブート中には保持されず，読み込み/書き込みシステム・ディスクからのブート時に割り当てられる名前と異なる場合があります。

## 7.5.11 デュアル Fibre ポートでの MDR の使用

現在，MDR の各 Fibre Channel ポートでは，最大 8 つのデバイスをサポートしています。デュアル Fibre Channel ポート・モジュールを使用すると， 16 のデバイス (8 つのデバイスが 2 セット) のサポートが可能です。デュアル・ポート・モジュールの 2 つのポートに負荷を適切に分散するには， Selective Storage Presentation (SSP) の使用に関する手順を MDR のマニュアルで参照して，特定の MDR ポートに特定のデバイスを割り当てます。

注意 OpenVMS バージョン 7.3 では，同じテープ・デバイスへの複数パスはサポートされていません。

デュアル Fibre ポート・モジュールが存在する，またはホストに複数の KGPSA アダプタがあるために，複数のパスが存在する場合でも，自動構成中に認識された最初のパスだけが使用されます。このため，SYSMAN コマンド IO AUTOCONFIGURE を発行する前に， SSP 負荷分散コマンドを実行することが重要です。また，以下のことに注意してください。 Fibre Channel テープ・デバイスへの複数のパスが存在する場合， SYSMAN コマンド IO FIND_WWID は，継続してそのような外部のパスにデバイスが存在するかどうか検出およびレポートしますが，IO AUTOCONFIGURE は，その後構成を行わないか，それらのパスのデバイスへのアクセスを許可しません。

# 7.6 AlphaServer コンソールによる FC の構成

AlphaServer コンソールは，FC インターコネクトの状態を確認するときに利用します。これにより，インターコネクトが正しくセットアップされているかをブート前に確認できます。FC ディスク・デバイスでブートやダンプするときには， FC ディスク・デバイスのセットアップのためにコンソールから追加作業が必要です。次にこの作業内容を説明します。

## 7.6.1 コンソールによる FC 構成の確認

コンソールの SHOW コマンドは，コンソールから前回システムのI/O アダプタを調べたときに検出されたデバイスに関する情報を表示できます。他のインターコネクトと異なり，FC ディスク・デバイスは， SHOW DEVICE 出力に自動的には組み込まれません。FC デバイスが WWID で識別され，WWID は SHOW DEVICE の出力に組み込むには大きすぎるためです。代わりに，コンソールには WWID を操作するコマンドが用意されています。これを wwidmgr コマンドといいます。このコマンドでは，FC デバイスに関する情報を表示したり，ブートやダンプに使用する FC デバイスのデバイス名を定義することができます。

wwidmgr コマンドの使用時には以下の点に着目してください。

- wwidmgr コマンドを使用するとき，システムが AlphaServer model 8x 00，4x 00，または 1200 の場合，まず診断モードを起動します。他のどのプラットフォームでも，wwidmgr コマンドはいつでも発行できます。

- `wwidmgr`コマンドによる変更内容は，次回のシステム初期化で初めて有効になります。 `wwidmgr`コマンドを実行した後に， `initialize`コマンドを実行してください。

wwidmgr コマンドの詳細については，『Wwidmgr User's Manual』を参照してください。

以下の例は，AlphaServer 4100 システムで作成したものですが，wwidmgr コマンドの典型的な用例を示しています。他の環境では，さらに追加作業が必要であり，他のシステムにおける出力は少し異なる場合があります。

例 7-1 については，以下の点に着目してください。

- `wwidmgr -show wwid`コマンドでは，システム上の FC デバイスの要約情報を表示できます。このコマンドでは，デバイス接続に関する情報は表示されません。

- ここには，FC アダプタが 2 つとディスクが 5 つ表示されています。 (どのディスクも接続先とは無関係にリストの最後に掲載されています。) この例で，各ディスクには HSG80 コンソールでデバイス識別子が割り当てられています。コンソールでは，この識別子をユーザ割り当てデバイス識別子 (UDID) として認識します。

例 7-1 `wwidmgr -show wwid`の使用
    P00>>>set mode diag
    Console is in diagnostic mode
    P00>>>wwidmgr -show wwid
    polling kgpsa0 (KGPSA-B) slot 2，bus 0 PCI，hose 1
    kgpsaa0.0.0.2.1            PGA0        WWN 1000-0000-c920-a7db
    polling kgpsa1 (KGPSA-B) slot 3，bus 0 PCI，hose 1
    kgpsab0.0.0.3.1            PGB0        WWN 1000-0000-c920-a694
    [0] UDID:10 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0016 (ev:none)
    [1] UDID:50 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0026 (ev:none)
    [2] UDID:51 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0027 (ev:none)
    [3] UDID:60 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0021 (ev:none)
    [4] UDID:61 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0022 (ev:none)

例 7-2 は，FC デバイスに関する情報と接続情報を `wwidmgr show wwid -full`コマンドで表示したものです。この表示は 2 つに分かれています。

- 最初の部分では，アダプタから FC ポートまでのパスをリストします。アダプタは KGPSAA などのコンソール・デバイス名で識別します。FC ポートは， 5000-1FE1-0000-0D14 など，それぞれの WWID で識別します。パスに FC ディスクがあると，そのパスの後にリストされます。FC ディスクはそれぞれの現在のコンソール・デバイス名で識別します。このデバイス名は WWID の後に付けます。

- 表示リストの 2 番目の部分には，すべての FC ディスクと，必要なパスがリストされます。この部分で先頭が `[0] UDID:10...` の個所に，それぞれアダプタ KGPSAA と KGPSAB を通る 2 本のパスを持つパスが，各ディスクまで 4 本あるのがわかります。アダプタを通るパスは，いずれも HSG80 上で別々のパスに達します。タイトルが `Con`の列は，FC ディスク装置がこのパスで使用している HSG80 コントローラに現在オンラインになっているかどうかを示します。

例 7-2 `wwidmgr -show wwid -full`の使用
    P00>>>wwidmgr -show wwid -full

    kgpsaa0.0.0.2.1
    - Port: 1000-0000-c920-a7db

    kgpsaa0.0.0.2.1
    - Port: 2007-0060-6900-075b

    kgpsaa0.0.0.2.1
    - Port: 20fc-0060-6900-075b

    kgpsaa0.0.0.2.1
    - Port: 5000-1fe1-0000-0d14
    - dga12274.13.0.2.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0016
    - dga15346.13.0.2.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0026
    - dga31539.13.0.2.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0027
    - dga31155.13.0.2.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0021
    - dga30963.13.0.2.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0022

    kgpsaa0.0.0.2.1
    - Port: 5000-1fe1-0000-0d11
    - dga12274.14.0.2.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0016
    - dga15346.14.0.2.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0026
    - dga31539.14.0.2.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0027
    - dga31155.14.0.2.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0021
    - dga30963.14.0.2.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0022

    kgpsab0.0.0.3.1
    - Port: 1000-0000-c920-a694

    kgpsab0.0.0.3.1
    - Port: 2007-0060-6900-09b8

    kgpsab0.0.0.3.1
    - Port: 20fc-0060-6900-09b8

    kgpsab0.0.0.3.1
    - Port: 5000-1fe1-0000-0d13
    - dgb12274.13.0.3.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0016
    - dgb15346.13.0.3.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0026
    - dgb31539.13.0.3.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0027
    - dgb31155.13.0.3.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0021
    - dgb30963.13.0.3.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0022

    kgpsab0.0.0.3.1
    - Port: 5000-1fe1-0000-0d12
    - dgb12274.14.0.3.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0016
    - dgb15346.14.0.3.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0026
    - dgb31539.14.0.3.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0027
    - dgb31155.14.0.3.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0021
    - dgb30963.14.0.3.1 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0022

    [0] UDID:10 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0016 (ev:none)
    - current_unit:12274 current_col: 0 default_unit:12274
              via adapter       via fc_nport       Con     DID     Lun
    -      kgpsaa0.0.0.2.1  5000-1fe1-0000-0d14   Yes   210013     10
    -      kgpsaa0.0.0.2.1  5000-1fe1-0000-0d11   No    210213     10
    -      kgpsab0.0.0.3.1  5000-1fe1-0000-0d13   Yes   210013     10
    -      kgpsab0.0.0.3.1  5000-1fe1-0000-0d12   No    210213     10

    [1] UDID:50 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0026 (ev:none)
    - current_unit:15346 current_col: 0 default_unit:15346
              via adapter       via fc_nport       Con     DID     Lun
    -      kgpsaa0.0.0.2.1  5000-1fe1-0000-0d14   Yes   210013     50
    -      kgpsaa0.0.0.2.1  5000-1fe1-0000-0d11   No    210213     50
    -      kgpsab0.0.0.3.1  5000-1fe1-0000-0d13   Yes   210013     50
    -      kgpsab0.0.0.3.1  5000-1fe1-0000-0d12   No    210213     50

    [2] UDID:51 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0027 (ev:none)
    - current_unit:31539 current_col: 0 default_unit:31539
              via adapter       via fc_nport       Con     DID     Lun
    -      kgpsaa0.0.0.2.1  5000-1fe1-0000-0d14   Yes   210013     51
    -      kgpsaa0.0.0.2.1  5000-1fe1-0000-0d11   No    210213     51
    -      kgpsab0.0.0.3.1  5000-1fe1-0000-0d13   Yes   210013     51
    -      kgpsab0.0.0.3.1  5000-1fe1-0000-0d12   No    210213     51

    [3] UDID:60 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0021 (ev:none)
    - current_unit:31155 current_col: 0 default_unit:31155
              via adapter       via fc_nport       Con     DID     Lun
    -      kgpsaa0.0.0.2.1  5000-1fe1-0000-0d14   Yes   210013     60
    -      kgpsaa0.0.0.2.1  5000-1fe1-0000-0d11   No    210213     60
    -      kgpsab0.0.0.3.1  5000-1fe1-0000-0d13   Yes   210013     60
    -      kgpsab0.0.0.3.1  5000-1fe1-0000-0d12   No    210213     60

    [4] UDID:61 WWID:01000010:6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0022 (ev:none)
    - current_unit:30963 current_col: 0 default_unit:30963
              via adapter       via fc_nport       Con     DID     Lun
    -      kgpsaa0.0.0.2.1  5000-1fe1-0000-0d14   Yes   210013     61
    -      kgpsaa0.0.0.2.1  5000-1fe1-0000-0d11   No    210213     61
    -      kgpsab0.0.0.3.1  5000-1fe1-0000-0d13   Yes   210013     61
    -      kgpsab0.0.0.3.1  5000-1fe1-0000-0d12   No    210213     61

## 7.6.2 FC ディスクのブートおよびダンプ用のセットアップ

ブートやダンプに使用する個々のデバイスのセットアップには， `wwidmgr` コマンドを使用します。デバイスをセットアップすると，コンソールからデバイスにアクセスするために必要な情報は不揮発性メモリに保存されます。システム構成が変更され，不揮発性情報が無効になると， `wwidmgr`コマンドを戻します。

コンソールに用意されているコマンドは `wwidmgr -quickset`というシンプルなコマンドです。このコマンドは，以下のどちらの場合にも使用できます。

- デバイスを 1 つだけセットアップする場合。

- セットアップするすべてのデバイスが HSG 上の同じポートを介してアクセスする場合。

上記のどちらも自分のケースに当てはまらない場合は，『Wwidmgr User's Manual』を参照してください。

例 7-3 は， `wwidmgr-quickset`コマンドの実行例です。以下の点に着目してください。

- コマンド `wwidmgr -quickset -udid 10`は，HSG80 デバイス識別子が 10 の FC ディスクをセットアップします。

- コンソール・デバイス名は，パスに依存します。FC ディスクにアクセスするパスには，それぞれ異なる名前が割り当てられます。この例では，ホストから FC ディスクまでの 4 本のパスに応じて `wwidmgr -quickset`コマンドにより 4 つのコンソール・デバイス名が割り当てられています。

  - dga10.1001.0.2.1

  - dga10.1002.0.2.1

  - dgb10.1003.0.3.1

  - dgb10.1004.0.3.1

- 2 番目のコマンド `wwidmgr -quickset -udid 50`は， HSG80識別子が 50 の FC ディスクをセットアップします。

- `wwidmgr`コマンドによる変更内容は，次回のシステム初期化で初めて有効になります。したがって，次の操作では， `initialize`コマンドを実行します。

- 初期化が済んだら，コンソール `show device` コマンドにより各 FC アダプタを表示します。コマンドには，アダプタから定義済みの各 FC ディスクまでのパスを指定します。各FC ディスクの，パスなしの OpenVMS デバイス名が 2 列目に表示されます。

例 7-3 `widmgr -quickset`の使用
    P00>>>wwidmgr -quickset -udid 10

    Disk assignment and reachability after next initialization:

    6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0016
                              via adapter:         via fc nport:        connected:
    dga10.1001.0.2.1         kgpsaa0.0.0.2.1      5000-1fe1-0000-0d14      Yes
    dga10.1002.0.2.1         kgpsaa0.0.0.2.1      5000-1fe1-0000-0d11      No
    dgb10.1003.0.3.1         kgpsab0.0.0.3.1      5000-1fe1-0000-0d13      Yes
    dgb10.1004.0.3.1         kgpsab0.0.0.3.1      5000-1fe1-0000-0d12      No
    P00>>>wwidmgr -quickset -udid 50

    Disk assignment and reachability after next initialization:

    6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0016
                              via adapter:         via fc nport:        connected:
    dga10.1001.0.2.1         kgpsaa0.0.0.2.1      5000-1fe1-0000-0d14      Yes
    dga10.1002.0.2.1         kgpsaa0.0.0.2.1      5000-1fe1-0000-0d11      No
    dgb10.1003.0.3.1         kgpsab0.0.0.3.1      5000-1fe1-0000-0d13      Yes
    dgb10.1004.0.3.1         kgpsab0.0.0.3.1      5000-1fe1-0000-0d12      No

    6000-1fe1-0000-0d10-0009-8090-0677-0026
                              via adapter:         via fc nport:        connected:
    dga50.1001.0.2.1         kgpsaa0.0.0.2.1      5000-1fe1-0000-0d14      Yes
    dga50.1002.0.2.1         kgpsaa0.0.0.2.1      5000-1fe1-0000-0d11      No
    dgb50.1003.0.3.1         kgpsab0.0.0.3.1      5000-1fe1-0000-0d13      Yes
    dgb50.1004.0.3.1         kgpsab0.0.0.3.1      5000-1fe1-0000-0d12      No
    P00>>>initialize
    Initializing...
    P00>>>show device
    polling ncr0 (NCR 53C810) slot 1，bus 0 PCI，hose 1   SCSI Bus ID 7
    dka500.5.0.1.1     DKA500                   RRD45  1645
    polling kgpsa0 (KGPSA-B) slot 2，bus 0 PCI，hose 1
    kgpsaa0.0.0.2.1            PGA0        WWN 1000-0000-c920-a7db
    dga10.1001.0.2.1   $1$DGA10                 HSG80  R024
    dga50.1001.0.2.1   $1$DGA50                 HSG80  R024
    dga10.1002.0.2.1   $1$DGA10                 HSG80  R024
    dga50.1002.0.2.1   $1$DGA50                 HSG80  R024
    polling kgpsa1 (KGPSA-B) slot 3，bus 0 PCI，hose 1
    kgpsab0.0.0.3.1            PGB0        WWN 1000-0000-c920-a694
    dgb10.1003.0.3.1   $1$DGA10                 HSG80  R024
    dgb50.1003.0.3.1   $1$DGA50                 HSG80  R024
    dgb10.1004.0.3.1   $1$DGA10                 HSG80  R024
    dgb50.1004.0.3.1   $1$DGA50                 HSG80  R024
    polling isp0 (QLogic ISP1020) slot 4，bus 0 PCI，hose 1   SCSI Bus ID 15
    dkb0.0.0.4.1       DKB0                     RZ1CB-CS  0844
    dkb100.1.0.4.1     DKB100                   RZ1CB-CS  0844
    polling floppy0 (FLOPPY) PCEB - XBUS hose 0
    dva0.0.0.1000.0    DVA0                      RX23
    polling ncr1 (NCR 53C810) slot 4，bus 0 PCI，hose 0   SCSI Bus ID 7
    dkc0.0.0.4.0       DKC0                     RZ29B  0007
    polling tulip0 (DECchip 21040-AA) slot 3，bus 0 PCI，hose 0
    ewa0.0.0.3.0       00-00-F8-21-09-74 Auto-Sensing

例 7-4 は，FC システム・ディスクからブートするときのシーケンスです。以下の点に着目してください。

- ブート・デバイスは `$1$DGA50`です。ここで，ユーザは，デバイスまでの 4 本すべてのパスを `bootdef_dev`ストリングに指定しています。これにより，どれかのパスに障害が発生してもシステムを確実にブートできます。

- ブート・コマンド・ストリングの最初のパス `dga50.1002.0.2.1` は，現在は接続されていません (つまり，このディスクは，そのパスの HSG80 に対してオンラインになっていません)。コンソールにこのことが表示され 2，3 回再試行し，bootdef_dev ストリングの次のパスに移動します。このパスは現在接続されているのでブートが成功します。

- ブート後，OpenVMS SHOW DEVICE コマンドは，コンソール `wwidmgr -quickset`コマンドによってセットアップされた 2 つの FC ディスクだけでなく， `wwidmgr -show wwid` コマンドによって表示された 5 つすべての FC デバイスが OpenVMS によって構成されたことを確認します。 OpenVMS SHOW DEV/MULTIPATH コマンドは，OpenVMS により各ディスクまでの 4 本のパスのすべてが構成されたことを確認します。

例 7-4 FC システム・ディスクによるブート・シーケンス
    P00>>>set bootdef_dev dga50.1002.0.2.1,dga50.1001.0.2.1,dgb50.1003.0.3.1,
    dgb50.1004.0.3.1
    P00>>>b
    (boot dga50.1002.0.2.1 -flags 0,0)
    dga50.1002.0.2.1 is not connected
    dga50.1002.0.2.1 is not connected
    dga50.1002.0.2.1 is not connected
    dga50.1002.0.2.1 is not connected
    failed to open dga50.1002.0.2.1
    (boot dga50.1001.0.2.1 -flags 0,0)
    block 0 of dga50.1001.0.2.1 is a valid boot block
    reading 919 blocks from dga50.1001.0.2.1
    bootstrap code read in
    Building FRU table
    base = 200000，image_start = 0，image_bytes = 72e00
    initializing HWRPB at 2000
    initializing page table at 1f2000
    initializing machine state
    setting affinity to the primary CPU
    jumping to bootstrap code

        OpenVMS (TM) Alpha Operating System，Version V7.2
    ...

    $ SHOW DEVICE

    Device                  Device           Error    Volume         Free  Trans Mnt
    Name                   Status           Count     Label        Blocks Count Cnt
    $1$DGA10:     (FCNOD1)  Online               0
    $1$DGA50:     (FCNOD1)  Mounted              0  V72_SSB        4734189   303   1
    $1$DGA51:     (FCNOD1)  Online               0
    $1$DGA60:     (FCNOD1)  Online               0
    $1$DGA61:     (FCNOD1)  Online               0

    $ SHOW LOGICAL SYS$SYSDEVICE
       "SYS$SYSDEVICE" = "$1$DGA50:" (LNM$SYSTEM_TABLE)

    $ SHO DEV/MULTI

    Device                  Device           Error         Current
    Name                   Status           Count  Paths    path
    $1$DGA10:     (FCNOD1)  Online               0   4/ 4  PGB0.5000-1FE1-0000-0D11
    $1$DGA50:     (FCNOD1)  Mounted              0   4/ 4  PGA0.5000-1FE1-0000-0D12
    $1$DGA51:     (FCNOD1)  Online               0   4/ 4  PGA0.5000-1FE1-0000-0D13
    $1$DGA60:     (FCNOD1)  Online               0   4/ 4  PGB0.5000-1FE1-0000-0D14
    $1$DGA61:     (FCNOD1)  Online               0   4/ 4  PGB0.5000-1FE1-0000-0D11
    Device                  Device           Error         Current
    Name                   Status           Count  Paths    path
    $1$GGA42:               Online               0   4/ 4  PGB0.5000-1FE1-0000-0D11

前へ | 次へ | 目次 | 索引