# Compaq OpenVMS
OpenVMS Cluster 構成ガイド

前へ | 目次 | 索引

ひ
ビジネス・アプリケーション
ビジネス要件
可用性
決定
将来の成長率
スケーラビリティ
セキュリティ
物理的な制約
予算
ふ
ファイル
環境
システムと環境
ストレージの必要要件
ページとスワップ
ホット
フェールオーバ
HSx モード
透過的 #1
透過的 #2
マルチバス #1
マルチバス #2
マルチバス #3
マルチバス #4
OpenVMS Cluster のメカニズム
計画 #1
計画 #2
計画 #3
直接 SCSI から MSCP サービス対象への #1
直接 SCSI から MSCP サービス対象への #2
直接 SCSI から MSCP サービス対象への #3
直接 SCSI から直接 SCSI への #1
直接 SCSI から直接 SCSI への #2
直接 SCSI から直接 SCSI への #3
定義
透過的 #1
透過的 #2
複数のアクセス・パス
マルチバス
マルチパス
OpenVMS による方法
フォーリン・デバイス
バスのリセット
負荷分散
定義
複合 OpenVMS Cluster システム
複合アーキテクチャ OpenVMS Cluster システム #1
複合アーキテクチャ OpenVMS Cluster システム #2
複合バージョン OpenVMS Cluster システム
複数サイトの管理
ブート
LAN 用シーケンス
クロス・アーキテクチャ
マルチ・システム・ディスクの処理時間の短縮
ブート・サーバ
サテライト用
フェールオーバ
部門システム
使用
ブリッジ
Ethernet と FDDI 間
LAN セグメント間の
制限
ブリッジ回復遅延
拡張 LAN における
分散ジョブ・コントローラ
ジョブ・コントローラを参照
プリント・キュー
可用性の仕組み
プロセスの割り当て量
増加
プロセッサ
可用性
特性
要件
プロセッサ設定
OpenVMS Cluster システム
へ
ページ・ディスクとスワップ・ディスク
ほ
保証サポート
ホスト
OpenVMS Cluster システムにおける
ホスト ID
SCSI の構成
ホスト方式の RAID
SCSI OpenVMS Cluster 構成でサポート
ホスト方式のキャッシュ
ホスト方式のシャドウイング
SCSI OpenVMS Cluster 構成でサポート
ホスト方式のストレージ
ホット・ファイル
の処理の解析
ホット・プラグ (SCSI デバイス)
ボトルネック
緩和 #1
緩和 #2
削減
ボリューム・シャドウイング
Fibre Channel デバイス
マルチパス・デバイス #1
マルチパス・デバイス #2
ポート割り当てクラス
割り当てクラスを参照
ポーリング・パラメータ
ま
マルチサイト OpenVMS Cluster システム
マルチパス SCSI サポート
SCSI 構成を参照
マルチパス・セット
め
メモリ
サテライトへの追加
追加 #1
追加 #2
メモリ要件
ゆ
ユーザ作成プログラム
ストレージの必要要件
ユーザ・データ
ストレージの必要要件
よ
読み込み/書き込みの比率
I/O スループット
り
リソース
可用性について
リング待ち時間
計算
れ
レイヤ製品
ストレージの必要要件
ろ
ロック・マネージャ
分散
わ
ワークステーション
Alpha #1
Alpha #2
使用
ワイド・エリア・ネットワーク
WAN を参照
割り当てクラス
HSZ #1
HSZ #2
SCSI 構成の設定 #1
SCSI 構成の設定 #2
SCSI 構成の設定 #3
ノード
ポート
HSZ 割り当てクラスの

前へ | 目次 | 索引