# Compaq OpenVMS
OpenVMS Cluster 構成ガイド

前へ | 次へ | 目次 | 索引

す
スケーラビリティ
CI OpenVMS Cluster システムにおける
DSSI OpenVMS Cluster システムにおける
I/O
MEMORY CHANNEL OpenVMS Cluster システムにおける
OpenVMS Clusterの設計
SCSI OpenVMS Cluster システムにおける
拡張次元
サテライトを備えた OpenVMS Cluster システムにおける
処理とストレージ
実現手法
代替キャパシティ
定義
プロセッサのキャパシティ
要件
スター・カプラ
キャパシティの制限
スケーリング
スター・カプラ・エクスパンダ
ストライピング
ディスク・ストライピングを参照
ストレージ
CI 方式
DSSI 方式
アクセス
管理手法
スケーリング
パフォーマンス・オプティマイザ
ホスト方式
ローカル・アダプタ
ストレージ・デバイス
定義
ストレージ域拡張ソフトウェア
ストレージ・コントローラ
Fibre Channel
デュアル・ポート
マルチポート
ストレージ・デバイス
インターコネクトへの接続
可用性の必要要件の決定
管理
設置必要要件
必要容量の見積もり
ストレージの必要要件
OpenVMS オペレーティング・システムの
アーカイブ
サード・パーティ製品
サイト固有のユーティリティ
増加量
データベース
ページ・ファイル，スワップ・ファイル，ダンプ・ファイル
ユーザ作成プログラム
ユーザ・データ
ユーザ・レベル
容量
レイヤ製品
ストレージ領域
共用，直接アクセス
スループット
CI
Ethernet
FDDI
MEMORY CHANNEL
SCSI
せ
成長の要件
セキュリティ要件
接地
SCSI 要件
トラブルシューティング
設置面積の必要要件
ストレージ・デバイス
接続マネージャ
OpenVMS Cluster での役割
そ
相互依存
緩和
ソフトウェア
可用性の強化手法 #1
可用性の強化手法 #2
ソリッド・ステート・ディスク
た
ターミナル・サーバ
可用性
ターミネータ
SCSI 用
帯域幅
拡張 LAN における
単一点障害の要因
緩和
サーバとディスク
つ
通信サービス
OpenVMS Cluster システムにおける ATM
OpenVMS Cluster システムにおける DS3
て
テープ
キャパシティ
バックアップ
パフォーマンス
データ
OpenVMS Cluster 環境にアクセス
可用性
冗長化
バックアップ
データ・センター・システム
使用
データベース
ストレージの必要要件
バックアップ
データベース・システム
データ保管ソリューション
ディザスタ・トレラントな OpenVMS Cluster 構成
ディスク
RF シリーズ
SCSI
SCSI のアクセス
概念
構成上の要件
可用性 #1
可用性 #2
可用性 #3
キャッシュ
ソリッド・ステート
データ
シャドウイング
バックアップ
パフォーマンス・オプティマイザ
必要量の見積もり
ページとスワップ
ディスク・キャッシュ
ディスク・サーバ
フェールオーバ
ディスク・ストライピング
RAID を参照
ディスク・テクノロジ
RAID も参照
ディファレンシャル・シグナル通知
SCSI の
デバイス ID
Fibre Channel
WWID
ストレージ・アダプタ
ストレージ・アダプタ名
ストレージ・デバイス
HSZ 割り当てクラス
SCSI ディスクも参照
SCSI の構成
ノード割り当てクラス
ポート割り当てクラス
マルチパス
パラレル SCSI
伝播遅延
拡張 LAN における
と
トラフィックの分離
拡張 LAN における
トラブルシューティング
SCSI 構成
ドライバ
DKDRIVER #1
DKDRIVER #2
DUDRIVER #1
DUDRIVER #2
Ethernet E*driver
FDDI F*driver
FG*driver
MCDRIVER #1
MCDRIVER #2
PADRIVER
PBDRIVER
PEDRIVER #1
PEDRIVER #2
PG*DRIVER
PIDRIVER
PK*DRIVER
PMDRIVER #1
PMDRIVER #2
PMDRIVER #3
PNDRIVER #1
PNDRIVER #2
TUDRIVER
ポート
な
内部バス
ね
ネットワーキング・ソフトウェア
の
ノード
OpenVMS Cluster システムにおける
定義
ノード・カウント
制限
ノード割り当てクラス
割り当てクラスを参照
は
ハードウェア
BA350/BA353 StorageWorks エンクロージャ
DWZZx コンバータ
HSZ40 コントローラ
SCSI OpenVMS Cluster システムでの
アドオン SCSI アダプタ
可用性の強化手法
構成要素
スケーラビリティの手法
半導体ディスク
バス
内部
バックアップ
OpenVMS Cluster における手法
イメージ・コピー
可用性のための
重要性
冗長化
静的データ
テープ
データベース
ファイル単位コピー
方法
無人 #1
無人 #2
バッチ・キュー
可用性の仕組み
クラスタ全体での共用可能
パケット・サイズ
拡張 LAN における
パケット損失
拡張 LAN での
パス
現在の #1
現在の #2
ポーリング
複数の
選択
優先順位
プライマリ
ポーリング
パス識別子
Fibre Channel #1
Fibre Channel #2
Fibre Channel マルチパス
デバイス ID も参照
パラレル SCSI
パス名
パス識別子参照
パフォーマンス
3 次ストレージ
SCSI ストレージ
アプリケーション
システム
テープ
データ転送速度
パフォーマンスの要件
パラメータ
システム・パラメータを参照

前へ | 次へ | 目次 | 索引