# Compaq OpenVMS
OpenVMS Cluster システム

前へ | 次へ | 目次 | 索引

第 4 章
4 | OpenVMS Cluster オペレーティング環境
4.1 | オペレーティング環境の準備
4.2 | OpenVMS オペレーティング・システムのインストール
4.2.1 | システム・ディスク
4.2.2 | インストールの場所
4.2.3 | 必要な情報
4.3 | ソフトウェア・ライセンスのインストール
4.3.1 | ガイドライン
4.4 | レイヤード製品のインストール
4.4.1 | 手順
4.5 | サテライト・ブート・サービスの構成と起動
4.5.1 | LANCP ユーティリティの構成と起動
4.5.2 | LANCP によるサテライト・ノードのブート
4.5.3 | LANCP で使用されるデータ・ファイル
4.5.4 | 新規インストールでの LAN MOP サービスの使用
4.5.5 | 既存のインストールでの LAN MOP サービスの使用
4.5.6 | DECnet の構成
4.5.7 | DECnet の起動
4.5.8 | クラスタ・エイリアスとは
4.5.9 | エイリアス操作の有効化
第 5 章
5 | 共用環境の準備
5.1 | 共用可能なリソース
5.1.1 | ローカル・リソース
5.1.2 | 構成例
5.2 | 共通環境クラスタと多重環境クラスタ
5.3 | 共通システム・ディスクのディレクトリ構造
5.3.1 | ディレクトリ・ルート
5.3.2 | ディレクトリ構造の例
5.3.3 | 検索順序
5.4 | クラスタ単位論理名
5.4.1 | デフォルトのクラスタ単位論理名テーブル
5.4.2 | 変換順序
5.4.3 | クラスタ単位論理名テーブルの作成
5.4.4 | クラスタ単位論理名テーブルに関係するエイリアスの競合
5.4.5 | クラスタ単位論理名の作成
5.4.6 | 管理のガイドライン
5.4.7 | アプリケーションでのクラスタ単位論理名の使用
5.4.7.1 | $TRNLNM システム・サービスのクラスタ単位属性
5.4.7.2 | $GETSYI システム・サービスのクラスタ単位属性
5.4.7.3 | $CRELNT システム・サービスによるクラスタ単位・テーブルの作成
5.5 | クラスタ単位論理名の定義およびアクセス
5.5.1 | SYSTARTUP_VMS.COM 内でのクラスタ単位論理名の定義
5.5.2 | SYLOGICALS.COM 内での特定の論理名の定義
5.5.3 | スタートアップ・コマンド・プロシージャで条件付き定義を使用
5.6 | スタートアップ・コマンド・プロシージャの調整
5.6.1 | OpenVMS スタートアップ・プロシージャ
5.6.2 | スタートアップ・プロシージャの作成
5.6.3 | 既存のプロシージャの組み合わせ
5.6.4 | 複数のスタートアップ・プロシージャの使用
5.7 | OpenVMS Cluster システムのセキュリティの提供
5.7.1 | セキュリティ・チェック
5.8 | OpenVMS Cluster のセキュリティに関連するファイル
5.9 | ネットワーク・セキュリティ
5.9.1 | メカニズム
5.10 | システム・ファイルの調整
5.10.1 | 調整手順
5.10.2 | ネットワーク・データベース・ファイル
5.11 | クラスタのシステム時刻
5.11.1 | システム時刻の設定
第 6 章
6 | クラスタ・ストレージ・デバイス
6.1 | データ・ファイルの共用
6.1.1 | アクセス方式
6.1.2 | 例
6.1.3 | 優先パスの指定
6.2 | OpenVMS Cluster ストレージ・デバイスの命名
6.2.1 | 割り当てクラス
6.2.2 | ノード割り当てクラスの指定
6.2.2.1 | コンピュータでのノード割り当てクラス値の割り当て
6.2.2.2 | HSC サブシステムでのノード割り当てクラス値の割り当て
6.2.2.3 | HSJ サブシステムでのノード割り当てクラス値の割り当て
6.2.2.4 | HSD サブシステムでのノード割り当てクラス値の割り当て
6.2.2.5 | DSSI ISE でのノード割り当てクラス値の割り当て
6.2.2.6 | DSA ディスクおよびテープのノード割り当てクラスの例
6.2.2.7 | 複合インターコネクトの場合のノード割り当てクラスの例
6.2.2.8 | ノード割り当てクラスと VAX 6000 テープ
6.2.2.9 | ノード割り当てクラスと RAID Array 210 および 230 デバイス
6.2.3 | ポート割り当てクラスを使用する理由
6.2.3.1 | デバイス名での SCSI コントローラ名の制約
6.2.3.2 | ポート割り当てクラスによって解除された制約
6.2.4 | ポート割り当てクラスの指定
6.2.4.1 | マルチホスト・インターコネクトに接続されているデバイスのポート割り当てクラス
6.2.4.2 | シングルホスト・インターコネクトに接続されているデバイスのポート割り当てクラス 0
6.2.4.3 | ポート割り当てクラス -1
6.2.4.4 | ポート割り当てクラスの実装方法
6.2.4.5 | SCSI インターコネクトに対するクラスタ単位のリブートの要件
6.3 | MSCP および TMSCP によってサービスされるディスクとテープ
6.3.1 | サーバの有効化
6.3.1.1 | システム・ディスクのサービス
6.3.1.2 | MSCP および TMSCP システム・パラメータの設定
6.4 | MSCP I/O 負荷のバランス調整
6.4.1 | 負荷キャパシティ
6.4.2 | FDDI を使用する場合の負荷キャパシティの増加
6.4.3 | 使用可能なサービス・キャパシティ
6.4.4 | 静的負荷バランス調整
6.4.5 | 動的負荷バランス調整 (VAX のみ)
6.4.6 | 特殊な目的での MSCP I/O 負荷バランス調整の無効化
6.5 | Mount ユーティリティによるクラスタ・ディスクの管理
6.5.1 | クラスタ・ディスクのマウント
6.5.2 | 共用ディスクのマウントの例
6.5.3 | コマンド・プロシージャによるクラスタ・ディスクのマウント
6.5.4 | ディスクの再構築操作
6.5.5 | クラスタ・ディスクの再構築
6.5.6 | システム・ディスクの再構築
6.6 | OpenVMS Cluster 全体でのディスクのシャドウイング
6.6.1 | 目的
6.6.2 | シャドウ・セット
6.6.3 | I/O 機能
6.6.4 | サポートされるデバイス
6.6.5 | シャドウ・セットの上限
6.6.6 | シャドウイングされたディスクの分散

前へ | 次へ | 目次 | 索引