# Compaq OpenVMS
システム管理者マニュアル

前へ | 次へ | 目次 | 索引

第 25 章
25 | InfoServer システムの管理
25.1 | InfoServer の機能について
25.1.1 | 複数のサーバの自動サービスについて
25.1.2 | サービスの中断を少なくする高可用性機能
25.1.3 | X ターミナル・クライアントのサポート
25.2 | LASTport プロトコルについて
25.2.1 | LASTport トランスポート・プロトコル
25.2.2 | LASTport/Disk プロトコル
25.2.3 | LASTport/Tape プロトコル
25.3 | サーバ管理セッションの開始
25.3.1 | サーバ管理コマンド
25.4 | InfoServer Client for OpenVMS 機能について
25.5 | LASTCP ユーティリティの機能について
25.5.1 | LASTCP ユーティリティの起動と終了
25.5.2 | LASTCP コマンドの要約
25.5.3 | InfoServer Client for OpenVMS の自動起動
25.5.4 | DECnet の起動または停止による InfoServer クライアントの起動失敗
25.5.5 | 構成済みであるが媒体に接続されていない複数コントローラ (Alpha のみ)
25.5.6 | スタートアップの制限事項: PATHWORKS と RSM
25.5.7 | スタートアップの制限事項: SYSMAN
25.5.8 | ユーザ・アカウントの必要条件
25.5.9 | システム・パラメータ MAXBUF の必要条件
25.6 | LADCP ユーティリティの機能について
25.6.1 | LADCP ユーティリティの起動と終了
25.6.2 | LADCP コマンドの要約
25.6.3 | InfoServer 装置を自動的に使用可能にする方法
第 26 章
26 | LAT ソフトウェアの管理
26.1 | LAT プロトコルについて
26.1.1 | LAT プロトコルの機能
26.1.2 | LAT プログラムの利点
26.2 | LAT ネットワークについて
26.2.1 | サービス・ノード
26.2.1.1 | サービスの種類
26.2.1.2 | サービスの通知
26.2.1.3 | プリント要求
26.2.2 | ターミナル・サーバ・ノード
26.2.2.1 | サービス・ノードの位置の特定
26.2.2.2 | 接続の設定
26.2.2.3 | サービス提供側のノード
26.2.3 | 外部への接続が可能なノード
26.2.4 | LAT ネットワークのコンポーネント
26.3 | LAT 構成について
26.3.1 | OpenVMS Cluster および DECnet と LAT との関係
26.3.1.1 | 同じコントローラ上で実行する LAT と DECnet
26.3.1.2 | 異なるコントローラ上で実行する LAT と DECnet
26.3.2 | 複数のLANアダプタの使用
26.3.2.1 | サポートされる構成
26.3.2.2 | サポートされない構成
26.3.2.3 | 論理LATリンクの作成
26.3.2.4 | パスの発見
26.3.2.5 | LATパラメータの変更
26.3.3 | イーサネット/FDDI構成での大容量のバッファ
26.4 | LATCP ユーティリティについて
26.4.1 | LATCP の起動と終了
26.4.2 | LATCP コマンド
26.5 | LAT プロトコルのスタートアップ
26.6 | LAT 特性のカスタマイズ
26.6.1 | 付加サービスの定義
26.6.2 | ポートの設定
26.6.2.1 | プリンタの設定
26.6.2.2 | 特殊アプリケーション・サービスの設定
26.6.2.3 | 制限されたサービスの設定
26.6.3 | 外部からの接続要求のキュー登録
26.6.4 | 外部への LAT 接続の許可
26.6.5 | LAT$SYSTARTUP.COM プロシージャの変更例
26.7 | LATACP データベースのサイズの管理
第 27 章
27 | DECdtm サービスの管理
27.1 | トランザクション・ログについて
27.2 | トランザクション・ログの計画
27.2.1 | トランザクション・ログのサイズの決定
27.2.2 | トランザクション・ログの格納場所の決定
27.3 | DECnet-Plus ネットワークの計画
27.3.1 | DECnet-Plus ネームスペースの計画
27.3.2 | DCEnet-Plus ネットワークでの SCSNODE 名の計画
27.3.2.1 | SCSNODE 名に関する規則
27.3.2.2 | トランザクション・グループについて
27.4 | トランザクション・ログの作成
27.5 | トランザクション性能の監視
27.6 | トランザクション・ログのサイズが十分かどうかのチェック
27.7 | トランザクション・ログのサイズの変更
27.8 | トランザクション・ログの移動
27.9 | ディスクのディスマウント
27.10 | ノードの追加
27.11 | ノードの削除
27.12 | DECdtm サービスの停止
27.13 | DECdtm サービスの開始

前へ | 次へ | 目次 | 索引