|  | HP OpenVMS Systems Documentation |

# 日本語 DECprint Supervisor for OpenVMS
システム管理者ガイド

最初へ | 次へ | 索引

目次 (まとめ)
まえがき | まえがき
第 1 章 | DECprint Supervisor の概要
第 2 章 | プリンタの設定
第 3 章 | プリント・キューの作成と変更
第 4 章 | 自動的なデータ・タイプの検出
第 5 章 | プリント・ジョブおよびプリント・キューの操作
第 6 章 | セパレータ・ページ，ログ・ページ，エラー・ページの指定
第 7 章 | セットアップ・モジュールおよび装置制御ライブラリの作成
第 8 章 | フォーム定義の作成および保守
第 9 章 | ユーザに対するプリンタ資源の料金請求
第 10 章 | プリンタ固有の情報
第 11 章 | 問題の解決方法
付録 A | プリンティング・システム管理コマンド
付録 B | DCPSで使用する論理名
付録 C | フォントのダウンロードと削除
付録 D | DECprint Supervisor (DCPS)および DECprint プリンティング・サービス (CPS)
| 索引
| 図
| 例
| 表

## 目次

まえがき
まえがき | まえがき
第 1 章
1 | DECprint Supervisor の概要
1.1 | DECprint Supervisor ソフトウェアの目的
1.2 | DECprint Supervisor ソフトウェアの構成要素
1.2.1 | プリント・シンビオント
1.2.2 | 装置制御ライブラリ
1.2.3 | トランスレータ
第 2 章
2 | プリンタの設定
2.1 | ネットワーク・プリンタ
2.1.1 | TCP/IP プリンタ
2.1.1.1 | raw TCP/IP プリンタ
2.1.1.2 | LPD プリンタ
2.1.1.3 | CPAP プリンタ
2.1.2 | LAT プリンタ
2.1.2.1 | LAT アクセスのためのプリンタの構成
2.1.2.2 | DECserver LATポート属性の設定
2.1.2.3 | LAT構成ファイルの編集
2.1.2.4 | 通信速度の設定
2.1.3 | DECnet プリンタ
2.1.4 | AppleTalk プリンタ
2.2 | 直接接続のシリアル・プリンタ
2.3 | 一般情報
2.3.1 | サポートされるプリンタ
2.3.2 | プリンタの時間切れの値の設定
2.3.3 | プリンタ・パスワードの変更
2.3.4 | プリンタ名の設定
第 3 章
3 | プリント・キューの作成と変更
3.1 | 初めてソフトウェアをインストールする場合
3.2 | DECprintプリンティング・サービス・ソフトウェア (CPS) からのアップグレードの場合
3.3 | 実行キューの設定
3.3.1 | 実行キューの名前の指定 (P1)
3.3.2 | プリンタ装置名の指定 (P2)
3.3.2.1 | TCP/IP ネットワークに接続し raw TCP/IP ソケットを使用しているプリンタの場合
3.3.2.2 | TCP/IP ネットワークで LPD を使用しているプリンタの場合
3.3.2.3 | LAT ネットワーク接続あるいは直接接続のプリンタである場合
3.3.2.4 | TCP/IP ネットワークを使用した PrintServer プリンタである場合
3.3.2.5 | DECnet ネットワークを使用した PrintServer プリンタである場合
3.3.2.6 | AppleTalk ネットワークを使用したプリンタである場合
3.3.3 | ライブラリ論理名の指定 (P3)
3.3.4 | キューに対する省略時の PRINT コマンド・パラメータの割り当て (P4)
3.3.5 | 省略時のキュー属性の指定 (P5)
3.3.6 | シリアル・プリンタの通信速度の設定 (P6)
3.3.7 | キューに対する SET DEVICE 修飾子の指定 (P7)
3.3.8 | キュー初期化時の SET VERIFY の有効化 (P8)
3.4 | セットアップ・モードでの起動プロシージャの実行
3.5 | 実行キューの動作のカスタマイズ
3.5.1 | マルチストリーム・プロセスとしての DCPS の稼動
3.5.1.1 | マルチストリームを稼動している場合のプリント・キューの管理
3.5.1.2 | マルチストリームを稼動している場合の DCPS 環境の変更
3.5.1.3 | DCPS$MAX_STREAMS に対する適切な値の決定
3.5.2 | ジョブ起動時の "Busy" 状態のプリンタへの割り込み
3.5.3 | ジョブ起動時の PostScript 同期の制限
3.5.4 | シンビオント・プロセスのワーキング・セットの削除
3.5.5 | LPD キューに対するスプールを有効にする
3.5.6 | LPD キューの用紙サイズの指定
3.5.7 | LPD キューの製品名の指定
3.5.8 | 不必要な PJL メッセージの抑制
3.5.9 | OPCOM メッセージ USERNOTFOUND の制限
3.5.10 | A4 ランドスケープでの古い ANSI トランスレータのページ・サイズの使用
3.6 | ジェネリック・キューの設定
3.7 | キュー定義の変更の有効化
3.8 | プリンティング・システムのテスト
第 4 章
4 | 自動的なデータ・タイプの検出
4.1 | DCPS による自動的なデータ・タイプの検出方法
4.2 | データ・タイプの自動検出の設定方法
4.2.1 | ファイル拡張子とデータ・タイプの対応付け
4.2.2 | システムおよびキューの省略時のテキスト・データ・タイプの指定
4.2.3 | ユーザがデータ・タイプの検出を制御する方法
第 5 章
5 | プリント・ジョブおよびプリント・キューの操作
5.1 | プリント・ジョブの状態の表示
5.2 | プリント・ジョブの削除
5.3 | 保留状態のプリント・ジョブの保留解除
5.4 | プリント・ジョブの転送
5.4.1 | 待ち状態のプリント・ジョブを別のキューに再登録する操作
5.4.2 | 現在印刷中のジョブを別のキューに移動する操作
5.4.3 | キュー内のすべてのプリント・ジョブを別のキューへ移動する操作
5.5 | プリント・ジョブの属性の変更
5.6 | キューの表示
5.7 | キューの一時停止
5.8 | キューの起動
5.9 | キュー属性の変更
5.10 | キューのクローズとオープン
5.11 | キューの削除
5.12 | "Stalled" 状態のキューへの応答
5.13 | キュー・マネージャの停止と起動

前へ | 次へ | 目次 | 索引