# Compaq OpenVMS
システム管理者マニュアル

前へ | 次へ | 目次 | 索引

## 24.5.3 デバイス特性の設定

LAN 装置はすべて，パラメータの集まりで特徴付けられます。パラメータは，装置が接続されている媒体の LAN 装置の操作特性を定義します。

LAN 装置のパラメータを直接設定するには， LANCP> プロンプトで SET DEVICE コマンドを入力します。 LANCP ユーティリティは，LANACP サーバ・プロセスにこのコマンドを発行し， LANCP サーバ・プロセスは適切な QIO を発行してドライバ特性を設定します。

SET DEVICE コマンドの形式は次のとおりです。

    SET DEVICE 装置名 [/修飾子,...]

表 24-9 に， LAN 装置に直接適用される SET DEVICE コマンドの修飾子を簡単に説明します。

表 24-9 DEFINE DEVICE と SET DEVICE のコマンド修飾子
修飾子 | 説明
--- | ---
/AGING_TIMER= 値 | ソース・ルーティング・キャッシュ・エントリが無効とされるまでの秒数を設定する。
/ALL | 全 LAN 装置のデータを設定する。
/ATMADDRESS=LES++ | ATM のための LAN エミュレーション・サーバ (LES) アドレスを設定する。通常このアドレスはユーザ指定のアドレスではなく，この修飾子も特定のアドレスが必要になった場合のみ使用する。省略時の設定では，アドレスは LES の構成サーバからソフトウェアにより決定される。 /ATMADDRESS=LES 修飾子は次の形式で使用する。
    SET DEVICE/ATMADDRESS = ([NO]LES= ATM サーバ)
/ATMADDRESS=ARP++ | ATM を介した Classical IP のためのアドレス解決プロトコル (ARP) サーバ・アドレスを設定する。ローカル・ホストが ARP サーバでない場合は， LIS を使用可能にする前にこの修飾子を指定する。 /ATMADDRESS=ARP 修飾子は次の形式で使用する。
    SET DEVICE/ATMADDRESS = (ARP=atm_arp_server)
/CACHE_ENTRIES = 値 | ソース・ルーティング・アドレス・エントリのキャッシュ用のエントリ数を設定する。
/CLIP ++ | ATM (RFC1577) を介した Classical Internet Protocol (CLIP) を設定する。 CLIP 修飾子は，データ・リンク・レベルのデバイスを，論理 IP サブネット (LIS) のクライアントまたはサーバあるいはその両方としてインプリメントする。これにより，IP プロトコルが， ATM ネットワークを介してイーサネット・フレームを送信できるようになる。 /CLIP = ENABLE コマンドを使用すると，システムが LIS に参加できるようになる。 /CLIP = DISABLE コマンドを使用すると，クライアントは論理 IP サブネットではなくなる。 LIS ではサーバが必要になるが，サーバは 1 つのサブネットにつき 1 つだけになる。サブネット間の通信は，ルータ経由でのみ可能になる。クライアントは 1 つの ATM アダプタにつき 1 つだけ対応することになる。 /CLIP 修飾子の形式は，標準のインターネット・ドット表記法で次のようになる。
    SET DEVICE/CLIP =(ip_subnet=a.b.c.d,

     ip_address=a.b.c.d,

     parent=device,

     name="ip subnet name",

     enable, disable

     type = client|server)
| /CLIP の形式の意味を次に示す。 ip_address CLIP クライアントの IP アドレスを指定する。 subnet_mask CLIP クライアントのサブネット・マスクを指定する。 parent 親装置名。 name 操作および診断メッセージで使用するための LIS の名前を指定する。 type=client Classical IP クライアントのみを起動する。これが省略時の設定になる。 type=server Classical IP サーバを起動する。これを指定した場合，1 つの LIS につきノードを 1 つだけ使用できる。サーバは最初に起動する必要がある。 type=(server,client) classical IP サーバとクライアントを起動する。
| /CLIP のキーワードとその意味を次に示す。
キーワード | 意味
--- | ---
Create | Classical IP ドライバをロードするが起動しない。
Enable | ノードが論理 IP サブネットに参加するよう設定する。
Disable | ノードが論理 IP サブネットに参加しないよう設定する。
/CONTENDER | リングに加わるときに，装置がモニタ・コンテンション・プロセスに加わることを指定する。
/DISCOVERY_TIMER = 値 | ソース・ルーティング・ルート発見プロセスを実行しているときの，遠隔ノードからの応答待ち時間を秒数で設定する。
/DLL= 許可オプション，排他オプション，サイズ・オプション，既知クライアント専用オプション | 装置に対して，MOP ダウンライン・ロード・サービス設定を提供する。 この修飾子で，次のものを指定できる。 許可オプション MOP ダウンライン・ロード・サービスを装置に対して許可または禁止するかどうかを示す。 排他オプション 指定された LAN 装置に対して，LANCP と同時に他のプロバイダからの MOP ダウンライン・ロード・サービスを許可しないことを示す。 既知クライアント専用オプション MOP ダウンライン・ロード要求は，LAN 運用時ノード・データベースに定義されたクライアントだけにサービスされることを示す。 サイズ・オプション 各ダウンライン・ロード・メッセージのファイル・データ部分をバイト単位のサイズで指定する。
/EARLY | 装置上で Early Token Release を使用可能にする。
/ELAN++ | LAN エミュレーションを設定する。 /ELAN 修飾子は，enable と disable のいずれかの値をとる。キーワード STARTUP とともに /ELAN=ENABLE を指定すると， LANACP が開始するときに LAN エミュレーションがロードされる。 /ELAN=DISABLE では，ENABLE の場合と同じパラメータを使用できる。
| /ELAN 修飾子は次の形式で使用する。
    SET DEVICE/ELAN =(parent=parent device,

     name="ELAN NAME to join",

     size=1516

     type=CSMACD

     Enable,

     Disable,

     description = "description string,")
/ELAN の形式の意味は次のとおり。 parent ATM アダプタ装置の名前。DGLTA の場合，親装置は HC n0 (ただし n はコントローラの番号) のようになる。 DAPCA の場合は，HW n0 (ただし n はコントローラの番号) のようになる。 name 特定の ELAN に参加したい場合，オプションとして指定することができる。省略時の設定は空 (null) になる。 size 参加したい LAN の最大フレーム・サイズ。有効なサイズは 1516 バイト， 4544 バイト，9234 バイトのいずれかになる。省略時の値は 1516 になっている。 type 現在 CSMACD のみがサポートされており，これが省略時の値になる。 description ELAN の注釈を付ける方法。表示のためだけに使用する。 /ELAN で使用されるキーワードと意味は次のとおり。
キーワード | 説明
--- | ---
Create | エミュレーション・ドライバ SYS$ELDRIVER.EXE をロードするが起動しない。
Enable | 指定したエミュレートされた LAN で Join を開始する。ドライバがロードされていない場合はロードする。
Disable | クライアントに，エミュレートされた LAN を終了させる。
/FULL_DUPLEX | LAN 装置の全二重操作を可能にする。
/MAP=(MULTICAST_ADDRESS=アドレス, FUNCTIONAL_ADDRESS=アドレス) | 機能アドレス・マッピング・エントリを定義する。
/MAX_BUFFERS= 値 | LAN 装置に対して LAN ドライバが割り当てて使用する最大受信バッファ数を設定する。
/MEDIA= 値 | トークン・リング・デバイスの場合 ケーブル・タイプを自動的に検出しない装置のトークン・リング MAU (Media Access Unit) に，アダプタを接続するのに使用されるケーブルのタイプを選択する。 イーサネット・デバイスの場合 ケーブル接続を選択する。
/MIN_BUFFERS= 値 | LAN 装置に対して LAN ドライバが割り当てて使用する最小受信バッファ数を設定する。
/PERMANENT_DATABASE (SET コマンドのみ) | LAN 運用時デバイス・データベースにある装置エントリを，パーマネント・データベースに現在設定してあるデータに更新する。
/PVC(vci[,...])++ | パーマネント仮想サーキット (PVC)を定義する。これは省略可能な修飾子である。 PVC のリストは，CLIP クライアントでの使用のために定義される。このコマンドを使用した後で CLIP クライアントを有効にすること。 ATM スイッチでは，PVC は手動で設定する必要がある。 vci は， PVC の VCI (仮想サーキット ID) である。
/NOPVC=(vci[,...])++ | パーマネント仮想サーキット (PVC) は設定しない。
/RING_PURGER++ | FDDI 装置のリングのパージ処理を有効にする。
/SOURCE_ROUTING++ | トークン・リング・デバイス上でのソース・ルーティングを可能にする。
/SPEED= 値 | 複数の速度をサポートしている場合に，LAN の速度を設定する。
/SR_ENTRY=(LAN_ADDRESS= アドレス, RI= ルーティング情報) | 特定のノードに対して，特定のソース経由のルートを静的に定義する。
/TOKEN_ROTATION++ | FDDI リングに対して要求されたトークン・ローテーション時間を設定する。
/TOKEN_TIMEOUT++ | FDDI リングに対して制限のあるトークン・タイムアウト時間を設定する。
/TRANSMIT_TIMEOUT++ | FDDI 装置に対して有効な転送時間を設定する。
/UPDATE++ | 現在，LAN デバイス・データベースのいずれにも入っていない LAN 装置を LAN デバイス・データベースに追加する。 DEFINE DEVICE コマンドはパーマネント・データベースに適用される。これに対して，SET DEVICE コマンドは運用時データベースに適用される。
/VOLATILE_DATABASE (DEFINE コマンドのみ) | LAN パーマネント・デバイス・データベースにある装置エントリを，運用時データベースに現在設定してあるデータに更新する。

++Alpha のみ

例

1.     LANCP> SET DEVICE/CONTENDER/MEDIA=UTP/NOEARLY/SOURCE ICA0

   このコマンドで，モニタのコンテンション，UTP ケーブル・メディア，ソース・ルーティングが使用可能になり，トークン・リング・デバイス ICA0 の Early Token Release が使用不能になる。

2.     LANCP> SET DEVICE/MEDIA=TWIST EWB0

   このコマンドは，媒体のタイプを 2 番目の Tulip イーサネット・デバイスのツイストペアに設定する。

3.     LANCP> SET DEVICE/ALL/MIN_BUFFERS=12

   このコマンドは，全 LAN 装置の受信バッファ数を 12 以上に設定する。

4.     LANCP> DEFINE DEVICE EXA0/MOPDLL=(ENABLE,EXCLUSIVE)

   このコマンドは LAN 装置 EXA0 を定義して，排他的モードで LANACP MOP ダウンライン・ロード・サービスを許可する。 KNOWNCLIENTSONLY および SIZE 特性の設定値は変更されない。デバイス・エントリが LAN パーマネント・デバイス・データベースに現在存在しない場合には，この設定値が省略時の値に設定される。

5.     LANCP> DEFINE DEVICE/ALL/MOPDLL=NOEXCLUSIVE

   このコマンドは，LAN パーマネント・デバイス・データベースに定義されている全装置に対して，非排他的モードの LANACP MOP ダウンライン・ロード・サービスを設定する。

6.     LANCP> SET DEVICE EXA0/MOPDLL=(ENABLE,NOEXCLUSIVE)
       LANCP> SET DEVICE FXA0/MOPDLL=(ENABLE,EXCL,KNOWN)

   このコマンドは次の状態の LANACP MOP ダウンライン・ロード・サービスを許可する。

   - 非排他的モードの LAN 装置 EXA0

   - 既知のクライアントのみに対し，排他的モードの LAN 装置 FXB0

# 24.6 LAN デバイス・データベースの管理

LAN の運用時およびパーマネント・デバイス・データベースには，システムに存在する LAN 装置ごとに 1 つのエントリがあります。 LAN 運用時デバイス・データベースの各エントリは，装置情報および MOP ダウンライン・ロード・カウンタ情報を含みます。 LAN パーマネント・デバイス・データベースの各エントリに含まれる装置情報は， LANACP LAN サーバ・プロセスの起動時に運用時データベースを作成するのに使用されます。

通常，各データベースは同じ装置を含んでいます。ただし，パーマネント・データベースには，システムにまだ構成されていない，またはインストールされていない装置のエントリが含まれる場合があります。 LANACP LAN サーバ・プロセスは，運用時デバイス・データベースを管理します。 LANCP ユーティリティは，パーマネント・デバイス・データベースを管理します。どちらのデータベースも LANCP ユーティリティ・コマンドで操作できますが，次に示すように，操作できる内容はユーザ特権によって異なります。

- 特権ユーザは，各データベースに対するデバイス・エントリの追加と削除， MOP ダウンライン・ロード・サービスの許可と禁止， LAN 装置についての MOP ダウンライン・ロード・カウンタ情報のクリアを指定できる。

- 非特権ユーザは，MOP ダウンライン・ロード状態およびカウンタ情報を表示できる。

以降の各項では，LAN パーマネント・デバイス・データベースおよび運用時デバイス・データベースへの装置の入力と削除の方法，および MOP ダウンライン・ロード・サービスの許可と禁止の設定方法について説明します。

## 24.6.1 LAN デバイス・データベース内の装置の表示

LAN パーマネント・デバイス・データベースの情報を表示するには， LIST DEVICE コマンドを次の形式で入力します。

    LIST DEVICE 装置名 [/修飾子,...]

LAN 運用時デバイス・データベースの情報を表示するには， SHOW DEVICE コマンドを次の形式で入力します。

    SHOW DEVICE 装置名 [/修飾子,...]

表 24-10 に， LIST DEVICE 修飾子と SHOW DEVICE 修飾子について簡単に説明します。

表 24-10 LIST DEVICE および SHOW DEVICE コマンド修飾子
修飾子 | 説明
--- | ---
/ALL | 装置名が一致するすべての装置をリスト，または表示します。
/CHARACTERISTICS | /PARAMETER 修飾子と同じ。
/COUNTERS+ | デバイス・カウンタを表示する。
/DLL | ダウンライン・ロード特性をリスト，または表示します。
/MAP | 機能アドレス・マッピング・テーブルの現在の構成を表示する。
/MOPDLL | DLL と同じ。
/PARAMETERS | 装置についての状態および関連情報を表示する。
/OUTPUT= ファイル名 | 指定されたファイルを作成し，そのファイルに出力する。
/REVISION+ | アダプタの現在のファームウェア・リビジョンを表示する (可能な場合)。
/SR_ENTRY | 現在のソース・ルーティング・キャッシュ・テーブルの内容を表示する。

+SHOW DEVICE のみ
++Alpha のみ

注意 修飾子を指定しなければ，一致する装置が追加情報を伴わずに表示されます。

前へ | 次へ | 目次 | 索引