# Compaq OpenVMS
システム管理者マニュアル

前へ | 次へ | 目次 | 索引

第 17 章
17 | 性能の管理
17.1 | 性能管理について
17.2 | 作業負荷の把握
17.3 | 作業負荷管理方針の決定
17.4 | 作業負荷の配分
17.5 | システム・チューニングについて
17.6 | チューニングが必要な時期の予測
17.7 | チューニング結果の評価
17.8 | 性能オプションの選択
17.9 | INSTALL による既知イメージのインストール
17.9.1 | イメージおよび既知イメージについて
17.9.2 | 既知ファイルのエントリについて
17.9.3 | 既知イメージに割り当てることができる属性
17.9.4 | インストールするイメージの決定
17.9.5 | イメージ起動性能を向上するためのイメージのインストール方法
17.9.6 | 共用アドレス・データを付けたイメージのインストール
17.9.6.1 | システムが提供するイメージ
17.9.6.2 | アプリケーション・イメージ
17.9.7 | 物理メモリを節約するイメージのインストール方法
17.9.8 | イメージの特権を拡張するためのイメージのインストール方法
17.9.8.1 | 特権付き実行可能イメージ
17.9.8.2 | 特権付き共用可能イメージ
17.9.9 | 特権コンテキストでのイメージの起動方法
17.9.10 | INSTALL によるファイル名の指定
17.9.11 | INSTALL によるイメージのインストール
17.9.12 | INSTALL による既知イメージの表示
17.9.13 | 共用可能イメージ・ファイルの論理名の定義
17.9.14 | 既知イメージの削除
第 18 章
18 | ファイル・システムのデータ・キャッシュの管理
18.1 | キャッシングについて
18.2 | ファイル・システムのデータ・キャッシュについて
18.3 | クラスタ全体でのキャッシングの禁止
18.4 | キャッシングを禁止した状態でのボリュームのマウント
18.5 | XFC の管理(Alpha のみ)
18.5.1 | キャッシュのサイズの管理
18.5.1.1 | 最小キャッシュ・サイズの制御
18.5.1.2 | 最大キャッシュ・サイズの制御
18.5.1.3 | 静的キャッシュ・サイズの許可
18.5.2 | 最大キャッシュ I/O サイズの管理
18.5.3 | ファイルのキャッシングの禁止
18.5.4 | 先読みキャッシングの禁止
18.5.5 | 性能の監視
18.5.5.1 | システム全体の統計情報
18.5.6 | 複合アーキテクチャ OpenVMS Cluster での XFC の使用
18.6 | Virtual I/O Cache の管理
18.6.1 | Virtual I/O Cache のしくみについて
18.6.2 | Alpha システムでの VIOC の選択
18.6.3 | キャッシュのサイズの管理
18.6.4 | VIOC 統計情報の表示
18.6.5 | VIOC の許可
18.6.6 | VIOC が許可されているかどうかの確認
18.6.7 | メモリの割り当てと VIOC
18.6.8 | VIOC サイズの調整
18.6.9 | VIOC および OpenVMS Cluster の構成
第 19 章
19 | UETP によるシステムのテスト
19.1 | 概要
19.1.1 | UETP について
19.1.2 | UETP の使用方法 (概要)
19.2 | UETP を使用するための準備
19.2.1 | ログイン
19.2.2 | SYSTEST ディレクトリの使用方法
19.3 | テストを行う装置の設定
19.3.1 | 装置のチェック
19.3.2 | 必要なシステム・ディスク領域
19.3.3 | UETP のディスク上での動作
19.3.4 | ディスク・ドライブの準備
19.3.5 | 磁気テープ・ドライブ
19.3.6 | テープ・カートリッジ・ドライブ
19.3.7 | コンパクト・ディスク・ドライブ
19.3.8 | 光ディスク・ドライブ
19.3.9 | ターミナルおよびライン・プリンタ
19.3.10 | イーサネット・アダプタ
19.3.11 | DR11--W データ・インタフェース (VAX のみ)
19.3.12 | DRV11--WA データ・インタフェース (VAX のみ)
19.3.13 | DR750 または DR780 (DR32 インタフェース) (VAX のみ)
19.3.14 | 2 台目の LPA11--K 装置
19.3.15 | テストを行わない装置
19.3.16 | OpenVMS Cluster のテスト
19.3.17 | 小規模ディスク・システムのテスト方法
19.3.18 | DECnet for OpenVMS フェーズ
19.3.19 | ベクタ・プロセッサおよび VVIEF (VAX のみ)
19.4 | UETP の起動
19.4.1 | フェーズのサブセットの実行方法
19.4.2 | 1 つのフェーズの実行と複数のフェーズの実行
19.4.3 | ロード・テスト用のユーザ負荷の定義
19.4.4 | レポート形式
19.4.4.1 | 長いレポート形式
19.4.4.2 | 短いレポート形式
19.5 | UETP の動作の停止
19.5.1 | Ctrl/Y の使用方法
19.5.2 | DCL コマンドの使用方法
19.5.3 | Ctrl/C の使用方法
19.6 | トラブルシューティング : 概要
19.6.1 | エラーの記録と診断
19.6.2 | UETP 出力の中断
19.6.3 | 画面に情報を表示する方法
19.6.4 | 画面表示の例 (VAX のみ)
19.6.5 | 画面表示の例 (Alpha のみ)
19.6.6 | UETP イーサネット・テスト用の遠隔ノードの定義
19.6.7 | ログ・ファイル
19.7 | トラブルシューティング : 考えられる UETP エラー
19.7.1 | 一般的な障害の概要
19.7.2 | クォータ，特権，アカウントの間違い
19.7.3 | UETINIT01 障害
19.7.4 | UETVECTOR 障害 (VAX のみ)
19.7.5 | 他のアプリケーションによる装置の割り当てまたは使用
19.7.6 | ディスク領域の不足
19.7.7 | OpenVMS Cluster システムの設定の間違い
19.7.8 | ロード・テスト中の問題
19.7.9 | DECnet for OpenVMS エラー
19.7.10 | 記録されるが表示されないエラー
19.7.11 | PCB またはスワップ・スロットの欠如
19.7.12 | キーボードの応答がない，またはシステム・ディスクが動作しない
19.7.13 | FAL オブジェクトに対する省略時のアクセス権の欠如
19.7.14 | バグ・チェックおよびマシン・チェック
19.8 | UETP テストおよびフェーズ
19.8.1 | 初期化フェーズ
19.8.2 | 装置テスト・フェーズ
19.8.2.1 | 装置フェーズの動作
19.8.2.2 | 単一装置テストの実行
19.8.2.3 | UETINIDEV.DAT の形式
19.8.2.4 | ループ・モードによるテストの実行
19.8.2.5 | 個々の装置テストの機能
19.8.3 | システム・ロード・テスト・フェーズ
19.8.4 | DECnet for OpenVMS テスト・フェーズ
19.8.4.1 | 環境
19.8.4.2 | DECnet フェーズの動作
19.8.5 | クラスタ統合テスト・フェーズ

前へ | 次へ | 目次 | 索引