|  | HP OpenVMS Systems Documentation |

# 日本語HP DECprint Supervisor for OpenVMS
ユーザーズ・ガイド

前へ | 次へ | 目次 | 索引

## 19.1.9 RICOH IPSiO Color 4100

### 19.1.9.1 制限事項

- 不定形サイズの用紙はサポートされません。

- パラレル・ポートによる接続はサポートされません。

## 19.1.10 RICOH IPSiO NX710，NX700

### 19.1.10.1 制限事項

- オプションの拡張 RS-232C ボードによる DCPS からの印刷はサポートされません。

- パラレル・ポートによる接続はサポートされません。

## 19.1.11 RICOH IPSiO NX850，NX750，NX730，NX720N

### 19.1.11.1 制限事項

- 試し印刷はサポートされません。

- 機密印刷はサポートされません。

- パラレル・ポートによる接続はサポートされません。

- 次の用紙はサポートされません。

  - 不定形サイズ

  - 封筒 (洋形4号)

### 19.1.11.2 セパレータ・トレイの指定

0 | 手差しトレイ
1 | 標準の給紙トレイ
2 | 500 枚増設トレイ・ユニット，オプション
3 | 500 枚増設トレイ・ユニット，オプション

## 19.1.12 RICOH PC LASER NX-510，NX-500

### 19.1.12.1 制限事項

- OT1 用紙サイズはサポートされません。

- オプションの拡張 RS-232C ボードによる DCPS からの印刷はサポートされません。

## 19.1.13 RICOH IPSiO NX1100，PC LASER NX-1000

### 19.1.13.1 制限事項

- ジョブ毎に排紙トレイ上の排紙される位置をシフト出力することはできません。

- パラレル・ポートによる接続はサポートされません。

# 19.2 沖データ製日本語プリンタ

OKI MICROLINE 703N3，701N3，1032PS を除き， OKI MICROLINE シリーズのすべてのプリンタでは Executive 用紙サイズはサポートされません。

## 19.2.1 OKI MICROLINE 1035PS，1032PS

### 19.2.1.1 制限事項

- ウォーターマーク印刷はサポートされません。

- 丁合印刷はサポートされません。

- 確認印刷はサポートされません。

- 認証印刷はサポートされません。

- カスタムの用紙サイズはサポートされません。

- 印刷パラメータ SHEET_SIZE を指定した場合，PAGE_SIZE に ENV1 〜 ENV4 を指定しても正しく反映されないことがあります。

### 19.2.1.2 セパレータ・トレイの指定

1 | ファースト・トレイ
2 | セカンド・トレイ
4 | フロント・トレイ
5 | エンベロープ・フィーダ，オプション

## 19.2.2 OKI MICROLINE 703N3，701N3

### 19.2.2.1 制限事項

- B4 DIN 用紙はサポートされません (B4 JISはサポートされます)。

- B5 DIN 用紙はサポートされません (B5 JISはサポートされます)。

### 19.2.2.2 セパレータ・トレイの指定

1 | トレイ1
2 | トレイ2
4 | フロント・フィーダ
5 | エンベロープ・フィーダ，オプション

## 19.2.3 OKI MICROLINE 3020cV

### 19.2.3.1 制限事項

- 丁合印刷はサポートされません。

- 確認印刷はサポートされません。

- 認証印刷はサポートされません。

- 小冊子の作成はサポートされません。

- パンチはサポートされません。

- 印刷パラメータ SHEET_SIZE を指定した場合，PAGE_SIZE に ENV1 〜 ENV4 を指定しても正しく反映されないことがあります。

- 次の用紙はサポートされません。

  - A3 ワイド

  - タブロイド・エクストラ

  - リーガル (13.5 インチ)

  - カスタム

- 次の用紙に両面印刷することはできません。

  - A3 ノビ

  - A6

  - マルチパーパス・トレイから給紙した場合

- ホチキス止めを使用する場合，出力トレイがフィニッシャ下段トレイでなければなりません。

### 19.2.3.2 セパレータ・トレイの指定

1 | トレイ1
2 | トレイ2
3 | トレイ3
4 | マルチパーパス・トレイ
6 | トレイ4
7 | トレイ5

## 19.2.4 OKI MICROLINE 3020c，3010c

### 19.2.4.1 制限事項

- 丁合印刷はサポートされません。

- 確認印刷はサポートされません。

- 認証印刷はサポートされません。

- 小冊子の作成はサポートされません。

- 次の用紙はサポートされません。

  - A3 ワイド (3020c の場合)

  - タブロイド・エクストラ (3020c の場合)

  - リーガル (13.5 インチ)

  - カスタム

### 19.2.4.2 セパレータ・トレイの指定

3010cの場合:

1 | トレイ1
2 | トレイ2
3 | トレイ3
4 | マルチパーパス・トレイ

3020cの場合:

1 | トレイ1
2 | トレイ2
3 | トレイ3
4 | マルチパーパス・トレイ
6 | トレイ4
7 | トレイ5

## 19.2.5 OKI MICROLINE 2030N，2020N

### 19.2.5.1 制限事項

- ウォーターマーク印刷はサポートされません。

- 丁合印刷はサポートされません。

- 確認印刷はサポートされません。

- 認証印刷はサポートされません。

- DCPS の OUTPUT_TRAY により排紙トレイの選択を行うことができません。

- カスタム用紙はサポートされません。

### 19.2.5.2 セパレータ・トレイの指定

1 | ファースト・トレイ
2 | セカンド・トレイ
4 | フロント・トレイ
5 | エンベロープ・フィーダ，オプション

## 19.2.6 OKI MICROLINE 900PSIII LT，903PSIII

### 19.2.6.1 制限事項

- B4 DIN，B5 DIN，Executive 用紙サイズはサポートされません。

- オプションの Ethernet ボードによる DCPS から AppleTalk 経由の印刷はサポートされません。

- 給紙トレイに A4 用紙を横置きに装着できる 903PSIII において， A4 用紙を横置きに装着した場合，SHEET_SIZE パラメータには A4L を指定してください。

- 印刷実行時に INPUT_TRAY=MANUAL_FEED パラメータを指定する場合，プリント・ジョブに対してファイル・セパレータ・ページを指定することはできません。次のようなエラーが発生し，印刷できません。

      %DCPS-W-RANGECHK, rangecheck: Argument out of bounds - offending
      command is setpapertray
      %DCPS-E-FLUSHING, Rest of Job (to EOJ) will be ignored

## 19.2.7 OKI MICROLINE 801PSIIV-LT，802PSIIV，803PSIIV

### 19.2.7.1 制限事項

- B4 DIN，B5 DIN 用紙サイズはサポートされません。

- オプションの Ethernet ボードによる DCPS から AppleTalk 経由の印刷はサポートされません。

- 給紙トレイに A4 用紙を横置きに装着できる 803PSIIV において， A4 用紙を横置きに装着した場合，SHEET_SIZE パラメータには A4L を指定してください。

## 19.2.8 OKI MICROLINE 7300PS

### 19.2.8.1 制限事項

- リーガル用紙 (13.5インチ) はサポートされません。

- カスタム用紙はサポートされません。

- 丁合印刷はサポートされません。

- 確認印刷はサポートされません。

- 認証印刷はサポートされません。

- 小冊子の作成はサポートされません。

- A6，はがき，往復はがき，封筒(全種類)は両面印刷ができません。

- A6，はがき，往復はがき，封筒(全種類)は標準トレイへの排紙ができません。

### 19.2.8.2 セパレータ・トレイの指定

セパレータページを給紙するトレイを指定する論理名， DCPS$queue-name_SEPARATOR_TRAY に指定する等価名は次のとおりです。

1 | トレイ1
2 | トレイ2
3 | トレイ3
4 | マルチパーパストレイ

## 19.2.9 OKI MICROLINE 9300PS

### 19.2.9.1 制限事項

- SHEET_SIZEを指定した場合， PAGE_SIZEにENV1〜ENV4を指定しても正しく反映されない場合があります。

- 以下の用紙はサポートされません。

  - A3ワイド

  - タブロイドエクストラ

  - リーガル(13.5インチ)

  - カスタム

- 以下の用紙は両面印刷できません。

  - A6，はがき，往復はがき，封筒全種類

- OKI MICROLINE 9300PS が持つ機能のうち，次のものはサポートされません。

  - 丁合印刷

  - 確認印刷

  - 認証印刷

  - 小冊子の作成

  - パンチ

  - A6，はがき，往復はがき，封筒全種類は，フェイスアップ・トレイに排紙する必要があります。

- OKI MICROLINE 9300PS のホチキス止め機能については弊社では動作確認していません。

### 19.2.9.2 セパレータ・トレイの指定

セパレータページを給紙するトレイを指定する論理名， DCPS$queue-name_SEPARATOR_TRAY に指定する等価名は次のとおりです。

1 | トレイ1
2 | トレイ2
3 | トレイ3
4 | マルチパーパストレイ
6 | トレイ4
7 | トレイ5

# 19.3 セイコーエプソン製日本語プリンタ

## 19.3.1 InterLaser LP-9600SPD

### 19.3.1.1 制限事項

- Government Letter用紙はサポートされません。

- F4用紙はサポートされません。

- シフト出力機能はサポートされません。

- ソータ機能はサポートされません。

- マルチソータ機能はサポートされません。

- 10 ビン・マルチビン・ユニットの大容量 (スタッカ) モード機能はサポートされません。

- ホチキス止め機能はサポートされません。

- 両面印刷ユニットが必須です。

### 19.3.1.2 セパレータ・トレイの指定

1 | カセット1
2 | カセット2
3 | カセット3，オプション
4 | カセット4，オプション
5 | カセット5，オプション

## 19.3.2 InterLaser LP-8700PS3

### 19.3.2.1 制限事項

- スタンプ・マーク印刷はサポートされません。

- 製本印刷はサポートされません。

- 洋形0号の用紙サイズを指定した場合，「ヨウシサイズエラー」と表示されることがあります。

- 次の用紙はサポートされません。

  - F4

  - 不定形

  - 角形2号

  - GovernmentLetter

### 19.3.2.2 セパレータ・トレイの指定

0 | 手差し
1 | 用紙カセット1
2 | 増設トレイ，オプション
3 | 増設トレイ，オプション

## 19.3.3 ESPER-LASER LP-9200PS3

### 19.3.3.1 制限事項

- A3W用紙はサポートされません。

- Government Letter用紙はサポートされません。

- F4用紙はサポートされません。

- 往復はがきはサポートされません。

### 19.3.3.2 セパレータ・トレイの指定

0 | 標準トレイ
1 | カセット1
2 | カセット2，オプション
3 | カセット3，オプション

## 19.3.4 ESPER-LASER LP-8400PS3

### 19.3.4.1 制限事項

- 往復はがきはサポートされません。

### 19.3.4.2 セパレータ・トレイの指定

0 | 標準トレイ
1 | 上カセット
2 | 下カセット (オプション)

## 19.3.5 ESPER-LASER LP-9200PS2

### 19.3.5.1 制限事項

- A3ノビ+，GOVT LEGAL，GOVT LETTER 用紙サイズはサポートされません。

- Ethernet インタフェースを使用しての DCPS から AppleTalk 経由の印刷はサポートされません。

注意 #### + DCPS V1.3 で新たに追加された A3NOBI 用紙サイズは LP-9200PS2 では A3W に相当します。

# 19.4 富士ゼロックス製日本語プリンタ

## 19.4.1 FUJI XEROX DocuPrint 201PS

### 19.4.1.1 制限事項

- 封筒用紙はサポートされません。

- ユーザ定義用紙はサポートされません。

- セパレータ・トレイの指定はサポートされません。

## 19.4.2 FUJI XEROX DocuPrint C1250

### 19.4.2.1 制限事項

- 12x18" 用紙はサポートされません。

- 8x10" 用紙はサポートされません。

- SRA3 用紙はサポートされません。

- 非定型用紙はサポートされません。

### 19.4.2.2 セパレータ・トレイの指定

0 | トレイ1
1 | トレイ2
2 | トレイ3
3 | トレイ4

## 19.4.3 FUJI XEROX Laser Press 4410

### 19.4.3.1 制限事項

- 八開用紙はサポートされません。

- 非定形用紙はサポートされません。

- ホチキス止め機能はサポートされません。

- オフセット・キャッチ機能はサポートされません。

- パラレル・ポートによる接続はサポートされません。

### 19.4.3.2 セパレータ・トレイの指定

0 | トレイ1
1 | トレイ2 (オプション)
2 | トレイ3/大容量給紙トレイ3 (オプション)
3 | トレイ4/大容量給紙トレイ4 (オプション)

# 19.5 DIGITAL Colorwriter LSR 2000+ プリンタ

DIGITAL Colorwriter LSR 2000+ プリンタは， DIGITAL Colorwriter LSR 2000 のアップグレード機種です。 DCPS ドキュメントの DIGITAL Colorwriter LSR 2000 についての記述は， DIGITAL Colorwriter LSR 2000+ プリンタについても適用されます。

## 19.5.1 装着されていない用紙サイズへの印刷要求

プリンタでサポートされていても，現在給紙トレイに装着されていない用紙サイズを指定した場合，プリンタは指定した用紙サイズを装着するよう要求します。別のプリンタの場合は，SIZNOTAVL エラーを表示して要求を拒否します。

## 19.5.2 INPUT_TRAY および PAGE_SIZE あるいは SHEET_SIZE パラメータ

Colorwriter LSR 2000 プリンタの制限により， DCPS では用紙サイズと給紙トレイの両方を指定することはできません。両方を指定しようとした場合，NOSHEETANDTRAY エラーが表示されます。いずれか一方だけであれば指定することができます。

## 19.5.3 ANSI トランスレータの 64 行出力の制限

Colorwriter LSR 2000 プリンタの上部マージンの最小値は 0.5 インチです。このため，A4 サイズの用紙に省略時のフォント・サイズで表示する場合に必要な 66 行よりも短い行に印刷領域を制限します。各ページの先頭行が印刷領域からはずれることを避けるために， ANSI トランスレータは通常の出力を 64 行に制限します。

(NUMBER_UP=1) あるいは (LAYUP=COLORWRITER-2000-FULL-PAGE)パラメータを指定することにより，66 行を出力することができます。これらのパラメータにより，DCPS はイメージを縮小して印刷領域に収まるようにします。

前へ | 次へ | 目次 | 索引