# Compaq OpenVMS
OpenVMS Cluster 構成ガイド

最初へ | 次へ | 索引

目次 (まとめ)
まえがき | まえがき
第 1 章 | OpenVMS Cluster システム構成の概要
第 2 章 | ビジネス要件とアプリケーション要件の決定
第 3 章 | OpenVMS Cluster システムの選択
第 4 章 | OpenVMS Cluster インターコネクトの選択
第 5 章 | OpenVMS Cluster ストレージ・サブシステムの選択
第 6 章 | SCSI と Fibre Channel ストレージに対するマルチパスの構成
第 7 章 | OpenVMS Cluster ストレージ・インターコネクトとしての Fibre Channel の構成
第 8 章 | 可用性を目的とした OpenVMS Cluster の構成
第 9 章 | 可用性とパフォーマンスを目的とした CI OpenVMS Cluster の構成
第 10 章 | スケーラビリティを目的とした OpenVMS Cluster の構成
第 11 章 | OpenVMS Cluster システム管理の手法
付録 A | OpenVMS Cluster インターコネクトとしての SCSI
付録 B | MEMORY CHANNEL 技術概要
付録 C | CI-to-PCI アダプタ (CIPCA) サポート
付録 D | マルチサイト OpenVMS Cluster
| 索引
| 図
| 例
| 表

## 目次

まえがき
まえがき | まえがき
第 1 章
1 | OpenVMS Cluster システム構成の概要
1.1 | Alpha クラスタと VAX クラスタの組み合わせ
1.2 | ハードウェアの構成要素
1.3 | ソフトウェア構成要素
1.3.1 | OpenVMS オペレーティング・システム構成要素
1.3.2 | ネットワーキング構成要素
1.3.3 | ストレージ拡張ソフトウェア
1.3.4 | システム管理ソフトウェア
1.3.5 | ビジネス・アプリケーション
1.4 | OpenVMS Cluster システムの構成
1.4.1 | 一般的な構成規則
第 2 章
2 | ビジネス要件とアプリケーション要件の決定
2.1 | ビジネス要件の決定
2.1.1 | 予算
2.1.2 | 可用性
2.1.3 | スケーラビリティと将来の成長率
2.1.4 | 物理的な位置の要件
2.1.5 | セキュリティ
2.2 | アプリケーション要件の決定
2.2.1 | メモリの追加
2.2.2 | プロセッサ・リソース，メモリ・リソース，I/O リソースの分散
2.2.3 | ツールとユーティリティ
2.2.4 | OpenVMS パートナのシステム管理ツール
2.2.5 | その他の構成支援
第 3 章
3 | OpenVMS Cluster システムの選択
3.1 | Alpha アーキテクチャと VAX アーキテクチャ
3.2 | システムのタイプ
3.3 | システムの選択
3.4 | スケーラビリティについて
3.5 | 可用性について
3.6 | パフォーマンスについて
3.7 | システム仕様
第 4 章
4 | OpenVMS Cluster インターコネクトの選択
4.1 | 特徴
4.2 | インターコネクト・タイプの比較
4.3 | 複数インターコネクト
4.4 | 複合インターコネクト
4.5 | Alpha システムと VAX システムがサポートするインターコネクト
4.6 | Fibre Channel インターコネクト
4.6.1 | 利点
4.6.2 | スループット
4.6.3 | サポートされているアダプタ
4.7 | MEMORY CHANNEL インターコネクト
4.7.1 | 利点
4.7.2 | スループット
4.7.3 | サポートされているアダプタ
4.8 | SCSI インターコネクト
4.8.1 | 利点
4.8.2 | スループット
4.8.3 | SCSI インターコネクト距離
4.8.4 | サポートされているアダプタ，バス・タイプ，コンピュータ
4.9 | CI インターコネクト
4.9.1 | 利点
4.9.2 | スループット
4.9.3 | サポートされているアダプタとバス・タイプ
4.9.4 | 複数の CI アダプタ
4.9.5 | CI クラスタの構成指針
4.10 | DSSI (Digital Storage System Interconnect)
4.10.1 | 利点
4.10.2 | 保守上の注意
4.10.3 | スループット
4.10.4 | DSSI アダプタのタイプ
4.10.5 | サポートされているアダプタとバス・タイプ
4.10.6 | DSSI 接続のストレージ
4.10.7 | 複数の DSSI アダプタ
4.10.8 | DSSI クラスタ構成上の指針
4.11 | LAN インターコネクト
4.11.1 | 複数の LAN アダプタ
4.11.1.1 | 複数の LAN パスの負荷分散
4.11.1.2 | LAN パスの可用性の向上
4.11.2 | LAN ベースのクラスタの構成上のガイドライン
4.11.3 | Ethernet (10/100) および Gigabit Ethernet の利点
4.11.4 | Ethernet (10/100) および Gigabit Ethernet のスループット
4.11.5 | Ethernet アダプタとバス
4.11.6 | Ethernet FDDI 間ブリッジおよびスイッチ
4.11.7 | Gigabit Ethernet クラスタの構成上の指針
4.11.8 | ATM の利点
4.11.9 | ATM スループット
4.11.10 | ATM アダプタ
4.12 | FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
4.12.1 | FDDI の利点
4.12.2 | FDDI ノードのタイプ
4.12.3 | FDDI の距離
4.12.4 | FDDI のスループット
4.12.5 | FDDI アダプタとバス・タイプ
4.12.6 | FDDI 方式のクラスタのストレージ・サーバ

前へ | 次へ | 目次 | 索引