# Compq OpenVMS
システム管理ユーティリティ・リファレンス・マニュアル

前へ | 次へ | 目次 | 索引

# ADD (フィールド)

> SHOW CLUSTER 情報の特定のフィールドの表示を許可します。

## 形式

> ADD フィールド名[,...]

## パラメータ

> ### フィールド名

> 次の情報フィールドの 1 つ以上を，特定のクラスの表示に追加することを指定します。

> CIRCUITS クラス

> CIRCUITS クラスには，ローカル・ポート名，遠隔ポートのタイプと番号，サーキット上の接続数，サーキット状態など，システム上の仮想サーキットに関する情報が含まれます。

> フィールド名 | 説明
> --- | ---
> CABLE_STATUS | サーキット・パス A と B の状態。入れ替わったケーブルも表示される。このフィールドは， CIだけに適用される。次のように表示される。
> - | パス A と B が不良である。
> A- | パス A が正常である。
> -B | パス B が正常である。
> A-B | パス A と B が正常である。
> CROSSED | ケーブルが入れ替わっている。
> CIR_STATE | 仮想サーキットの状態。次のように表示される。
> CLOSED | サーキットがクローズしている。
> OPEN | サーキットがオープンしている。
> ST_REC | サーキットが通信開始信号を受信した。
> ST_SENT | サーキットが通信開始信号を送信した。
> VC_FAIL | 仮想サーキットに障害が発生している。
> LPORT_NAME | サーキットに対応するローカル・ポートの VMS 装置名 (PAA0, PAB0, PEA0)
> NUM_CONNECTIONS | ローカル・システムと遠隔システムとの間のサーキット上の接続数
> REM_STATE | 遠隔ポートの状態。次のように表示される。
> DISAB | 遠隔ポートが禁止されている。
> ENAB | 遠隔ポート許可されている。
> M_DISAB | 遠隔ポートが保守モードにあり，禁止されている。
> M_ENAB | 遠隔ポートが保守モードにあり，許可されている。
> M_UNINIT | 遠隔ポートが保守モードにあり，初期化されていない。
> UNINIT | 遠隔ポートが初期化されていない。
> RP_FUNCTIONS | 遠隔ポートの機能マスク
> RPORT_NUM | サーキットに対応する遠隔ポートのポート番号。このフィールドは，CI だけに適用される。
> RP_OWNER | 遠隔ポート所有者のポート番号
> RP_REVISION | 遠隔ポートのハードウェアまたはマイクロコード・リビジョン番号
> RP_TYPE | サーキットに対応する遠隔ポートのタイプ。例としては，CIMNA，KFMSA，SHAC，SII，BVPSSP (BVP Storage Systems Port)，CI780，CI750，CIBCA-A と CIBCA-B， RF 装置と TF 装置 (RF73，TF85 など)，イーサネット， PASSTH (ポートがパススルー・モードにある)などがある。
> SCS_WAITERS | 仮想サーキット上で SCS 制御メッセージを送信するため，待ち状態にある接続の数

> CLUSTER クラス

> CLUSTER クラスには，クラスタを形成した時間，最後にシステムがクラスタに追加または削除された時間，クラスタ・クォーラムなど，一般的クラスタ情報が含まれます。

> フィールド名 | 説明
> --- | ---
> CL_EXPECTED_VOTES | クラスタが遭遇したボート数。または，接続マネージャが決定する遭遇ボート予想数。 CL_EXPECTED_VOTES の最大値，各ノードで指定する EXPECTED_VOTES 値，クラスタ・ボートの合計値 CL_VOTES をもとに決定される。 CL_QUORUM は，CL_EXPECTED_VOTES をもとに求める。
> CL_MEMBERS | クラスタに関与している VAX プロセッサの数
> CL_QDVOTES | クォーラム・ディスクが提供するボートの数
> CL_QUORUM | クラスタが正常に機能し，ユーザがクラスタを利用できるために，クラスタに存在していなければならないボートの数。 CL_QUORUM は，(CLEXPECTED_VOTES + 2) を 2 で割った値に等しい。
> CL_VOTES | クラスタのすべてのメンバが同時に提供するボートの総数
> FORMED | クラスタが形成された時間。形式は， dd-mmm-yy hh:mm
> LAST_TRANSITION | 最後のシステムがクラスタに追加または削除された時間。形式は，dd-mmm-yy hh:mm
> MEMSEQ | ノードがクラスタに追加または削除されるたびに変わるメンバシップ状態シーケンス番号
> QD_NAME | クォーラム・ディスクのフル装置名
> QF_VOTE | クォーラム・ディスクがクラスタ・クォーラムに対してボートを提供しているかどうかを示す。

> CONNECTIONS クラス

> CONNECTIONS クラスには，ローカル・プロセスと遠隔プロセスの名前，接続の状態など，仮想サーキットを通して確立する接続の情報が含まれます。

> フィールド名 | 説明
> --- | ---
> CON_STATE | 接続の状態。次のように表示される。
> ACCP_SENT | 受諾要求が送信された。
> CLOSED | 接続が切れている。
> CON_ACK | 接続要求が送信され，肯定応答された。
> CON_REC | 接続要求が受信された。
> CON_SENT | 接続要求が送信された。
> DISC_ACK | 切断要求が肯定応答された。
> DISC_MTCH | 切断要求が一致している。
> DISC_REC | 切断要求が受信された。
> DISC_SENT | 切断要求が送信された。
> LISTEN | 接続が待ち状態にある。
> OPEN | 接続されている。
> REJ_SENT | 拒否応答が送信された。
> VC_FAIL | 仮想サーキットに障害が発生した。
> LOC_CONID | 接続のローカル・サイドの識別番号
> LOC_PROC_NAME | 接続に対応するローカル・プロセスの名前
> REM_CONID | 接続の遠隔サイドの識別番号。この情報は，待ち状態の接続には適用しない。
> REM_PROC_NAME | 接続に対応する遠隔プロセスの名前。この情報は，待ち状態の接続には適用しない。
> SCS_STATE | SCS 送信ブロック状態。接続が，SCS 制御ブロック・メッセージを送信するため待ち状態にある場合，送信対象メッセージの種類を示す。次のように表示される。
> ACCP_PEND | 受諾要求を送信しようとしている。
> CLEAR | ブロック状態にない。
> CON_PEND | 接続要求を送信しようとしている。
> CR_PEND | クレジットを送信しようとしている。
> DCR_PEND | 接続準備のため，クレジットを送信しようとしている。
> DISC_PEND | 切断要求を送信しようとしている。
> REJ_PEND | 拒否要求を送信しようとしている。

> COUNTERS クラス

> COUNTERS クラスには，アプリケーション・データグラム数，送信または受信したアプリケーション・メッセージ数など，接続トラフィックの統計が含まれます。

> フィールド名 | 説明
> --- | ---
> BDT_WAITS | 接続がバッファ記述子を待たなければならなかった回数
> BLKS_REQ | 遠隔システムからローカル・システムに対し，転送データをブロックするデータ・ブロック要求コマンドを実行した回数
> BLKS_SENT | ローカル・システムから遠隔システムに対し，転送データをブロックするデータ・ブロック送信コマンドを実行した回数
> CR_WAITS | 接続が送信クレジットを待たなければならなかった回数
> DGS_DSCRD | ポート・ドライバが破棄したアプリケーション・データグラムの数
> DGS_RCVD | 接続を通してローカル・システムが受信し， SYSAP に入力された，遠隔システムからのアプリケーション・データグラムの数
> DGS_SENT | 接続を通して送信したアプリケーション・データグラムの数
> KB_MAPPED | ブロック転送でマップしたデータのKB 数
> KB_RCVD | データ要求コマンドによってローカル・システムが受信した遠隔システムからのデータの KB 数
> KB_SENT | データ送信コマンドによって遠隔システムに送信したローカル・システムからのデータの KB 数
> MSGS_RCVD | 接続を通して受信したアプリケーション・データグラム・メッセージの数
> MSGS_SENT | 接続を通して送信したアプリケーション・データグラム・メッセージの数

> CREDITS クラス

> CREDITS クラスには，各接続の送信クレジット数と受信クレジット数が含まれます。

> フィールド名 | 説明
> --- | ---
> INIT_REC | 接続が確立したときに，遠隔システムに与えた初期受信クレジット
> MIN_REC | 最小受信クレジット (遠隔システムが必要とした最小送信クレジット)
> MIN_SEND | 最小送信クレジット
> PEND_REC | 遠隔システムにまだ与えていない受信クレジット
> RECEIVE | 受信クレジット (遠隔システムが保持する送信クレジット)
> SEND | 現在の送信クレジット

> ERRORS クラス

> ERRORS クラスには，各ポートで発生したエラー数と，これらのポートの再初期化に関する情報が含まれます。

> フィールド名 | 説明
> --- | ---
> ERT_COUNT | ポートの初期化を試みた回数
> ERT_MAX | すべての仮想サーキットと接続をシャットダウンし，ポートを再初期化することによって，回復不能なポート・エラーの回復を試みることができる回数
> NUM_ERRORS | システムをブートしてからポートに記録されたエラー数。初期化時のエラーをはじめ，仮想サーキットの障害などの回復可能エラーが含まれる。DCL の SHOW DEVICE コマンドで表示されるエラー数と同じである。

> LOCAL_PORTS クラス

> LOCAL_PORTS クラスには，各ポートの名前，番号，状態，各ポートのキューのエントリ数など，クラスタに対するローカル・システム・インタフェース情報が含まれます。

> フィールド名 | 説明
> --- | ---
> BUFF_DESCR | 使用中のバッファ記述子の数
> CMDS_QUEUED | ポートが送信キューに登録した，あらゆる優先順位のメッセージ，データグラム，ポート・コマンドの合計数
> COUNTER_OWNER | 現在ポート・トラフィック・カウンタを使用しているプロセスの名前
> DGI_MAP | 4 桁の 16 進値で表示される 16 ビットのビット・マップ。各ビットは，データグラムの受信を禁止しているポートを表す
> DG_OVRHD_SIZE | データグラム内のポート・ヘッダ， SCS ヘッダ，DECnet ヘッダのバイト数
> DGS_FREE | 受信コマンドについて，現在キューに登録されている空きデータグラム・バッファの数
> FORM_CIRCS | ポートからの形成サーキット (オープンされつつあるサーキット)の数
> FREE_BUFF | 使用できる CI バッファ記述子の数
> LB_STATUS | ポートとスター・カプラをつなぐ各ケーブルのループバック状態。このフィールドは，CI だけに適用される。次のように表示される。
> A-B | パス A とパス B がループバック・テストに合格した。
> A- | パス A がループバック・テストに合格した。
> -B | パス B がループバック・テストに合格した。
> - | パス A とパス B がループバック・テストに合格しなかった。
> N/A | ループバック・テストが実施されていない。
> LOG_MAP | 4 桁の 16 進値で表示される 16 ビットのビット・マップ。各ビットは，エラーが記録されたポートを表す。ローカル・システム上の構成データベースのデータと遠隔システムのデータとの間に矛盾がある場合，エラーが記録される。矛盾が検出され，エラーが記録されると，遠隔システムをつなぐ仮想サーキットは，存続し得ない。
> LP_STATUS | ローカル・ポートの状態。オンラインまたはオフラインである。
> LP_TYPE | ポートの装置タイプ (CI780，CI750)
> MAX_PORT | 仮想サーキットの接続先ポートの最大ポート番号
> MSGS_FREE | 受信コマンドについて，現在キューに登録されている空きメッセージ・バッファの数
> MSG_HDR_SIZE | メッセージ内のポート・ヘッダと SCS ヘッダのバイト数
> NAME | ローカル・ポートの VMS 装置名
> OPEN_CIRCS | 接続元ポートの仮想サーキット数
> POOL_WAITERS | メッセージ・バッファの非ページング・プール資源を待っているプロセスの数
> PORT_NUM | ポートに設定されているポート番号
> PRT_MAP | 3 桁の 16 進値で表示されるビット・マップ。各ビットは，ホスト・システムが認識しているポートを表す。
> RSPS_QUEUED | ポートが受信しているが，まだ処理されていない，あらゆる種類の資源の合計数

> MEMBERS クラス

> MEMBERS クラスには，各ノードの識別番号やメンバシップ状態など，アクティブ・システムに関する情報が含まれます。

> フィールド名 | 説明
> --- | ---
> ACK_LM | 遠隔システムが，肯定応答を送信する前に受信できる OpenVMS Cluster メッセージの最大数
> ACKR_SQ | クラスタ接続を通して最後に受信した肯定応答のシーケンス番号
> CNX_STATE | クラスタ接続の状態。次のように表示される。
> ACCEPT | 初期接続が受諾された。
> CLOSED | 接続が切れている。
> CONNECT | 初期接続が受諾処理中である。
> DEAD | 接続できない。
> DISCONNECT | 切断処理中である。
> NEW | 接続の試みが，まだ行われていない。
> OPEN | 接続されている。
> REACCEPT | 接続が，再接続要求を受諾処理中である。
> RECONNECT | 接続が，再接続しようとしている。
> WAIT | タイムアウトしている。
> CSID | クラスタ・システム識別番号。この番号は，クラスタの運用期間全体で一意である。SYS_ID とは異なり，システムを再ブートするときに変更できる。
> DIR_WT | ロック・マネージャ分散ディレクトリ・ウェイト
> EXPECTED_VOTES | 個々のノードが遭遇できる最大ボート数。 CL_EXPECTED_VOTES の計算に使用する。クラスタ管理者が， SYSGEN の EXPECTED_VOTES パラメータを使用して設定する。このフィールドで EXPECTED_VOTES パラメータ設定よりも小さな数値が表示される可能性もある。そのようなことは，クラスタ・メンバをシャットダウンするために REMOVE_NODE オプションが使用された場合，または，このノードが最後に再ブートされてから SET CLUSTER/EXPECTED_VOTES DCL コマンドが使用された場合に起こりうる。クラスタ全体で使用される EXPECTED_VOTES の動的な値は CL_EXPECTED_VOTES フィールドであり，このフィールドは， ADD (フィールド) の CLUSTER クラス・カテゴリで説明されている。
> PROTOCOL | 接続管理ソフトウェアの ECO レベルとプロトコル・バージョン番号
> QDVOTES | 遠隔システムによって指示される，クォーラム・ディスクが提供するボート数。通常，クラスタ管理者が SYSGEN の QDSKVOTES システム・パラメータを使用して設定する。
> QF_ACTIVE | 遠隔システムのクォーラム・ファイルがアクセス可能であるかどうかを示す。
> QF_SAME | クォーラム・ディスクとするディスクが，ローカル・システムと遠隔システムとで同じであるかどうかを示す。
> QF_WATCHER | 遠隔システムがクォーラム・ディスクと接続されており，クォーラム・ディスクに直接アクセスできないメンバに代わって遠隔システムが接続状況をチェックできる。
> QUORUM | EXPECTED_VOTES をもとに，接続マネージャが計算する。ノードが機能するために要する最小ボート数の初期値である。動的な QUORUM 値は CL_QUORUM フィールドであり，このフィールドは， ADD (フィールド) の CLUSTER クラス・カテゴリで説明されている。
> RCVD_SQ | OpenVMS Cluster 接続を通して最後に受信したメッセージのシーケンス番号
> RECNXINTERVAL | 接続マネージャが接続をタイムアウトするまでの時間を秒単位で表示する。ローカル・ノード上 SYSGEN の RECNXINTERVAL システム・パラメータの最大値であり，接続が破壊されたことを遠隔ノード上の接続マネージャが検出するのに要する時間である。
> SEND_SQ | OpenVMS Cluster 接続を通して送信する次のメッセージのシーケンス番号
> STATUS | クラスタ内のノードの状態。次のように表示される。
> blank | システムがクラスタ・メンバとみなされていない。
> BRK_MEM | クラスタのメンバではあるが，接続マネージャはこのシステムと通信できない。
> BRK_NEW | システムはブートされたが，まだクラスタのメンバではなく，接続マネージャはこのシステムと通信できない。
> BRK_NON | 接続マネージャがシステムと通信できず，システムはクラスタのメンバでなくなっている。
> BRK_REM | 接続マネージャがシステムと通信できず，システムはクラスタから削除された。
> MEMBER | システムがクラスタのメンバである。
> NEW | システムはブートされたが，まだクラスタのメンバでない。システムがクラスタのメンバであるはずの状況でこのフィールドに NEW が表示されていれば，このフィールドは最終的に MEMBER に変わる。
> NON | システムがクラスタのメンバでない。
> REMOVED | システムがクラスタから削除された。
> SW_VERS | ノードで使用しているソフトウェアのバージョン
> TRANSITION_TIME | システムのメンバシップ状態が最後に変更された時間。STATUS フィールドを参照
> UNACKED | 遠隔システムが受信し，肯定応答されていない OpenVMS Cluster メッセージ数
> VOTES | クォーラムに対して遠隔ノードが提供するボート数。通常，クラスタ管理者が SYSGEN の VOTES システム・パラメータを使用して設定する。
> WARMCDRPS | CDRP 空きキューに存在する CDRP 数

前へ | 次へ | 目次 | 索引