|  | HP OpenVMS Systems Documentation |

# 日本語HP DECprint Supervisor for OpenVMS
ユーザーズ・ガイド

前へ | 次へ | 目次 | 索引

第 10 章
10 | List データ・タイプの使用
10.1 | Listデータ・タイプの使用
10.2 | Listデータ・タイプに対するOpenVMSフォームの使用
第 11 章
11 | 高度なページ・レイアウトの使用
11.1 | 両面印刷
11.2 | ランドスケープ(横長)方向とタンブル印刷の指定
11.3 | 両面印刷プリント・ジョブでの複数のPostScriptファイルの指定
11.4 | 物理的な用紙サイズの指定
11.5 | 用紙の各面への複数ページの印刷
11.5.1 | 給紙トレイ選択オペレータと組み合わせたNUMBER_UPの使用
11.5.2 | ページ方向と組み合わせたNUMBER_UPの使用
11.5.3 | 複数のファイルに対するNUMBER_UPの使用
11.6 | 特定の範囲のページの印刷
11.6.1 | PAGE_LIMITと印刷部数の組み合わせ
11.6.2 | 中断されたプリント・ジョブの再起動
11.6.3 | 両面印刷ジョブに対するPAGE_LIMITの使用
11.7 | 論理ページ・サイズの指定
11.8 | 印刷するページのサイズの変更
11.8.1 | キューが PAGE_SIZE および SHEET_SIZE パラメータを持つ場合の自動的なサイズの変更
第 12 章
12 | 文書の印刷結果を変更するためのレイアップの使用
12.1 | プリント・ジョブでのレイアップ・オプションの指定
12.1.1 | プリント・ジョブでのレイアップの指定
12.1.2 | 交互マージンの指定
12.1.3 | ページ境界の指定および省略
12.1.4 | 最初のページ・スポットの指定
12.1.5 | ページ格子の指定
12.1.6 | 用紙マージンの指定
12.1.7 | 使用するページ・スポットの順序の指定
12.1.8 | 用紙の各面に印刷するページ数の指定
12.2 | レイアップ定義ファイルの作成
12.2.1 | レイアップ定義ファイルの例
12.3 | レイアップ・エラー通知
第 13 章
13 | PRINT コマンドでのフォームの使用
13.1 | システム上のフォームの一覧
13.2 | すべてのタイプのファイルでのフォームの使用
13.2.1 | セットアップ・モジュールを起動するフォームの使用 (/SETUP)
13.2.2 | 用紙タイプを指定するフォームの使用 (/STOCK)
13.3 | 省略時のフォーム定義の使用
第 14 章
14 | プリント・ジョブでのセットアップ・モジュールの使用
14.1 | セットアップ・モジュールの概要
14.2 | セットアップ・モジュールの位置
14.2.1 | ユーザ独自のセットアップ・モジュールの位置
14.2.2 | セットアップ・モジュールの内容の表示
14.3 | セットアップ・モジュールの作成
14.4 | セットアップ・モジュールを使用した DECimage パラメータの変更
14.5 | 解像度についてのセットアップ・モジュール
第 15 章
15 | ファイル・セパレータ・ページの制御
15.1 | すべてのファイルに対するファイル・セパレータ・ページの制御
15.2 | 個別のファイルに対するファイル・セパレータ・ページの制御
15.3 | キューについての省略時のセパレータ・ページの表示
15.4 | エラー時の省略時の排紙トレイへのジョブ・ログおよびジョブ・トレーラ・ページの出力
第 16 章
16 | 仕上げオプションの選択
16.1 | パンチ機能
16.1.1 | PUNCH DCL 構文
16.2 | ホチキス止め機能
16.2.1 | STAPLE DCL 構文
16.2.2 | ホチキス止めの位置
16.2.3 | 排紙トレイ
16.2.4 | 用紙サイズ
16.2.4.1 | 日本語プリンタのホチキス止め機能でサポートされる用紙サイズ
16.2.5 | ホチキス止めに関する詳細
16.3 | DCPS ホチキス止め機能のエラー・メッセージ
第 17 章
17 | デバッグのためのエラー・ハンドラの使用
17.1 | プリント・ジョブへのエラー・ハンドラの組み込み
17.2 | エラー・ハンドラがPostScript環境に与える影響
17.3 | エラー・ハンドラの例
17.4 | エラー・ハンドラからの出力の解読
17.5 | PostScriptデータの出力形式
17.6 | エラー発生箇所の判定
第 18 章
18 | 印刷に関する問題の解決
18.1 | エラー・メッセージの表示と保存
18.2 | メッセージの解析
18.2.1 | PostScriptエラー
18.2.2 | DECprint Supervisorメッセージ
18.2.3 | PrintServer ソフトウェアに関する問題の解決
18.2.4 | PC あるいは Macintosh で作成されたファイルの問題
18.3 | オンライン・ヘルプの表示
第 19 章
19 | プリンタ固有の情報
19.1 | リコー製日本語プリンタ
19.1.1 | RICOH IPSiO SP6120
19.1.1.1 | 制限事項
19.1.1.2 | セパレータ・トレイの指定
19.1.2 | RICOH IPSiO SP8100
19.1.2.1 | 制限事項
19.1.2.2 | セパレータ・トレイの指定
19.1.3 | RICOH IPSiO SPC810
19.1.3.1 | 制限事項
19.1.3.2 | セパレータ・トレイの指定
19.1.4 | RICOH IPSiO NX920，NX910，NX900
19.1.4.1 | 制限事項
19.1.4.2 | セパレータ・トレイの指定
19.1.5 | RICOH IPSiO Color 6500
19.1.5.1 | 制限事項
19.1.5.2 | セパレータ・トレイの指定
19.1.6 | RICOH IPSiO Color 7100
19.1.6.1 | 制限事項
19.1.6.2 | セパレータ・トレイの指定
19.1.7 | RICOH IPSiO NX810，NX800
19.1.7.1 | 制限事項
19.1.7.2 | NX810 におけるセパレータ・トレイの指定
19.1.8 | RICOH IPSiO Color 8100，8000
19.1.8.1 | 制限事項
19.1.8.2 | セパレータ・トレイの指定
19.1.9 | RICOH IPSiO Color 4100
19.1.9.1 | 制限事項
19.1.10 | RICOH IPSiO NX710，NX700
19.1.10.1 | 制限事項
19.1.11 | RICOH IPSiO NX850，NX750，NX730，NX720N
19.1.11.1 | 制限事項
19.1.11.2 | セパレータ・トレイの指定
19.1.12 | RICOH PC LASER NX-510，NX-500
19.1.12.1 | 制限事項
19.1.13 | RICOH IPSiO NX1100，PC LASER NX-1000
19.1.13.1 | 制限事項
19.2 | 沖データ製日本語プリンタ
19.2.1 | OKI MICROLINE 1035PS，1032PS
19.2.1.1 | 制限事項
19.2.1.2 | セパレータ・トレイの指定
19.2.2 | OKI MICROLINE 703N3，701N3
19.2.2.1 | 制限事項
19.2.2.2 | セパレータ・トレイの指定
19.2.3 | OKI MICROLINE 3020cV
19.2.3.1 | 制限事項
19.2.3.2 | セパレータ・トレイの指定
19.2.4 | OKI MICROLINE 3020c，3010c
19.2.4.1 | 制限事項
19.2.4.2 | セパレータ・トレイの指定
19.2.5 | OKI MICROLINE 2030N，2020N
19.2.5.1 | 制限事項
19.2.5.2 | セパレータ・トレイの指定
19.2.6 | OKI MICROLINE 900PSIII LT，903PSIII
19.2.6.1 | 制限事項
19.2.7 | OKI MICROLINE 801PSIIV-LT，802PSIIV，803PSIIV
19.2.7.1 | 制限事項
19.2.8 | OKI MICROLINE 7300PS
19.2.8.1 | 制限事項
19.2.8.2 | セパレータ・トレイの指定
19.2.9 | OKI MICROLINE 9300PS
19.2.9.1 | 制限事項
19.2.9.2 | セパレータ・トレイの指定
19.3 | セイコーエプソン製日本語プリンタ
19.3.1 | InterLaser LP-9600SPD
19.3.1.1 | 制限事項
19.3.1.2 | セパレータ・トレイの指定
19.3.2 | InterLaser LP-8700PS3
19.3.2.1 | 制限事項
19.3.2.2 | セパレータ・トレイの指定
19.3.3 | ESPER-LASER LP-9200PS3
19.3.3.1 | 制限事項
19.3.3.2 | セパレータ・トレイの指定
19.3.4 | ESPER-LASER LP-8400PS3
19.3.4.1 | 制限事項
19.3.4.2 | セパレータ・トレイの指定
19.3.5 | ESPER-LASER LP-9200PS2
19.3.5.1 | 制限事項
19.4 | 富士ゼロックス製日本語プリンタ
19.4.1 | FUJI XEROX DocuPrint 201PS
19.4.1.1 | 制限事項
19.4.2 | FUJI XEROX DocuPrint C1250
19.4.2.1 | 制限事項
19.4.2.2 | セパレータ・トレイの指定
19.4.3 | FUJI XEROX Laser Press 4410
19.4.3.1 | 制限事項
19.4.3.2 | セパレータ・トレイの指定
19.5 | DIGITAL Colorwriter LSR 2000+ プリンタ
19.5.1 | 装着されていない用紙サイズへの印刷要求
19.5.2 | INPUT_TRAY および PAGE_SIZE あるいは SHEET_SIZE パラメータ
19.5.3 | ANSI トランスレータの 64 行出力の制限
19.6 | DIGITAL DECcolorwriter 1000 プリンタ
19.6.1 | プリンタ固有のセットアップ・モジュール
19.7 | DIGITAL DEClaser 1152 プリンタ
19.7.1 | AppleTalk 使用時のジョブ削除後のプリンタのハング
19.8 | DIGITAL DEClaser 3500 プリンタ
19.8.1 | プリンタ固有のセットアップ・モジュール
19.8.1.1 | 解像度の拡張用のセットアップ・モジュール
19.8.1.2 | トナー節約モード用のセットアップ・モジュール
19.8.1.3 | DECimage-Lite 用のセットアップ・モジュール
19.8.1.4 | セットアップ・モジュールの使用例
19.8.2 | FAX オプションの使用
19.9 | DIGITAL DEClaser 5100 プリンタ
19.9.1 | プリンタ固有のセットアップ・モジュール
19.9.2 | LocalTalk ポート上の PCL ジョブのエラー
19.10 | DIGITAL Laser Printer LN15+
19.10.1 | 無関係な USERDATA メッセージの表示
19.10.2 | 給紙トレイの選択
19.10.3 | エラーの発生したジョブが完了しない可能性
19.10.4 | ジョブが障害通知を行わない可能性
19.11 | DIGITAL Laser Printer LN17+ps および LN17ps
19.11.1 | LN17ps での出力の制限
19.12 | DIGITAL Laser Printer LN40
19.12.1 | シフト排紙およびソート
19.13 | Compaq および DIGITAL Laser Printer LNC02
19.13.1 | 不正確な用紙数
19.14 | HP 9085 MFP
19.14.1 | デフォルト以外の用紙サイズの選択
19.15 | HP LaserJet プリンタ
19.15.1 | ANSI テキストの不完全な印刷
19.16 | HP LaserJet 4MV プリンタ
19.16.1 | 用紙サイズ B5 のサポート
19.17 | HP LaserJet 5SiMX プリンタ
19.17.1 | B5 用紙サイズのサポート
19.17.2 | オプション・メールボックス
19.18 | HP Color LaserJet 2500，LaserJet 2100 および 2200
19.18.1 | 用紙サイズの選択に関する制限事項
19.19 | HP LaserJet 4200，4300，9000 および 9000 MFP
19.19.1 | ホチキス止め機能
19.20 | HP LaserJet 8000，8100 および 8150
19.20.1 | オプション・メールボックス
19.21 | Lexmark Optra Rt+
19.21.1 | B5 用紙サイズのサポート
19.22 | Lexmark Optra S
19.22.1 | Otherenvelope および Universal 用紙サイズの印刷
19.23 | Xerox Phaser 4500，6250，7300，7750 および 8400
19.23.1 | サポートするプロトコル
19.23.2 | メディア・タイプ・セレクション機能の制限

前へ | 次へ | 目次 | 索引