# Compaq OpenVMS
OpenVMS Cluster 構成ガイド

前へ | 次へ | 目次 | 索引

第 8 章
8 | 可用性を目的とした OpenVMS Cluster の構成
8.1 | 可用性の要件
8.2 | OpenVMS Clusterによる可用性の提供方法
8.2.1 | ストレージ領域までの共用アクセス
8.2.2 | 構成要素の冗長性
8.2.3 | フェールオーバの仕組み
8.2.4 | 関連ソフトウェア製品
8.3 | 高い可用性を備えた OpenVMS Cluster 構成の実現手法
8.3.1 | 可用性の強化手法
8.4 | 高い可用性を備えた OpenVMS Cluster の保守
8.4.1 | 可用性の保守の手法
8.5 | LAN OpenVMS Cluster における可用性
8.5.1 | 構成要素
8.5.2 | 長所
8.5.3 | 短所
8.5.4 | 可用性の主な強化手法
8.6 | マルチ LAN の構成
8.6.1 | MOP サーバの選択
8.6.2 | 2 つの LAN セグメントの構成
8.6.3 | 3 つの LAN セグメントの構成
8.7 | DSSI OpenVMS Cluster における可用性
8.7.1 | 構成要素
8.7.2 | 長所
8.7.3 | 短所
8.7.4 | 可用性の主な強化手法
8.8 | CI OpenVMS Cluster における可用性
8.8.1 | 構成要素
8.8.2 | 長所
8.8.3 | 短所
8.8.4 | 可用性の主な強化手法
8.9 | MEMORY CHANNEL OpenVMS Cluster における可用性
8.9.1 | 構成要素
8.9.2 | 長所
8.9.3 | 短所
8.9.4 | 可用性の主な強化手法
8.10 | サテライトを持つ OpenVMS Clusterにおける可用性
8.10.1 | 構成要素
8.10.2 | 長所
8.10.3 | 短所
8.10.4 | 可用性の主な強化手法
8.11 | マルチサイト OpenVMS Cluster システム
8.11.1 | 構成要素
8.11.2 | 長所
8.12 | ディザスタ・トレラントな OpenVMS Cluster 構成
第 9 章
9 | 可用性とパフォーマンスを目的とした CI OpenVMS Cluster の構成
9.1 | CI 構成要素
9.2 | 構成の前提
9.3 | 構成 1
9.3.1 | 構成要素
9.3.2 | 長所
9.3.3 | 短所
9.3.4 | 可用性とパフォーマンスの主な強化手法
9.4 | 構成 2
9.4.1 | 構成要素
9.4.2 | 長所
9.4.3 | 欠点
9.4.4 | 可用性とパフォーマンスの主な強化手法
9.5 | 構成 3
9.5.1 | 構成要素
9.5.2 | 長所
9.5.3 | 短所
9.5.4 | 可用性とパフォーマンスの主な強化手法
9.6 | 構成 4
9.6.1 | 構成要素
9.6.2 | 長所
9.6.3 | 短所
9.6.4 | 可用性とパフォーマンスの主な強化手法
9.7 | まとめ
第 10 章
10 | スケーラビリティを目的とした OpenVMS Cluster の構成
10.1 | スケーラビリティとは?
10.1.1 | スケーラブルな次元
10.2 | スケーラビリティの高い OpenVMS Cluster の構成手法
10.2.1 | スケーラビリティの手法
10.3 | CI OpenVMS Cluster におけるスケーラビリティ
10.3.1 | 2 ノード CI OpenVMS Cluster
10.3.2 | 3 ノード CI OpenVMS Cluster
10.3.3 | 7 ノード CI OpenVMS Cluster
10.3.4 | CI OpenVMS Cluster の指針
10.3.5 | CI OpenVMS Cluster のボリューム・シャドウイングにおける指針
10.4 | DSSI OpenVMS Cluster におけるスケーラビリティ
10.4.1 | 2 ノード DSSI OpenVMS Cluster
10.4.2 | 共用アクセスを備えた 4 ノード DSSI OpenVMS Cluster
10.4.3 | 非共用アクセスを備えた 4 ノード DSSI OpenVMS Cluster
10.5 | MEMORY CHANNEL OpenVMS Cluster におけるスケーラビリティ
10.5.1 | 2 ノード MEMORY CHANNEL Cluster
10.5.2 | 3 ノード MEMORY CHANNEL Cluster
10.5.3 | 4 ノード MEMORY CHANNEL OpenVMS Cluster
10.6 | SCSI OpenVMS Cluster におけるスケーラビリティ
10.6.1 | 2 ノード Fast Wide SCSI Cluster
10.6.2 | HSZ ストレージを備えた 2 ノード Fast Wide SCSI Cluster
10.6.3 | 3 ノード Fast Wide SCSI Cluster
10.6.4 | 4 ノード Ultra SCSI ハブ構成
10.7 | サテライトを備えた OpenVMS Cluster のスケーラビリティ
10.7.1 | 6 サテライト OpenVMS Cluster
10.7.2 | 2 ブート・ノードを備えた 6 サテライト OpenVMS Cluster
10.7.3 | 2 LAN セグメントを備えた 12 サテライト LAN OpenVMS Cluster
10.7.4 | FDDI リングを備えた 45 サテライト OpenVMS Cluster
10.7.5 | ハイパワー・ワークステーション OpenVMS Cluster
10.7.6 | サテライトを備えた OpenVMS Cluster の指針
10.7.7 | 拡張 LAN 構成の指針
10.7.8 | OpenVMS Cluster のシステム・パラメータ
10.8 | I/O のスケーリング
10.8.1 | MSCP サービス対象のストレージへのアクセス
10.8.2 | ディスク・テクノロジ
10.8.3 | 読み込み/書き込みの比率
10.8.4 | I/O サイズ
10.8.5 | キャッシュ
10.8.6 | "ホット"・ファイルの管理
10.8.7 | ボリューム・シャドウイング

前へ | 次へ | 目次 | 索引