[ 前のページ ] [ 次のページ ] [ 目次 ] [ 索引 ] [ DOC Home ]

# 10 記号とコードを入力してみましょう

# 10.1 記号モード

§や◇などの記号を入力するモードです。 画面の下の方に表示されるDEC漢字コード一覧表の中から記号を選択します。

●"〒"を入力してみましょう●

《操作方法》

1. [F10]キーで，ステータス・ラインの表示を"記号"にします

   ステータス・ラインに"記号"と表示されるまで[F10]キーを押してください。 カナ表示ランプが点灯したままでかまいません。 コマンド・ウィンドウに，DEC漢字コード表が1行ずつ表示されます。

2. [Next Screen]キーを4回押して，"〒"を探します

   押しすぎたときには，[Prev Screen]キーを押して前の画面に戻します。

3. [→]キーで，カーソルを"〒"の上に移動させます

   [←]，[→]キーを使って，入力したい記号の上にカーソルを移動させてください。

4. [Return]キーまたは[Select]キーを押して"〒"を入力します

   カーソルの位置に"〒"が入力されます。続けて，別の位置に記号を入力したい時には， 第12章の"表の中に○・×を書きましょう" を参照してください。

   [Return]キーを押した数だけ"〒"が表示されます。数回押してみてください。 入力と同時に確定されるので，確定のための[Return]キーは必要ありません。

5. 記号の入力が終わったら[F10]キーで，はじめのモードに切り替えてください

   再度記号モードに切り替えると， 前回の記号モードまたはコード・モード終了時と同じラインが表示されます。 [PF1] + [↑]で一覧表の先頭に，[PF1] + [↓]で最後に移動できます。

# 10.2 コード・モード

記号や文字をコード番号で入力するモードです。 変換したい記号や文字のコード番号がわかっている場合には便利です。 コード番号は，「漢字コード表」で調べることができます。

●"兀"と入力してみましょう●

《操作方法》

まず，「漢字コード表」で，表示させたい文字のコードを調べます。 "兀"のコード番号は，D1BAです。

1. [F10]キーで，ステータス・ラインの表示を"コード"にします

2. "兀"を入力したい位置にカーソルを移動しておきます

   画面の下の表示は，記号モードと似ていますが，コード・モードでは[　]は空白です。 カナ表示ランプが点灯しているときは，[カナ]キーを押して解除してください。 コマンド・ウィンドウに，DEC漢字コード表が1行ずつ表示されます。

3. "兀"のコード，D1BAを[　　]内に入力します

   画面下の表示は，"兀"のあるラインに変わり，カーソルが"兀"の位置に移動します。

   このとき[　　]内には， コマンド・ウィンドウに表示される左端の文字のコードが表示されるようになっています。 そのため，入力したコードと異なっていても， 入力される文字はカーソルの置かれている文字です。

4. [Return]キーまたは[Select]キーを押して"兀"を入力します

   [Return]キーで入力すると，"兀"を入力した後ローマ字漢字モードに切り替わります。

   入力と同時に確定されるので，確定のための[Return]キーは必要ありません。 [Select]キーで入力すると，コード・モードを終了せずに"兀"を何度でも入力できます。 [Select]キーで入力したときには，[F10]キーで， はじめのモードに切り替えてください。

   続けて，別の位置に記号を入力したい時には， 第12章の"表の中に○・×を書きましょう" を参照してください。

   再度コード・モードに切り替えると， 前回の記号モードまたはコード・モード終了時と同じラインが表示されます。 [PF1] + [↑]で一覧表の先頭に，[PF1] + [↓]で最後に移動できます。

[ 前のページ ] [ 次のページ ] [ 目次 ] [ 索引 ] [ DOC Home ]