# Compaq OpenVMS
DCL ディクショナリ

前へ | 次へ | 目次 | 索引

> ### /REBUILD_STATUS

> ボリュームをリビルドする必要があるかどうかを示します。

> ボリュームが不適当にディスマウントされた場合は，ボリュームをリビルドする必要があるかもしれません。たとえば，システムがクラッシュした場合，ボリュームが不適当にディスマウントされます。

> 各ボリュームに対して, SHOW DEVICES/REBUILD_STATUS は次に示す値のいずれか 1 つを返します。

> 値 | 意味
> --- | ---
> Yes | リビルドが必要である。
> No | リビルドは不要である。
> Not applicable | このボリュームをリビルドすることはできない。このボリュームがディスクでない場合や，書き込みロックされている場合は，この値が返されます。
> Information unavailable | リビルド情報は提供されない。ボリュームがマウントされていない場合や，マウントの検証が行われている場合は，この値が返されます。

> ボリュームをリビルドするには，次のいずれかの操作を実行してください。

> - SET VOLUME/REBUILD を使用する。

> - ボリュームをディスマウントし，次に MOUNT/REBUILD を使用して，再びボリュームをマウントする。

> SHOW DEVICES コマンドの他の修飾子と同時に /REBUILD_STATUS 修飾子を使用することはできません (ただし /OUTPUT 修飾子を除きます)。

> ### /SEARCH="検索文字列"

> /PAGE=SAVE 修飾子とともに使用し，表示される情報内で検索したい文字列を指定します。文字列にスペース文字等を入れたい場合は，検索文字列は二重引用符で囲まなければなりません。

> 情報が表示されている時に Find(E1) キーを押すと，検索文字列を動的に変更することができます。この場合は，引用符は必要ありません。

> ### /SYSTEM

> ### /NOSYSTEM

> インストールされているファイルと，システムがオープンしているファイルの名前を表示するかどうかを指定します。システムがオープンしているファイルとは， INDEXF.SYS や QUOTA.SYS などのように，補助制御プロセス(ACP)を使用せずにオープンされたファイルです。

> /NOSYSTEM 修飾子を /FILES 修飾子とともに指定した場合は，プロセスがオープンしているファイルだけが表示されます。 /SYSTEM 修飾子も /NOSYSTEM修飾子も省略し，/FILES 修飾子だけを指定した場合には，システム内で現在オープンされている，すべてのファイルの名前が表示されます。

> この修飾子は，/FILES 修飾子と同時に指定されている場合にだけ有効です。詳細は，/FILES 修飾子の説明を参照してください。

> ### /WINDOWS

> ボリューム上でオープンされているファイルについて，ウインドゥ数と，すべてのウインドゥのサイズの合計を表示します。ファイル名，対応するプロセス名，プロセス識別子(PID)も表示されます。表示される情報の中で C という英字は，ファイルがカテドラル・ウインドゥ(セグメント化されたウインドゥ) によりオープンされていることを示します。

> ### /WRAP

> ### /NOWRAP (省略時の設定)

> /PAGE=SAVE 修飾子とともに使用し，画面の幅を越える行をラップするかどうかを指定します。 /WRAP 修飾子を指定した場合，はみ出す部分は次行に表示されます。

> /NOWRAP 修飾子を指定した場合，はみ出した部分は左右にスクロールしながら見ることができます。

##

### 例

#1
    $ SHOW DEVICES
    Device         Device      Err.    Volume        Free  Trans Mount
     Name          Status     Count     Label       Blocks Count Count
    DBA0:          Online mnt     0  VMS             47088   115     1
    DBA1:          Online mnt     0  USERPACK1       45216     2     1
    DBA2:          Online mnt     3  DOCUMENT         8068    20     1
    DBA5:          Online mnt     0  MASTERP         28668     1     1
    DBA6:          Online         0
    DBA7:          Online mnt     0  PROJECT        110547     1     1
    DMA0:          Online         0
    DLA0:          Online         0
    DYA0:          Online         0
    DYA1:          Online         0
    DRA3:          Online mnt     0  RES26APR        29317     1     1

> この例では，SHOW DEVICESコマンドは，システムの各装置の次の情報を表示します。

> - 装置名

> - 装置の状態と属性

>   状態は，装置がオンラインにあるかどうかを示します。属性は，装置が割り当てられているか，スプールされているか，ボリュームがマウントされているか，または外部ボリュームがマウントされているかどうかを示します。

> - エラー回数

> - ボリューム・ラベル(ディスクとテープ・ボリュームのみ)

> - ボリュームの空きブロック数

> - トランザクション回数

> - ボリュームに発行されたマウント要求数(ディスク装置のみ)

#2
    $ SHOW DEVICE/FULL DKB0:
    Disk $DKB0:, device type RZ56, is online, mounted, file-oriented
        device, shareable, error logging is enabled.
    Error count               0  Operations completed            392750
    Owner process            ""  Owner UIC                        [1,4]
    Owner process ID   00000000  Dev Prot           S:RWPL,O:RWPL,G:R,W
    Reference count         317  Default buffer size                512
    Total blocks        1299174  Sectors per track                   54
    Total cylinders        1604  Tracks per cylinder                 15
    Volume label  "SYSTEM_DISK"  Relative volume number               0
    Cluster size              3  Transaction count                  278
    Free blocks          367632  Maximum files allowed           162396
    Extend quantity           5  Mount count                          1
    Mount status         System  Cache name      "$DKB0:XQPCACHE"
    Extent cache size        64  Maximum blocks in extent cache   36763
    File ID cache size       64  Blocks currently in extent cache 36258
    Quota cache size          0  Maximum buffers in FCP cache       210
    Volume owner UIC      [1,1]  Vol Prot   S:RWCD,O:RWCD,G:RWCD,W:RWCD
    Volume status:  ODS-2, subject to mount verification, protected subsystems
         enabled, file high-water marking, write-through caching
         enabled.

> この例の SHOW DEVICESコマンドは， RZ56装置DKB0の状態をすべてリストするように要求します。

#3
    $ SHOW DEVICES/REBUILD_STATUS
    Device Name             Rebuild needed?
    ADU15$DKA300:           Information unavailable
    EDIV$DKA300:            Information unavailable
    EMUL$DKB200:            No
    EMUL$DKB300:            No
    EMUL$DKB500:            Yes
    FTA0:                   Not applicable
    OPA0:                   Not applicable

> この例では，EMUL$DKB500装置にマウントされたボリュームは，リビルドする必要があります。

#4
    $ SHOW DEVICES/FULL NODE2$
    Disk NODE2$DUA0:, device type RA81, is online, mounted,
    error logging enabled
     Error count                 0  Operations completed            24195
     Owner UIC            [11,177]  Owner process name
     Owner process ID     20200000  Dev Prot  S:RWPL,O:RWPL,G:RWPL,W:RWPL
     Reference count            16  Default buffer size               512
     Volume label        VMSDOCLIB  Relative volume no.                 0
     Cluster size                3  Transaction count                  17
     Free blocks            525447  Maximum files allowed          111384
     Extend quantity             5  Mount count                         1
     Volume status          System  ACP process name
     Caching disabled
    Volume is subject to mount verification, file high-water marking

    Disk NODE2$DUA1:, device type RA81, is online, error logging enabled
     Error count                 0  Operations completed                0
     Owner UIC               [0,0]  Owner process name
     Owner process ID     20200000  Dev Prot  S:RWED,O:RWED,G:RWED,W:RWED
     Reference count             0  Default buffer size               512
       .
       .
       .

> この例では，ユーザは OpenVMS Cluster の NODE2 上の各装置についての情報をすべて表示するように要求しました。ここでは，最初の2つの装置(マウントされた装置とマウントされていない装置) の情報だけが表示されています。

#5
    $ SHOW DEVICE $1$DKB1:/FULL

    Disk $1$DKB1: (VMSRMS), device type RRD40, is online, allocated,
    deallocate on dismount,mounted,software write-locked,file-oriented
    device, shareable, served to cluster via MSCP Server

    Error count                 0  Operations completed              15
    Owner process        "_FTA5:"  Owner UIC                      [1,4]
    Owner process ID     2020005D  Dev Prot         S:RWPL,O:RWPL,G:R,W
    Reference count             2  Default buffer size              512
    Total blocks              256  Sectors per track                 32
    Total cylinders             1  Tracks per cylinder                8
    Allocation class            1

    Volume label       "VOLUME_1"  Relative volume number            64
    Cluster size                0  Transaction count                  1
    Free blocks                 0  Maximum files allowed              0
    Extend quantity             0  Mount count                        1
    Mount status          Process  ACP process name          "DAD2CACP"

    Volume status:  ISO 9660.
    Members of this volume set are $1$DKB7: (rvn 64), $1$DKB4: (rvn 8),
    $1$DKB1: (rvn 1), $1$DKB12: (rvn 4096), $1$DKB16: (rvn 65535),
    $1$DKB6: (rvn 32).

> この例では，ユーザは，ISO 9660 の部分的にマウントされたボリューム・セットのすべての情報を要求しています。ボリュームの状態は，メディア形式が ISO 9660 であることを示し，ボリューム・セット・リストは，現在マウントされているメンバのリストを示しています。

#6
    $ SHOW DEVICES MUA1/FULL
    Magtape $4$MUA1: (HSC70), device type TA79, is online, device is
     equipped with a stacker/loader, file-oriented device, available
     to cluster, error logging is enabled.
     Error count              0  Operations completed                 0
     Owner process           ""  Owner UIC                     [SYSTEM]
     Owner process ID  00000000  Dev Prot           S:RWPL,O:RWPL,G:R,W
     Reference count          0  Default buffer size               2048
     Density               1600  Format                       Normal-11
     Host name          "HSC70"  Host type, avail             HS70, yes
     Allocation class         4
    Volume status:  no-unload on dismount, odd parity.

> この例では，ユーザはテープ装置 MUA1 のすべての情報を表示するように指定しています。

#7
    $ SHOW DEVICE/FULL $1$DKA221
    Disk $1$DKA221: (HSC952), device type RZ29, is online, mounted,
        file-oriented device, shareable, available to cluster, error
        logging is enabled.
     Error count               0  Operations completed               6509
     Owner process            ""  Owner UIC                      [SYSTEM]
     Owner process ID   00000000  Dev Prot            S:RWPL,O:RWPL,G:R,W
     Reference count         108  Default buffer size                 512
     Current preferred CPU Id  1  FastPath                              1
     Total blocks        8380080  Sectors per track                     4
     Total cylinders       65470  Tracks per cylinder                  32
     Host name          "HSC952"  Host type, avail              HS95, yes
     Allocation class          1
     Volume label  "GALAXY_X6L5"  Relative volume number                0
     Cluster size              4  Transaction count                   302
     Free blocks         4691760  Maximum files allowed            838008
     Extend quantity           5  Mount count                           2
     Mount status         System  Cache name        "_$1$DKA221:XQPCACHE"
     Extent cache size        64  Maximum blocks in extent cache   469176
     File ID cache size       64  Blocks currently in extent cache 237504
     Quota cache size          0  Maximum buffers in FCP cache       1734
     Volume owner UIC      [1,1]  Vol Prot    S:RWCD,O:RWCD,G:RWCD,W:RWCD
    Volume Status:  ODS-2, subject to mount verification, protected
        subsystems enabled, file high-water marking, write-through
        caching enabled.
    Volume is also mounted on MEAD.

> このディスクは，Fast Path ポート PNA0 を経由して I/O を実行する装置です。このディスクに対して Fast Path が有効に設定されており，その Fast Path ポート PNA0 に対応付けられた優先 CPU である CPU 1 上で I/O が処理されます。

> /FULL 修飾子は，Fast Path 装置についての付加的な情報も表示します。 Fast Path 装置は，クラス装置あるいはポート装置のいずれかです。クラス装置の例は HSC ディスクであり，ポート装置の例は CI です。 Fast Path クラス装置およびポートの両方について， Fast Path が有効であり，その装置が割り当てられている現在の CPU ID を表示します。さらに，Fast Path ポートについては，ユーザが設定した優先 CPU が存在している場合は，そのポートのユーザ設定優先 CPU も表示します。

> 現在の優先 CPU およびユーザ優先 CPU は， DCL コマンドの SET DEVICES/PREFERRED_CPU あるいは $QIO を使用することで，設定することができます。

> I/O 性能を向上させるための Fast Path 機能の使用についての詳細は，『OpenVMS I/O User's Reference Manual』を参照してください。

#8
    $ SHOW DEVICE/FULL PNA0
    Device PNA0:, device type CIXCD, is online, shareable, error logging
        is enabled.
     Error count                 0  Operations completed              0
     Owner process              ""  Owner UIC                  [SYSTEM]
     Owner process ID     00000000  Dev Prot          S:RWPL,O:RWPL,G,W
     Reference count             0  Default buffer size               0
     Current preferred CPU Id    1  FastPath                          1

> この例では，ポート PNA0 が CPU 1 に割り当てられ，Fast Path が有効に設定されていることを示しています。

#9
    $ SHOW DEVICE/FULL PNA0
    Device PNA0:, device type CIXCD, is online, shareable, error logging
    is enabled.
     Error count                   0  Operations completed             0
     Owner process                ""  Owner UIC                 [SYSTEM]
     Owner process ID       00000000  Dev Prot         S:RWPL,O:RWPL,G,W
     Reference count               0  Default buffer size              0
     Current preferred CPU Id      1  FastPath                         1
     User preferred CPU Id         2

> この例では，ユーザによる Fast Path 割り当てを示しています。

> 通常, ユーザ優先 CPU ID は現在の優先 CPU ID に一致します。上記の例でこれらが一致していない理由は，CPU 2 が停止しているためです。ポートは以前に CPU 2 に割り当てられていました。しかし，CPU 2 が停止した際に，オペレーティング・システムがポート割り当てを CPU 2 から CPU 1 に移動しました。

> CPU 2 が起動していた場合は，オペレーティング・システムはその装置をユーザ優先 CPU に割り当てていたことでしょう。

#10
    $ SHOW DEVICE/FULL DSA0
    Disk DSA0:, device type RAM Disk, is online, mounted, file-oriented
      device, shareable, available to cluster, error logging is enabled,
      device supports bitmaps (no bitmaps active).
     Error count                 0  Operations completed               47
     Owner process              ""  Owner UIC                    [SYSTEM]
     Owner process ID     00000000  Dev Prot          S:RWPL,O:RWPL,G:R,W
     Reference count             2  Default buffer size               512
     Total blocks             1000  Sectors per track                  64
     Total cylinders             1  Tracks per cylinder                32
    Volume label           "TST0"  Relative volume number              0
     Cluster size                1  Transaction count                   1
     Free blocks               969  Maximum files allowed             250
     Extend quantity             5  Mount count                         1
     Mount status           System  Cache name    "_$252$DUA721:XQPCACHE"
     Extent cache size          64  Maximum blocks in extent cache     96
     File ID cache size         64  Blocks currently in extent cache    0
     Quota cache size            0  Maximum buffers in FCP cache      404
     Volume owner UIC     [SYSTEM]  Vol Prot  S:RWCD,O:RWCD,G:RWCD,W:RWCD
     Volume Status:  ODS-2, subject to mount verification, file high-water
         marking, write-back caching enabled.
    Disk $252$MDA0:, device type RAM Disk, is online, member of shadow set DSA0:.
     Error count                 0  Shadow member operation count    128
     Allocation class          252
    Disk $252$MDA1:, device type RAM Disk, is online, member of shadow set DSA0:.
     Error count                 0  Shadow member operation count    157
     Allocation class          252

> この例は，シャドウ・セットに対して書き込みビットマップが存在していること，またアクティブな書き込みビットマップが存在しないことを示しています。シャドウ・セットが書き込みビットマップをサポートしている場合には，"bitmaps active" または "no bitmaps active" とともに "device supports bitmaps" が表示されます。装置が書き込みビットマップをサポートしていない場合には，書き込みビットマップに関連するメッセージは表示されません。

#11
    $ SHOW DEVICE/BITMAP DSA1
    Device         BitMap     Size         Percent of
    Name            ID       (Bytes)       Full Copy
    DSA12:         00010001   652          11%

> この例は，SHOW DEVICE/BITMAP 表示を示しています。このコマンドを使うと，ノード上の個々の書き込みビットマップの ID を調べることができます。 /BITMAP 修飾子は，他の大部分の SHOW DEVICE 修飾子と組み合わせることができないという点で，/REBUILD 修飾子に似ています。SHOW DEVICE/BITMAP 表示には簡易形式と詳細形式があり，省略時の設定は簡易形式です。

> アクティブなビットマップが存在しない場合は，ビットマップ・ファイル ID は表示されません。"no bitmaps active" という語句が表示されます。

#12
    $ SHOW DEVICE/BITMAP/FULL DSA0
    Device  Bitmap  Size   Percent  Active Creation             Master   Cluster Local Delete  Bitmap
    Name    ID     (bytes) of full         Date/Time            Node     Size    Set   Pending Name
                           copy
    DSA0: 00010001  652     11%      Yes 4-Feb-2001 13:30:25:30  00010004 127     2%  No  SHAD$DSA12.

> この例は，SHOW DEVICE/BITMAP/FULL 表示を示しています。このコマンドを使うと，ノード上の個々の書き込みビットマップの ID を調べることができます。 /BITMAP 修飾子は，他の大部分の SHOW DEVICE 修飾子と組み合わせることができないという点で，/REBUILD 修飾子に似ています。SHOW DEVICE/BITMAP 表示には簡易形式と詳細形式があり，省略時の設定は簡易形式です。

> アクティブなビットマップが存在しない場合は，ビットマップ・ファイル ID は表示されません。"no bitmaps active" という語句が表示されます。

# SHOW DEVICES/SERVED

> 現ノード上で，大容量記憶制御プロトコル(MSCP)サーバによって制御されている装置に関する情報を表示します。/SERVED 修飾子は必須です。

## 形式

> SHOW DEVICES/SERVED

## 説明

> SHOW DEVICES/SERVED コマンドは， MSCP サーバとそれがサービスする装置についての情報を表示します。この情報は，主にシステム管理者が使用します。テープ・サーバがロードされていない場合にユーザが SHOW DEVICE/SERVED コマンドを実行すると，次のメッセージが表示されます。

>     %SHOW-E-TMSCPNOTLD, TMSCP-Server code not loaded

## 修飾子

> ### /ALL

> この修飾子は，次に示されているすべての修飾子 (ただし /OUTPUT 修飾子を除く) によって表示される情報を表示します。

> ### /COUNT

> 終了した転送操作の数を，転送のサイズによって並べ換えて表示します。また，MSCP サーバが開始してから実行された MSCP 操作の回数を表示します。

> ### /EXACT

> /PAGE=SAVE および /SEARCH 修飾子とともに使用し，大文字と小文字を区別した文字列検索を指定します。この場合，検索文字列は二重引用符で囲まなければなりません。

> /SEARCH 修飾子を指定せずに /EXACT 修飾子を指定した場合， "Find キー" (E1)を押すと文字列検索が有効になります。

> ### /HIGHLIGHT[=キーワード]

> /PAGE=SAVE および /SEARCH 修飾子とともに使用し，一致した検索文字列の強調表示方法を指定します。一致した検索文字列があった場合は，行全体が強調されます。キーワードには，BOLD, BLINK, REVERSE, および UNDERLINE を指定できます。省略時の設定は BOLD です。

> ### /HOST

> MSCP に制御されているオンライン状態の装置を持つ，プロセッサ名を表示します。 SYSGEN(System Generation ユーティリティ)の MSCP/HOST コマンドは， OpenVMS Cluster 内で一度に MSCP サーバに対して接続できるホスト数を決定します。

> ### /OUTPUT=[ファイル指定]

> ターミナルへの出力を，指定したファイルに出力します。ファイルを指定しなかった場合や，この修飾子を使用しなかった場合には， SYS$OUTPUT に出力されます。

> ### /PAGE[=キーワード]

> ### /NOPAGE (省略時の設定)

> 画面上への装置情報の表示を制御します。

> 次のキーワードを指定できます。

> CLEAR_SCREEN | ページモードで表示（毎回画面を消去する）
> SCROLL | スクロールモードで表示（毎回画面を消去しない）
> SAVE[= n] | n ページ分の履歴を保持する（前ページに戻ること等が可能）

> /PAGE=SAVE 修飾子を指定すると最大 5 画面（最大 255 カラムまで）分の履歴を保存できます。ページャ内では以下のキーを使って画面の移動などができます。

> キー・シーケンス | 説明
> --- | ---
> Up arrow key, Ctrl/B | 1行スクロールアップ
> Down arrow key | 1行スクロールダウン
> Left arrow key | 1カラム左シフト
> Right arrow key | 1カラム右シフト
> Find (E1) | 文字列検索を起動
> Insert Here (E2) | 半画面右シフト
> Remove (E3) | 半画面左シフト
> Select (E4) | 80/132 カラム切替え
> Prev Screen (E5) | 前ページに移動
> Next Screen (E6), Return, Enter, Space | 次ページに移動
> F10, Ctrl/Z | 終了（ユーティリティによっては異なる）
> Help (F15) | ヘルプ・テキストを表示
> Do (F16) | 最新（現在）画面と（履歴内で）最古画面の切り替え
> Ctrl/W | 再表示

> /PAGE 修飾子は /OUTPUT 修飾子とは同時に使用できません。

前へ | 次へ | 目次 | 索引