# 日本語Compaq TCP/IP Services for OpenVMS
リリース・ノート

前へ | 目次

# 5.4 『Sockets API and System Services Programming』のアップデート

『 Compaq TCP/IP Services for OpenVMS Sockets API and System Services Programming 』の情報が次のようにアップデートされます。

- Table A-2 の説明で，TCPIP_KEEPIDLE オプションの省略時の設定が間違っています。このオプションの省略時の設定は，7200 秒 (14400 ハーフ秒)です。また，Table A-2 に示されているオプションを使用するために，プログラムで TCP.H ファイルを使用する必要があるという記述がありません。

# 5.5 ヘルプ・ファイルのアップデート

以降の各項で説明するように，TCP/IP Services のヘルプ・ファイルがアップデートされます。

## 5.5.1 netstat ヘルプ・ファイル

`netstat`ヘルプ・ファイルに，次のオプションを追加する必要があります。

- `-s`
  このオプションは，各プロトコルについて統計情報を表示します。

- `-pudp`
  このオプションは，UDP プロトコルについて統計情報を表示します。

- `-ptcp`
  このオプションは，TCP プロトコルについて統計情報を表示します。

- `-picmp`
  このオプションは，ICMP プロトコルについて統計情報を表示します。

- `-pip`
  このオプションは，IP プロトコルについて統計情報を表示します。

- `-b`
  このオプションは，Mobile IPv6 バイディング・キャッシュの内容を表示します。 `-s`オプションと併用すると，バイディング・キャッシュの統計情報を表示します。

- `-f address_family`
  このオプションは，レポートを，指定されたアドレス・ファミリに制限します。次のいずれかを指定してください。

  - AF_INET6 ファミリに対しては `inet6`

  - AF_INET ファミリに対しては `inet`

経路選択テーブルの表示は，次の新しいフラグでアップデートされます。

- `C`は，ROUTE コマンドで作成された経路のクローン作成を示します。

- `c`は，クローン作成された経路を示します。

- `f`は，このノードでパス MTU サイズのフラグメントが無効にされていることを示します。

- `I`は，有効なリンク層情報を含む経路を示します。

- `L`は，カーネルによって作成されたループバック経路を示します。

- `m`は，Mobile IPv6 バインディグの更新によって作成された経路を示します。

- `P`は，Path MTU の発見プロセスによって作成された経路を示します。

- `p`は，この経路で Path MTU 発見が無効にされていることを示します。

## 5.5.2 whois のヘルプ・ファイル

`whois`は，本リリースでは使用可能ですが，利用できるヘルプ・ファイルはありません。 `whois`コマンドを定義するには，次のコマンドを入力してください。

    $ whois :== $SYS$SYSTEM:TCPIP$WHOIS.EXE

`whois`ユーティリティは，ユーザ，ホスト，および組織名を NIC (Network Information Center) データベースで検索します。

`whois`コマンドの構文は次のとおりです。

    $ whois [-h server]

`-h`オプションを使用すると，省略時の設定 ( `rs.internic.net`) 以外の `whois`サーバを指定することができます。

server 名は，次のいずれかの方法で指定することができます。

- 登録されているユーザの名前。

- 登録されているインターネット・ホストの名前。

- `whois`サーバで認識される他のエンティティの名前。省略時の設定では， `whois`コマンドはホスト `rs.internic.net`を必要とします。

`whois`コマンドに対して指定されたオペランドは (空白で区切って) 連結されて， `whois` サーバに渡されます。特別な名前で別に指示されている場合を除き，省略時の動作では，非常に幅広い検索を行って，データベース内のすべてのタイプのレコードおよびほとんどのフィールド (名前，ニックネーム，ホスト名，ネットワーク・アドレスなど) で名前に一致するものを探します。

たとえば，次の例を参照してください。

    $ whois osf.org

    Open Software Foundation (OSF-DOM)

    11 Cambridge Center

    Cambridge, MA  02142

    Domain Name:  OSF.ORG
       .
       .
       .

# 5.6 『Guide to IPv6』のアップデート

『 Compaq TCP/IP Services for OpenVMS Guide to IPv6 』の情報は，『 Compaq TCP/IP Services for OpenVMS Release Notes Supplement 』の Appendix D でアップデートされます。

前へ | 目次